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[bookmark: _GoBack]ANEXO III
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº ___/2025.
Razão Social:________________________________________________
CNPJ:__________________________Insc. Est.:____________________
Endereço:___________________________________________________
Cidade:________________Estado:______Telefone:_________________

A Prefeitura Municipal de Andaraí, apresentamos nossa proposta comercial para registrar os preços obtidos no Pregão Eletrônico para contratação de empresa para fornecimento e instalação de vidros em gerais, portas de alumínio e acessórios correlatos para atender às demandas de infraestrutura e manutenção predial do município de Andaraí, conforme as especificações e exigências contidas no Edital, conforme planilha abaixo:
	 
	LOTE 1 - VIDRO

	 
	ITEM
	UNID.
	QUANT. 
	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO
	MARCA
	 VALOR UNITARIO
 
	 VALOR TOTAL
 

	 
	1
	M²
	80
	ESPELHO 4MM LAPIDADO, FIXADO COM PARAFUSO FRANCES INSTALADO
	
	
	

	 
	2
	UND
	100
	JANELAS INCOLOR EM VIDRO TEMPERADO 8MM COMPLETA, 04 FOLHAS MOVEIS (1.10 X 1,60) COM ACESSÓRIOS (CONJUNTO DE ALUMINIO, ROLDANAS E BATE-FECHA) COM INSTALAÇÃO
	
	
	

	 
	3
	UND
	100
	JANELAS INCOLOR EM VIDRO TEMPERADO 8MM COMPLETA, 04 FOLHAS MOVEIS (1.20 X 1,00) COM ACESSÓRIOS (CONJUNTO DE ALUMINIO, ROLDANAS E BATE-FECHA) COM INSTALAÇÃO
	
	
	

	 
	4
	UND
	100
	PORTA DE ABRIR EM VIDRO INCOLOR 8MM MEDINDO 2.10 X 0,80 TEMPERADO, COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - (DOBRADIÇAS, FECHADURA, MOLA HIDRAULICA DE PISO E PUXADOR - COM INSTALAÇÃO
	
	
	

	 
	5
	M²
	150
	VIDRO INCOLOR 8MM LAPIDADO
	
	
	

	 
	6
	M²
	150
	VIDRO INCOLOR 10MM LAPIDADO
	
	
	

	 
	7
	M²
	80
	VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO NO CAIXILHO DE ALUMÍNIO
	
	
	

	 
	8
	M²
	80
	VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO NO CAIXILHO DE ALUMÍNIO
	
	
	

	 
	9
	M²
	200
	ADESIVO JATEADO
	
	
	

	 
	VALOR TOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LOTE 2 - ALUMINIO

	 
	ITEM
	UNID.
	 QUANT. 
	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO
	MARCA
	 VALOR UNITARIO
 
	 VALOR TOTAL
 

	 
	1
	UND
	50
	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO VENEZIANA MEDINDO 2,10 X 0,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - (DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MOLA HIDRAULICA AÉREA) - COM INSTALAÇÃO
	
	
	

	 
	2
	UND
	50
	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO VENEZIANA MEDINDO 2,10 X 0,70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO - (DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MOLA HIDRAULICA AÉREA) - COM INSTALAÇÃO
	
	
	

	 
	3
	M²
	180
	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO SARRAFO 2,5 X 0,05MM
	
	
	

	 
	4
	UND
	80
	CONJUNTO DE ALUMINIO PARA JANELA DE ALUMINIO (COMPOSTO POR CABEÇOTE, TRILHO E CAPA)
	
	
	

	 
	VALOR TOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	

	 
	

	 
	ITEM
	UNID.
	 QUANT. 
	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO
	MARCA
	 VALOR UNITARIO
 
	 VALOR TOTAL
 

	 
	1
	UND
	200
	KIT PARA INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE PORTA PIVOLTANTE COMPOSTO POR, DOBRADIÇA, FECHADURA E CONTRA FECHADURA
	
	
	

	 
	2
	UND
	150
	KIT PARA INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE JANELA COMPOSTO POR 02 ROLDANAS E 01 TRINCO
	
	
	

	 
	3
	UND
	50
	MOLAS HIDRAULICA DE EMBUTIR NA SOLEIRA PARA PORTA PIVOLTANTE
	
	
	

	
	4
	UND
	80
	MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA PIVOLTANTE
	
	
	

	
	5
	UND
	200
	PUXADOR EM INOX 45CM PARA PORTA DE VIDRO 8 A 10MM
	
	
	

	
	6
	UND
	150
	PUXADOR INCOLOR EM RESINA DE 01 FURO PARA PORTA DE VIDRO PIVOLTANTE DE 06 A 10MM
	
	
	

	
	7
	UND
	180
	PUXADOR PARA JANELA DE VIDRO EM INOX OU SIMILAR
	
	
	

	
	8
	UND
	250
	TRINCO PARA JANELA DE VIDRO EM INOX OU SIMILAR
	
	
	

	
	9
	UND
	250
	ROLDANAS PARA JANELA DE VIDRO   FABRICADA EM AÇO OU SIMILAR
	
	
	

	
	10
	UND
	150
	FECHADURA COMPLETA COM TRANCA  E CHAVES  PARA PORTA DE VIDRO SISTEMA PIVOLTANTE, EM METAL  ZAMAC OU SIMILAR
	
	
	

	
	11
	UND
	80
	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER COMPLETA COM TRANCA  E CHAVES EM METAL  ZAMAC OU SIMILAR
	
	
	

	 
	VALOR TOTAL
	

	 
	VALOR TOTAL GERAL
	



Apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Edital e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.

A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a partir da data da Sessão Pública do Pregão.
O valor global da proposta deverá contemplar todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação.
(Nome da cidade) (estado), ___ de __________ de___



(Nome do responsável legal pela empresa)
CNPJ da empresa
1
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