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CNP.J: 14.147.482/0001-11

Pas Obra Bancos BOL Encargos Socials

R Escola Municipal Ana Fontes. Nao Desonerado: embutido

ITAPITANGA nos pregos unitério dos

e insumos de mao do obra, do
acordo com as bases.
item [ Codigo[Banco [Descricao Und "Quant] Valor Unit] Valor Unif| Total] Peso (%)
com BDI|

T4 | 103639|SINAPY |[FORNEGIVENTO E INSTALAGAO DE PLAGA DE OBRA GOM GHAPA ™ 350 RS 401,15| RS 49963| RS 174870  156%]
| GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 0312022 PS

T2 | 98524[SINAPI |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAG EM TERRENO COM i 260 | RS 36| K5 393 Rs 177871 158 %]
ENXADA AF_05/2018

T3 | 97622|SINAPI [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, w 540 RS 588| RS 7271 Rs 99263  035%|
|SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0012023

T4 | 97628|SINAPT [DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, Gl 23 RS 273.28| RS 34037 R 220900 197 %|
|SEM REAPROVEITAMENTO. AF 0012023

21 | 104737 SINAPI [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 ™ 1300 | Rs 21.76| RS 27.10] RS 35230  031%)

72 | 0942[SINAPI [CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO T4 (CIMENTO E AREIA) | " 1582 | Rs 9565| RS 118.13| Rs 1647736  1378%|
[PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO
[REFORGADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

23 | 67250[SINAPI [REVESTIVENTO CERANICO PARA PISO COM PLACAS TP ESMALTADA | 64T | RS 50.36| RS 7303 Re 1008479 898 %|
[EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
[ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 0272023 PE

31| 67631[SINAPI [DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m 4535 | Rs 1190 RS 1482 RS 73136 065 %]
[REAPROVEITAMENTO. AF 0012023

32 | 67530[SINAPT [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA i 3 | RS 4605 RS 5647 RS 268549 257 %|
ITRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
[TALISCAS. AF 0612014

33 | 83497 SINAPT [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICAGAO EM PAREDE, DUAS Gl 3 | Rs 1798 Rs 2239 Rs 110494  098%]
[DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

34 | 83480 SINAPY [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, | " 2675 | K5 1221 K5 1520] RS 375060 334 %]
IDUAS DEMAOS. AF 0472023

35 | 67275SINAP [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS G 780 RS 7038| RS G765 Rs 68367  061%|
ITIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA
|ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

%1 | 97631|SINAPI [DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM il 334 | Rs 11.00| RS 1482] RS 50891 0.45%)
[REAPROVEITAMENTO. AF 0012023

73 | B7530[SINAPI [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA Gl W34 | Rs 4695 RS 5847| RS 200785  179%)
ITRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
[TALISCAS. AF 0612014

73 | 88497 |SINAPI [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAG EM PAREDE, DUAS i W34 | RS 78| RS 223 Rs 76887 068%|
IDEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

74 | 95626[SINAPI [APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS | " 8123 | Rs 178 RS 2231 R 426634  380%|
e DUAS DEMAOS. AF_11/2016

51 | 102219SINAPI [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO Gl 012 | Rs 1761 RS 21,03 R 66053  050%)
|ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

61 | 86902[SINAPI [LAVATORIO LOUGA BRANGA GOM GOLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRAO. N 200 RS 310,00] RS 386,10 Rs 77220 069 %|
[POPULAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0112020

€2 | 85888 SINAPY [VASO SANITARIO SIFONADO COM GAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - [ 700 RS 46104| R 57554 R 115068 102%|
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

€3 | 90694[SINAPY |TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA. | M 50 | RS 413 RS 5148| RS 6948  062%|
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
IAF 0112021

€4 | 51793 SINAPY |(COMPOSICAG REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE w 000 | RS 8.10| RS 13.42| RS 123420 1.10%|
[TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
[EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

€5 | 89732[SINAPY |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DNSOMM, | UN 500 RS 1552 RS 103 Rs 11598  0.10%|
[JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
|OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

66 | 69374[SINAPI [LUVA COM BUCHA DE LATAG, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 172" [y 700 RS 950 ks 1194 Rs 4776|004 %]
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £
INSTALACAO_AF 0612022

€7 | 89800 SINAPY |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, | UN 700 RS 2823 RS 3516 R5 703  006%|
[JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
[SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

68 | 86906|SINAPT | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO N 200 RS 7436 RS 0261 Rs 18522 0,16 %|
[POPULAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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ETAPA RS DA ETAPA|
VALORRS | SIMPLES um VALORRS | SIMPLES M VALORRS$ | SIMPLES

Servigos Preliminares 6.129,04] RS 612904

Piso Interno RS 25.914,45 Y RS 2591445

Revestimento das paredes internas RS 9.156,06] , R$  9.156,06

Paredes externas RS  7.551,97] 3 RS 7.551,97

Esquadrias de madeira RS 660,53} X RS 660,53 X |
Instalagdes Hidrossanitarias RS 4.271,34] RS 2.13567 X 2.135,67|
Instalagoes Elétricas RS 3.534,78] , RS - 3.534,78] X |
Piso Externo RS 4.986,15] ] RS - 4.986,15| X |
Muro] RS 33.833,20 ), RS - 10.149,96| 23.683,24]
Fossa e Sumidouro 15.675,38] X RS - 7.837,94] 7.837,94]
Servigos i X RS - | 638,39)
51.547,72 45,88%| RS 28.644,50
R$ 112.351,79 51.547,72 45,88%| RS 80.192,22

Tércio Souza de Santana
Engenheiro Civil
CREA - BA 82.832
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA - BAHIA

AVISO DE DISPENSA Nº 005/2024
Processo Administrativo N° 032/2024
Torna-se público que o Município de Itapitanga - Bahia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, realizará Dispensa, com critério de julgamento menor preço global, nos termos do Art. 75, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, com regulamentação em âmbito municipal por meio do Decreto nº 2.513 de 19 de janeiro de 2023.

Data Limite para Recebimento de Propostas: 05/03/2024 até as 17:00hs, horário de Brasília-DF.
E-mail para recebimento de propostas: licitacompras.itapitanga@hotmail.com
Endereço para cadastramento de propostas presencialmente, por protocolo: Praça Dois Poderes, nº 06, Centro, setor de licitação, Itapitanga - Bahia
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para reforma e adequação da Escola Ana Fontes Batista, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
1.1. A contratação será dividida e ocorrerá em item/lote único, conforme tabela constante abaixo.
	Orçamento Sintético

	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Valor Unit

com BDI
	Total
	Peso (%)

	1
	
	
	Serviços Preliminares
	
	
	
	
	6.129,04
	5,46 %

	1.1
	103689
	SINAPI
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	m²
	3,50
	R$
	401,15
	R$
	499,63
	R$
	1.748,70
	1,56 %

	1.2
	98524
	SINAPI
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018
	m²
	452,60
	R$
	3,16
	R$
	3,93
	R$
	1.778,71
	1,58 %

	1.3
	97622
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	m³
	5,40
	R$
	58,38
	R$
	72,71
	R$
	392,63
	0,35 %

	1.4
	97628
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	m³
	6,49
	R$
	273,28
	R$
	340,37
	R$
	2.209,00
	1,97 %

	2
	
	
	Piso Interno
	
	
	
	
	R$
	25.914,45
	23,07 %

	2.1
	104737
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
	m³
	13,00
	R$
	21,76
	R$
	27,10
	R$
	352,30
	0,31 %

	2.2
	90942
	SINAPI
	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
	m²
	129,92
	R$
	95,65
	R$
	119,13
	R$
	15.477,36
	13,78 %

	2.3
	87250
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
	m²
	136,41
	R$
	59,36
	R$
	73,93
	R$
	10.084,79
	8,98 %

	3
	
	
	Revestimento das paredes internas
	
	
	
	
	R$
	9.156,06
	8,15 %

	3.1
	97631
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	m²
	49,35
	R$
	11,90
	R$
	14,82
	R$
	731,36
	0,65 %

	3.2
	87530
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
	m²
	49,35
	R$
	46,95
	R$
	58,47
	R$
	2.885,49
	2,57 %

	3.3
	88497
	SINAPI
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	m²
	49,35
	R$
	17,98
	R$
	22,39
	R$
	1.104,94
	0,98 %

	3.4
	88489
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	m²
	246,75
	R$
	12,21
	R$
	15,20
	R$
	3.750,60
	3,34 %

	3.5
	87275
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	m²
	7,80
	R$
	70,38
	R$
	87,65
	R$
	683,67
	0,61 %

	4
	
	
	Paredes externas
	
	
	
	
	R$
	7.551,97
	6,72 %

	4.1
	97631
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	m²
	34,34
	R$
	11,90
	R$
	14,82
	R$
	508,91
	0,45 %

	4.2
	87530
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
	m²
	34,34
	R$
	46,95
	R$
	58,47
	R$
	2.007,85
	1,79 %

	4.3
	88497
	SINAPI
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	m²
	34,34
	R$
	17,98
	R$
	22,39
	R$
	768,87
	0,68 %

	4.4
	95626
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
	m²
	191,23
	R$
	17,92
	R$
	22,31
	R$
	4.266,34
	3,80 %

	5
	
	
	Esquadrias de madeira
	
	
	
	
	R$
	660,53
	0,59 %

	5.1
	102219
	SINAPI
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	m²
	30,12
	R$
	17,61
	R$
	21,93
	R$
	660,53
	0,59 %

	6
	
	
	Instalações Hidrossanitárias
	
	
	
	
	R$
	4.271,34
	3,80 %

	6.1
	86902
	SINAPI
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	R$
	310,00
	R$
	386,10
	R$
	772,20
	0,69 %

	6.2
	86888
	SINAPI
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	R$
	461,94
	R$
	575,34
	R$
	1.150,68
	1,02 %

	6.3
	90694
	SINAPI
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021
	M
	13,50
	R$
	41,34
	R$
	51,48
	R$
	694,98
	0,62 %

	6.4
	91793
	SINAPI
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
	M
	10,00
	R$
	99,10
	R$
	123,42
	R$
	1.234,20
	1,10 %

	6.5
	89732
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	UN
	6,00
	R$
	15,52
	R$
	19,33
	R$
	115,98
	0,10 %

	6.6
	89374
	SINAPI
	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00
	R$
	9,59
	R$
	11,94
	R$
	47,76
	0,04 %

	6.7
	89809
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	UN
	2,00
	R$
	28,23
	R$
	35,16
	R$
	70,32
	0,06 %

	6.8
	86906
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	R$
	74,36
	R$
	92,61
	R$
	185,22
	0,16 %

	7
	
	
	Instalaçoes Elétricas
	
	
	
	
	R$
	3.534,78
	3,15 %


	Orçamento Sintético

	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Valor Unit

com BDI
	Total
	Peso (%)

	7.1
	101876
	SINAPI
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	R$
	75,59
	R$
	94,14
	R$
	94,14
	0,08 %

	7.2
	93662
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	4,00
	R$
	59,22
	R$
	73,75
	R$
	295,00
	0,26 %

	7.3
	93665
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	2,00
	R$
	66,52
	R$
	82,85
	R$
	165,70
	0,15 %

	7.4
	101560
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	M
	75,00
	R$
	8,82
	R$
	10,98
	R$
	823,50
	0,73 %

	7.5
	91927
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	108,87
	R$
	4,42
	R$
	5,50
	R$
	598,78
	0,53 %

	7.6
	103782
	SINAPI
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
	UN
	10,00
	R$
	34,10
	R$
	42,47
	R$
	424,70
	0,38 %

	7.7
	92000
	SINAPI
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	18,00
	R$
	29,84
	R$
	37,16
	R$
	668,88
	0,60 %

	7.8
	91981
	SINAPI
	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	8,00
	R$
	46,58
	R$
	58,01
	R$
	464,08
	0,41 %

	8
	
	
	Piso Externo
	
	
	
	
	R$
	4.986,15
	4,44 %

	8.1
	94993
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	m²
	31,86
	R$
	72,95
	R$
	90,85
	R$
	2.894,48
	2,58 %

	8.2
	102491
	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	m²
	83,50
	R$
	20,12
	R$
	25,05
	R$
	2.091,67
	1,86 %

	9
	
	
	Muro
	
	
	
	
	R$
	33.833,20
	30,11 %

	9.1
	
	
	Fundação e Superestrutura
	
	
	
	
	R$
	10.404,20
	9,26 %

	9.1.1
	93358
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021
	m³
	6,01
	R$
	85,68
	R$
	106,71
	R$
	641,32
	0,57 %

	9.1.3
	96546
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	13,65
	R$
	13,28
	R$
	16,54
	R$
	225,77
	0,20 %

	9.1.4
	96545
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	79,00
	R$
	15,12
	R$
	18,83
	R$
	1.487,57
	1,32 %

	9.1.5
	96543
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	17,25
	R$
	18,48
	R$
	23,01
	R$
	396,92
	0,35 %

	9.1.6
	92761
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	37,92
	R$
	12,70
	R$
	15,81
	R$
	599,51
	0,53 %

	9.1.7
	92915
	SINAPI
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	25,53
	R$
	17,56
	R$
	21,87
	R$
	558,34
	0,50 %

	9.1.8
	92269
	SINAPI
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
	m²
	17,10
	R$
	150,40
	R$
	187,32
	R$
	3.203,17
	2,85 %

	9.1.9
	94970
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
	m³
	5,20
	R$
	508,23
	R$
	633,00
	R$
	3.291,60
	2,93 %

	9.2
	
	
	Alvenaria e Revestimento
	
	
	
	
	R$
	23.429,00
	20,85 %

	9.2.1
	103332
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	m²
	70,00
	R$
	122,88
	R$
	153,04
	R$
	10.712,80
	9,54 %

	9.2.2
	87905
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	m²
	140,00
	R$
	8,78
	R$
	10,93
	R$
	1.530,20
	1,36 %

	9.2.3
	87794
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
	m²
	140,00
	R$
	46,24
	R$
	57,59
	R$
	8.062,60
	7,18 %

	9.2.4
	95626
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
	m²
	140,00
	R$
	17,92
	R$
	22,31
	R$
	3.123,40
	2,78 %
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	Fossa e Sumidouro
	
	
	
	
	R$
	15.675,88
	13,95 %

	10.1
	97082
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021
	m³
	18,22
	R$
	62,90
	R$
	78,34
	R$
	1.427,35
	1,27 %

	10.2
	87747
	SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	m²
	4,50
	R$
	59,32
	R$
	73,88
	R$
	332,46
	0,30 %

	10.3
	103335
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	m²
	54,00
	R$
	147,96
	R$
	184,28
	R$
	9.951,12
	8,86 %

	10.4
	87548
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
	m²
	70,20
	R$
	29,83
	R$
	37,15
	R$
	2.607,93
	2,32 %


	Orçamento Sintético

	Item
	Código
	Banco
	Descrição
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Valor Unit

com BDI
	Total
	Peso (%)

	10.5
	101964
	SINAPI
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
	m²
	6,75
	R$  161,42
	R$  201,04
	R$
	1.357,02
	1,21 %
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	Serviços Finais
	
	
	
	
	R$
	638,39
	0,57 %

	11.1
	9537
	SINAPI
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	m²
	136,41
	R$
	3,76
	R$
	4,68
	R$
	638,39
	0,57 %


	Total sem BDI
	90.218,29

	Total do BDI
	22.133,50

	Total Geral
	112.351,79


1.1.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA.

2.1. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.1.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.1.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.1.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

2.1.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.1.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.1.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.1.5. Sociedades Cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa se dará com o cadastramento de sua proposta, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio e-mail licitacompras.itapitanga@hotmail.com, ou, por protocolo físico no endereço indicado no preâmbulo, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.4.1. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Projeto Básico e Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8. Uma vez enviada a proposta, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.9. No cadastramento da proposta, o fornecedor deverá, também, apresentar às seguintes declarações: 
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.10. Fica sob responsabilidade do fornecedor o cadastramento de sua proposta inicial, em conformidade com tipo licitado (menor preço).

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

4.1. Será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

4.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

4.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado em ata própria.

4.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares.

4.3.1. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora.
4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
4.5.1. contiver vícios insanáveis;
4.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
4.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
4.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
4.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços que:
4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
4.7. Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobre preço considerará o seguinte:

4.7.1. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobre preço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado neste Aviso de Contratação Direta, conforme as especificidades do mercado correspondente;

4.7.2. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

4.7.3. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo a Lei

4.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.  

4.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, em prazo indicado pela Administração, desde que não haja majoração do preço.

4.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

4.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

4.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

4.11. Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

4.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

4.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

5. HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado.
5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
5.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
5.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
5.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação
5.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
5.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio da documentação anexada via e-mail, ou por protocolo físico, nos documentos por ele abrangidos.
5.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes da documentação anexada via e-mail, ou por protocolo físico, para que estejam vigentes na data estipulada para análise das propostas, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

5.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

5.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

5.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
5.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

5.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

5.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

5.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

6. CONTRATAÇÃO

6.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

6.3. O prazo de vigência da contratação é de 60 (Sessenta) dias prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta. 

6.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.
7. SANÇÕES

7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 
7.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

7.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
7.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
7.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
7.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
7.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
7.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou a execução do contrato;
7.1.9. fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
7.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
7.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa.

7.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

7.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

7.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

7.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

7.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

7.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

7.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

7.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O procedimento será divulgado no Diário Oficial do Município e no Portal da Transparência Pública Municipal, e, encaminhado aos fornecedores registrados por e-mail, ou por protocolo físico.

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

8.3. As providências dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
8.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

8.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

8.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro da documentação relativa ao procedimento.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

8.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

8.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.12.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

8.12.2. ANEXO II – Memorial Descritivo;

8.12.2.1. ANEXO II.1 – Projetos, planilhas e cronogramas de execução;
8.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;
Itapitanga – Bahia, 28 de fevereiro de 2024.
Jamile Brandão Gonçalves Brandão
Agente de Contratação
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 Habilitação jurídica: 
1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista:
2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
3 Qualificação Econômico-Financeira: 
3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

3.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

	LG =
	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante


	SG =
	Ativo Total

	
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante


	LC =
	Ativo Circulante

	
	Passivo Circulante


3.3.1 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de ‘10% (DEZ POR CENTO) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

4 Qualificação Técnica

4.1 Registro ou inscrição da empresa no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, em plena validade;
4.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
4.2.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
4.2.1.1 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

4.3 Apresentação de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, no caso, CREA, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação.

4.3.1 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, §6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

4.4 Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

4.4.1 Fica assegurado direito à realização de vistoria prévia, na forma prevista no Termo de Referência.

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIAÇÃO: ESCOLA ANA FONTES BATISTA - ENTRONCAMENTO DE CAFUNDÓ.
 OBJETO:

Em virtude da necessidade da ESCOLA ANA FONTES BATISTA ENTRONCAMENTO DE CAFUNDÓ, se faz a caráter de urgência o fechamento dos muros, para a segurança local, e pela entrada de animais no perímetro da escola casando um desconforma e perigo aos alunos e funcionários, e a construção de uma fossa séptica pois a mesma que se encontra no local não está em conformidade com as normas NBR 8160, NBR 07229 e NBR 13969, e a construção de um piso para melhor acessibilidade local.

 INTRODUÇÃO:

Este memorial complementa o projeto arquitetônico com especificações, referencias e definições dos materiais e sistemas a serem empregados na obra de reforma e adequações as NBR da ESCOLA ANA FONTES BATISTA ENTRONCAMENTO DE

CAFUNDÓ da Cidade de Itapitanga, Bahia.

Eventuais dúvidas ou divergências relacionadas a este memorial ou ao projeto, devem ser esclarecidas com os responsáveis técnicos.

Nenhuma modificação deverá ser feita sem a anuência técnica dos responsáveis pelos projetos.

   INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO:

A edificação está localizada no Entroncamento de Cafundó, Rodovia BA 651, km 9 da Rodovia Itapitanga/Coaraci, seu espaço é destinado ensino as crianças de idade 03 à 15 anos no turno matutino e Educação de Jovens, Adultos e Idosos-EJAI no turno noturno.

A edificação da escola é composta exclusivamente de pavimento térreo, dividida em salas, circulação, cantina, banheiros e depósitos. A área da escola e fechada por muro somente na fachada da escola e possui cobertura telha cerâmica.

 ESPECIFICAÇÕES:

Os serviços da obra deverão ser executados em rigorosa observância ao projeto e memorial, em sua forma, dimensão e concepção, e em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicáveis.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos e de qualidade, de acordo com o especificado nos projetos e neste memorial.

No caso em que a característica de determinado material não estiver disponível na região, o mesmo poderá ser substituído por material de características, qualidade e aparência equivalentes.

 SERVIÇOS PRELIMINARES:

Ficam a cargo exclusivo da construtora todas as providências, documentação e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como andaimes, tapumes, cercas etc.

Deverá ser feita a limpeza do ambiente com a remoção dos resíduos de entulho, permitindo o procedimento das etapas conseguintes sem imprecisões.

Deverá ser instalada placa de obra com as informações dos órgãos participantes do convênio.

 PISOS:

Na preparação o contra piso deverá ser nas seguintes condições: 1:5 a 1:6 em concreto simples e malha POP 3x2x0,20cm

Para piso de 31,85 m².

 MUROS:

Deverá ser construído na altura de 2m com blocos cerâmicos com dimensões 9x14x19 6 furos com vigamentos e pilar a cada três metros, contendo no seu processo construtivo chapisco e reboco.

 DIMENSIONAMENTO UTILIZANDO A NBR 7229/1993 E 13969/1997

Para fossa séptica:

Adotou-se uma fossa séptica, construída em concreto armado com impermeabilizante com laje de forro em treliça, conforme dimensões:

Lado A e lado B

1.50 m x 1.50 m = 2,25 m² Altura útil
2.00 m

Altura total

3.00 m Total
6.75 m³

Laje Forro
_ 1,50m x 1,50 m x 0,05m = 0,11 m³ Laje Forro
_ 1,50m x 1,50 m = 2,25 m²

Para filtro anaeróbico:

Adotou-se um filtro anaeróbico, construído em concreto armado impermeabilizante com laje de forro em treliça, conforme dimensões:

Lado A e lado B

1.50 m x 1.50 m = 2,25 m² Altura útil
2.00 m

Altura total

3.00 m Total
6.75 m³

Laje Forro
_ 1,50m x 1,50 m x 0,05m = 0,11 m³ Laje Forro
_ 1,50m x 1,50 m = 2,25 m²

 DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO:

Com base nos cálculos da capacidade da fossa, pode-se adotar um sumidouro, construído em concreto armado sem impermeabilizante, com laje de forro em treliça, conforme dimensões:

Lado A e lado B

1.50 m x 1.50 m = 2,25 m² Altura útil
2.00 m

Altura total

3.00 m Total
6.75 m³

Laje Forro
_ 1,50m x 1,50 m x 0,05m = 0,11 m³ Laje Forro
_ 1,50m x 1,50 m = 2,25 m²

 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA

A limpeza deverá ser feita mensalmente, conforme a necessidade da instalação, removendo-se completamente os resíduos depositados na câmara de entrada, a fim de que estes resíduos não venham depositar-se nas canalizações. Todo o resíduo gorduroso retirado da caixa de gordura deverá ser depositado em um saco de lixo duplo, lacrado e posteriormente colocado em um lugar apropriado para recolhimento de lixo.

Limpeza da Fossa e do Filtro Anaeróbico:

Será feita por firma especializada de 1 ano em ano sempre que houver necessidade a limpeza da fossa e do filtro anaeróbico, por meio de caminhão coletor.

TERCIO SOUZA DE SANTANA

Engenheiro

ANEXO II.1 - PLANILHA ORÇAMENTARIA
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itom | Cédigo|Banco |Descricao Und "Quant] Valor Unit] Valor Unif| Totall
com BDI|

71 | 101676 SINAPI [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR, SEM [y 700 RS 7550| RS 9414 Rs 9414
[BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
|AF 1012020

72 | 63662 SINAPI [DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - ™ 70 RS 5922 Rs 7375 RS 29500
[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012020

73 | G3665[SINAPI [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 - W 70 RS 6652 Rs 8285 RS 16570
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

74| 101560[SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MV, 0,610 KV. PARA REDE w 7500 | Rs 68| RS 1098 Rs  62350)
|AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

75 | 91927[SINAPI [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MV, ANTI-GHANA 0.6/ 0 KV, w 0887 | Rs 442 Rs 550 Rs 50878
[PARA GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
|AF 0372025

76 | 103762SINAPT [LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12113 | UN 000 | RS 5410| RS 4247| RS 42470
|W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

77| G2000[SINAPT | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. INCLUNDO ™ 00 | RS 298 RS 37.16| RS 66889
|SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

78 | S1981[SINAPT [NTERRUPTOR BIPOLAR (1 MOBULO), 10A250V, INCLUNDO SUPORTEE | UN 500 RS 4658| RS 5801 Rs 46408
[PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF_0312023

1 | 04993[SINAPI [EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE GONGRETO COM. e 3186 | Rs 72.95| RS 90.85| RS 289443
|CONGRETO MOLDADO IN LOGO, USINADO, ACABAMENTO
|CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022

82 | 102451 SINAP [PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEWAGS. | @50 | Rs 20.12| RS 2505| RS 209167
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

el [Fundacao e Superestrutura RS 10.404.20

11| 63356[SINAPI [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA GOM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA | 601 RS 8568| RS 10671 Rs 64132
1,30 M_AF 0212001

BEHEE ] DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- | KG 65 | Rs 1328| RS 1654 RS 23577
/50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

G1.4| 96545[SINAPT [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- | KG 7800 | Rs 1512 RS 1683 R 148757)
/50 DE & MM - MONTAGEM. AF 0612017

G15|  96543[SINAPT [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAVIE E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60|  KG 725 | Rs 1848| RS 2301 RS 3%.8
DE 5 il - MONTAGEM. AF 0612017

16| 62761[SINAPT [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA GONVENGIONAL DE kG 82 | Rs 1270 RS 1581 Rs 50951
|CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
|AF_ 0612022

G17|  G2915[SINAPI [ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO | KG 2553 | RS 175 RS 2187’5 55634
[VIGAS PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM|
|- MONTAGEM. AF_06/2022

578| 52269SINAPT [FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EN | AT RS 150.20| RS 18732 R 3203.17]
[MADEIRA SERRADA, E=25 MM_ AF 0912020

G19|  G4970[SINAPT [CONCRETO FGK = 20MPA, TRAGO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOT | 520 RS 508.23| RS 63300 R 329160)
|AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
|AF 0572021

52 [Alvenaria e Revestimento RS 23.425,00

62.1| 103332[SINAPI [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS GERAMICOS FURADOS NA i 7000 | RS 12288 RS 153,04 RS 10.712.80
[HORIZONTAL DE 6X14X19 CM (ESPESSURA @ CM) E ARGAMASSA DE
|ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

622|  67905[SINAPI [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E i 000 | RS 678 RS 1083 RS 153020)
[ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FAGHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
|ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_1012022

§23|  67754[SINAPI [EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 125, PREPARO Gl 000 | Rs 4624 RS 5759 Rs 806260)
[MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 M. AF_09/2022

24| 95626 SINAPT [APLICAGAG MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS | 000 | Rs 1782 RS 2231 RS 312340)
DE CASAS. DUAS DEMAOS. AF 112016

70.1 | 67082|SINAPY |[ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF 0912021 ™ 1822 | Rs 6290| RS 7834 Rs 142735

70.2 | 87747|SINAPI [CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARD | " 750 RS 50| Rs 738 Rs 3246  030%|
[MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
|ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

70.3 | 103335 [SINAPT | ALVENARIA DE VEDAGKO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA i 5400 | RS 147.06| RS 16428 RS 995112  886%|
[HORIZONTAL DE 14X8X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) £
|ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

704 | B7548|SINAPI [ASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA i 7020 | RS 2983 RS 37.15| RS 260783  232%)

ITRAGO 125, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
[TaLiscAS. AF 062014





[image: image2.png][CAJE PREMOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, RS 161.22] RS 157,02
[ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA|
|LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

[LIMPEZA FINAL DA OBRA





ANEXO II.1 – CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
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ANEXO II.1 – PLANTA BAIXA
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO NºXX/2024
CONTRATO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ANA FONTES BATISTA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPITANGA/BA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX.

MUNICÍPIO DE ITAPITANGA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.482/0001-11, com endereço na Praça Dois Poderes, nº 06, Centro, Itapitanga – Bahia,  representado pelo prefeito municipal Sr. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO, brasileiro, maior, solteiro, portador da cédula de identidade n.º 0837100780 SSP/BA, CPF n.º 984.491.095-15, residente e domiciliado a Tv. Santo Antônio, n° 93 Centro, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço comercial XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/BA, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade XXXXXXXXX, inscrito no CPF sob nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/BA, na qualidade de beneficiária da Dispensa de Licitação nº. 005/2024, nos termos da Lei nº. 14.133/2021, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato é aquele estipulado na Dispensa de Licitação nº 005/2024, ou seja a contratação de contratação de empresa especializada para reforma e adequação da Escola Ana Fontes Batista.
§1º A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estipula a Lei nº. 14.133/21.

§2º As supressões poderão ser superiores de 25% a 50%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

§3º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E FORMA DE SELEÇÃO    DO FORNECEDOR.

Trata-se de obra a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, com fulcro no art. 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato é de XX (XXX) meses, a contar da data da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 125 da Lei 14.133/21, desde que observadas às normas legais vigentes.

§ 1º O Contrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado conforme dispõe o artigo 125 da Lei 14.133/21.

§2º A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do artigo 125 da Lei 14.133/21, está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;

5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos;

5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Projeto Básico e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1. efetuar a entrega do objeto ou prestar os serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

6.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega ou prestar os serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

6.7. Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT exigida, observar projeto básico (Anexo II);

6.8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

6.9. Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;

6.10. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

6.11. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

6.12. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer  natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em decorrência deles;

6.13. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços; 

6.14. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos;

6.15. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;

6.16. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;

6.17. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;

6.18. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços;

6.19. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;

6.20. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

6.21. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados, Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;

6.22. Comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do responsável;

6.23. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

6.24. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

6.25. Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei 14.133/21.

6.26. Manter, na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice;

6.27. Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.

Nos termos do Art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

7.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 120 da Lei nº 14.133/2021;

9.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

8.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, de  1993. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa aquele que praticar um dos atos previstos no art. 155 da Lei nº 14.133/21:

9.1.  Ensejar o retardamento da execução do objeto;

9.2. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

9.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

9.4. comportar-se de modo inidôneo;

9.5. cometer fraude fiscal;
Paragrafo Único: Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
A) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

B) multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

C) multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

D) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

E) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

F) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

G) As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

H) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;.

I) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DO
VALOR
E
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

O Contratante pagará à Contratada o preço de R$ XXXXXXXXXXXXXXXX. A despesa onerará os seguintes recursos orçamentários e financeiros:

ÓRGÃO: 02.07.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade: 02.07.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Projeto Atividade: 2.011 – Manutenção da Secretaria de Educação

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Fonte: 1500100100 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO      25%

Fonte: 1704000000 – TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATURAL

§1º Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA

Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da Situação Fiscal junto ao FGTS.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências;

a) Testar todos os equipamentos e instalações;

b) Revisar todos os acabamentos;

c) Proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;

d) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

e) Apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) Apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá, mediante assentimento das partes, ser alterado através de Termos Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ou em decorrência de fatores supervenientes que possam torná-lo inexequível ou alteração de prazos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Coaraci/BA, que abrange o Município de Itapitanga com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida por comum acordo entre as partes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

ITAPITANGA – BA, XX de XXXXXXXX de 2024.


Município de Itapitanga - Bahia

PREFEITO MUNICIPAL


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:


RG:
RG:

CPF:
CPF:

PRAÇA DOIS PODERES, 06 – CENTRO – 45645-000 – ITAPITANGA – BAHIA

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – FONE (FAX) 73 246-2445


