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Área requisitante: Setor de Engenharia

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
1.1. Através da análise do Documento de Formalização de Demanda e consulta à área requisitante, foi identificada a seguinte necessidade:
Contratação de empresa especializada para realizar estudo que determine a mancha de inundação do curso d’água do Rio Formiga e a interferência no aumento do nível da água nas estruturas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).
1.3. Justifica-se a contratação de empresa especializada para realizar estudo que determine a mancha de inundação do curso d’água do Rio Formiga e a interferência no aumento do nível da água nas estruturas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) pelas seguintes razões: 
1.3.1 Expertise Técnica Especializada: Empresas especializadas possuem conhecimento técnico avançado em hidrologia, modelagem hidráulica e gestão de riscos de inundação. Elas estão equipadas com pessoal qualificado e experiência na realização de estudos complexos de análise de cheias e inundação. 
1.3.2 Ferramentas de Modelagem Avançadas: Essas empresas utilizam softwares de modelagem hidráulica precisos e atualizados, capazes de simular com precisão a propagação das cheias e determinar a mancha de inundação em diferentes cenários, incluindo eventos extremos como o de 50 anos de retorno. 
1.3.3 Análise de Risco Específica: O estudo requer uma análise detalhada dos impactos potenciais da inundação na ETE. Isso inclui não apenas a determinação da mancha de inundação, mas também a avaliação do aumento do nível da água nas estruturas críticas da estação de tratamento de esgoto.
1.3.4 Normas e Regulamentações: As empresas especializadas estão familiarizadas com as normas ambientais e regulamentações locais que devem ser seguidas durante o estudo e na implementação de medidas de mitigação de risco.
1.3.5 Elaboração de Relatórios Técnicos Detalhados: Após a conclusão do estudo, uma empresa especializada é capaz de fornecer um relatório técnico completo e detalhado, descrevendo metodologias, resultados, análises de risco e recomendações específicas para proteção das infraestruturas críticas.
1.3.6 Suporte na Implementação de Medidas de Proteção: Além de realizar o estudo, essas empresas podem oferecer suporte na implementação de medidas preventivas e de adaptação para reduzir os impactos da inundação na ETE, aumentando assim a resiliência das instalações frente a eventos extremos.
Portanto, a contratação de uma empresa especializada não apenas garante a qualidade e a precisão dos resultados do estudo, mas também assegura que as medidas necessárias sejam identificadas e implementadas de forma eficaz, protegendo assim as infraestruturas críticas e mitigando os riscos associados às cheias no curso d’água do Rio Formiga.
1.4. Para o interesse público, justifica-se a contratação de empresa especializada para realizar estudo que determine a mancha de inundação do curso d’água do Rio Formiga e a interferência no aumento do nível da água nas estruturas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto pelos seguintes motivos:
1.4.1 Proteção de Infraestruturas Críticas: A ETE é uma infraestrutura essencial para o tratamento de esgoto, garantindo a saúde pública e a qualidade ambiental. Avaliar e mitigar os riscos de inundação são essenciais para proteger essas instalações contra potenciais danos e interrupções no serviço.
1.4.2 Segurança da População e Meio Ambiente: O estudo visa proteger não apenas as estruturas da ETE, mas também as comunidades vizinhas e o meio ambiente. A determinação da mancha de inundação permite identificar áreas de risco e tomar medidas preventivas para reduzir impactos negativos em caso de inundação.
1.4.3 Gestão de Riscos e Prevenção de Desastres: A análise detalhada das cheias e da propagação da inundação contribui para uma gestão eficaz de riscos, permitindo que as autoridades competentes tomem decisões informadas e implementem medidas de adaptação e resposta a desastres naturais.
1.4.4 Conformidade com Normas e Regulamentações: A realização do estudo por uma empresa especializada garante que todas as normas ambientais, regulamentações de segurança e melhores práticas sejam seguidas. Isso assegura que o projeto seja conduzido de maneira ética e legalmente responsável.
1.4.5 Utilização Eficiente de Recursos Públicos: Investir em um estudo preciso e profissional inicialmente pode resultar em economia a longo prazo, evitando danos maiores às infraestruturas públicas e reduzindo custos associados a reparos emergenciais ou perda de funcionalidade das instalações da ETE.
1.4.6 Transparência e Participação Pública: Ao contratar uma empresa especializada, há um compromisso com a transparência e a participação pública, pois os resultados do estudo são documentados e comunicados de forma clara, permitindo que as comunidades afetadas estejam informadas sobre os riscos e medidas preventivas.
Portanto, a contratação de uma empresa especializada para realizar esse estudo não apenas protege infraestruturas críticas e comunidades, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental e a segurança pública, demonstrando um compromisso efetivo com o bem-estar e a qualidade de vida da população local.


4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
i. O Estudo deverá considerar evento crítico de cheia na área da ETE com período de retorno de 50 anos. 
ii. O Estudo trata de sobreposição de mapas: sobrepor o mapa da ETE dentro da área de inundação e ver se a mancha de inundação abrange ou não. 
iii. Conforme a legislação e estudos hidrológicos que constam hoje na literatura, buscar informações referente às chuvas de vinte, trinta e cinquenta anos, e fazer um breve balanço hídrico de quantidade de chuva, durante esse período para o empreendimento ETE.
iv. A CONTRATADA deverá identificar a interferência dentro dessas áreas e das estruturas do empreendimento: visando o que o uso e a ocupação do solo do empreendimento ETE vai propiciar para as áreas de amortecimento e recargas hídricas, enfim, as áreas onde a inundação vai escoar e infiltrar. As quantidades de áreas verdes, de áreas infiltrantes, se aquele local teve algum histórico de inundação algum tempo atrás e a metragem de volume captado pelas zonas de captação dessa água. 
v. A CONTRATADA deverá apresentar relatório técnico detalhado digital e impresso em cores (enviar pelos correios).
vi. A CONTRATADA deverá apresentar a produção de mapas em digital e impresso em cores (enviar pelos correios)
vii. A CONTRATADA deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
viii. O Estudo será apresentado à FEAM/ASF – Fundação Estadual do Meio Ambiente – Unidade Regional de Regularização Ambiental Alto São Francisco vinculado ao processo de licenciamento da ETE e necessita de que este estudo seja aprovado pelo órgão para esta regularização ambiental. Sendo assim, será de responsabilidade da CONTRATADA o acompanhamento desta aprovação e, se necessário, fazer alterações e/ou atender o que for solicitado pela URA/ASF sem custos adicionais para a autarquia.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. A descrição, bem como o respectivo quantitativo a ser contratado está descrito a seguir:

	Item
	Descrição
	UN
	Qtde

	1
	Estudo que determine a mancha de inundação do curso d’água “Rio Formiga” e a interferência no aumento do nível da água nas estruturas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) considerando evento crítico de cheia na área da ETE com período de 50 anos.
	SV
	1



6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Para a contratação de uma empresa especializada para realizar o estudo de mancha de inundação do Rio Formiga e avaliar a interferência no aumento do nível da água nas estruturas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), foram feitas pesquisas para identificar possíveis fornecedores. 
De acordo com a Lei nº 14.133/21, a contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, pode ser realizada por inexigibilidade de licitação. 
Por se tratar de contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, foram utilizados os seguintes critérios, a fim de identificar empresa com notória especialização: 
· Experiência e Qualificação: Experiência comprovada em estudos hidrológicos e hidráulicos.
· Tecnologia e Metodologia: Uso de tecnologias avançadas e metodologias reconhecidas.
· Reputação e Referências: Reputação no mercado e feedback positivo de clientes anteriores.
· Capacidade Técnica: Capacidade de realizar levantamentos topográficos, hidrológicos e modelagem de inundações.
· Custo e Prazo: Propostas financeiras competitivas e capacidade de cumprir prazos.

A inexigibilidade de licitação se justifica pela inviabilidade de competição, devido à natureza singular do serviço e à necessidade de notória especialização, conforme detalhado a seguir:
· Natureza Singular do Serviço: O estudo requerido envolve análise hidrológica, modelagem hidráulica e avaliação de impacto em infraestruturas críticas de saneamento. Tais atividades demandam conhecimentos técnicos avançados e metodologias específicas, que não são de domínio comum a todas as empresas de engenharia.
· Notória Especialização: A empresa a ser contratada possui notória especialização comprovada na área de estudos hidrológicos e hidráulicos. A notória especialização é evidenciada pela vasta experiência em projetos similares, equipe técnica altamente qualificada, uso de tecnologias avançadas e reconhecimento no mercado por sua competência técnica.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

	Item
	Descrição
	UN
	Qtde
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	Estudo que determine a mancha de inundação do curso d’água “Rio Formiga” e a interferência no aumento do nível da água nas estruturas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) considerando evento crítico de cheia na área da ETE com período de 50 anos.
	SV
	1
	R$23.333,33
	R$ 23.333,33




8 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
8.1. A área da ETE, correspondente a 45.000 m², encontra-se a 1,4 km do limite do perímetro urbano de Formiga, portanto, em área rural. A área encontra-se entre a margem direita de uma estrada vicinal e o Rio Formiga, posicionando-se nas coordenadas geográficas de Latitude 20°29'31,19" S e Longitude 45°27'14,09" W.
8.2. Espera-se que a contratação de empresa especializada realize o estudo, objeto deste Termo de Referência, solicitada pelo órgão ambiental (FEAM/ASF - Fundação Estadual do Meio Ambiente – Unidade Regional de Regularização Ambiental Alto São Francisco), sendo um dos elementos complementares do processo de regularização ambiental do empreendimento: Estação de Tratamento de Esgotos – ETE de Formiga-MG e seus Interceptores, Emissários, Elevatórias e Reversão de Esgoto. Onde solicita: “Apresentar estudo, com ART do responsável técnico, que determine a mancha de inundação do referido curso d’água “Rio Formiga” e a interferência no aumento do nível de água nas estruturas da ETE. O referido estudo deverá considerar evento crítico de cheia na área da ETE com período de retorno de 50 anos”.
8.3. A metodologia do estudo seguirá as orientações da Nota Técnica para Elaboração de Modelagens de Inundação do Serviço Geológico do Brasil – CPRM:
a. Classificação dos Padrões de Relevo: Análise topográfica baseada em fotointerpretação de imagens de satélite e modelos digitais de elevação.
b. Classificação da Altitude: Extração e classificação dos dados de altitude para identificar áreas suscetíveis a inundações.
c. Classificação da Distância à Drenagem Mais Próxima (HAND): Aplicação do modelo HAND para determinar a altura acima da drenagem mais próxima.
d. Integração das Variáveis: Combinação das variáveis relevo, altitude e HAND para gerar um modelo integrado de suscetibilidade à inundação.
Espera-se que o estudo envolva uma abordagem integrada de levantamento de dados hidrológicos, modelagem hidráulica precisa e análise de impacto em infraestruturas críticas, como a ETE.

9 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO
Considerando a natureza integrada e especializada do serviço, a inviabilidade de garantir a coesão e consistência dos resultados através do parcelamento, e a necessidade de uma gestão eficiente do projeto, conclui-se que o parcelamento do objeto da contratação não é recomendável.
A contratação de uma única empresa especializada assegura a qualidade, a eficiência e a efetividade do estudo técnico necessário para determinar a mancha de inundação do Rio Formiga e avaliar a interferência no aumento do nível da água nas estruturas da ETE.
Dessa forma, justifica-se a não adoção do parcelamento do objeto, garantindo assim a execução completa e integrada do serviço por uma única empresa de notória especialização.
10 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
10.1. Espera-se com essa contratação, atender e satisfazer as demandas desta Autarquia, contribuindo com a eficácia e economicidade na referida contratação.
· Determinando a mancha de inundação do Rio Formiga e sua interferência do aumento do nível da água nas estruturas da ETE. 
· Identificação de zonas de inundação através dos dados coletados em campo e dados históricos; 
· Mapeamento das áreas atingidas por cheias com tempos de retorno de 5, 10, 20, 50 anos;  
· Cumprimento das exigências e requisitos da autarquia em termos de segurança ambiental e operacional.
· Garantia de que as medidas propostas são adequadas para proteger as instalações da ETE contra os impactos das enchentes no Rio Formiga.
· Relatório Técnico; 
· Produção de mapas; 
· Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

11 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
11.1. Não se vislumbram necessidades de adequações aos ambientes para a aquisição dos produtos referidos neste Estudo Técnico Preliminar.

12 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
12.1 Não haverá a necessidade de contratações correlatas ou interdependentes.

13 – IMPACTOS AMBIENTAIS 
13.1. Quanto aos aspectos de sustentabilidade na gestão do contrato e considerando o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, verificou-se que este objeto não possui parâmetros de sustentabilidade para serem aplicados no processo licitatório em questão em específico, além dos exigidos pelos Órgãos de Controle. 


14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
14.1. Declaro ser favorável ao prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade, em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da área requisitante. 

Formiga (MG), 18 de junho de 2024.


________________________________________________________
Tainara Silveira Leal Chicri 
Assessora de Engenharia Ambiental e Sanitária
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