Estudo Técnico Preliminar


1. Descrição da necessidade 

Trata-se da necessidade de contratação de empresa especializada em fornecimento de pneus de diversos tamanhos para manutenção dos veículos como ambulâncias, caminhões de lixo, ônibus escolares, entre outros, mantendo esses veículos em boas condições de funcionamento. Isso inclui a substituição de pneus desgastados para garantir a segurança e a eficiência das operações. Pneus desgastados podem representar um risco significativo de acidentes de trânsito. Portanto, a substituição oportuna dos pneus desgastados é crucial para garantir a segurança dos motoristas, passageiros e utilizadores dos serviços prestados pela administração pública. 

2. Área requisitante 

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde

E todos os seus demais setores


3. Descrição dos Requisitos da Contratação 

As empresas licitantes deverão comprovar terem fornecido os objetos em outros órgãos públicos, através de atestado de capacidade técnica. Além disso, fornecer os produtos de acordo com as normas do INMETRO e ABNT, bem como fornecer produtos novos, com data de fabricação expedida há no máximo 24 meses anteriores à data da entrega. A empresa deverá fornecer os produtos em até quinze dias corridos após a emissão da ordem de fornecimento, responsabilizando-se pela entrega no local indicado pela contratante. Estar localizada em um raio de até 200km de distância da sede da contratante, visando a agilidade, a eficiência e o desenvolvimento da economia regional, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

4. Levantamento de Mercado 

Trata-se de levantamento de mercado com empresas fornecedoras destes produtos, bem como foram realizadas pesquisas em bancos de preços tais como “Painel de Preços”, do Governo Federal, e no Banco Nacional de Notas Fiscais, do Governo Federal, a fim de constituir uma “cesta de preços”, visando obter a melhor média de preços e percebendo os valores de mercado praticados em diversas regiões do estado de Minas Gerais e do Brasil. 


5. Descrição da solução como um todo 

A Manutenção da Frota Veicular garante:
Segurança: Pneus desgastados podem representar um risco significativo de acidentes de trânsito. Portanto, a substituição oportuna dos pneus desgastados é crucial para garantir a segurança dos motoristas, passageiros e utilizadores dos serviços públicos.
Eficiência Operacional: Pneus em boas condições contribuem para a eficiência operacional dos veículos da administração pública. Pneus desgastados podem afetar o desempenho do veículo, aumentar o consumo de combustível e causar danos adicionais ao veículo, resultando em custos operacionais mais altos a longo prazo.
Conformidade com as Regulamentações: Em muitas jurisdições, existem regulamentos específicos relacionados à manutenção de veículos, incluindo requisitos para a substituição de pneus desgastados. A administração pública deve cumprir essas regulamentações para evitar multas e garantir a conformidade legal.
Responsabilidade Fiscal: Embora a compra de pneus represente um custo inicial, a substituição oportuna pode ajudar a evitar custos adicionais associados a acidentes, danos aos veículos e multas por não conformidade com regulamentos. Portanto, a compra de pneus é muitas vezes vista como um investimento na segurança e na eficiência a longo prazo.
[bookmark: _GoBack]Em resumo, a compra de pneus para a administração pública é uma parte essencial da manutenção da frota de veículos, garantindo a segurança, a eficiência operacional e a conformidade regulatória.
6. Estimativa das quantidades a serem contratadas 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE

	1
	PNEU NOVO 185/60R15, INDICE DE CARGA E
	16

	
	VELOCIDADE: 88H, CAPACIDADE DE CARGA 560 Kg,
	

	
	VELOCIDADE: 210 Km/h, LARGURA MÍNIMA DA
	

	
	SECÇÂO: 189 mm, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 596
	

	
	mm, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO
	

	
	INMETRO Nº 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO DO
	

	
	INMETRO.
	

	2
	PNEU NOVO 175/70R13, ÍNDICE DE CARGA E
	30

	
	VELOCIDADE: 82T, CAPACIDÁDE MÍNIMA DE CARGA:
	

	
	475 Kg, a VELOCIDADE de 190 Km/h, LARGURA
	

	
	MÍNIMA DA SECÇÃO: 177 mm, DIÂMETRO ESTERNO:
	

	
	576 mm, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO
	

	
	INMETRO Nº 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO DO
	

	
	INMETRO.
	

	3
	PNEU NOVO 175/70R14, INDICE DE CARGA E
	10

	
	VELOCIDADE: 88T, CAPACIDADE DE CARGA: 560 Kg a
	

	
	VELOCIDADE de 190 Km/h, LARGURA MÍNIMA DA
	

	
	SECÇÂO: 107 mm, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 602
	

	
	mm, .PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 7,9 mm. DE
	

	
	CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO Nº
	

	
	5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
	

	4
	PNEU NOVO 185R14, INDICE DE CARGA E
	20

	
	VELOCIDADE: 102R, CAPACIDADE DE CARGA: 850 Kg
	

	
	a VELOCIDADE de170 Km/h, LARGURA MÍNIMA DA
	

	
	SECÇÃO: 188 mm, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO: 650
	

	
	mm, PROFUNDIDADE DO SULCO: 9,6 mm. DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO Nº 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
	

	5
	PNEU NOVO 225/70R15 RADIAL, CAPACIDADE TÉCNICA 112R, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM
	20

	
	CERTIFICAÇÃO INMETRO.
	

	6
	PNEU NOVO 215/75R17,5, RADIAL, SUPORTA 1.700 Kg, 12 LONAS, ESPESSURA MÍNIMA DA BORRACHA
	12

	
	13.5 mm, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.
	

	7
	PNEU NOVO 255/65 ARO 16, TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, LARGURA MINIMA DA SECÇÃO: 245 MM, DIAMETRO EXTERNO MINIMO: 698 MM, CONSTITUÍDO POR ELASTÔMETRO, PRODUTO TEXTIL, AÇO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALÃO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCAÇA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO Nº
	4

	
	5-RTQ041,COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	

	8
	PNEU NOVO 235/70 ARO 16, TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, CONSTITUÍDO POR ELASTÔMETRO, PRODUTO TEXTIL, AÇO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALÃO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCAÇA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO Nº
	8

	
	5-RTQ041,COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	

	9
	PNEU NOVO 205/60 R16 RADIAL, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CAPACIDADE TÉCNICA
	10

	
	91V.
	

	10
	PNEU NOVO 195/55 R15 RADIAL, CAPACIDADE TÉCNICA 91V, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.
	20

	11
	PNEU NOVO 205/70 R15, RADIAL CAPACIDADE TÉCNICA 106R, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM
	10

	
	CERTIFICAÇÃO INMETRO
	

	12
	PNEU NOVO 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE H (2725/3000), DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5- RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. SUPORTA
	10

	
	3000 Kg A VELOCIDADE DE 100 Km/h - ESPESSURA MÍNIMA DA BORRACHA 19,7 mm.
	

	13
	PNEU NOVO 900X20 -RADIAL - 14 LONAS MISTO, LISO COMUM SUPORTA 2.300 Kg, ESPESSURA MÍNIMA AS BORRACHA 12 mm, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.
	4

	14
	PNEU 750X16 - 12 LONAS BORRACHUDO, INDICE DE CARGA MINIMO DE E (1180/1250), SUPORTA 1.450 Kg
	4

	
	100 Km/h, ESPESSURA MÍNIMA DA BORRACHA 15 mm, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO Nº 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO
	

	15
	PNEU 1100R22 RADIAL BORRACHUDO, 16 LONAS, CAPACIDADE DE
	4

	
	CARGA 3.550 Kg, VELOCIDADE: 110 Km/h, ESPESSURA MÍNIMA DA
	

	
	BORRACHA: 21,5 mm DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO
	

	
	INMETRO Nº 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	

	16
	PNEU 1400X 24 - 12 LONAS LAMERO, SUPORTA 3075 Kg ESPESSURA MÍNIMA DA BORRACHA 24 mm.
	10

	
	BORRACHUDO
	

	17
	PNEU 12,5/80-18 - 12 LONAS, SUPORTA 2.065 Kg À VELOCIDADE: 10 Km/h, LARGURA MÍNIMA DA SECÇÃO SEM CARGA: 308 mm, DIÂMETRO
	6

	
	EXTERNO MÍNIMO: 987 mm. BORRACHUDO P/RETROESCAVADEIRA
	

	18
	PNEU 19,5X24 - 12 LONAS, CARGA MÍNIMA 2.120 KG À VELOCIDADE 10 Km/h, LARGURA MÍNIMA DE SECÇÃO SEM CARGA: 495 mm, DIÂMETRO EXTERNO: 1.339 mm. BORRACHUDO. P/RETROESCAVADEIRA
	4

	19
	PNEU 18.4X30 - ÍNDICE DE CARGA 145, ÍNDICE DE VELOCIDADE A6, BORRACHUDO,
	4

	
	PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE 20mm, 12 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO E NORMAS DA ABNT VIGENTES.
	

	20
	PNEU 12.4X24 – BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO E NORMAS DA ABNT VIGENTES.
	4

	21
	PNEU 14.9X28 – BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO E NORMAS DA ABNT VIGENTES.
	4

	22
	PNEU 185/55 R14 - CAPACIDADE TÉCNICA MÍNIMA 88T, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM
	10

	
	CERTIFICAÇÃO INMETRO.
	

	23
	PNEU NOVO 245/70 ARO 16, TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, CONSTITUÍDO POR ELASTÔMETRO, PRODUTO TEXTIL, AÇO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALÃO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCAÇA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA,COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.
	4

	24
	PNEU 17,5 X 25 , BORRACHUDO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO E NORMAS DA ABNT VIGENTES.
	4

	25
	CAMARA DE AR 750 X 16 BICO DE BORRACHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	8

	26
	CAMARA DE AR 1400X 24 , 16 BICO DE BORRACHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	8

	27
	CAMARA DE AR 17,5 X 25  BICO DE BORRACHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	8

	28
	CAMARA DE AR 18.4 X 30  BICO DE BORRACHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	10

	29
	CAMARA DE AR 12,4 X 24  BICO DE BORRACHA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
	6

	30
	PNEU 225/75/15
	10

	31
	PNEU 205/60/16
	10



Estimativa de custos da contratação (valores médios): R$ 447.099,64 


7. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 

Opta-se pelo parcelamento da solução pelos seguintes motivos:

O parcelamento da contratação garantirá maior disputa entre os licitantes, garantindo mais economicidade para a administração pública e a maior participação de fornecedores.

8. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 

Já se encontram contratados os equipamentos e insumos necessários a manutenção de veículos, tais como óleos lubrificantes e mão de obra.

9. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento 

Ausência de previsão, uma vez que o plano de contratações anuais ainda não foi implantado. Porém, pode-se estabelecer relações com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, em seus objetivos e fins.

10. Resultados Pretendidos 

Segurança viária melhorada, redução de custos operacionais e de manutenção em veículos, aumento da eficiência operacional e conformidade legal e regulatória.

11. Providências a serem adotadas 

É necessário que a administração pública municipal, através da Diretoria de Transportes e Frotas, bem como do setor de manutenção dos veículos, tenha um planejamento regular para solicitação e acompanhamento da durabilidade dos pneus, visando a segurança, a economia e a fiscalização adequada dos produtos e empresas contratadas.

12. Possíveis Impactos Ambientais 

A compra e substituição de pneus podem ter vários impactos ambientais, tanto durante o ciclo de vida do produto quanto após o descarte. Alguns desses impactos incluem:
Emissões de Carbono: A fabricação de pneus requer energia e matérias-primas, o que pode resultar em emissões de carbono durante o processo. Além disso, o transporte de pneus do fabricante para o local de uso também gera emissões devido ao uso de combustíveis fósseis.
Uso de Recursos Naturais: A produção de pneus requer uma variedade de recursos naturais, incluindo borracha natural e sintética, metais, produtos químicos e petróleo. A extração e processamento desses recursos podem levar à degradação ambiental e ao esgotamento de recursos não renováveis.
Poluição do Solo e da Água: O descarte inadequado de pneus usados pode resultar na poluição do solo e da água. Pneus descartados em aterros sanitários podem liberar substâncias químicas nocivas à medida que se decompõem, contaminando o solo e as águas subterrâneas. Além disso, pneus descartados incorretamente podem acumular água, criando locais propícios para a proliferação de mosquitos e doenças associadas.
Impactos na Biodiversidade: A extração de matérias-primas para a produção de pneus e o descarte inadequado de pneus usados podem afetar habitats naturais e ecossistemas, resultando em perda de biodiversidade e danos à fauna e flora locais.
Reciclagem e Reutilização Limitadas: Embora os pneus possam ser reciclados e reutilizados para diversos fins, incluindo a fabricação de asfalto, tapetes e solas de sapatos, muitos pneus ainda são descartados de maneira inadequada, resultando em desperdício de materiais valiosos e contribuindo para os problemas ambientais mencionados anteriormente.
Para mitigar esses impactos ambientais, é importante adotar práticas de compra responsável, como selecionar pneus fabricados com materiais sustentáveis e duráveis, promover a reciclagem e a reutilização de pneus usados, e garantir o descarte adequado por meio de programas de recolha e reciclagem de pneus. 

13. Declaração de Viabilidade 

Conclui-se que presente estudo preliminar evidencia que a contratação da solução descrita acima mostra-se viável tecnicamente e necessária, uma vez que atende às necessidades técnicas, operacionais e financeiras da administração.

14. Responsáveis:



Hellyel Fontes Oliveira
Secretário de Administração e Finanças 


Ana Paula Mariquito Montes
Secretária de Assistência Social


Juliana Milani Araújo
Secretária de Educação


Mariana Archangelo Ferreira Fontes
Secretária de Saúde
