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ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL ADEQUADA (MODELO)

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., e-mail: .........................................., telefone: ..............................., estabelecida à Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., na cidade de ................, telefone.................................., vem pela presente, apresentar sua proposta de preços abaixo discriminado:
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	Descrição
	Uni
	Quant.
	Marca/
Modelo
	Valor Unitário
	Valor Total
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	VAN/FURGÃO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE – 16 OCUPANTES
VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN/FURGÃO OU MICRO-ÔNIBUS, NOVO (ZERO QUILÔMETRO), DE PRIMEIRO USO, ANO/MODELO 2026/2026 OU POSTERIOR, COR BRANCA, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA PARA 16 (DEZESSEIS) OCUPANTES SIMULTANEAMENTE, SENDO 01 (UM) MOTORISTA E 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, INCLUÍDO 01 (UM) USUÁRIO EM CADEIRA DE RODAS, DEVENDO A LOTAÇÃO SER COMPROVADA NA CONFIGURAÇÃO FINAL ADAPTADA E DEVIDAMENTE HOMOLOGADA.
O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR CARROCERIA FECHADA, TETO ALTO, PORTA LATERAL DE ACESSO AO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS E SISTEMA DE ACESSIBILIDADE COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR, INSTALADA NA PORTA LATERAL OU TRASEIRA, CONFORME CONFIGURAÇÃO HOMOLOGADA, DESTINADA AO EMBARQUE E DESEMBARQUE SEGURO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, INCLUSIVE USUÁRIOS EM CADEIRA DE RODAS, SEM NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA POLTRONA CONVENCIONAL. A PLATAFORMA DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM O USUÁRIO E SUA CADEIRA DE RODAS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELAS NORMAS APLICÁVEIS.
O COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS DEVERÁ DISPOR DE ESPAÇO RESERVADO PARA, NO MÍNIMO, 01 (UM) USUÁRIO EM CADEIRA DE RODAS, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DA CADEIRA, DISPOSITIVOS INDEPENDENTES DE RETENÇÃO DO OCUPANTE E CINTOS DE SEGURANÇA ADEQUADOS, ASSEGURANDO O TRANSPORTE SEGURO DURANTE TODO O PERCURSO. OS DEMAIS BANCOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE FIXADOS E EQUIPADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS, SEM COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA EXIGIDA.
DEVERÁ POSSUIR MOTOR A DIESEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, TRANSMISSÃO MANUAL, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 3.665 MM, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, SUSPENSÃO COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DE TRANSPORTE E PESO BRUTO TOTAL (PBT) ADEQUADO À LOTAÇÃO E ÀS ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E A HOMOLOGAÇÃO DO FABRICANTE.
DEVERÁ SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO: SISTEMA DE AR-CONDICIONADO PARA A CABINE E O COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS; AIRBAG; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS; TRAVAS ELÉTRICAS; ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA; TV COM KIT MULTIMÍDIA; SISTEMA DE ÁUDIO COM ALTO-FALANTES NO SALÃO DE PASSAGEIROS; BANCOS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAIS; SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PARA A CATEGORIA DO VEÍCULO; ALÉM DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE ADAPTADO, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, SISTEMAS DE FIXAÇÃO E RETENÇÃO INSTALADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO DOS MANUAIS, CERTIFICADOS, DOCUMENTAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES, QUANDO EXIGÍVEL, E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO, LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO VISUAL EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO ESTADUAL.
DEVERÁ ATENDER ÀS CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NA RELAÇÃO NACIONAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO SUS – RENEM, ITEM 11653, NA CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PESSOAS COM ACESSIBILIDADE, À RESOLUÇÃO SES/MG Nº 10.637/2025, À RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 939/2022, NO QUE COUBER, E ÀS DEMAIS NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS..
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Observações: Deverá ser incluído Marca/Fabricante dos produtos propostos.
Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Validade da proposta: 60 dias.
Condições de entrega e pagamento: Conforme o edital. 
Dados Bancários: Banco__________ Agencia_________ Nº da conta_________
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NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
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