PREFEITURA MUNICIPAL[image: emblema]
CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG
CNPJ: 18.334.300/0001-72


EDITAL

[bookmark: _heading=h.fv45zeb646sw]PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2026.
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

Processo Administrativo Nº 038/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP Nº 010/2026.

Forma de Execução: indireta.

Tipo de Licitação: Menor Preço por lote

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 18.334.300/0001-72, com sede na Av. Geraldo de Barros, nº 192, Centro, Conceição de Ipanema, MG, torna público para ciência e conhecimento dos interessados que, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Administração, realizará o presente processo licitatório para REGISTRO DE PREÇOS, na MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento de menor preço, com amparo na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decretos regulamentares vigentes e demais normas regulamentares vigentes, por meio do Agente de Contratação, neste ato designado Pregoeira, através da Portaria nº 040, de 14 de janeiro de 2025 e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos.

1. Da especificação do objeto
1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento, confecção e serviços de montagem de móveis planejados em MDF sob medida para toda a estruturação da Administração do município de Conceição de Ipanema/MG, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar (Anexo I) e no Termo de Referência (Anexo II).

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO TÉCNICA
	ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETO
	UNID.
	QUANT.
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	1 – MÓVEL
PLANEJADO
	1
	ARMÁRIO 120X60CM
	Armário confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor branca padrão TX (texturizado), com tratamento contra umidade em todas as faces aparentes. Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias internas em MDF 18 mm, fundo em MDF mínimo 6 mm devidamente encaixado e fixado.
Portas em MDF 18 mm, com dobradiças metálicas tipo caneco, abertura mínima de 110°, com puxadores metálicos e sistema de fechamento adequado. Gavetas em MDF 15 ou 18 mm com fundo mínimo 6 mm, corrediças metálicas telescópicas ou similares de boa qualidade, permitindo abertura total.
Todas as bordas devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, colada a quente, garantindo acabamento e proteção. Acabamento em pintura ou revestimento melamínico na cor branca TX, de fácil limpeza e manutenção. Ferragens (parafusos, cavilhas, minifix, dobradiças, corrediças e puxadores) devem ser de primeira qualidade, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto. As gavetas deverão ser confeccionadas em MDF de alta resistência, com laterais, frente e traseira em MDF de espessura mínima de 15 mm (preferencialmente 18 mm), e fundo em MDF de no mínimo 6 mm, devidamente encaixado e fixado à estrutura da gaveta. O MDF deverá ser de primeira linha, adequado para uso institucional, com revestimento melamínico ou similar compatível com o padrão do armário (amadeirado claro ou branco TX), resistente a riscos e de fácil limpeza.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio.


	Unid.
	03
	


















R$2.160,00
	


















R$6.480,00

	1 MÓVEL
PLANEJADO
	2
	ARMÁRIO 133X60CM
	Armário confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor branca padrão TX (texturizado), com tratamento contra umidade em todas as faces aparentes. Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias internas em MDF 18 mm, fundo em MDF mínimo 6 mm devidamente encaixado e fixado.
Portas em MDF 18 mm, com dobradiças metálicas tipo caneco, abertura mínima de 110°, com puxadores metálicos e sistema de fechamento adequado. Gavetas em MDF 15 ou 18 mm com fundo mínimo 6 mm, corrediças metálicas telescópicas ou similares de boa qualidade, permitindo abertura total.
Todas as bordas devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, colada a quente, garantindo acabamento e proteção. Acabamento em pintura ou revestimento melamínico na cor branca TX, de fácil limpeza e manutenção. Ferragens (parafusos, cavilhas, minifix, dobradiças, corrediças e puxadores) devem ser de primeira qualidade, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto.As gavetas deverão ser confeccionadas em MDF de alta resistência, com laterais, frente e traseira em MDF de espessura mínima de 15 mm (preferencialmente 18 mm), e fundo em MDF de no mínimo 6 mm, devidamente encaixado e fixado à estrutura da gaveta. O MDF deverá ser de primeira linha, adequado para uso institucional, com revestimento melamínico ou similar compatível com o padrão do armário (amadeirado claro ou branco TX), resistente a riscos e de fácil limpeza.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio.


	UN.
	02
	

R$2.395,00
	

R$4.790,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	3
	ARMÁRIO 180X60CM
	Armário confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor branca padrão TX (texturizado), com tratamento contra umidade em todas as faces aparentes. Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias internas em MDF 18 mm, fundo em MDF mínimo 6 mm devidamente encaixado e fixado.
Portas em MDF 18 mm, com dobradiças metálicas tipo caneco, abertura mínima de 110°, com puxadores metálicos e sistema de fechamento adequado. Gavetas em MDF 15 ou 18 mm com fundo mínimo 6 mm, corrediças metálicas telescópicas ou similares de boa qualidade, permitindo abertura total.
Todas as bordas devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, colada a quente, garantindo acabamento e proteção. Acabamento em pintura ou revestimento melamínico na cor branca TX, de fácil limpeza e manutenção. Ferragens (parafusos, cavilhas, minifix, dobradiças, corrediças e puxadores) devem ser de primeira qualidade, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto. As gavetas deverão ser confeccionadas em MDF de alta resistência, com laterais, frente e traseira em MDF de espessura mínima de 15 mm (preferencialmente 18 mm), e fundo em MDF de no mínimo 6 mm, devidamente encaixado e fixado à estrutura da gaveta. O MDF deverá ser de primeira linha, adequado para uso institucional, com revestimento melamínico ou similar compatível com o padrão do armário (amadeirado claro ou branco TX), resistente a riscos e de fácil limpeza.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio.
	UN.
	04
	









R$3.240,00
	









R$12.960,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	4
	ARMÁRIO AÉREO 
NICHO ABERTO
	Armário confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor amadeirado claro (padrão madeirado), com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a risco e abrasão. Estrutura composta por laterais, base, tampo e prateleiras internas em MDF 18 mm, com nichos abertos dimensionados conforme projeto, garantindo boa capacidade de carga e estabilidade.
Fundo em MDF mínimo 6 mm, encaixado e fixado à estrutura. Todas as bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente, assegurando acabamento adequado e proteção contra umidade. O MDF deve ser de primeira linha, próprio para mobiliário de uso institucional, com boa resistência mecânica e à umidade, e todas as ferragens de montagem (cavilhas, parafusos, minifix) devem ser de qualidade, garantindo durabilidade e segurança do armário. As gavetas deverão ser confeccionadas em MDF de alta resistência, com laterais, frente e traseira em MDF de espessura mínima de 15 mm (preferencialmente 18 mm), e fundo em MDF de no mínimo 6 mm, devidamente encaixado e fixado à estrutura da gaveta. O MDF deverá ser de primeira linha, adequado para uso institucional, com revestimento melamínico ou similar compatível com o padrão do armário (amadeirado claro ou branco TX), resistente a riscos e de fácil limpeza.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio.
	UN.
	01
	

















R$4.500,00

	

















R$4.500,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	5
	ARMÁRIO 180X60CM
COM ABERTURA
	Armário confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor branca padrão TX (texturizado), com tratamento contra umidade em todas as faces aparentes. Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias internas em MDF 18 mm, fundo em MDF mínimo 6 mm devidamente encaixado e fixado.
Portas em MDF 18 mm, com dobradiças metálicas tipo caneco, abertura mínima de 110°, com puxadores metálicos e sistema de fechamento adequado. Gavetas em MDF 15 ou 18 mm com fundo mínimo 6 mm, corrediças metálicas telescópicas ou similares de boa qualidade, permitindo abertura total.
Todas as bordas devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, colada a quente, garantindo acabamento e proteção. Acabamento em pintura ou revestimento melamínico na cor branca TX, de fácil limpeza e manutenção. Ferragens (parafusos, cavilhas, minifix, dobradiças, corrediças e puxadores) devem ser de primeira qualidade, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto.
As gavetas deverão ser confeccionadas em MDF de alta resistência, com laterais, frente e traseira em MDF de espessura mínima de 15 mm (preferencialmente 18 mm), e fundo em MDF de no mínimo 6 mm, devidamente encaixado e fixado à estrutura da gaveta. O MDF deverá ser de primeira linha, adequado para uso institucional, com revestimento melamínico ou similar compatível com o padrão do armário (amadeirado claro ou branco TX), resistente a riscos e de fácil limpeza.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio.

	UN.
	01
	




R$3.240,00
	




R$3.240,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	6
	ÁRVORE MDF 
	Elemento decorativo em formato de árvore, confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 15 mm (ou superior), com dimensões gerais conforme projeto executivo. Estrutura composta por tronco e copa da árvore em peças recortadas em CNC ou similar, garantindo precisão de formas e estabilidade do conjunto.
Tronco em MDF na cor amadeirado padrão “peroba” (revestimento melamínico, BP ou similar), com acabamento em ambas as faces, resistente a riscos, abrasão e de fácil limpeza. Copa da árvore confeccionada em MDF na cor verde claro (revestimento melamínico, BP ou pintura em padrão uniforme), também com acabamento em ambas as faces. Todas as bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS, no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente, assegurando proteção contra umidade e bom acabamento estético.
A estrutura deverá prever sistema de fixação ou base de apoio conforme projeto (chumbadores, suportes metálicos ou base em MDF reforçado), garantindo perfeita estabilidade e segurança. Iluminação incorporada à peça conforme projeto luminotécnico, utilizando luminárias/fitas LED de baixo consumo, com fonte adequada, fiação embutida ou devidamente canaletada, atendendo às normas técnicas de instalações elétricas vigentes. O MDF deverá ser de primeira linha, próprio para uso interno em ambientes institucionais, com boa resistência mecânica e dimensional.
	UN.
	01
	











R$3.600,00
	











R$3.600,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	7
	MACA COM ARMÁRIO 
EMBAIXO
	Maca fixa com armário inferior integrado, confeccionada em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, com dimensões conforme projeto executivo/anexo. Estrutura em MDF próprio para uso institucional, com reforços internos (travessas e/ou longarinas) dimensionados para suportar, com segurança, o peso de paciente adulto, com capacidade mínima de carga de 150 kg distribuídos.
Tampo superior em MDF 18 mm (ou superior), devidamente reforçado, revestido por colchão de densidade adequada (DN conforme projeto), com espessura mínima de 5 cm, revestido em capa de courvin/couro sintético texturizado, cor branco gelo, impermeável, lavável, resistente à abrasão e aos produtos de limpeza hospitalar, com costuras reforçadas.
Armário inferior integrado à estrutura da maca, em MDF 18 mm, com portas de correr, conforme projeto, fundo em MDF mínimo de 6 mm bem fixado, com todas as bordas aparentes recebendo fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo acabamento e proteção contra umidade. Ferragens (dobradiças metálicas tipo caneco, puxadores, corrediças se houver gavetas, parafusos, minifix e cavilhas) devem ser de primeira linha, assegurando estabilidade e durabilidade. Todos os materiais devem ser novos, de boa qualidade, adequados para uso em ambiente de saúde, de fácil limpeza e manutenção.

	UN.
	02
	






R$3.420,00
	






R$6.840,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	8
	ESTANTE COM NICHOS
ABERTOS
	Estante confeccionada em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor amadeirado claro (padrão madeirado), com dimensões conforme projeto executivo. Estrutura composta por laterais, base, tampo e prateleiras em MDF 18 mm, formando nichos abertos distribuídos conforme projeto, garantindo boa capacidade de carga e estabilidade do móvel.
Fundo em MDF de no mínimo 6 mm, quando previsto em projeto, devidamente encaixado e fixado para contribuir com o travamento da estante. Todas as bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, assegurando acabamento adequado e proteção contra umidade. O MDF deverá ser de primeira linha, próprio para uso institucional, com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a risco e abrasão, de fácil limpeza e manutenção.
	UN.
	01
	



R$5.000,00
	



R$5.000,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	9
	ESCRIVANINHA CASA
	Escrivaninha infantil em formato de casinha, confeccionada em MDF de alta resistênciaEscrivaninha em MDF em Formato de Casinha – Especificação Técnica (resumida para licitação)
Escrivaninha infantil em formato de casinha, confeccionada em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor amadeirado claro (padrão madeirado), com dimensões gerais conforme projeto executivo. Estrutura composta por tampo, laterais, base e parte superior recortada em formato de casinha (telhado), produzida em MDF com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e abrasão.
A escrivaninha deverá possuir gavetas frontais em MDF 15 ou 18 mm, na cor branca, com frentes em MDF 18 mm, equipadas com corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) e puxadores metálicos ou em PVC de boa qualidade, garantindo abertura suave e durabilidade. Todas as bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente, assegurando proteção contra umidade e bom acabamento.
Deverão acompanhar 4 (quatro) caixotes organizadores em MDF, medindo aproximadamente 25 x 25 x 50 cm (altura x largura x profundidade), na cor amadeirado claro ou conforme projeto, com acabamento em ambas as faces, podendo ser utilizados como nichos ou caixas soltas sob ou ao lado da escrivaninha. O MDF deverá ser de primeira linha, próprio para mobiliário de uso institucional, com boa resistência mecânica e fácil limpeza e manutenção.

	UN.
	01
	









R$3.840,00
	









R$3.840,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	10
	PAINEL FLORESTA COM LED
	Painel decorativo modelo “Floresta”, confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 15 mm (ou superior), em formato interno com vários circulos, com dimensões conforme projeto executivo. Superfície em MDF na cor verde claro, com revestimento melamínico, BP ou pintura de alta resistência em uma face, garantindo uniformidade de cor, resistência a riscos e fácil limpeza.
O painel deverá possuir iluminação em LED embutida no contorno interno, instalada em canaleta/fresagem na parte interna do painel, de forma não aparente frontalmente, criando efeito de luz difusa ao redor do desenho. A fita LED deverá ser de baixo consumo, com fonte apropriada, fiação embutida ou canaletada, atendendo às normas técnicas de instalações elétricas vigentes, com ponto de alimentação conforme projeto.
Todas as bordas aparentes em MDF deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo bom acabamento e proteção contra umidade. O sistema de fixação do painel à parede (suportes metálicos, chumbadores ou similar) deve assegurar estabilidade e segurança, conforme detalhado no projeto. O MDF deverá ser de primeira linha, adequado para uso interno em ambientes institucionais.

	UN.
	01
	



R$4.750,00
	



R$4.750,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	11
	MACA PEDIATRIA
	Maca fixa com armário inferior integrado, confeccionada em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, com dimensões conforme projeto executivo/anexo. Estrutura em MDF próprio para uso institucional, com reforços internos (travessas e/ou longarinas) dimensionados para suportar, com segurança, o peso de paciente adulto, com capacidade mínima de carga de 150 kg distribuídos.
Tampo superior em MDF 18 mm (ou superior), devidamente reforçado, revestido por colchão de densidade adequada (DN conforme projeto), com espessura mínima de 5 cm, revestido em capa de courvin/couro sintético texturizado, cor branco gelo, impermeável, lavável, resistente à abrasão e aos produtos de limpeza hospitalar, com costuras reforçadas.
Armário inferior integrado à estrutura da maca, em MDF 18 mm, com portas e/ou nichos conforme projeto, fundo em MDF mínimo de 6 mm bem fixado, com todas as bordas aparentes recebendo fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo acabamento e proteção contra umidade. Ferragens (dobradiças metálicas tipo caneco, puxadores, corrediças se houver gavetas, parafusos, minifix e cavilhas) devem ser de primeira linha, assegurando estabilidade e durabilidade. Todos os materiais devem ser novos, de boa qualidade, adequados para uso em ambiente de saúde, de fácil limpeza e manutenção.

	UN.
	01
	

R$3.420,00

	

R$3.420,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	12
	PAINEL EM L PARA 
TELEVISÃO
	Painel para televisão em formato de “L”, confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor amadeirado claro (padrão madeirado), com dimensões conforme projeto executivo. Superfície em MDF revestido em BP/melamínicoou similar em ambas as faces, resistente a riscos, abrasão e de fácil limpeza.
O painel deverá ser dimensionado para suportar, com segurança, suporte articulado ou fixo para TV 32 polegadas, bem como eventuais equipamentos eletrônicos associados. Todas as bordas aparentes receberão fita de borda em PVC ou ABS, espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo acabamento adequado e proteção contra umidade.
Fixação na parede por meio de estrutura de suporte metálico, perfis metálicos ou barras de fixação, com chumbadores/parafusos e buchas adequados ao tipo de alvenaria, garantindo perfeito alinhamento, estabilidade e segurança. O sistema de fixação deve permitir a sustentação do peso do painel somado ao da TV, com folga de segurança, e possibilitar eventual desmontagem para manutenção, conforme detalhamento do projeto. MDF de primeira linha, próprio para uso institucional em ambientes internos.

	UN.
	03
	





















R$3.840,00
	





















R$11.520,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	13
	QUADRO DE AVISOS
	Quadro de avisos retangular confeccionado em MDF de alta resistência, com dimensões conforme projeto executivo. Borda/perímetro em MDF espessura mínima de 15 mm na cor branca TX (texturizado) ou amadeirado TX, com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza.
Parte central em MDF com acabamento brilhante (revestimento melamínicogloss, laca PU brilhante ou similar), na cor definida em projeto, adequado para escrita com marcadores apropriados ou fixação de avisos por meio definido em projeto (imãs, fita adesiva, etc.). Todas as bordas aparentes do MDF devem receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento. Sistema de fixação à parede (suportes metálicos, buchas e parafusos ou similar) deverá assegurar estabilidade e segurança. MDF de primeira linha, próprio para uso interno em ambiente institucional.

	UN.
	06
	


















R$2.000,00
	


















R$12.000,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	14
	APARADOR
	Aparador retangular com estrutura mista em metal e MDF, com dimensões conforme projeto executivo. Pés e estrutura metálica confeccionados em perfil tubular de aço 40 x 40 mm, com soldas devidamente esmerilhadas e acabamento uniforme, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura de alta qualidade na cor dourada (tinta epóxi ou PU), resistente a riscos e abrasão.
Prateleiras em MDF de alta resistência, espessura mínima de 25 mm, na cor branca TX (texturizado), com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, de fácil limpeza. Todas as bordas aparentes das prateleiras devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento. Fixação das prateleiras à estrutura metálica através de suportes ou ferragens adequadas, assegurando estabilidade e capacidade de carga compatível com uso institucional. MDF e ferragens de primeira linha, adequados para uso interno.

	UN.
	04
	


R$2.760,00
	


R$13.800,00
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	MESA 140X60CM
	Mesa retangular com tampo confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 25 mm, na cor branca TX (texturizado), com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza. Todas as bordas aparentes do tampo deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento.
Estrutura e pés em perfil metálico tubular 40 x 40 mm, em aço, com soldas uniformes e devidamente acabadas, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura de alta qualidade na cor dourada (tinta epóxi ou PU), resistente à abrasão. Fixação do tampo à estrutura por meio de ferragens adequadas (parafusos, cantoneiras ou similares), garantindo estabilidade e resistência mecânica compatível com uso institucional. Todos os materiais deverão ser de primeira linha, adequados para uso interno.

	UN.
	12
	





R$2.352,00
	





R$28.224,00
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	MESA 160X60CM
	Mesa retangular com tampo confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 25 mm, na cor branca TX (texturizado), com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza. Todas as bordas aparentes do tampo deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento.
Estrutura e pés em perfil metálico tubular 40 x 40 mm, em aço, com soldas uniformes e devidamente acabadas, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura de alta qualidade na cor dourada (tinta epóxi ou PU), resistente à abrasão. Fixação do tampo à estrutura por meio de ferragens adequadas (parafusos, cantoneiras ou similares), garantindo estabilidade e resistência mecânica compatível com uso institucional. Todos os materiais deverão ser de primeira linha, adequados para uso interno.
	UN.
	02
	











R$2.880,00
	











R$5.760,00
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	MESA 160X60CM 
COM GAVETAS
	Mesa retangular com tampo confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 25 mm, na cor branca TX (texturizado), com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza. Todas as bordas aparentes do tampo deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento.
Estrutura e pés em perfil metálico tubular 40 x 40 mm, em aço, com soldas uniformes e devidamente acabadas, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura de alta qualidade na cor dourada (tinta epóxi ou PU), resistente à abrasão. Fixação do tampo à estrutura por meio de ferragens adequadas (parafusos, cantoneiras ou similares), garantindo estabilidade e resistência mecânica compatível com uso institucional. Todos os materiais deverão ser de primeira linha, adequados para uso interno.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio.
	UN.
	02
	


















R$3.072,00
	


















R$6.144,00
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	MESA EM L 
140X160CM
	Mesa em formato de L com tampo confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 25 mm, na cor branca TX (texturizado), com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza. Todas as bordas aparentes do tampo deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento.
Estrutura e pés em perfil metálico tubular 40 x 40 mm, em aço, com soldas uniformes e devidamente acabadas, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura de alta qualidade na cor dourada (tinta epóxi ou PU), resistente à abrasão. Fixação do tampo à estrutura por meio de ferragens adequadas (parafusos, cantoneiras ou similares), garantindo estabilidade e resistência mecânica compatível com uso institucional. Todos os materiais deverão ser de primeira linha, adequados para uso interno.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio.
	UN.
	02
	














R$4.608,00
	














R$9.216,00

	1 - MÓVEL
PLANEJADO
	19
	MESA EM L
160X110CM
	Mesa em formato de L com tampo confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 25 mm, na cor branca TX (texturizado), com revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza. Todas as bordas aparentes do tampo deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento.
Estrutura e pés em perfil metálico tubular 40 x 40 mm, em aço, com soldas uniformes e devidamente acabadas, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura de alta qualidade na cor dourada (tinta epóxi ou PU), resistente à abrasão. Fixação do tampo à estrutura por meio de ferragens adequadas (parafusos, cantoneiras ou similares), garantindo estabilidade e resistência mecânica compatível com uso institucional. Todos os materiais deverão ser de primeira linha, adequados para uso interno.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio.
	UN.
	02
	










R$4.284,00
	










R$8.568,00
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	MESA COM APARADOR
E PAINEL DE TV
	Aparador confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, com dimensões conforme projeto executivo. Estrutura composta por corpo inferior com portas de correr em MDF 18 mm, com sistema de correr em trilhos metálicos ou em alumínio de boa qualidade, garantindo deslizamento suave e silencioso. Fundo em MDF mínimo de 6 mm, bem fixado, contribuindo para o travamento do móvel. Todas as bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente.
Sobre o aparador, mesa/tampo superior sobreposto em MDF 18 ou 25 mm, alinhado ou desalinhado conforme projeto, com mesmo padrão de acabamento do móvel (melamínico BP, TX ou similar), resistente a riscos e de fácil limpeza, fixado ao corpo por ferragens adequadas, garantindo estabilidade.
Painel de TV acoplado ao conjunto, também em MDF 18 mm, fixado na parte traseira do aparador ou diretamente à parede, conforme projeto, dimensionado para suportar o televisor previsto, com furação ou passagens para cabos. Sistema de fixação do painel (suportes metálicos, parafusos e buchas) deve garantir segurança e estabilidade. MDF de primeira linha, adequado para uso interno em ambiente institucional. 
Estrutura e pés em perfil metálico tubular 40 x 40 mm, em aço, com soldas uniformes e devidamente acabadas, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura de alta qualidade na cor dourada (tinta epóxi ou PU), resistente à abrasão. Fixação do tampo à estrutura por meio de ferragens adequadas (parafusos, cantoneiras ou similares), garantindo estabilidade e resistência mecânica compatível com uso institucional. Todos os materiais deverão ser de primeira linha, adequados para uso interno.


	UN.
	02
	






R$10.760,00
	






R$21.520,00
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	MESA DE REUNIÕES 
250X100CM
	Mesa retangular com tampo confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 25 mm, com acabamento em revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza, na cor definida em projeto. Todas as bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento.
Estrutura e pés em perfil metálico tubular 50 x 50 mm, em aço, com soldas uniformes, lixadas e sem rebarbas, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi na cor dourada, de alta resistência à abrasão. Fixação do tampo à estrutura por meio de ferragens adequadas (parafusos, cantoneiras ou similares), garantindo estabilidade e capacidade de carga compatível com uso institucional. Todos os materiais deverão ser de primeira linha, para uso interno.

	UN.
	05
	

















R$3.900,00
	

















R$19.500,00
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	MÓVEL DE APOIO 
IMPRESSORA E CPU
	Móvel confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, na cor branco TX (texturizado), com dimensões e compartimentação conforme projeto executivo. Todas as faces aparentes em MDF devem possuir revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza. As bordas aparentes receberão fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento.
A base do móvel deverá ser dotada de rodízios com rodas em silicone (ou similar de baixa emissão de ruído), sendo no mínimo 4 (quatro) unidades, dos quais pelo menos 2 (duas) com travas de segurança, adequados ao peso do móvel mais a carga prevista em uso. Fixação dos rodízios à base em MDF por meio de parafusos e chapas adequadas, garantindo estabilidade e segurança. MDF e ferragens de primeira linha, próprios para uso interno em ambiente institucional.

	UN.
	15
	

R$1.115,00
	

R$16.725,00
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	GAVETEIRO COM RODIZIO
	Gaveteiro confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, com dimensões e quantidade de gavetas conforme projeto executivo. Laterais, base, tampo e frentes das gavetas em MDF 18 mm; fundos das gavetas em MDF mínimo de 6 mm, bem fixados. Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento.
As gavetas deverão possuir corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas) de boa qualidade, permitindo abertura suave e total. A base do gaveteiro contará com no mínimo 4 (quatro) rodízios apropriados para uso interno, sendo pelo menos 2 (dois) com trava, com capacidade de carga compatível com o peso do móvel e de seu conteúdo. MDF, ferragens e rodízios deverão ser de primeira linha, adequados ao uso institucional.
	UN.
	15
	






R$1.224,00
	






R$18.360,00
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	ARMÁRIO AÉREO
COM NICHO
	Armário aéreo confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, nas cores branco e amadeirado claro, conforme projeto executivo (interno/externo e/ou portas bicolores). Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias em MDF 18 mm, com nicho dimensionado para acomodar forno de micro-ondas e demais compartimentos conforme projeto. Fundo em MDF mínimo 6 mm, devidamente encaixado e fixado, contribuindo para o travamento do móvel.
Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento. O MDF deverá possuir revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza.
A fixação do armário deverá ser feita por sistema adequado para armário aéreo de carga, com ferragens reforçadas (suportes/metaleiras, cantoneiras de aço, parafusos e buchas de fixação em alvenaria ou estrutura adequada), dimensionados para suportar, com segurança, o peso do próprio móvel, do micro-ondas e demais utensílios, com capacidade mínima de carga compatível com o equipamento especificado em projeto. A fixação deve garantir perfeito nível, estabilidade e segurança em uso contínuo. Todas as ferragens devem ser de primeira linha, próprias para uso institucional.

	UN.
	03
	













R$3.523,00
	













R$10.569,00
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	ARMÁRIO COM PORTAS
180X60CM
	Armário confeccionado em MDF Naval de alta resistência à umidade, espessura mínima de 18 mm, com dimensões conforme projeto executivo. Estrutura composta por laterais, base, tampo e prateleira interna em MDF Naval 18 mm, fundo em MDF Naval mínimo 6 mm, devidamente encaixado e fixado, contribuindo para o travamento do móvel.
Portas em MDF Naval 18 mm, com dobradiças metálicas tipo caneco de boa qualidade, garantindo abertura suave, com puxadores metálicos ou em ABS, conforme projeto. Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção adicional contra umidade e bom acabamento. Acabamento em revestimento melamínico, laminado ou pintura apropriada para MDF Naval, de fácil limpeza e manutenção. Ferragens (dobradiças, parafusos, minifix, cavilhas, puxadores) devem ser de primeira linha, adequadas ao uso em áreas com maior exposição à umidade.

	UN.
	03
	









R$3.124,00
	









R$9.372,00
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	ARMÁRIO COM PORTAS
359X60/37CM
	Armário confeccionado em MDF Naval de alta resistência à umidade, espessura mínima de 18 mm, com dimensões conforme projeto executivo. Estrutura composta por laterais, base, tampo e prateleira interna em MDF Naval 18 mm, fundo em MDF Naval mínimo 6 mm, devidamente encaixado e fixado, contribuindo para o travamento do móvel.
Portas em MDF Naval 18 mm, com dobradiças metálicas tipo caneco de boa qualidade, garantindo abertura suave, com puxadores metálicos ou em ABS, conforme projeto. Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção adicional contra umidade e bom acabamento. Acabamento em revestimento melamínico, laminado ou pintura apropriada para MDF Naval, de fácil limpeza e manutenção. Ferragens (dobradiças, parafusos, minifix, cavilhas, puxadores) devem ser de primeira linha, adequadas ao uso em áreas com maior exposição à umidade.
	UN.
	03
	













R$6.032,00
	













R$18.096,00
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	ARMÁRIO ROUPARIA
	Armário tipo roupeiro confeccionado em MDF de alta resistência, espessura mínima de 18 mm, com dimensões conforme projeto executivo. Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias internas em MDF 18 mm, formando compartimentos específicos para acomodação de roupas, enxoval e acessórios, com prateleiras internas distribuídas conforme projeto. Fundo em MDF mínimo de 6 mm, devidamente encaixado e fixado, contribuindo para o travamento do móvel.
Portas em MDF 18 mm, equipadas com dobradiças metálicas tipo caneco de boa qualidade, permitindo abertura suave, e puxadores metálicos ou em ABS, conforme definido em projeto. Todas as bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento. O MDF deverá possuir revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza, adequado para uso institucional.
	UN.
	03
	

















R$10.403,00
	

















R$31.209,00
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	ARMARIO E MESA 
CONJUGADOS
	Conjunto conjugado composto por armário em MDF de alta resistência e mesa acoplada com pés metálicos, com dimensões e compartimentação conforme projeto executivo. Armário confeccionado em MDF espessura mínima de 18 mm, com estrutura formada por laterais, base, tampo, divisórias internas e fundo em MDF mínimo de 6 mm, devidamente fixado para travamento do móvel. O armário deverá contemplar:
· Portas de correr em MDF 18 mm, com trilhos metálicos ou em alumínio de boa qualidade, garantindo deslizamento suave e silencioso;
· Portas de abrir em MDF 18 mm, com dobradiças tipo caneco metálicas e puxadores metálicos ou em ABS;
· Nichos abertos em MDF 18 mm, distribuídos conforme projeto;
· Gavetas em MDF, com fundos em MDF mínimo de 6 mm, equipadas com corrediças metálicas (preferencialmente telescópicas).
Todas as bordas aparentes do MDF deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento. Superfícies em MDF com revestimento melamínico, BP/TX ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza, na cor (ou cores) definida(s) em projeto.
Mesa conjugada ao conjunto com tampo em MDF de alta resistência, espessura mínima de 25 mm ( conforme projeto), com o mesmo padrão de acabamento do armário. Pés e estrutura de apoio da mesa confeccionados em perfil metálico tubular 40 x 40 mm, em aço, com soldas lixadas e sem rebarbas, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi na cor dourada, de alta resistência à abrasão. Fixação do tampo em MDF à estrutura metálica e ao corpo do armário por ferragens adequadas (parafusos, cantoneiras, suportes), garantindo estabilidade e capacidade de carga compatível com uso institucional. Todos os materiais (MDF, ferragens e perfis metálicos) deverão ser de primeira linha, adequados para uso interno.

	UN.
	01
	






















R$25.000,00
	






















R$25.000,00
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	PORTA DE CORRER
	A porta deverá ser executada em MDF naval com espessura mínima de 18 mm, garantindo resistência mecânica adequada, boa estabilidade e durabilidade no uso diário, inclusive em ambientes com maior umidade relativa do ar. As bordas deverão ser devidamente seladas e acabadas, evitando empenamentos, lascamentos e infiltração de umidade. A porta será equipada com puxador cromado, em metal, com acabamento anticorrosivo, próprio para porta de correr. O sistema de movimentação será composto por trilho inferior em alumínio ou aço galvanizado, com roldanas compatíveis e de deslizamento suave, além de guia superior para manter o alinhamento da folha. Deverão estar incluídos todos os acessórios e elementos de fixação necessários ao perfeito funcionamento do conjunto, bem como a instalação por equipe especializada, garantindo acabamento adequado, funcionamento leve e seguro e atendimento às normas de boa prática.
	UN.
	03
	


R$2.360,00
	


R$7.080,00
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	MOVEL DE ARQUIVO
	Armário confeccionado em MDF Naval de alta resistência à umidade (ultrarresistente à água), espessura mínima de 18 mm, com dimensões conforme projeto executivo. Estrutura composta por laterais, base, tampo e prateleira interna em MDF Naval 18 mm, ultrarresistente à água, fundo em MDF Naval mínimo 6 mm, ultrarresistente à água e revestido de ambos os lados, devidamente encaixado e fixado, contribuindo para o travamento do móvel. Portas em MDF Naval 18 mm, ultrarresistente à água, com dobradiças metálicas tipo caneco com amortecimento ao batimento (pistão de gás) de boa qualidade, garantindo abertura suave, com puxadores metálicos ou em ABS, conforme projeto. Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção adicional contra umidade e bom acabamento. Acabamento em revestimento melamínico, laminado ou pintura apropriada para MDF Naval, de fácil limpeza e manutenção. Ferragens (dobradiças, parafusos, minifix, cavilhas, puxadores) devem ser de primeira linha, adequadas ao uso em áreas com maior exposição à umidade. Todas as partes do móvel confeccionado em MDF deverão ser, obrigatoriamente, fabricadas com MDF de alta resistência à umidade (ultrarresistente à água), com revestimento melamínico em ambas as faces, independentemente da espessura do material, abrangendo integralmente a estrutura principal, portas, gavetas, divisórias, prateleiras, elementos de segregação e demais componentes construtivos.
	UN.
	03
	














R$9.000,00
	














R$27.000,00
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	CONJ MÓVEL EMBAIXO DA BANACA + AÉREO
	AÉREO: Armário aéreo confeccionado em MDF ultrarresistente à água, espessura mínima de 18 mm, nas cores branco e amadeirado claro, conforme projeto executivo (interno/externo e/ou portas bicolores). Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias em MDF 18 mm,ultrarresistente à água, com nicho e demais compartimentos conforme projeto. Fundo em MDF mínimo 6 mm, ultrarresistente à água e revestido de ambos os lados, devidamente encaixado e fixado, contribuindo para o travamento do móvel. Todas as bordas aparentes deverão receber fita de borda em PVC ou ABS de espessura mínima de 0,45 mm, aplicada a quente, garantindo proteção contra umidade e bom acabamento. O MDF ultrarresistente à água, deverá possuir revestimento melamínico ou similar em ambas as faces, resistente a riscos e de fácil limpeza. A fixação do armário deverá ser feita por sistema adequado para armário aéreo de carga, com ferragens reforçadas (suportes/metaleiras, cantoneiras de aço, parafusos e buchas de fixação em alvenaria ou estrutura adequada), dimensionados para suportar, com segurança, o peso do próprio móvel, do micro-ondas e demais utensílios, com capacidade mínima de carga compatível com o equipamento especificado em projeto. A fixação deve garantir perfeito nível, estabilidade e segurança em uso contínuo. Todas as ferragens devem ser de primeira linha, próprias para uso institucional. Todas as partes do móvel confeccionado em MDF deverão ser, obrigatoriamente, fabricadas com MDF de alta resistência à umidade (ultrarresistente à água), com revestimento melamínico em ambas as faces, independentemente da espessura do material, abrangendo integralmente a estrutura principal, portas, gavetas, divisórias, prateleiras, elementos de segregação e demais componentes construtivos. FECHAMENTO EMBAIXO DA BANCADA: Armário confeccionado em MDF ultrarresistente à água, espessura mínima de 18 mm, na cor branca padrão TX (texturizado), com tratamento contra umidade em todas as faces aparentes. Estrutura composta por laterais, base, tampo e divisórias internas em MDF 18 mm ultrarresistente à água, fundo em MDF mínimo 6 mm ultrarresistente à água, revestido de ambos os lados e devidamente encaixado e fixado. Portas em MDF 18 mm, com dobradiças metálicas tipo caneco com amortecimento ao batimento (pistão de gás), abertura mínima de 110°, com puxadores metálicos e sistema de fechamento adequado. Gavetas em MDF 15 ou 18 mm ultrarresistente à água, com fundo mínimo 6 mm, ultrarresistente à água e revestido de ambos os lados, corrediças metálicas telescópicas de 4,5cm de largaura, permitindo abertura total. Todas as bordas devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, colada a quente, garantindo acabamento e proteção. Acabamento em pintura ou revestimento melamínico na cor branca TX, de fácil limpeza e manutenção. Ferragens (parafusos, cavilhas, minifix, dobradiças, corrediças e puxadores) devem ser de primeira qualidade, garantindo estabilidade e durabilidade do conjunto. As gavetas deverão ser confeccionadas em MDF ultrarresistente à água, com laterais, frente e traseira em MDF de espessura mínima de 15 mm (preferencialmente 18 mm), e fundo em MDF de no mínimo 6 mm, ultrarresistente à água e revestido de ambos os lados, devidamente encaixado e fixado à estrutura da gaveta. O MDF deverá ser de primeira linha e ultrarresistente à água, adequado para uso institucional, com revestimento melamínico ou similar compatível com o padrão do armário (amadeirado claro ou branco TX), resistente a riscos e de fácil limpeza. As gavetas deverão possuir corrediças metálicas telescópicas de 4,5cm de largura, permitindo deslizamento suave e abertura total, com capacidade mínima de carga compatível com o uso (recomenda-se ao menos 25 kg por gaveta). As bordas aparentes devem receber fita de borda em PVC ou ABS de no mínimo 0,45 mm, aplicada a quente. Puxadores metálicos ou em material de boa resistência deverão ser instalados de forma firme e segura garantindo ergonomia no manuseio. Todas as partes do móvel confeccionado em MDF deverão ser, obrigatoriamente, fabricadas com MDF de alta resistência à umidade (ultrarresistente à água), com revestimento melamínico em ambas as faces, independentemente da espessura do material, abrangendo integralmente a estrutura principal, portas, gavetas, divisórias, prateleiras, elementos de segregação e demais componentes construtivos.
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1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo (Decreto nº. 006/2025.)
1.3. O prazo de vigência desta contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato administrativo, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n°. 14.133/2021.

2. Das regras relativas à convocação

2.1. 2.5.REFERÊNCIA/HORA: Horário de Brasília/DF. A partir das 07h00min do dia 30/07/2026 até às 07h 00min do dia 12/08/2026. 
2.2. Abertura e Julgamento das Propostas: Às 07h30min, do dia 12/08/2026.
2.3. Início da Disputa e Oferta de Lances: Às 08h00min do dia 12/08/2026 

2.4.MODO DE DISPUTA: ABERTO

2.6.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.
2.5.LOCAL/PLATAFORMA: Bolsa Nacional de Compras (www.bnc.org.br/)
2.6.Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento.
2.7.O modo de disputa desse certame será o aberto, conforme disposições contidas no inc. I. do artigo 56, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações.


3. Da participação e não participação
3.1. Poderão participar deste Pregão todas as empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto.
3.2A licitação é exclusiva para ME e EPP, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Nacional nº. 123/2006. 
3.3. Justifica-se uma vez que demonstrado que o procedimento não fere a qualquer princípio constitucional e/ou da boa prática da administração pública em que pese o processo licitatório (Lei 14.133/2021), bem o seu caráter competitivo, uma vez que atendido o disposto nas referidas Leis Complementares nº   123/2006 e 147/2014.
3.3. Não poderão participar deste Pregão a(s) licitante(s):
3.3.1. que não atendam às condições deste edital;
3.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
3.3.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
3.3.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
3.3.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
3.3.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau;
3.3.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº. 6.404/1976, concorrendo entre si;
3.3.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista
3.3.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
3.3.4. Outras vedações previstas em Lei, inclusive na Lei Orgânica Municipal – LOM;
3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
3.5. aplica-se o disposto na alínea “3.3.3.3” também a licitante(a) que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante;

4. Do sistema, critério de julgamento, modo de disputa e do tratamento diferenciado
4.1. O critério de julgamento será Menor Preço por lote. 
4.2. O modo de disputa será conjuntamente: Aberto.
4.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta comercial, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.3. Do credenciamento ao sistema provedor:
4.3.1. Os licitantes deverão estar previamente cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico antes da data de realização da sessão pública.
4.3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Licitação deverão obter chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), junto ao provedor do sistema indicado neste instrumento, através de realização de cadastramento simplificado mediante contato direto com o BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC, através do site: https://www.bnc.org.br/ ou pelos telefones (42) 3026-4555 ou (42) 3026-4550.
4.3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada.
4.3.4. O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica na responsabilização pelos atos praticados, devendo ser indicada pessoa com capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
4.3.5. Caberá ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico antes, durante e após a sessão pública do certame licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens e informações emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparadas, deverá, quando do cadastramento ou da inserção da proposta inicial de preço a ser inserida no sistema, deverá verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema, conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade dos critérios de desempate previstos nos Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
4.4 - Sem prejuízo da obrigação de marcação em campo próprio da plataforma eletrônica, a proposta comercial apresentada será tacitamente considerada declarada que:
4.4.1 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
4.4.2 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.3 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.4 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
4.5 - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.6 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou equiparada, deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da LC 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133 de 2021.
4.6.1 - a ausência de marcação em campo específico da plataforma eletrônica terá o condão de excluir o licitante de aplicação do tratamento diferenciado de que trata a LC 123/06.
4.7 - A falsidade da declaração no tocante ao enquadramento (ME/EPP ou equiparada) sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital, sem prejuízo das sanções criminais.
4.8 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.9 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
4.10 - Está vedada a utilização de “robôs” no presente processo eletrônico por comprometer a isonomia entre os participantes, nos termos do Acórdão nº. 1.647/2010-TCU-Plenário(…).
4.11 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
4.12 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 . Do preenchimento da proposta
5.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.1.1 - valor unitário do item;
5.1.1.1 - A proposta inicial, bem como os lances subsequentes, quando for o caso, deverão ser registrados, em moeda corrente nacional (R$).
5.1.2 - Marca/fabricante (quando for o caso, não sendo admitida a indicação demais de uma marca para um mesmo item);
5.1.3 - Modelo/versão (se aplicável);
5.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
5.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5 - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
5.6 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.7 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.8 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização perante aos Órgãos de Controle, bem como, diante da própria Administração.

6. Da condução e da regulamentação operacional do certame 
6.1. O sistema/plataforma está configurado para realizar todas as etapas do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, compreendendo a publicação do edital, credenciamento dos participantes, recebimento de propostas, abertura e exame das propostas apresentadas, lances, classificação e aceitação do lance, inserção dos documentos e julgamento de habilitação, declaração do vencedor, recebimento de recursos, adjudicação do objeto e homologação a licitação.

6.2. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, neste ato designado Pregoeira do Município de Conceição de Ipanema/MG, que poderá contar com o auxílio dos órgãos da assessoria jurídica e de controle interno, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
6.2.1. Conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações:
6.2.1.1.Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos e requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos, caso necessário;
6.2.1.2. Verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com os requisitos estabelecidos no edital;
6.2.1.3.Verificar e julgar as condições de habilitação;
6.2.1.4. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; e
6.2.1.5. Acompanhar os trâmites da licitação e promover diligências, se for o caso, verificar a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, conforme o disposto no art. 64 da Lei nº 14.133, de 2021; 
6.2.1.6. Negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado;
6.2.1.7. Indicar o vencedor do certame;
6.2.1.8. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
6.2.1.9. Encaminhar o processo instruído, após encerradas as fases de julgamento e de habilitação e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação do objeto e homologação da licitação.

7. Da abertura da sessão pública e do envio de lances
7.1. Após o horário previsto no Edital para o envio da proposta inicial de preço, ocorrerá à abertura da presente licitação e dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
7.2. A Agente de Contratação, neste ato designada Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando-as desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou que contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas.
7.3. A desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.4. Após essa fase, o sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.5. Classificadas as propostas, a Agente de Contratação, neste ato designada Pregoeira dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo, o licitante, imediatamente, informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital e somente poderá oferecer lance de valor ou percentual inferior ao último lance ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,10 (dez centavos de real).
7.8. Durante a etapa de lances, não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10. O modo de disputa utilizado nesse certame, será o aberto, conforme dispositivo legal previsto no inc. I, do art. 56, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações.
7.11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Agente de Contratação, neste ato designado Pregoeira, no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
7.12.  Quando a desconexão do sistema eletrônico ocorrer para o Agente de Contratação, neste ato designado Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridos 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, na plataforma eletrônica utilizado para realização e divulgação.
7.13. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e estabelecido no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, ou por sorteio, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
7.14. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 11.13, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
7.15. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
7.16. O licitante que ofertar lances considerados comprovadamente inexequíveis será sumariamente desclassificado do certame pela Agente de Contratação, neste ato designada Pregoeira, e poderá ser submetido as penas contidas na legislação de regência.

7.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação, neste ato designado Pregoeira encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação sem observância das condições previstas no edital.
7.18. A negociação de preços será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.


8. Da aceitabilidade da proposta de preços
8.1. O Agente de Contratação, neste ato designado Pregoeira efetuará o julgamento da proposta, com exame da proposta classificada em 1º lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação, observado os dispositivos legais previstos na Lei nº 14.133/2021 e, posteriormente verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observando ainda, a documentação obrigatória para habilitação dos licitantes, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. 
8.2. Será desclassificada a(s) proposta(s) que:
8.2.1. Contiverem vícios insanáveis;
8.2.2. São obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
8.2.3. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
8.2.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
8.2.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
8.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preço(s) global ou unitário(s) simbólico(s), irrisório(s) ou de valor zero, incompatíveis com os preços mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.7. Se a proposta de menor lance e vencedora do certame for desclassificada, a Agente de Contratação, neste ato designada Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até que se obtenha uma proposta classificada. 
8.8. Havendo necessidade, a Agente de Contratação, neste ato designada Pregoeira poderá suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.9. Na hipótese em que a Agente de Contratação, neste ato designada Pregoeira desclassificar a proposta vencedora e passar à análise da subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido a melhor proposta. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, sendo a mesma classificada e declarada vencedora a Agente de Contratação, neste ato designada Pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. Da habilitação
9.1. Habilitação jurídica:
9.1.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial respectiva;
9.1.2. Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;
9.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU – ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.1.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no país: Decreto de autorização para funcionamento no Brasil;
9.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.7564/1971.
9.1.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista:
9.2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
9.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do(a) licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;
9.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
9.2.4.1. Caso a licitante seja considerada isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.
9.2.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;
9.2.6. Prova de regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS –, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.2.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
9.2.8. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988 – CR88. 
9.2.9. Declaração de que no ano-calendário de realização da licitação pública ainda não tenha celebrado contratos administrativos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como ME ou EPP.
9.3. Habilitação econômico-financeira
9.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
9.4. Qualificação Técnica
9.4.1.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social.
9.4.2.  Certidão ou atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a aptidão para o desempenho de fornecimento pertinente e compatível em características e prazos como o objeto da licitação, bem como a satisfação quanto ao cumprimento dos prazos contratuais.
9.5. Habilitação por declaração
9.5.1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e outras normas específicas ou é desobrigado de cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específica.
9.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
9.7.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pela(s) licitante(s) e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
9.7.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
9.8. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação, após provocação do(a) Pregoeiro(a), poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
9.9. Os documentos de habilitação poderá ser:
9.10.1. apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;
9.10.2. substituída por registro cadastral emitido pela Administração, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposta na Lei nº. 14.133/2021.
9.11. Os documentos exigidos para fins de habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes na Plataforma BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC e os documentos cuja validação não possam ser aferidos nos sites dos órgãos oficiais, em caso de dúvidas quanto a autenticidade, deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, e neste último caso, com apresentação dos originais para conferencia, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda, por declaração de autenticidade firmada por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para análise, após solicitação via chat.

9.12. Encerrada a fase de análise dos documentos e constatando que a empresa licitante classificada em 1º lugar, cumpriu todos os requisitos do Edital, será declarada vencedora do certame. 

9.13. Relativo as documentações apresentadas pelas Micro Empresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Equiparadas
9.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito negativa.

9.13.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10. Da declaração da proposta provisoriamente vencedora
10.1. O Agente de Contratação, designado neste ato como Pregoeira anunciará a licitante detentora do menor preço e melhor proposta, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública virtual ou, quando for o caso, após negociação para que seja obtido melhor preço e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para habilitação, será(ão) inabilitadas ou desclassificadas e o Agente de Contratação, neste ato designado Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda ao Edital. Nessa etapa, o Agente de Contratação, designado Pregoeira também poderá negociar com a participante para que seja obtido preço melhor.

10.3. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço apresentada e o valor estimado para a contratação.

10.4. Após a análise da proposta preços e documentos de habilitação, constatado que a licitante atendeu todas as exigências fixadas no Edital, a licitante detentora da melhor proposta será declarada vencedora do certame, momento a qual passará para a fase de manifestação de recursos.

11. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimentos e dos recursos
11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº. 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.
11.1.1. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sítio mediante documento formalizado, no endereço eletrônico: (www.bnc.org.br) – Bolsa Nacional de Compras ou via e-mail: licitacaoconcipa2025@gmail.com  em até 03 (três) dias úteis, limitando ao último dia anterior à data de abertura do certame.
11.2. Dos atos da Administração decorrentes deste Pregão cabem:
11.2.1. recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
11.2.1.1. julgamento de propostas;
11.2.1.2. ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
11.2.1.3. anulação ou revogação do Pregão;
11.2.1.4. extinção do contrato administrativo, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
11.2.2. pedido de reconsideração, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativa a ato do qual não caiba recurso hierárquico.
11.3. Quando ao recurso apresentado em virtude do disposto nos subitens 11.2.1.1 e 11.3.1.serão observadas as seguintes disposições:
11.3.2. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de inversão de fases previstas no §1º do art. 17 da Lei nº. 14.133/2021, da ata de julgamento.
11.3.3. a apreciação dar-se-á em fase única.
11.4. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
11.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 03 (três) dias úteis e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
11.5.1. A intimação pessoal poderá ser feita por meio eletrônico, tal como: e-mail.
10.6. Será assegurado a licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.7. O recurso de que trata o subitem 11.2 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
11.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.
11.9. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.


12. Do encerramento da licitação
12.1. A pregoeira declarará vencedora a empresa que apresentar o menor preço, desde que atendido aos termos do edital.
12.2 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
12.2.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
12.2.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanável;
12.2.4.adjudicar o objeto e homologar a licitação;
12.3. A Licitante vencedora, após a homologação, conforme disposições contratuais consubstanciadas no Termo de Referência, será convocada para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no preâmbulo, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável.
12.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo órgão contratante;
12.5. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato, observado os termos do artigo 90 da Lei
nº 14.133/21.

13. Das penalidades da licitação pública
13.1. A licitante ou a Contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:
13.1.1.der causa à inexecução parcial do contrato administrativo;
13.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato administrativo que cause grave dano ao Contratante ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
13.1.3. der causa à inexecução total do contrato administrativo;
13.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
13.1.5. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
13.1.6. não celebrar o contrato administrativo ou não entregar a documentação exigida para a contratação administrativa, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
13.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação administrativa sem motivo justificado;
13.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato administrativo;
13.1.9. fraudar a licitação pública ou praticar ato fraudulento na execução do contrato administrativo;
13.1.10.comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
13.1.12.praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
13.2.1. Advertência: quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato administrativo, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 2º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021);
13.2.2. Impedimento de licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 e 13.1.7 do subitem acima deste contrato administrativo, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 4º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021);
13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11 e 13.1.12 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 e 13.1.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (§ 5º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021)
13.3. Multa:
13.3.1. moratória de 5% (Cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
13.3.1.1. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza ao Contratante a promover a rescisão do contrato administrativo por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021. 
13.3.2. compensatória de 20% (Vinte por cento) sobre o valor total do contrato administrativo, no caso de inexecução total do objeto;
13.4. A aplicação das sanções previstas neste contrato administrativo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (§ 9º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021)
13.5. Todas as sanções previstas neste contrato administrativo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º da Lei nº. 14.133/2021).
13.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa da Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº. 14.133/2021)
13.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (§ 8º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021).
13.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta)dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
13.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
13.10. Na aplicação das sanções serão considerados (§ 1º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021):
13.10.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
13.10.1.1.as peculiaridades do caso concreto;
13.10.1.2.as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
13.10.2.os danos que dela provierem para o Contratante;
13.10.3.a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
13.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº. 14.133/2021).
13.12. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato administrativo ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº. 14.133/2021).
13.13. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP –, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei nº. 14.133/2021).
13.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

14. Da gestão do contrato administrativo
14.1. A gestão do contrato administrativa está prevista no TR.

15. Da entrega do objeto
15. A entrega do objeto está prevista no TR.

16. Das condições de pagamento
16. As condições ou critérios de pagamento estão previstas no TR.

17. Da matriz de alocação de riscos entre Contratante e Contratada
17.1. A matriz de risco não é obrigatória nesta contratação administrativa.

18. Do contrato administrativo
18.1. Após a adjudicação e homologação da contratação administrativa, será firmado o contrato administrativo.
18.2. Na hipótese de suspensão do contrato administrativo por ordem ou inadimplemento da Administração, a Contratada ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela Administração.
18.3. A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados na data da convocação, para assinar o contrato administrativo, sob pena de decair o direito à contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas.
18.3.1. O prazo previsto para assinatura do contrato administrativo poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada da licitante vencedora e aceita pela Administração.
18.4. Será facultada a Administração, quando a convocada não assinar o contrato administrativo, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato administrativo nas condições propostas pela licitante vencedora.
18.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital de convocação para a contratação administrativa, ficará as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
18.6. Na hipótese de nenhum licitante aceitar a contratação nos termos do subitem 14.3, a Administração observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá:
18.6.1. convocar as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da adjudicatária;
18.6.2. adjudicar e celebrar o contrato administrativo nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
18.7. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato administrativo no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Administração.
18.8. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura do contrato administrativo, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento – AR – ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.
18.9.O prazo do contrato é até XX de XX de XX, contados da assinatura do Contrato Administrativo.
18.10. Na assinatura do contrato administrativo, a licitante vencedora apresentará os documentos de habilitação que estiverem vencidos. 

19. Das disposições gerais
19.1. Os documentos serão produzidos por escrito com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis.
19.2. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição de qualificação da licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação pública ou a invalidação do Processo Administrativo de Licitação Pública.
19.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
19.4. O reconhecimento da firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.
19.5. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados armazenados e validados por meio eletrônico.
19.6. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.
19.7. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pela(s) licitante(s), cujo prazo não conste deste edital, deverá ser atendido o prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a) na respectiva notificação.
19.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
19.9. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e na documentação relativa ao procedimento.
19.10. As normas disciplinadoras deste edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação administrativa.
19.11. A(s) licitante(s) assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
19.12. Integram este Aviso, para todos os efeitos, os seguintes anexos:
19.12.1. Anexo I – ETP;
19.12.2. Anexo II – TR
19.12.3. Anexo III – Minuta de Proposta Comercial com Declaração de que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CR/88;
19.12.4. Anexo IV – Declaração Unificada;
19.12.5. Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços;
15.12.6. Anexo VII – Minuta do Contrato Administrativo;

Conceição de Ipanema/MG, 28 de Julho de 2026



Darlyn Aline da Rocha
Secretária Municipal de Administração
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