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I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


1. INTRODUÇÃO 

Este Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, descritas no item 3, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal deste estudo é detalhar a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
 

2. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

· Lei Federal nº 14.133/2021;
· Lei Federal nº 6.938/1981;
· Lei Federal nº 12.305/2010;
· Lei Federal nº 9.605/1998;
· NR-06;
· NR-12;
· NR-21;
· NR-01;
· NR-07;
· Lei Federal nº 9.503/1997.


3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 
A contratação de empresa especializada para execução de serviços de roçada, capina e limpeza manual em duas rodovias municipais é necessária em razão da constante e acelerada proliferação de vegetação nas margens das vias, o que compromete diretamente a visibilidade da sinalização viária, o escoamento das águas pluviais, e a conservação da infraestrutura pública.
Além disso, a realização direta desses serviços pela equipe própria do município não é viável devido à limitação de pessoal, equipamentos e carga operacional já existente, tornando a terceirização a alternativa mais eficaz, econômica e adequada à continuidade e qualidade dos serviços.
A manutenção periódica das rodovias é imprescindível para garantir a segurança viária, a conservação das vias públicas e o atendimento ao interesse público, conforme preconizado pelos princípios da eficiência e continuidade do serviço público. 

4. SECRETARIA REQUISITANTE 

	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente – Centro de Custo nº 101.




5. PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA) DE 2026:

Ação nº 195 – Prioridade Média.


6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Mão de obra;
Mobilização e desmobilização e seus gastos;
Carga e descarga de materiais;
Equipamentos como: Enxada, ferramentas, carrinho de mão, pá, foice, roçadeira; Maquinário, inclusive veículos para retirada de tocos e retirada de entulhos quando necessário e; 
Bem como todos os equipamentos de proteção individual (E.P.I.).
6.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de roçada, capina e limpeza manual, a serem executados nas faixas de domínio, acostamentos e taludes de duas rodovias municipais, visando à conservação rotineira, à melhoria da visibilidade e à garantia da segurança viária.
Especificações Técnicas e Localização dos Serviços
Os serviços abrangerão as seguintes vias:
· Trecho 1: Estrada Municipal Campo Místico (Trecho de ligação entre Bueno Brandão/MG e Socorro/SP).
· Trecho 2: Estrada Municipal Luiz Lodi (Trecho de ligação entre Bueno Brandão/MG e Munhoz/MG).
Escopo Detalhado das Atividades
1. Roçada Manual ou Mecanizada: Corte de vegetação rasteira, gramíneas e arbustos de pequeno porte ao longo da faixa de domínio, utilizando roçadeiras portáteis ou ferramentas manuais, de modo a manter a altura da vegetação dentro dos padrões técnicos de segurança.
2. Capina e Limpeza: Remoção de mato, capim e detritos junto aos dispositivos de drenagem (bueiros, valetas e meios-fios), pontes, placas de sinalização e defensas metálicas, evitando o encobrimento de elementos sinalizadores e o acúmulo de água na pista.
3. Recolhimento e Destinação de Resíduos: Coleta, varrição e remoção de todo o material vegetal cortado e dos resíduos sólidos gerados durante a execução dos serviços, com posterior descarte ambientalmente adequado em local autorizado.
4. Sinalização e Segurança: Implantação de sinalização de alerta temporária no trecho em obras (placas, cones e bandeirinhas), conforme as normas do CONTRAN/DENATRAN, para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários que trafegam pelas rodovias municipais.
7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

	ID
	Descrição da solução (ou cenário)

	1
	Contratação de empresa para prestar serviços de roçada, capina e limpeza manual em duas rodovias municipais;

	2
	Execução Direta por Força Própria (Administração Direta);

	3
	Controle Químico de Vegetação (Herbicidas).



7.2. ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

Solução 1 - Especialização e Qualidade Técnica: A empresa deve dispor de mão de obra especializada, treinada e habilitada para o manejo adequado da vegetação e para a limpeza minuciosa de dispositivos de drenagem, garantindo um padrão de acabamento superior e uniforme ao longo de toda a extensão das rodovias.
Agilidade e Cumprimento de Prazos: Com equipes dedicadas e dimensionadas especificamente para o projeto, a prestadora consegue cumprir cronogramas rigorosos, realizando os serviços de forma rápida e eficiente, o que reduz o tempo de exposição da via aos riscos decorrentes da vegetação alta.
Desoneração de Maquinário e Logística Própria: O município fica isento da necessidade de adquirir, manter e gerenciar um parque próprio de equipamentos de alto custo (como roçadeiras motorizadas, veículos de apoio logístico e sinalização viária de segurança), eliminando gastos com manutenção corretiva, peças de reposição e obsolescência de maquinário.
Segurança Jurídica e Trabalhista: A contratação transfere para a empresa prestadora a responsabilidade direta pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações fiscais de sua equipe, além da integral responsabilidade civil por acidentes.
Adequação às Normas de Segurança Viária e Sinalização: Empresas especializadas já possuem em sua estrutura o aparato necessário para a sinalização temporária de trânsito exigida pelas normas de trânsito vigentes (cones, painéis e veículos sinalizadores), garantindo a proteção tanto dos trabalhadores quanto dos motoristas que transitam pelas estradas municipais durante a execução das obras.
Foco da Gestão Pública na Atividade-Fim: Permite que o quadro de servidores municipais permaneça focado em suas atribuições essenciais (como a manutenção pesada de estradas de terra, pontes e bueiros estruturais), sem o desvio de finalidade ou a sobrecarga operacional decorrente de demandas sazonais de capina e roçada.
Solução 2 – Execução Direta por Força Própria (Administração Direta)
Desvantagens e Limitações:
· Necessidade de investimento público elevado em infraestrutura e maquinário próprio (compra e manutenção de roçadeiras, veículos de transporte e sinalização).
· Impacto no quadro de pessoal, desviando servidores de outras atividades essenciais de manutenção urbana e rural.
Solução 3 – Controle Químico de Vegetação (Herbicidas)
Desvantagens e Limitações:
· Altos riscos ambientais e legais, como a contaminação do solo, de lençóis freáticos e de cursos d'água adjacentes por escoamento superficial.
· Risco de deriva (ação do vento levando o produto químico para plantações lindeiras ou vegetação nativa protegida).
· Restrições rigorosas ou proibições em legislações ambientais municipais e estaduais para uso de herbicidas químicos em faixas de domínio rodoviário sem licenciamento específico.
7.3. REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

Solução 2 - Execução Direta por Força Própria (Administração Direta) e
Solução 3 - Controle Químico de Vegetação (Herbicidas).

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente solução contempla a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços contínuos de roçada, capina e limpeza manual em duas rodovias municipais, com o objetivo de garantir a manutenção da segurança viária, e a conservação das vias públicas ao longo de todo o contrato.
1. Planejamento e Preparação
· O ciclo de vida inicia-se com a identificação da necessidade pela administração pública, tendo em vista o acúmulo de vegetação às margens das rodovias, comprometendo a visibilidade dos condutores e riscos à segurança dos usuários.
· A definição das áreas a serem atendidas, os critérios técnicos e a frequência dos serviços são especificados no Termo de Referência.
· O planejamento considera também os impactos ambientais e a adoção de práticas sustentáveis durante a execução dos serviços.
2. Contratação
· O processo licitatório será realizado com base na legislação vigente, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, considerando critérios como preço, qualidade técnica, tempo de resposta e regularidade fiscal e trabalhista da empresa.
3. Execução dos Serviços
· A prestação dos serviços será realizada de acordo com o item 6.4 e o Anexo I do termo de referência, podendo haver adequações conforme a demanda ou condições climáticas.
4. Monitoramento e Avaliação
· Durante todo o período contratual, será feito o acompanhamento técnico dos serviços, visando garantir a eficiência, o cumprimento dos prazos e a conformidade com os padrões exigidos.
5. Encerramento
· O encerramento contratual se dará com a emissão de termo de encerramento, podendo haver renovação contratual se for caracterizado o interesse público e observada a legislação pertinente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades a serem contratadas é apresentada na tabela a seguir:
	Item
	Descrição do Produto
	Qte
	Unid.

	1
	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA
Estrada Municipal Luiz Lodi
Bueno Brandão/MG a Munhoz/MG

ROÇADA MANUAL

A roçada consistirá no corte de toda vegetação de pequeno porte, na faixa de domínio, até 2 (dois) metros adentro dos dois lados da rodovia, limpeza das canaletas para que a água corra sem obstáculos, com a finalidade de tornar as áreas marginais da estrada livres de vegetação daninha, dando-lhes melhor aspecto, ou ainda com o objetivo de facilitar a drenagem e evitar o fogo.
 
CAPINA MANUAL

A Capina manual consistirá na erradicação da vegetação, em locais onde seu crescimento não é desejável, objetivando evitar sua expansão nos acostamentos e facilitar a drenagem, principalmente nas canaletas da estrada. A mesma deve ser criteriosamente utilizada para evitar condições que facilitem a erosão.
 
DESTOCAMENTO E REMOÇÃO

A operação compreende na escavação e/ou destocamento e remoção/retirada de obstruções naturais, existentes nas faixas laterais que esteja obstruindo as guias e canaletas, evitando assim que a água das chuvas e outras corram naturalmente. Tais como: tocos, entulhos, vegetação, resto de árvores podadas ou mortas, arbustos secos, raízes, pedras, formigueiros, etc.

DO DESCARTE DO MATERIAL
 
O Material resultante da capina e/ou roçada do revestimento vegetal deve ser recolhido para o local predeterminado, que não afete o sistema de drenagem das estradas vicinais, nem cause mau aspecto à via e será de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo entulho.

DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das ferramentas (enxada, carrinho de mão, pá, foice etc.) inclusive veículos para retirada de tocos e retirada de entulhos quando necessário, e bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPIs).
A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas regulamentares da segurança do trabalho.
  
DO DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Os gastos com possíveis deslocamentos, transportes de materiais e/ou ferramentas correrão por conta da CONTRATADA.


DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
Ao longo da estrada os serviços de roçada devem ser executados em até no mínimo 2 (dois) metros de largura, de cada lado da via, quando houver possibilidade do espaço, até a cerca que delimita os terrenos da estrada. 
O prazo para a execução dos serviços será de 120 dias, contados a partir da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

	20
	KM

	2
	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA
Estrada Municipal Campo Místico
Bueno Brandão/MG a Socorro/SP

ROÇADA MANUAL

A roçada consistirá no corte de toda vegetação de pequeno porte, na faixa de domínio, até 02 (dois) metros adentro dos dois lados da rodovia, limpeza das canaletas para que a água corra sem obstáculos, com a finalidade de tornar as áreas marginais da estrada livres de vegetação daninha, dando-lhes melhor aspecto, ou ainda com o objetivo de facilitar a drenagem e evitar o fogo.

 
CAPINA MANUAL

A Capina manual consistirá na erradicação da vegetação, em locais onde seu crescimento não é desejável, objetivando evitar sua expansão nos acostamentos e facilitar a drenagem, principalmente nas canaletas da estrada. A mesma deve ser criteriosamente utilizada para evitar condições que facilitem a erosão.
 
DESTOCAMENTO E REMOÇÃO

A operação compreende na escavação e/ou destocamento e remoção/retirada de obstruções naturais, existentes nas faixas laterais que esteja obstruindo as guias e canaletas, evitando assim que a água das chuvas e outras corram naturalmente.  Tais como: tocos, entulhos, vegetação, resto de árvores podadas ou mortas, arbustos secos, raízes, pedras, formigueiros, etc.

DO DESCARTE DO MATERIAL
 
O Material resultante da capina e/ou roçada do revestimento vegetal deve ser recolhido para o local predeterminado, que não afete o sistema de drenagem das estradas vicinais, nem cause mau aspecto à via e será de responsabilidade da contratada a retirada de todo entulho. 

DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das ferramentas (enxada, carrinho de mão, pá, foice etc.) inclusive veículos para retirada de tocos e retirada de entulhos quando necessário, e bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPIs).
O (a) contratado (a) deverá obedecer rigorosamente às normas regulamentares da segurança do trabalho.
  
DO DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Os gastos com possíveis deslocamentos, transportes de materiais e/ou ferramentas correrão por conta da CONTRATADA.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
Ao longo da estrada os serviços de roçada devem ser executados em até no mínimo 2 (dois) metros de largura, de cada lado da via, quando houver possibilidade do espaço, até a cerca que delimita os terrenos da estrada.
 
O prazo para a execução dos serviços será de 120 dias, contados a partir da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.
	18
	KM


 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor-base estimado para a presente contratação foi definido com fundamento no levantamento de preços praticados em contratações anteriores de objeto semelhante e em pesquisa de mercado, com o objetivo de estabelecer uma referência compatível com os valores atualmente praticados e com as condições da contratação pretendida.
Para a composição desse valor, foram considerados os registros históricos de contratações anteriores, incluindo os valores contratados, a similaridade do objeto, as quantidades envolvidas e as condições de execução, observando-se, quando aplicável, a necessidade de atualização dos preços em razão da inflação, da variação dos custos e das condições atuais de mercado.
Complementarmente, foi realizada pesquisa de mercado para identificar os preços praticados por potenciais fornecedores e verificar a compatibilidade dos valores históricos com a realidade atual. As informações obtidas serviram como parâmetros de comparação e subsidiaram a definição do valor-base estimado.
Dessa forma, o valor-base não foi estabelecido de maneira arbitrária, mas fundamentado em referências documentais e em dados de mercado, buscando assegurar a razoabilidade do preço estimado, a economicidade e a adequada instrução do processo de contratação.
O custo estimado da contratação é apresentado na tabela a seguir:

	Objeto
	Valor


	1. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA
Estrada Municipal Luiz Lodi
Bueno Brandão/MG a Munhoz/MG

ROÇADA MANUAL

A roçada consistirá no corte de toda vegetação de pequeno porte, na faixa de domínio, até 2 (dois) metros adentro dos dois lados da rodovia, limpeza das canaletas para que a água corra sem obstáculos, com a finalidade de tornar as áreas marginais da estrada livres de vegetação daninha, dando-lhes melhor aspecto, ou ainda com o objetivo de facilitar a drenagem e evitar o fogo.
 
CAPINA MANUAL

A Capina manual consistirá na erradicação da vegetação, em locais onde seu crescimento não é desejável, objetivando evitar sua expansão nos acostamentos e facilitar a drenagem, principalmente nas canaletas da estrada. A mesma deve ser criteriosamente utilizada para evitar condições que facilitem a erosão.
 
DESTOCAMENTO E REMOÇÃO

A operação compreende na escavação e/ou destocamento e remoção/retirada de obstruções naturais, existentes nas faixas laterais que esteja obstruindo as guias e canaletas, evitando assim que a água das chuvas e outras corram naturalmente. Tais como: tocos, entulhos, vegetação, resto de árvores podadas ou mortas, arbustos secos, raízes, pedras, formigueiros, etc.

DO DESCARTE DO MATERIAL
 
O Material resultante da capina e/ou roçada do revestimento vegetal deve ser recolhido para o local predeterminado, que não afete o sistema de drenagem das estradas vicinais, nem cause mau aspecto à via e será de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo entulho.

DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das ferramentas (enxada, carrinho de mão, pá, foice etc.) inclusive veículos para retirada de tocos e retirada de entulhos quando necessário, e bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPIs).
A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas regulamentares da segurança do trabalho.
  
DO DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Os gastos com possíveis deslocamentos, transportes de materiais e/ou ferramentas correrão por conta da CONTRATADA.


DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
Ao longo da estrada os serviços de roçada devem ser executados em até no mínimo 2 (dois) metros de largura, de cada lado da via, quando houver possibilidade do espaço, até a cerca que delimita os terrenos da estrada. 
O prazo para a execução dos serviços será de 120 dias, contados a partir da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

	R$ 120.000,00



	2. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA
Estrada Municipal Campo Místico
Bueno Brandão/MG a Socorro/SP

ROÇADA MANUAL

A roçada consistirá no corte de toda vegetação de pequeno porte, na faixa de domínio, até 02 (dois) metros adentro dos dois lados da rodovia, limpeza das canaletas para que a água corra sem obstáculos, com a finalidade de tornar as áreas marginais da estrada livres de vegetação daninha, dando-lhes melhor aspecto, ou ainda com o objetivo de facilitar a drenagem e evitar o fogo.

 
CAPINA MANUAL

A Capina manual consistirá na erradicação da vegetação, em locais onde seu crescimento não é desejável, objetivando evitar sua expansão nos acostamentos e facilitar a drenagem, principalmente nas canaletas da estrada. A mesma deve ser criteriosamente utilizada para evitar condições que facilitem a erosão.
 
DESTOCAMENTO E REMOÇÃO

A operação compreende na escavação e/ou destocamento e remoção/retirada de obstruções naturais, existentes nas faixas laterais que esteja obstruindo as guias e canaletas, evitando assim que a água das chuvas e outras corram naturalmente.  Tais como: tocos, entulhos, vegetação, resto de árvores podadas ou mortas, arbustos secos, raízes, pedras, formigueiros, etc.

DO DESCARTE DO MATERIAL
 
O Material resultante da capina e/ou roçada do revestimento vegetal deve ser recolhido para o local predeterminado, que não afete o sistema de drenagem das estradas vicinais, nem cause mau aspecto à via e será de responsabilidade da contratada a retirada de todo entulho. 

DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das ferramentas (enxada, carrinho de mão, pá, foice etc.) inclusive veículos para retirada de tocos e retirada de entulhos quando necessário, e bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPIs).
O (a) contratado (a) deverá obedecer rigorosamente às normas regulamentares da segurança do trabalho.
  
DO DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS

Os gastos com possíveis deslocamentos, transportes de materiais e/ou ferramentas correrão por conta da CONTRATADA.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
Ao longo da estrada os serviços de roçada devem ser executados em até no mínimo 2 (dois) metros de largura, de cada lado da via, quando houver possibilidade do espaço, até a cerca que delimita os terrenos da estrada.
 
O prazo para a execução dos serviços será de 120 dias, contados a partir da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente.

	R$ 110.000,00




12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
 
O parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que tal tipo de serviço é unitário, devendo ser executado por uma única empresa, não havendo necessidade técnica de participação de mais do que uma contratada.
No presente caso, entende-se que o parcelamento da solução é tecnicamente viável e economicamente vantajoso, uma vez que o objeto da contratação está dividido em dois itens distintos, correspondentes aos serviços a serem executados na Estrada Municipal Luiz Lodi e na Estrada Municipal Campo Místico.
A divisão do objeto em itens individualizados possibilita a ampliação da competitividade do certame, permitindo que diferentes empresas interessadas participem da contratação conforme sua capacidade operacional, disponibilidade de recursos e interesse na execução de cada item, sem a necessidade de assumir a totalidade do objeto.
Além disso, o parcelamento possibilita que empresas distintas sejam declaradas vencedoras dos respectivos itens, favorecendo a execução simultânea dos serviços nas duas localidades. Essa dinâmica tende a otimizar o cronograma de execução, reduzir o tempo necessário para a conclusão dos trabalhos e evitar que a realização dos serviços em uma das estradas dependa da conclusão das atividades na outra, minimizando o risco de atrasos e paralisações.
Dessa forma, considerando que os serviços estão relacionados a locais distintos e que a divisão não compromete a funcionalidade, a qualidade ou a eficiência da solução pretendida, conclui-se que o parcelamento do objeto por itens se apresenta como a alternativa mais adequada para a contratação, em consonância com os princípios da competitividade, da economicidade e da eficiência administrativa.
 
13.  CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há previsão de contratações/aquisições correlatas ou interdependentes.

14.  RESULTADOS PRETENDIDOS

1. Segurança Viária e Prevenção de Acidentes
· Visibilidade otimizada: Eliminação da vegetação alta (mato, arbustos e galhos) que encobre placas de sinalização, marcos quilométricos, curvas acentuadas e cruzamentos, garantindo a visibilidade plena para motoristas, ciclistas e pedestres.
· Redução de sinistros: Minimização de riscos de colisões e atropelamentos decorrentes da falta de visibilidade.
· Garantia de acostamento transitável: Desobstrução das margens da pista e acostamentos, permitindo que veículos em situação de emergência utilizem o espaço com segurança.
 2. Conservação e Durabilidade da Infraestrutura Viária
· Proteção do pavimento: Remoção de raízes e invasão de gramíneas que avançam sobre o asfalto, prevenindo o esfarelamento das bordas da pista e a retenção indevida de umidade.
· Funcionamento adequado do sistema de drenagem: Limpeza manual de bueiros, canaletas, sarjetas e dispositivos de escoamento de água pluvial, evitando o empoçamento na pista, erosões e o desgaste prematuro da rodovia.
· Valorização do patrimônio público: Manutenção e conservação contínua da faixa de domínio das estradas municipais, prolongando a vida útil da infraestrutura viária existente.
 3. Saúde Pública, Bem-Estar e Limpeza Urbana
· Controle de vetores e pragas: Eliminação de abrigos para animais peçonhentos (como cobras, aranhas e escorpiões) e insetos transmissores de doenças, que costumam proliferar em matagais à beira de estradas próximas a zonas rurais ou urbanas.
· Prevenção de focos de lixo: Desestimular o descarte irregular de resíduos sólidos e entulhos, uma vez que margens limpas e roçadas transmitem maior sensação de ordenamento, fiscalização e cuidado com o local.
· Melhoria paisagística: Aspecto visual harmônico e bem cuidado ao longo das estradas, valorizando as propriedades lindeiras, o turismo regional e a qualidade de vida da comunidade local.
4. Eficiência Operacional e Sustentabilidade
· Cumprimento de cronogramas: Execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos, com equipes qualificadas, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e maquinário em perfeito estado.
· Práticas ambientalmente responsáveis: Destinação correta dos resíduos orgânicos gerados pela roçada e capina, além do manejo adequado (evitando o uso indiscriminado e prejudicial de herbicidas químicos, priorizando métodos mecânicos/manuais).
· [bookmark: _GoBack]Otimização de recursos públicos: Garantia de que o investimento municipal traga retorno direto em termos de durabilidade, segurança e satisfação dos munícipes que dependem diariamente dessas estradas.
	
15.  POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

1. Impactos Positivos
· Prevenção de Processos Erosivos: A manutenção adequada das margens e a limpeza manual de dispositivos de drenagem evitam o escoamento superficial desgovernado, protegendo os taludes e o solo adjacente contra voçorocas e erosões.
· Proteção da Qualidade da Água: A ausência de acúmulo de lixo, entulhos e resíduos orgânicos em decomposição nas margens reduz o risco de contaminação de córregos, riachos e lençóis freáticos cortados pelas rodovias municipais.
· Conservação da Infraestrutura Verde: O manejo controlado e seletivo (quando aplicável) impede o crescimento desordenado de espécies invasoras que possam sufocar a vegetação nativa remanescente na faixa de domínio.
2. Impactos Negativos
· Geração e Destinação Inadequada de Resíduos: Acúmulo de grande volume de biomassa vegetal (restos de poda e capina) e resíduos sólidos urbanos recolhidos, que, se descartados de forma irregular, podem sobrecarregar aterros ou gerar focos de poluição visual e ambiental.
· Poluição Sonora e Atmosférica Temporária: Emissão de ruídos intensos e gases de efeito estufa/material particulado provenientes do funcionamento de roçadeiras motorizadas, motosserras e veículos de apoio logístico durante a execução dos serviços.
· Riscos de Incêndios Florestais: O uso inadequado de equipamentos que gerem faíscas ou o acúmulo e queima indevida de resíduos vegetais secos às margens da rodovia podem provocar princípios de incêndio na vegetação lindeira.
3. Medidas Mitigadoras e de Controle Ambiental
· Diretrizes de Manejo Seletivo: Orientação técnica para que a roçada e a capina preservem a vegetação rasteira fixadora de solo, atuando estritamente onde houver risco à segurança viária ou à drenagem.
· Gerenciamento Adequado de Resíduos: Obrigatoriedade de destinação correta dos resíduos orgânicos e destinação dos resíduos sólidos misturados a locais licenciados.
· Controle de Emissões e Manutenção: Exigência de que os equipamentos motorizados estejam com a manutenção em dia para reduzir ruídos e emissão de gases poluentes, além da proibição expressa do uso de fogo para limpeza.
· Treinamento e Supervisão: Capacitação prévia das equipes de campo quanto à identificação de espécies protegidas e às normas de boas práticas ambientais durante a execução dos serviços.
16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Diante do exposto neste ETP, declaro (amos) VIÁVEL esta contratação. Os fatores que ensejaram a conclusão pela viabilidade da contratação são os seguintes: 

· Viabilidade Técnica e Operacional: O objeto da contratação baseia-se em técnicas padronizadas de engenharia de manutenção rodoviária (roçada manual/mecanizada, capina e limpeza de dispositivos de drenagem). O mercado fornecedor é amplo, competitivo e conta com empresas especializadas que possuem a capacitação técnica, os equipamentos de proteção individual (EPIs) e o maquinário necessários para a execução satisfatória dos serviços.
· Viabilidade Orçamentária e Financeira: Os custos estimados para a execução dos serviços são compatíveis com os preços praticados no mercado regional para o setor de conservação viária. Há previsão de adequação orçamentária na dotação própria do órgão municipal competente, assegurando a cobertura financeira para o adimplemento das obrigações contratuais sem comprometer a Lei de Responsabilidade Fiscal.
· Viabilidade Socioambiental e de Segurança Pública: Conforme demonstrado nos estudos preliminares e de impactos, a execução dos serviços trará ganhos expressivos para a municipalidade. Destacam-se a melhoria drástica na visibilidade e segurança viária para motoristas e pedestres, a desobstrução do sistema de drenagem (prevenindo erosões e alagamentos) e o controle de vetores de doenças. Os potenciais impactos ambientais negativos (como emissões temporárias, geração de biomassa) são de baixa magnitude, reversíveis e totalmente controláveis por meio de exigências de mitigação e fiscalização rigorosas previstas no edital e no Termo de Referência.
[bookmark: _k96llbbutqew]
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