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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO 
	

1. INTRODUÇÃO 
Este Estudo Técnico Preliminar - ETP tem por objetivo identificar o cenário para o atendimento da demanda da Autarquia para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas, incluindo caminhões basculantes, guindauto hidráulico articulado (Munck), mini escavadeira hidráulica, mini carregadeira, escavadeira hidráulica sobre esteiras e retroescavadeira, destinados à execução de serviços de transporte de terra, cascalho, bota-fora, carga e transporte de reservatórios, escavações para implantação e manutenção de redes de água, esgoto e drenagem pluvial, bem como demais serviços correlatos, visando atender às necessidades do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DEMAE de Campo Belo/MG, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica da solução prevista neste ETP, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. 

1.1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
	Autarquia 

	Departamento Municipal de Água e Esgoto 

	Diretor 
	Fabrício Rodrigues Teixeira

	Fiscal 
	Alexa Bastos Gambogi Meireles – Engenheira Civil

	Objeto:
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas, incluindo caminhões basculantes, guindauto hidráulico articulado (Munck), mini escavadeira hidráulica, mini carregadeira, escavadeira hidráulica sobre esteiras e retroescavadeira, destinados à execução de serviços de transporte de terra, cascalho, bota-fora, carga e transporte de reservatórios, escavações para implantação e manutenção de redes de água, esgoto e drenagem pluvial, bem como demais serviços correlatos, visando atender às necessidades do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DEMAE de Campo Belo/MG.










2.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Este documento refere-se ao Estudo Técnico Preliminar elaborado com o objetivo de subsidiar a contratação de empresa especializada para locação, por hora trabalhada, de caminhões e máquinas pesadas, visando complementar e dar suporte à frota própria do DEMAE de Campo Belo/MG, conforme a demanda operacional da Autarquia.
A contratação contempla os seguintes equipamentos:
Caminhão basculante 10 m³
Caminhão basculante com capacidade mínima de 10 m³, tipo trucado, cabine simples, peso bruto total aproximado de 23.000 kg, carga útil máxima aproximada de 15.935 kg, distância entre eixos de 4,80 m e potência mínima de 230 cv, equipado com caçamba metálica basculante, destinado à execução de serviços de transporte de terra, cascalho, entulho, resíduos, materiais de construção, limpeza urbana e demais serviços correlatos.
O equipamento deverá apresentar perfeitas condições de funcionamento, segurança e conservação, incluindo todos os acessórios e equipamentos obrigatórios previstos na legislação vigente.
Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e desmobilização, reposição de peças, pneus, lubrificantes, combustível e fornecimento de motorista devidamente habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada.
Caminhão basculante 6 m³
Caminhão basculante com capacidade mínima de 6 m³, peso bruto total aproximado de 16.000 kg, carga útil máxima aproximada de 13.071 kg, distância entre eixos de 4,80 m e potência mínima de 230 cv, equipado com caçamba metálica basculante, destinado à execução de serviços de transporte de terra, areia, brita, entulho, resíduos provenientes de limpeza e demais materiais correlatos.
O equipamento deverá apresentar perfeitas condições de funcionamento, segurança e conservação, atendendo às normas vigentes de trânsito e segurança operacional.
Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e desmobilização, reposição de peças, pneus, lubrificantes, combustível e fornecimento de motorista devidamente habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada.
Guindauto hidráulico articulado (Munck) de pequeno porte
Guindauto hidráulico articulado, montado sobre caminhão tipo toco, com capacidade máxima de carga de até 4.000 kg e alcance horizontal máximo de até 12 metros, destinado à execução de serviços de içamento, carga, descarga, movimentação e transporte de materiais, equipamentos e estruturas diversas.
O equipamento deverá apresentar perfeitas condições de funcionamento, segurança e conservação, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes, incluindo dispositivos de estabilização, sistema hidráulico operacional e acessórios necessários à execução dos serviços.
Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e desmobilização, reposição de peças, pneus, lubrificantes, combustível e operador devidamente habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada
Guindaste hidráulico articulado (Munck) de grande porte
Guindaste hidráulico articulado (guindauto), equipado com lança hidráulica articulada, capacidade mínima de elevação de 25.000 kg, alcance vertical mínimo de 23 metros e alcance horizontal mínimo de 19 metros, montado sobre caminhão apropriado para transporte e operação do equipamento.
Destina-se à execução de serviços de içamento, movimentação, carga e descarga de equipamentos, estruturas metálicas, tubos, materiais pesados e demais operações correlatas.
O equipamento deverá possuir sistema hidráulico de alta performance, estabilizadores laterais, dispositivos de segurança operacional e apresentar perfeitas condições de funcionamento, conservação e segurança, conforme normas técnicas vigentes.
Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e desmobilização, reposição de peças, pneus, lubrificantes, combustível e operador devidamente habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada.
Mini escavadeira hidráulica compacta (tipo Bobcat ou similar)
Mini escavadeira hidráulica compacta, tipo Bobcat ou equivalente, acionada por sistema hidráulico, destinada à execução de serviços em áreas reduzidas e de difícil acesso, tais como escavações, abertura de valas, pequenas demolições, movimentação de terra e serviços correlatos.
O equipamento deverá apresentar versatilidade operacional, precisão e facilidade de transporte, sendo adequado para trabalhos leves e médios em espaços confinados.
Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e desmobilização, reposição de peças, lubrificantes, combustível e operador habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada.
Mini carregadeira
 Mini carregadeira de rodas, compacta, equipada com pá carregadeira frontal, capacidade operacional igual ou maior que 1850kg.
· Projetada para carregar, transportar e movimentar materiais como terra, areia, brita e entulho. 
· Possui uma caçamba na parte frontal. 
· É muito versátil, podendo usar diversos implementos (garfo para paletes, vassoura, perfurador, entre outros). 
· Ideal para nivelamento de terrenos, limpeza de áreas e movimentação de materiais.
Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e desmobilização, reposição de peças, lubrificantes, combustível e operador habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada.
Escavadeira hidráulica de longo alcance
Escavadeira hidráulica sobre esteiras equipada com lança e braço de longo alcance, destinada à execução de escavações profundas, limpeza de rios, dragagem, desassoreamento, retirada de materiais em áreas de difícil acesso e movimentação de terra em grandes distâncias.
O equipamento deverá possuir cabine fechada, sistema hidráulico operacional, giro de 360° e apresentar perfeitas condições de funcionamento, segurança e conservação.
Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e desmobilização, reposição de peças, lubrificantes, combustível e operador habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada.
Escavadeira hidráulica sobre esteiras 
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cabinada, com peso operacional 21T, equipada com motor a diesel, sistema hidráulico de alta performance, lança, braço articulado e caçamba compatível com os serviços a serem executados.
Destina-se à realização de escavações, abertura de valas, carregamento, movimentação de terra, limpeza de áreas, desassoreamento e demais serviços correlatos.
O equipamento deverá possuir cabine fechada com proteção ao operador, giro de 360°, deslocamento sobre esteiras e condições adequadas de funcionamento, segurança e conservação.
Todos os custos referentes à manutenção preventiva e corretiva, transporte da máquina, mobilização e desmobilização, reposição de peças, esteiras, lubrificantes, combustível e fornecimento de operador devidamente habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada.
Retroescavadeira 4x4 cabinada
Retroescavadeira cabinada sobre rodas, equipada com carregadeira frontal, tração 4x4, potência líquida mínima de 78 hp e caçamba carregadeira com capacidade mínima de 1 m³, destinada à execução de serviços de escavação, abertura de valas, carregamento, movimentação de terra, limpeza de áreas e serviços correlatos.
O equipamento deverá possuir cabine fechada, sistema hidráulico operacional, estabilizadores laterais e apresentar perfeitas condições de funcionamento, segurança e conservação.
Todos os custos de manutenção preventiva e corretiva, transporte, mobilização e desmobilização, reposição de peças, pneus, lubrificantes, combustível e operador devidamente habilitado serão de inteira responsabilidade da contratada.
                   O DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto é a autarquia responsável pelos serviços de saneamento básico urbano e rural no Município de Campo Belo/MG.
 A presente contratação tem por finalidade atender às demandas operacionais do DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo/MG, mediante a locação, por hora trabalhada, de caminhões e máquinas pesadas destinados à execução de serviços de manutenção, ampliação e apoio às atividades desenvolvidas pela Autarquia.
A contratação se faz necessária em razão da insuficiência da frota própria do DEMAE para atendimento integral das demandas existentes, especialmente em períodos de maior necessidade operacional, execução de obras emergenciais, manutenção de redes de água e esgoto, limpeza de áreas, transporte de materiais e realização de escavações em locais de difícil acesso.
Os equipamentos objeto desta contratação não integram, em sua totalidade, a frota própria da Autarquia, sendo indispensável a complementação operacional para garantir a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados à população.
Os caminhões basculantes serão utilizados no transporte de terra, cascalho, entulho, resíduos provenientes de intervenções operacionais, materiais de construção e demais serviços correlatos, proporcionando maior agilidade na execução das atividades de manutenção e obras realizadas pelo DEMAE.
A contratação dos equipamentos do tipo guindauto hidráulico articulado (Munck) de pequeno porte e guindaste hidráulico articulado (Munck) de grande porte mostra-se essencial para execução de serviços que envolvam içamento, movimentação e transporte de cargas pesadas, tais como tubos, reservatórios, bombas, equipamentos e estruturas diversas. A utilização desses equipamentos possibilita a execução segura e eficiente de atividades que demandam precisão operacional e exigem equipamentos específicos para garantir segurança, produtividade e eficiência operacional.
A mini escavadeira, mini carregadeira, retroescavadeira e as escavadeiras hidráulicas serão empregadas em serviços de carregar, transportar e movimentar materiais como terra, areia, brita e entulho ,abertura de valas, escavações, desassoreamento, movimentação de terra, limpeza de áreas e manutenção das redes de abastecimento e saneamento, especialmente em locais com restrição de espaço ou de difícil acesso para máquinas de maior porte. 
Dessa forma, a contratação pretendida visa assegurar suporte operacional adequado às atividades do DEMAE, garantindo maior eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais, redução de paralisações operacionais, atendimento às demandas emergenciais e melhoria contínua da infraestrutura de saneamento do município.
A disponibilidade adequada de máquinas e caminhões é indispensável para garantir agilidade no atendimento das ocorrências diárias e emergenciais enfrentadas pelo setor operacional. O aumento da demanda por serviços de manutenção e execução de obras tem evidenciado a necessidade de reforço da frota, de forma a reduzir o tempo de resposta, evitar atrasos e proporcionar maior eficiência na prestação dos serviços públicos.
              Atualmente, a frota do DEMAE de Campo Belo/MG é composta por 02 caminhões pesados, 03 caminhões ¾ e 02 retroescavadeiras, não contemplando equipamentos especializados para serviços de grande porte, içamento de cargas pesadas, escavações profundas e operações em locais de difícil acesso.
Entretanto, os veículos e equipamentos existentes já se encontram integralmente alocados nas atividades rotineiras dos diversos setores da Autarquia, tanto na área urbana quanto rural, não havendo disponibilidade suficiente para atender demandas extraordinárias, emergenciais ou simultâneas. Dessa forma, a locação dos equipamentos mostra-se necessária para assegurar a continuidade, a eficiência e a qualidade dos serviços executados pelo DEMAE.
Além da insuficiência operacional da frota própria, parte dos equipamentos necessários à execução das atividades da Autarquia não integra o patrimônio do DEMAE. Os equipamentos disponíveis encontram-se permanentemente empregados nas atividades de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, não sendo suficientes para atender, de forma simultânea, demandas emergenciais, ampliações de rede, obras de infraestrutura e serviços de maior complexidade operacional.
Diante do exposto, a contratação pretendida mostra-se necessária e adequada para atender às demandas operacionais do DEMAE de Campo Belo/MG, garantindo melhores condições de trabalho, maior eficiência na execução dos serviços públicos, redução do tempo de resposta às ocorrências operacionais, continuidade dos serviços essenciais de saneamento e atendimento adequado às necessidades da população.
3. ÓRGÃO DEMANDANTE 
Departamento Municipal de Água e Esgoto – Município -Campo Belo- MG 

4. PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA) DE 2025:
 Não 



5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base no histórico de utilização dos equipamentos em contratações anteriores realizadas pelo DEMAE, bem como nos registros de utilização de equipamentos locados nos últimos exercícios. Para os equipamentos que não foram objeto de contratações anteriores, foi realizada estimativa fundamentada na demanda operacional projetada pela área técnica da Autarquia.

Contratações anteriores
Processo Licitatório nº 29/2022

Caminhão basculante 6 m³
· Quantitativo contratado: 700 horas 
Caminhão basculante 10 m³
· Quantitativo contratado: 600 horas 
Guindauto hidráulico (Munck)
· Capacidade máxima de carga de 4.000 kg e alcance horizontal de até 12 metros, montado sobre caminhão tipo toco. 
· Quantitativo contratado: 150 horas 
Processo Licitatório nº 31/2025
Caminhão basculante 6 m³
· Quantitativo contratado: 145 horas 
Caminhão Munck com lança vertical
· Alcance mínimo de 23 metros e capacidade mínima de 13.750 kg. 
· Quantitativo contratado: 100 horas 
Média de utilização apurada
	Equipamento
	Quantitativos analisados
	Média

	Caminhão basculante 6 m³
	700 h e 145 h
	422,50 h

	Caminhão basculante 10 m³
	600 h e 0 h*
	300,00 h

	Guindauto/Munck
	150 h e 100 h
	125,00 h

	

	
	


Histórico de utilização de escavadeira hidráulica
· Ano de 2024: 453,92 horas 
· Ano de 2025: 250,00 horas 

Média apurada:
(453,92 + 250,00) ÷ 2 = 351,96 horas
Processo Licitatório nº 18/2025
Histórico de utilização de retroescavadeira
· Ano de 2023: 365,79 horas 
· Ano de 2024: 169,20 horas 
· Ano de 2025: 75,00 horas 
Média apurada:
(365,79 + 169,20 + 75,00) ÷ 3 = 203,33 horas
Definição dos quantitativos estimados
Após a análise dos quantitativos efetivamente utilizados nos exercícios anteriores, foi realizada reunião entre a Diretoria e o setor técnico do DEMAE, com o objetivo de avaliar as demandas operacionais atuais e futuras da Autarquia.
Considerando o histórico de utilização dos equipamentos, a necessidade de atendimento das demandas ordinárias e emergenciais, a ampliação dos serviços de manutenção e infraestrutura, bem como a inexistência de determinados equipamentos na frota própria, foram definidos os quantitativos estimados para a presente contratação, de forma a garantir a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados pelo.
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as soluções disponíveis e adequadas ao atendimento da necessidade da Autarquia, bem como verificar as condições de fornecimento e execução dos serviços relacionados à locação dos seguintes equipamentos:
· Caminhão basculante 10 m³; 
· Caminhão basculante 6 m³; 
· Guindauto hidráulico articulado (Munck) de pequeno porte; 
· Guindauto hidráulico articulado (Munck) de grande porte; 
· Mini escavadeira hidráulica compacta, (tipo Bobcat ou equivalente); 
· Mini carregadeira de rodas, (tipo Bobcat ou equivalente) 
· Escavadeira hidráulica sobre esteiras de longo alcance; 
· Escavadeira hidráulica sobre esteiras com peso operacional 21T; 
· Retroescavadeira 4x4. 
As soluções disponíveis no mercado e aptas a atender às necessidades do DEMAE foram pesquisadas junto a fornecedores do município de Campo Belo/MG e região, considerando aspectos relacionados à viabilidade técnica, operacional e econômica.

SOLUÇÃO I – Aquisição dos equipamentos
A primeira alternativa analisada consiste na aquisição dos caminhões e máquinas necessários para compor a frota própria da Autarquia.
Entretanto, a aquisição de todos os equipamentos demandaria elevado investimento inicial, além da necessidade de disponibilidade orçamentária para custear despesas permanentes relacionadas à manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças, combustíveis, lubrificantes, seguros, licenciamento, armazenamento, transporte e reposição futura dos bens.
Além dos custos diretos de aquisição e manutenção, deve-se considerar que parte dos equipamentos possui utilização eventual ou sazonal, vinculada a demandas específicas ou serviços de execução esporádica. Nessas situações, a aquisição pode resultar em períodos prolongados de ociosidade, reduzindo a eficiência da aplicação dos recursos públicos.
Outro aspecto relevante refere-se à constante evolução tecnológica do setor, que pode tornar determinados equipamentos menos eficientes ao longo do tempo, exigindo futuras substituições ou atualizações para manutenção dos níveis adequados de produtividade e desempenho.
Dessa forma, embora a aquisição represente uma solução tecnicamente viável, sua implementação exige elevado aporte financeiro e apresenta menor flexibilidade operacional, especialmente diante das características das demandas atualmente enfrentadas pela Autarquia.
SOLUÇÃO II – Locação dos equipamentos
A segunda alternativa consiste na contratação de empresa especializada para locação dos equipamentos, por hora trabalhada, com fornecimento dos operadores e motoristas quando aplicável, bem como manutenção, transporte, mobilização, desmobilização, combustível e demais insumos necessários à execução dos serviços.
Essa solução permite que a Autarquia tenha acesso aos equipamentos necessários sem a realização de investimentos elevados para aquisição da frota, reduzindo significativamente os custos relacionados à manutenção, depreciação, seguros, licenciamento, armazenamento e renovação dos equipamentos.
Além disso, a locação proporciona maior flexibilidade operacional, possibilitando a utilização dos equipamentos conforme a demanda efetiva dos serviços, evitando a ociosidade de bens e promovendo maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.
Outro benefício consiste na transferência para a contratada das responsabilidades relacionadas à manutenção, conservação e disponibilidade operacional dos equipamentos, para a contratada, reduzindo riscos de paralisação das atividades e garantindo maior continuidade dos serviços prestados pelo DEMAE.
Dessa forma, a locação por hora trabalhada mostra-se a alternativa mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e econômico, atendendo de forma adequada às necessidades da Autarquia e garantindo maior eficiência, flexibilidade e racionalidade na aplicação dos recursos públicos.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

 A estimativa do valor da contratação está sendo considerada com base no valor da última licitação: 
· Valores praticados em contratações anteriores do DEMAE;
· Tabelas referenciais SINAP e SUDECAP;  
· cotações junto a fornecedores do ramo.

 8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
O parcelamento da contratação será adotado, considerando que os equipamentos objeto da contratação possuem características, finalidades e aplicações distintas, permitindo sua contratação de forma individualizada sem prejuízo da execução dos serviços.
O parcelamento visa ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de um maior número de empresas especializadas em cada tipo de equipamento, em observância aos princípios da economicidade, da eficiência e da competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021.
Além disso, a divisão por itens não compromete a gestão e a fiscalização contratual, uma vez que cada equipamento poderá ser solicitado e utilizado de forma independente, conforme as necessidades operacionais do DEMAE.
Dessa forma, o parcelamento da contratação mostra-se técnica e economicamente viável, contribuindo para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Essa justificativa é mais compatível com um processo em que você terá itens separados para:
· Caminhão basculante 6 m³; 
· Caminhão basculante 10 m³; 
· Munck pequeno porte; 
· Munck grande porte; 
· Mini escavadeira; 
· Mini carregadeira ; 
· Escavadeira de longo alcance; 
· Escavadeira de 21 toneladas; 
· Retroescavadeira 4x4.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes para a execução do objeto desta contratação, uma vez que a locação dos caminhões e máquinas pesadas, com fornecimento de operadores e demais insumos previstos, é suficiente para atender às necessidades operacionais identificadas neste Estudo Técnico Preliminar.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

Não há providências específicas a serem adotadas previamente à celebração do contrato decorrente desta demanda. A contratação poderá ser realizada mediante regular procedimento licitatório, observadas as condições, especificações e justificativas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e no respectivo Termo de Referência.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Medidas mitigadoras:
• Manter os veículos e equipamentos em boas condições de funcionamento e manutenção;
• Atender às normas ambientais vigentes e aos limites de emissão de poluentes e ruídos;
• Realizar descarte ambientalmente adequado de resíduos, óleos e materiais contaminantes;
• Adotar práticas que reduzam desperdícios e minimizem impactos ambientais durante a execução dos serviços;
• Promover ações preventivas para evitar vazamentos de combustíveis, óleos lubrificantes e fluidos hidráulicos.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
Diante das informações apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de empresa especializada para locação, por hora trabalhada, de caminhões e máquinas pesadas mostra-se tecnicamente viável, operacionalmente necessária e economicamente vantajosa para o DEMAE de Campo Belo/MG.
A solução proposta atende às necessidades operacionais da Autarquia, garantindo suporte adequado às atividades de manutenção, obras, serviços emergenciais e demais demandas relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial.
Além disso, a contratação permitirá maior eficiência operacional, continuidade na prestação dos serviços públicos, redução de paralisações e atendimento adequado às demandas da população, sem a necessidade de elevado investimento na aquisição e manutenção de frota própria.
Dessa forma, declara-se viável o prosseguimento da contratação pretendida, observando-se as condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais documentos do processo licitatório.
Campo Belo, 02 de junho de 2026 
Nome Alexa Bastos Gambogi 
Cargo-Engenheira Civil Matrícula

__________________________________________
                                 Alexa Bastos Gambogi Meireles



APROVO ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DETERMINO O INÍCIO DA IMEDIATA ELABORAÇÃO DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA

Campo Belo, 02 de junho de 2026


____________________________________
Fabrício Rodrigues Teixeira
DIRETOR DO DEMAE
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