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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP


1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante: Secretaria de Obras – Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas. 

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Trata-se da necessidade de contratação de empresa especializada, para a execução de Contenção em Muro de Gabião na Rua Coronel Veiga, localizada no Bairro Coronel Veiga, Petrópolis - RJ.


3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução adotada consiste na realização de Contenção de Talude em Muro de Gabião com o intuito de estabilizar o solo e recompor as margens do rio além de prevenir a ocorrência de novos movimentos de massa no local e restabelecer a trafegabilidade segura dos veículos e transeuntes que circulam pela região.
[bookmark: _Hlk156228936]Será realizado processo licitatório, onde as empresas aptas para participação no certame deverão apresentar a documentação necessária para habilitação e a proposta de preço. Será contratada a empresa que apresentar proposta com o menor preço, o qual não poderá ser maior que o preço de referência da planilha orçamentária.

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Para a composição dos preços de referência da planilha orçamentária foram utilizados composições e insumos dos catálogos EMOP e SINAPI, por se tratarem de itens cujas características são compatíveis com o objetivo da obra a ser realizada na região.

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Optou-se pela estabilização e contenção de talude através do Muro de Gabião, pois apresenta maior viabilidade e velocidade de execução, além de dispensar a necessidade de utilização de concreto, formas e escoramentos como nos muros de concreto ciclópico e de flexão, por exemplo, dispensa também a perfuração e injeção de argamassa conforme exigido na cortina atirantada, portanto, traduz-se como maior alternativa e conformidade para a recomposição da margem do rio em questão. 
A técnica aderida apresenta algumas vantagens significativas, como:


· Agilidade e facilidade na execução, não exigindo equipamentos sofisticados, tampouco
 mão-de-obra específica;
· Possui baixo custo financeiro; 
· Matéria-prima do preenchimento é obtida naturalmente – pedras de mão, portanto possui baixo impacto ambiental;  
· É uma estrutura permeável, logo permitindo livre escoamento de água, seja oriunda de lençol freático, água pluvial; 
· Aprazível esteticamente, compõe uma solução harmoniosa. 
A empresa vencedora da licitação deverá apresentar as condições de garantia e assistência técnica, fornecendo atendimento completo, visando a satisfação do interesse público.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos foram levantados de acordo com o projeto de estabilização desenvolvido para a Rua Coronel Veiga, Petrópolis - RJ. 
[bookmark: _page_27_0][bookmark: _page_25_0_Copia_1]Foram utilizados insumos e serviços dos catálogos EMOP e SINAPI por serem compatíveis com o objetivo das obras que serão realizadas no local.

7 – ESTIMATIVA DE VALORES

O valor total dos serviços é de R$908.656,30 (novecentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).
O orçamento foi elaborado utilizando-se itens de serviços e insumos onerados, com BDI Linear Padrão de 23,54% e Diferenciado de 14,45%, que resultou em menor preço global quando comparado ao orçamento elaborado com serviços e insumos desonerados.

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto não poderá ser dividido, pois trata-se de serviço com características semelhantes e, sendo assim, podem ser fornecidos pela mesma empresa com capacidade técnica comprovada e profissionais capacitados.

9 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE/CONCLUSÃO

Com base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar, verifica-se que há viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.







10 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP
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[bookmark: _page_29_0_Copia_1]___________________________________________________

Aldir Cony dos Santos Filho (Subsecretário da Secretaria de Obras)






___________________________________________________
Miguel Gustavo Wildberger de Mattos
(Diretor do Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas)
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