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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                      SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA
	As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

1. JUSTIFICATIVA:

· Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis com a Aquisição de Material Elétrico, para o uso no DIMAN para atender às necessidades de consumo das Unidades de Saúde, DAB, Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Ambiental, Saúde Mental, Odontologia, Mandado Judicial, Samu, e todos os departamentos desta Secretaria de Saúde-SMS pelo período de 12 meses.  
· Considerando que a necessidade da aquisição desses Materiais Elétricos se dá em virtude que, no processo Administrativo Nº 52011/2023, onde constam esses itens se encontram em fase de término de vigência. 
· Considerando que estes Materiais elétricos são imprescindíveis para o uso na manutenção nos reparos elétricos das Unidades de Saúde/SMS em todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde e atenderá as necessidades da SMS pelo período de 12 meses.

2. OBJETO:
        AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO (CABOS FLEXIVÉL – TOMADAS –LÂMPADAS - DISJUNTORES - ETC) PARA O DIMAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E TODOS OS SETORES DA SMS 
2.1  CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Aquisição devera ser pelo menor preço por item em consonância com o princípio da economicidade 

3. PRAZO DE ENTREGA:
O prazo da entrega dos Materiais deverá ser de 8 (oito) dias, contados a partir do recebimento da solicitação e autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Notas de Empenho(s) correspondente(s). 

4. DAS AMOSTRAS:
· Os licitantes classificados em primeiro lugar deveram enviarprospectos ou folders dos Materiais elétricos devidamente identificados, para serem analisados, Após análise do produto, será emitido o parecer da Divisão de Manutenção DIMAN
5. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:
· A entrega deverá ser efetuada sita a: Divisão de Manutenção- DIMAN – SMS – Rua Paulino Affonso, 455 – Fundos - Acesso pela Vila São José - Bairro Centro, Petrópolis/RJ – CEP.: 25.660-003 Tel.: (24) 2246-9053 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta de 09h as16h.
6.  PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:
O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias.
       7. GARANTIA/VALIDADE DOS INSUMOS: 
	O prazo de validade mínimo dos insumos será de 90 dias, a contar da data de entrega.
       8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
          Considerando entrega de insumos para manutenção, não se aplica
.
       9. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:
	ITEM
	CÓD
	ESPECIFICAÇÕES
	UNID
	QUANT

	01
	375033
	AbraçadeiraMaterial:AçoGalvanizado,Tipo:Pressão,Aplicação:FixaçãoLâmpada Fluorescente, Diâmetro Amarração: 35MM
	Unidade
	500

	02
	614213
	Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 300MM, Largura: 3,60MM,Aplicação:AmarraçãoDeCabosEFios,CaracterísticasAdicionais:Pct100Un,Cor: Branca
	Unidade
	1000

	03
	373355
	SoqueteLâmpadaMaterial:Termoplástico,Tensão:110/220V,PotênciaMáxima:18W,Aplicação: Lâmpada Fluorescente Pl, Características Adicionais: Bocal Com Rabicho
	Unidade
	1000

	04
	327778
	InterruptorTipo:Embutir,QuantidadeSeções:2UN,CaracterísticasAdicionais:Espelho, Corrente: 10A, Tensão: 250V, Aplicação: Instalações Elétricas
	Unidade
	20

	05
	452735
	Interruptor Tipo: BipolarSimples, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal,Acabamento:ComPlacaEParafuso,PosiçãoRelativa:Embutir,TensãoNominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular
	Unidade
	30

	06
	460977
	InterruptorTipo:Modulado,QuantidadeSeções:1UN,CaracterísticasAdicionais:SistemaX, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular
	Unidade
	50

	07
	403136
	TomadaModelo:Simples,FormatoContato:PinoCilíndrico,CorrenteNominal:20A,Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T
	Unidade
	50

	08
	614591
	TomadaModelo:Plugue,Tipo:Macho,FormatoContato:2p+T,CorrenteNominal:10A,Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833
	Unidade
	30

	09
	448224
	Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal:250V,CaracterísticasAdicionais:Completa(Caixa,EspelhoETomada),NúmeroPólos: 2 P + T
	Unidade
	50

	10
	485952
	TomadaTipo:2P+TTomadaEInterruptor,FormatoContato:Universal,CorrenteNominal:10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80
	Unidade
	40

	11
	460970
	Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal:250V,CaracterísticasAdicionais:SistemaX,2Pinos+Terra,NormasTécnicas:Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico
	Unidade
	300

	12
	460971
	Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal:250V,CaracterísticasAdicionais:SistemaX,2Pinos+Terra,NormasTécnicas:Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico
	Unidade
	300

	13
	460969
	Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal:250V,CaracterísticasAdicionais:SistemaX,2Pinos+Terra,NormasTécnicas:Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico
	Unidade
	200

	14
	265370
	FioEletricoTipo:Flexível/Cabinho,Bitola:2,50MM2,Cor:Preta,MaterialCondutor:Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V
	Rolo 100M
	30

	15
	265376
	FioEletricoTipo:Flexível/Cabinho,Bitola:4MM2,Cor:Preta,MaterialCondutor:Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V
	Rolo 100M
	15

	16
	294192
	FioEletricoTipo:Flexível/Cabinho,Bitola:10MM2,Cor:Preta,MaterialCondutor:Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V
	Rolo 100M
	10

	17
	452533
	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais:ComDivisória/ComAdesivoDuplaFace,Aplicação:InstalaçãoElétrica,Dimensões: 20 X 10 X 2000MM
	Unidade
	500

	18
	452698
	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Aplicação:InstalaçõesElétricas,Padrão:Din,NúmeroDeFases:Monofásico,CurvaDeDisparo: B
	Unidade
	30

	19
	424916
	DisjuntorBaixaTensãoFuncionamento:Termomagnético,CorrenteNominal:20A,Padrão:Din, Número De Fases: Monofásico
	Unidade
	30

	20
	395464
	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Aplicação:
	Unidade
	30

	21
	452699
	DisjuntorBaixaTensãoFuncionamento:Termomagnético,CorrenteNominal:32A,Tipo:Easy9, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B
	Unidade
	30

	22
	395369
	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Aplicação: SistemaDeArCondicionado,NúmeroDeFases:Bifásico,CurvaDeDisparo:B,Características Adicionais: Similar A Siemens
	Unidade
	30

	23
	448834
	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 100A, Tipo: Modular,NúmeroDeFases:Trifásico,NúmeroPólos:3,CapacidadeInterrupçãoSimétrica: 25KA, Dimensões: 157,5 X 104,5 X 106,5MM, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm
	Unidade
	5

	24
	419864
	FitaIsolanteElétricaAdesivaMaterialDorso:FilmeDePvcAnti-Chama,LarguraNominal: 19MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta
	Unidade
	100

	25
	616785
	RefletorMaterialCorpo:Alumínio,MaterialRefletor:Vidro,Formato:Retangular,Tipo:Blindado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65,CaracterísticasAdicionais:FatorDePotenciaMaiorQue0,80,Cor:Preta,Tamanho:31X 28,1 X 4,3CM, Fluxo Luminoso: 15.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K
	Unidade
	40

	26
	469644
	Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor:Branca,FluxoLuminoso:1.750LM,Aplicação:Iluminação,Formato:TubularT8,VidaMédia: 25.000H
	Unidade
	1000

	27
	473243
	Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 10W, Tipo Base: E-27, Cor:Branca,TipoBulbo:A60Global,TemperaturaDeCor:6000A6500K,FrequênciaNominal: 60HZ
	Unidade
	700

	28
	468577
	LâmpadaLedModelo:Led,TensãoNominal:Bivolt,PotênciaNominal:10W,TipoBase:G13, Temperatura De Cor: 3500 A 500K, Formato: Tubular, Comprimento: 600MM
	Unidade
	300

	29
	601348
	PlafonierMaterialCorpo:AlumínioEAcrílico,Formato:Quadrado,TipoLâmpada:Led,Potência Lâmpada: 12W, Cor: Branca
	Unidade
	80

	30
	601349
	Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência 24W Cor: Branca
	Unidade
	80



 10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite dos insumos, contados do adimplemento das obrigações contratuais.
	
11. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
·  O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais.
·  O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” da Lei nº 14.133/2021
·  A contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição.
12. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:
· Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:
· Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:
- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de: A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observada o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.
· Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
· Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretária Municipal de Saúde.
14. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:
· Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;
· Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;
· Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referencia, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.
15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
· Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
· Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;
· Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
· Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do Material; 
· Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;
· Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

16. FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através do Servidor designado pela Secretaria de Saúde.


            Petrópolis, 23 de Março de 2026.


––––––––––––––––––––––––––––
Roseli Souza Ribeiro Soares
Diretora do Departamento Administrativo/SMS - Mat. 8597
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