 (UTILIZAR FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA)

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Pregão Eletrônico nº 01/2026
Processo Administrativo nº 434/2026

A Câmara Municipal de Vereadores de Capitão/RS

	Razão Social:

	Endereço:
	Bairro:
	Nº:

	Cidade/UF:
	CEP:

	CNPJ:
	Inscrição Estadual:
	Inscrição Municipal:

	Telefone:
	Telefone com WhatsApp:

	E-mail(s):

	Responsável Legal da Empresa e CPF
	Nome: 
	CPF:

	Dados Bancários da Empresa
	Banco:

	Agência:
	Conta:
	Pix:



	Lote
	Item
	Código Interno Produto / Serviço
	Descrição do Objeto
	Unidade de Apresentação
	Quantidade 
	Marca / Modelo
	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	01
	10261
	Ar-condicionado tipo cassete, capacidade nominal mínima de 36.000 BTUs; tensão 220V; frequência 60Hz; ciclo quente e frio, com faixa de operação entre 16 e 30 graus; unidade evaporadora interna, unidade condensadora externa e painel compatíveis entre si; classificação de eficiência energética mínima B ou superior; controle remoto sem fio; filtro de ar lavável ou de longa duração; distribuição de ar em 4 vias; controle de velocidade do ventilador; fluido refrigerante R-32 ou equivalente admitido pela regulamentação aplicável; bomba de dreno incorporada ou solução equivalente de drenagem; nível de ruído compatível com ambiente institucional; cor branca, cinza claro ou acabamento neutro compatível com o ambiente. O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de painel, controle remoto, manual, acessórios indispensáveis ao funcionamento, garantia do fabricante e documentação técnica suficiente para comprovação das especificações.
	Unidade
	02
	
	
	

	
	02
	10262
	Serviço de instalação completa de aparelho de ar-condicionado, incluindo materiais ordinariamente necessários, suportes, tubulações frigorígenas, isolamento térmico, interligações frigorígenas e elétricas necessárias, drenos, fixação, testes, regulagem, ART ou TRT e entrega em funcionamento. 
	Unidade
	02
	
	
	

	02
	03
	10263
	Projetor profissional Full HD nativo. Resolução nativa Full HD, 1920 x 1080; brilho mínimo de 4.600 ANSI lumens; fonte luminosa laser, LED, 4LED ou tecnologia equivalente de longa duração; vida útil mínima da fonte luminosa de 20.000 horas; capacidade de projeção superior a 150 polegadas; controle remoto; entradas HDMI; entrada USB ou recurso equivalente para mídia ou alimentação de dispositivo auxiliar; correção trapezoidal ou ajuste equivalente de imagem; foco e zoom ajustáveis; compatibilidade com instalação em teto; nível de ruído compatível com ambiente institucional; conformidade RoHS ou certificação equivalente, quando demonstrável por documentação técnica. O equipamento deverá possuir compatibilidade com transmissão sem fio de imagem, de forma nativa ou mediante dispositivo, módulo ou recurso próprio fornecido juntamente com o projetor, permitindo espelhamento ou compartilhamento de tela a partir de computador ou dispositivo móvel, com estabilidade compatível com uso institucional. O projetor deverá possuir saída de áudio ou solução equivalente que permita o encaminhamento do som ao amplificador, possibilitando a reprodução de áudio de apresentações, vídeos e demais conteúdos projetados no auditório. O equipamento deverá ser acompanhado de controle remoto, cabo de energia, manuais, acessórios indispensáveis ao funcionamento, garantia do fabricante e documentação técnica suficiente para comprovação das especificações.
	Unidade
	01
	
	
	

	03
	04
	10264
	Suporte de teto para projetor. Capacidade de carga mínima de 10 kg; estrutura em aço carbono, alumínio ou material equivalente de alta resistência; acabamento com pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo; regulagem vertical de altura entre o teto e o projetor, com faixa aproximada mínima de 40 cm a 60 cm; ajuste de inclinação vertical e horizontal; rotação de até 360 graus; braços ou base ajustável compatível com padrões usuais de fixação de projetores; passagem ou organização de cabos; cor branca, preta ou neutra compatível com ambiente institucional. O item deverá acompanhar acessórios básicos de fixação, como parafusos, buchas, adaptadores e demais componentes necessários à montagem.
	Unidade
	01
	
	
	

	04
	05
	10265
	Amplificador de som. Potência total mínima de 240W RMS, ou superior; mínimo de 02 canais; compatibilidade com falantes passivos de 8 ohms, observada a associação correta das caixas de modo a não reduzir a impedância abaixo do mínimo suportado pelo equipamento; estabilidade mínima em 4 ohms por canal, ou configuração equivalente tecnicamente compatível com o conjunto de 08 caixas de som previsto. O equipamento deverá possuir resposta de frequência compatível com reprodução de voz e áudio institucional, controles de volume e equalização básica, proteção contra curto-circuito, baixa impedância ou sobrecarga, chave liga e desliga, indicadores básicos de operação e conectores adequados para saída das caixas. O amplificador deverá possuir, no mínimo, entradas ou recursos compatíveis com Bluetooth, USB, entrada auxiliar, entrada RCA ou equivalente, entrada para microfone e rádio FM. Deverá permitir conexão direta de áudio proveniente do projetor, dispositivo de mídia ou futura mesa de som externa. A alimentação elétrica deverá ser bivolt automática ou compatível com a rede local. O equipamento deverá ser acompanhado de manual, acessórios indispensáveis ao funcionamento, garantia do fabricante e documentação técnica suficiente para comprovação das especificações.
	Unidade
	01
	
	
	

	05
	06
	10266
	Caixa de som de embutir no teto. Caixa de som de embutir em teto ou forro de gesso; cor branca; tela ou grade frontal branca; alto-falante de no mínimo 6 polegadas; potência mínima de 30 W RMS por unidade; impedância nominal de 8 ohms; resposta de frequência compatível com reprodução de voz e áudio institucional; sensibilidade mínima compatível com sonorização ambiente; sistema de fixação próprio para embutimento; acabamento discreto e compatível com ambiente institucional. A caixa deverá ser compatível com amplificador de som convencional e permitir associação técnica adequada ao conjunto de 08 unidades, observada a impedância mínima suportada pelo amplificador. O item deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de acessórios básicos de fixação, manual ou ficha técnica, garantia do fabricante e documentação suficiente para comprovação das especificações.
	Unidade
	08
	
	
	

	06
	07
	10267
	Cabo paralelo para áudio e som ambiente; 02 condutores; seção nominal mínima de 1,5 mm² por condutor, equivalente a 2 x 1,5 mm²; condutores flexíveis em cobre eletrolítico; encordoamento Classe 4 ou 5, ou flexibilidade equivalente; isolação em PVC ou composto termoplástico equivalente; identificação de polaridade por cores, tarja, friso ou diferenciação visual das vias; tensão de isolamento de até 300 V; temperatura máxima de trabalho de 70 °C em regime contínuo; rolo com 100 metros; compatível com instalação em ambiente interno e com ligação de caixas de som passivas de embutir em teto.
	Rolo
	01
	
	
	



a) Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais.

b) Prazo de fornecimento/execução de acordo com o estabelecido no termo de referência (Anexo I) do edital desse processo.

c) Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

d) Demais condições conforme edital.


(local), _______de __________de 2026.



_________________________
Representante Legal da Empresa



ANEXO III - ATESTADO DE VISISTA TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 01/2026
Processo Administrativo nº 434/2026

A Câmara Municipal de Vereadores de Capitão/RS


ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de instrução documental e habilitação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 01/2026, cujo objeto do Lote 01 consiste no fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado, que a empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob o nº .........................................., neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......................................................................., realizou visita técnica ao local de execução do objeto licitado na data de ......../........./2026, acompanhado(a) por servidor da Câmara Municipal de Vereadores de Capitão/RS, abaixo identificado e assinado.

Durante a visita, a empresa teve acesso às instalações onde serão executados os serviços, podendo conhecer as condições do local, esclarecer eventuais dúvidas e obter as informações necessárias para a elaboração de sua proposta.

Por ser expressão da verdade, firma-se o presente atestado para os fins de direito.



Capitão/RS, ____ de __________________ de 2026.



Servidor da Câmara Municipal de Vereadores de Capitão/RS

Nome: __________________________________

Cargo: __________________________________



Representante da Empresa

Nome: __________________________________

CPF: ____________________________________






(UTILIZAR FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO

1. Pregão Eletrônico nº 01/2026
1. Processo Administrativo nº 434/2026
1. 
1. A Câmara Municipal de Vereadores de Capitão/RS
1. 
1. 
0.                Eu, ......................................................, inscrito(a) no CPF sob o nº ........................................, na qualidade de representante da empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................................, DECLARO, para os devidos fins, que a empresa possui pleno conhecimento das condições e características necessárias à formulação da proposta e à execução do objeto do Lote 01 do Pregão Eletrônico nº 01/2026, que consiste no fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Capitão/RS.
1. 
Declaro, ainda, que a empresa optou, por sua exclusiva responsabilidade, por não realizar a visita técnica facultativa ao local de execução do objeto, assumindo integralmente os riscos decorrentes dessa decisão, não podendo, em momento posterior, alegar desconhecimento das condições existentes para justificar a apresentação de custos adicionais, a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, atrasos na execução, descumprimento de obrigações contratuais ou qualquer outra situação que possa comprometer a perfeita execução do objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais.
1. 
1.   
1. 
1. 
1. 
1. 
1. (local), _______de __________de 2026.
1. 
1. 
1. 
1. _______________________________
1. (assinatura)
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 

