

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP


1. Descrição da necessidade de contratação/aquisição:

A recuperação das juntas de dilatação do Cais do Porto de Rio Grande é essencial devido aos danos causados pela operação com máquinas inadequadas para limpeza. Essas máquinas causam impactos a estrutura de concreto das lajes e têm gerado buracos e fendas nas juntas, comprometendo a segurança e a eficiência das operações portuárias.
As juntas de dilatação são cruciais para permitir a movimentação das estruturas em resposta a variações térmicas e de carga, prevenindo fissuras e danos estruturais. O estado atual das juntas resulta em riscos à segurança e eventuais interrupções nas operações portuárias. A recuperação dessas juntas é fundamental para restaurar a durabilidade e funcionalidade da estrutura, assegurando operações contínuas e seguras no porto.


2. Descrição da solução a ser adotada:
A solução adotada para o fechamento das juntas no cais foi a utilização de juntas de dilatação em elastômeros, com base na norma DNIT 092/2006, que especifica os requisitos para esse tipo de serviço. Essa escolha foi fundamentada na compatibilidade das juntas com a abertura atual, que varia entre 3 e 6 cm. Também foi considerada a facilidade de aquisição e instalação, visto que essas juntas foram amplamente testadas em diversas obras, demonstrando um desempenho satisfatório em termos de comportamento e durabilidade para aberturas semelhantes, conforme mencionado na norma DNIT 092/2006.
Ademais, para garantir a eficácia e longevidade da solução, é essencial a implantação de lábios poliméricos responsáveis por fixar a câmara elástica, dessa forma, a recuperação futura dessas juntas será simplificada, exigindo
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apenas a substituição da câmara elástica, sem a necessidade de intervenções mais complexas na estrutura.
O serviço previsto engloba, primeiramente, realiza-se o apicoamento das juntas, um processo de remoção das partes danificadas e deterioradas do concreto, preparando a superfície para a aplicaçäo dos novos materiais. Em seguida, aplica-se o graute, um material de alta resistência que preenche as cavidades e fissuras, proporcionando estabilidade e suporte estrutural à área recuperada, por fim, são instaladas Iábios poliméricos e selante de junta em borracha sintética EPDM.
Devido à complexidade do processo e à necessidade de assegurar a qualidade e conformidade com as normas, esses servişos devem ser executados por empresas especializadas, o que inviabiliza o uso de mäo de obra local.

3. Estimativa das quantidades a serem contratadas:
A obra desta licitação compreende a recuperação de 232 metros lineares de juntas do cais, conforme projetos contidos no Anexo I.


4. Estimativa 

                                                     Sigiloso

5. Justificativas para o parcelamento ou não da solução:
O objeto está dividido em produtos que säo dependentes entre si para a entrega do produto final, portanto não sendo possível o parcelamento do objeto sem prejuízo a qualidade dos serviços a serem realizados.
6. Contrataçöes correlatas e/ou interdependentes:


Esta contratação não tem interdependência com a contratação de outras empresas.

7. Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento:
A contratação deste serviço está prevista no orçamento da DINFRA para o segundo semestre de 2024.

8. Resultados pretendidos:
Em síntese, a contratação dos serviços restaurar a durabilidade e funcionalidade das lajes do Cais, mais especificamente as juntas de dilatação das mesmas, assegurando operações contínuas e seguras no porto.


9. Providências  a  serem  adotadas  pela  administração
previamente à celebrasão do contrato:
Não existe a necessidade de providência prévia a ser adotada pela administração para execução desta contratação, uma vez que, a PORTOS RS tem em seu quadro funcionários capacitados para a fiscalização deste contrato e todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra serão de responsabilidade da empresa contratada.

10. 	Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento:
A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, no que couber, conforme os critérios de sustentabilidade previstos no art. 7º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Portos RS — RILC, especialmente no que se refere à:
a - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
gerados;


b - Mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, conforme o licenciamento ambiental;
c - Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;
A licitante deverá apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental, conforme modelo constante em anexo do Termo de Referência, a ser apresentado na fase de aceitação da proposta.

11. Posicionamento	conclusivo	sobre	a	viabilidade	e razoabilidade da contratação:
Conforme exposto pelo presente estudo preliminar, a equipe de planejamento de contratação declara ser viável e de suma importância à Administração Pública a presente contratação, haja vista que terá suporte técnico a fiscalização da obra de recuperação das juntas de dilatação do Cais do Porto Novo de Rio Grande que tem importante impacto na economia do Estado do Rio Grande do Sul, visto que, que utiliza o Porto como ferramenta de desenvolvimento econômico e social.

12. Analisar  a contratação  anterior, ou a série histórica, se
houver:
Não se aplica.


13. No caso de contratação de serviços, definir se possui
natureza continuada ou não:
Este serviço não possui natureza continuada


14. Indicar os servidores que poderão participar da fiscalizaçãodo contrato:
Marcos Sonda Tormen — DINFRA


caPRoA	‹!
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Natan Martins - DINFRA




Rio Grande, 09 de agosto de 2024
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