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	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

	
	

	1. PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

	Área requisitante
	INFORMÁTICA

	Responsável pela demanda
	REGINALDO DO CARMO TOLEDO

	Matrícula 
	2264

	E-mail
	reginaldotoledo@saae.sp.gov.br

	Telefone
	

	
	

	2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

	O servidor de dados será alocado na Vila Avai para atender à crescente necessidade de armazenamento e gestão eficiente de documentos naquela região. A área tem apresentado uma demanda significativa por soluções robustas que possam suportar o volume elevado de informações geradas, garantindo segurança, acessibilidade e rapidez no acesso aos dados. Essa medida visa otimizar a organização e preservação dos documentos, proporcionando um ambiente mais eficiente e estruturado para o gerenciamento de informações.



	
	

	3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

	Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (Inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021). 
Fica dispensada a apresentação do balanço patrimonial para fins de habilitação, considerando tratar-se de objeto simples. Sendo que o valor da possível aquisição será empenhado apenas na ocasião de cada pedido e pago apenas depois da entrega e conferencia do mesmo, assim, não oferecendo riscos ao erário e ampliando o universo de possíveis participantes no certame.

SERVIDOR DE DADOS 2U

Formato/altura: servidor em rack 2U; 

Processadores: minimo 1 processador de segunda geracao do Intel® Xeon Platinum, ate 205 W;  

Memoria: 128gb ram instalada, com capacidades de ate 7.5 TB em 24 slots DIMM usando DIMMs de 128 GB e Intel® Optane DC Persistent Memory; TruDDR4 de 2.666 MHz/2.933 MHz;  

Slots de expansao: Ate sete PCIe 3.0 via múltiplas opcoes de riser, com um slot PCIe dedicado para adaptador RAID; 

amazenamento: instalados 6x10TB NL-SAS (raid5) + 2x240GB SSD (raid1) 

Compartimentos de unidade: Aumento do compartimentos hot-swap de 14x de 3,5'' ou até 24x de 2,5'' (crescimento de até 12 tipos - AnyBay ou crescimento de até 24 tipos - NVMe); Aumenta até 2 unidades de inicializacao M.2 (RAID 1)

Suporte a HBA/RAID: HW RAID (até 24 portas) com cache em flash; HBAs de ate 16 portas

Recursos de segurança e disponibilidade: TPM 1.2/2.0; PFA; unidades hot-swap/redundantes, ventoinhas e PSUs; operacao continua de 45°C; LEDs de diagnostico por indicadores luminosos; acesso frontal via porta USB dedicada para diagnostico

Interface de rede: LOM 1GbE de duas a quatro portas; LOM 10GbE de duas a quatro portas (Base-T ou SFP+); uma porta de gerenciamento 1GbE dedicada

Alimentacao (em conformidade com Energy Star 2.0): Dois hot-swap/redundantes: 80 PLUS Platinum de 550 W/750 W/1.100 W/1.600 W ou 80 PLUS Titanium de 750 W ou 80 PLUS Platinum de -48 V CC

Gerenciamento de sistemas:    Gerenciamento embutido, entrega de infraestrutura centralizada, plugins e gerenciamento centralizado de energia do servidor todos do proprio fabricante.

Suporte a sistemas operacionais: Microsoft, Red Hat, SUSE, VMware. 

Garantia: Os equipamentos devem possuir GARANTIA PADRÃO do fabricante por um período mínimo DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES ONSITE, para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;

A abertura do chamado deverá ser via ligações 0800;

Certificações (Deverão ser apresentados impressos juntamente com o a PROPOSTA TÉCNICA):

Deverá ser apresentado catalogo completo do item para análise da especificação técnica;

A marca do equipamento ofertado, isto é, o nome da empresa deverá constar como membro do TPM comprovado através do link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members;

Deverá possuir Certificações que o MODELO (desktop) OFERTADO deverá possuir: EPEAT (categoria GOLD), IEC 60950, CISPR 22 classe B, FCC classe B e ENERGY STAR 5.0;

O equipamento deverá possuir certificação que sua fabricação estar livres de substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

O equipamento ofertado deve possuir certificação 80 PLUS, a fonte utilizada deverá ser certificada e registrada em nome do fabricante do equipamento. Apresentar a certificação, site de referência www.80plus.org;

O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico;

Os equipamentos serão entregues com todos os seus componentes configurados, atendendo às exigências citadas;

O conjunto do equipamento, motherboard, gabinete, teclado, monitor e mouse deverão ser da mesma marca do fabricante do equipamento;

Os componentes serão entregues na mesma cor do gabinete e com o logo do fabricante do equipamento;

O modelo ofertado deve ser listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos compatíveis e certificados HCL (Hardware Compatibility List);

O marca do equipamento deverá obrigatoriamente constar na lista de produtos habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, como Board ou Leadership o que será conferido por meio de acesso ao web site da DMTF (Distributed Management Task Force), no endereço: http://www.dmtf.org;

Conhecido o vencedor deverá ser apresentada comprovação, por meio de declaração do fabricante, que a empresa é Revenda Autorizada da marca ofertado. O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima será realizado, em no máximo 24 horas, contadas a partir do comunicado formal de defeito e sua conclusão não superior à 48 horas;

Informar a linha gratuita (0800) do fabricante dos equipamentos para abertura dos chamados técnicos durante o período de garantia técnica dos produtos ofertados;

Informar o site na internet do fabricante para suporte aos produtos ofertados, na qual poderão ser obtidos os drivers tais como: (disco rígido, interface de vídeo, interface de rede, e outros);

O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia;

A garantia técnica, oferecida pelo fabricante, deve contemplar a substituição do disco rígido, em caso de aviso de pré-falha, identificado pelo software de gerenciamento.

A garantia não será afetada caso ao SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA venha a instalar placas de rede local, de fax-modem, interfaces específicas para acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco rígido, bem como se alterar a capacidade de memória RAM do equipamento ou efetuar troca do monitor de vídeo, ressaltando que a garantia destes opcionais será total responsabilidade do SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA;

	
	

	4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

	Item

Produto

Tipo

Quantidade

Preço Unitário (R$)

Preço Total (R$)

Fonte de Referência 
26.0716
SERVIDOR DE DADOS 2U 
PC

1
120.000,00
120.000,00


	
	

	5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

	Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

A autarquia necessita de um servidor de dados para garantir o armazenamento seguro e centralizado de informações essenciais ao seu funcionamento, além de possibilitar o acesso rápido e eficiente a esses dados pelos colaboradores. O servidor permitirá a organização e gestão de grandes volumes de informações, promovendo maior eficiência no processamento de dados e na tomada de decisões estratégicas. Ele também assegura a continuidade das operações, com backups regulares e segurança contra perda de dados, contribuindo para a proteção de informações sensíveis.

Além disso, a adoção de um servidor de dados atende às necessidades de escalabilidade da empresa, possibilitando o crescimento sustentável das operações, ao mesmo tempo em que reduz os riscos de interrupções ou falhas no sistema. Esse investimento é justificado por sua importância em garantir a eficiência e segurança das operações diárias, além de permitir a gestão de recursos tecnológicos de maneira centralizada e organizada.



	
	

	6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

	Descrição do objeto 

Aquisição de Servidor de Rack 2U
Tipo do Objeto

X
Equipamento/material permanente  
Material de consumo
Obra

Serviço de Engenharia

Serviço não continuado
Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
Objeto (Descritos no item 4)


	
	

	7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

	Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (Inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

R$ 120.000,00



	8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

	Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável (Inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).  

Comentários: A solução não será parcelada, pois a necessidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba (SAAE) exige a entrega única do servidor de dados completo. Dada a natureza do produto e a necessidade de sua utilização imediata para a gestão eficiente de documentos e segurança de dados, a entrega fracionada não se aplicaria adequadamente ao caso. Sendo assim, o produto será solicitado após a homologação do certame, dentro do prazo contratual estabelecido, garantindo que o equipamento atenda à demanda de forma integral e sem interrupções.



	9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

	No caso desta contratação, não existem outras contratações correlatas ou interdependentes. A aquisição do servidor de dados está sendo tratada de maneira independente, sem a necessidade de vinculá-la a outras compras ou serviços complementares, garantindo assim a sua autonomia.


	10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

	Embora a contratação deste servidor de dados não envolva diretamente um alinhamento com outros processos planejados de forma explícita, ela está inserida no contexto de melhoria contínua da infraestrutura tecnológica da autarquia. O investimento no servidor reflete a necessidade crescente de suportar o aumento de dados e garantir a segurança e acessibilidade da informação, sendo, portanto, coerente com os objetivos estratégicos de modernização e eficiência da autarquia.


	11. RESULTADOS PRETENDIDOS

	O resultado esperado com a contratação do servidor de dados é a otimização do armazenamento e gerenciamento de grandes volumes de informação. Isso proporcionará maior rapidez no acesso aos dados, garantindo a continuidade das operações da autarquia sem interrupções. Além disso, a segurança das informações será reforçada, evitando perdas de dados e promovendo backups regulares. Esse investimento também suportará a escalabilidade das operações futuras, atendendo às crescentes demandas sem comprometer a performance.


	12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

	As providências necessárias antes da celebração do contrato incluem a homologação do processo licitatório, a verificação de conformidade dos documentos e certificações do fornecedor, e a confirmação de que todos os requisitos técnicos especificados no ETP foram atendidos. Esses passos garantirão que a contratação seja realizada de maneira segura e dentro dos padrões exigidos, assegurando que o produto a ser entregue esteja de acordo com as especificações estabelecidas.


	13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

	Para esta contratação específica, não foram identificados impactos ambientais relevantes. Contudo, é importante notar que o equipamento especificado segue as diretrizes da certificação RoHS, que restringe o uso de substâncias perigosas, como mercúrio e chumbo, garantindo que o produto ofereça um menor impacto ambiental. O servidor também é certificado pelo padrão ENERGY STAR, promovendo a eficiência energética e contribuindo para a redução do consumo de eletricidade durante sua operação​


	14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

	Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Comentários: Visto que será por Licitação em entrega única, será solicitado o produto após a homologação do certame, dentro do prazo contratual.



	15. ANEXOS

	Sem anexos
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