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PREGÃO ELETRÔNICO No 51/2026
EDITAL No 56/2026
PROCESSO No 85/2026
1. Objeto
Processo licitatório para eventual fornecimento de materiais e reagentes, para utilização no laboratório de Água, Laboratório de Efluentes e Estações de tratamento de Água, através do registro de preços.

2. Justificativa
A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 estabelece os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Entre esses requisitos, está a necessidade de utilização de materiais e reagentes de qualidade reconhecida para a realização dos ensaios.
Desta forma, o pregão para aquisição de materiais e reagentes de laboratório de água é justificado pela necessidade de atender aos requisitos da norma, garantindo a competência do laboratório e a confiabilidade dos resultados obtidos nos ensaios. Além disso, a aquisição desses materiais e reagentes por meio de pregão pode garantir a obtenção dos melhores preços e condições comerciais, contribuindo para a eficiência do laboratório e para a economia desses recursos públicos.

3. Da Especificação do Objeto
O objeto deste certame deverá ser realizado de acordo com o descritivo constante na Requisição de Compras nº 1141/2026 e demais disposições contidas neste anexo.
Previsão prazo entrega: 2 (60) meses/dias
Local de entrega: A entrega deverá ser realizada das 08h00 às 16h00, de segunda a sextafeira, exceto em feriados ou pontos facultativos, Setor de Almoxarife Geral do SAAE, localizado na rua Tangará no 540, Vila Avaí, Indaiatuba-SP, ou, no local estabelecido no pedido de empenho, dentro dos limites do município de Indaiatuba, pelo gestor desta licitação ou servidor designado por ele
Correrão por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.

4. Das Condições do pagamento
i. O prazo para efetivação do pagamento é de 28 (vinte e oito) dias, por meio de depósito em conta bancária, após o devido recebimento e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestados pelo departamento/setor requisitante.
ii. Da gestão e fiscalização
A Ata será gerida por um Gestor e um Fiscal, ambos designados formalmente pela autoridade competente. A equipe responsável pela gestão será composta por servidores com conhecimento técnico na área.

5. Responsabilidades do Gestor
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, garantindo que o objeto solicitado seja entregue conforme as especificações descritas no presente Termo de Referência.
Promover o controle de prazos, verificando o cumprimento das etapas de execução e a conformidade com o cronograma estabelecido.
Garantir que o contratado cumpra com todas as obrigações previstas, incluindo aquelas relacionadas à qualidade, quantidade e prazos.
Manter a comunicação constante com o contratado, sanando dúvidas e resolvendo possíveis inconsistências no cumprimento do serviço.
Solicitar formalmente quaisquer modificações que se façam necessárias, observando os limites previstos na Lei n.º 14.133/2021.
Atuar como intermediário entre a administração e o contratado em eventuais negociações, alterações ou revisões contratuais.
Aprovar as medições ou entregas intermediárias e finais, atestando o cumprimento do objeto do contrato, para fins de liberação de pagamentos.

5.1 Responsabilidades do Fiscal
Realizar a inspeção técnica dos serviços realizados pelo contratado, assegurando que sejam executados de acordo com os padrões de qualidade especificados.
Elaborar relatórios técnicos com base nas fiscalizações, apontando eventuais falhas e emitindo recomendações corretivas.
Verificar a adequação e a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados pelo contratado (quando aplicável).
Em caso de descumprimento de obrigações contratuais, o Gestor deverá propor a aplicação das sanções cabíveis, conforme previsto na Lei n.º 14.133/2021, comunicando à autoridade superior para a formalização de advertências, multas, ou rescisão, se necessário.

5. Descrição dos produtos:
	Item
	Produto
	Unid
	Qtd
	Descrição
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	1-A
	22.0512
	g
	50
	DIFENILCARBAZONA, PA, ACS, NUMERO CAS 538-62-5, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Difenilcarbazona; p.a; reagente acs; formula molecular (C13H12N4O); em po; cor laranja; inodoro; peso molecular: 482,55 g/mol; numero CAS 538-62-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote; data de fabricacao; validade; composicao e procedencia.                   
	
	
	

	2-R
	22.0877
	frasco
	10
	ACETATO DE AMONIO PA, REGENTE ACS, FRASCO COM 500G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Acetato de amonio PA; composicao basica nh4c2h3o2; aspecto fisico cristal branco; peso molecular
77,08; pureza minima de 98%; caracteristicas adicionais reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 631-61-8; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	3-A
	22.0185
	frasco
	2
	AMIDO SOLUVEL P.A ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 500 G. Amido soluvel PA ACS; aspecto po branco fino; frasco com 500 g; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com numero do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.                   
	
	
	

	4-R
	22.0382
	g
	200
	ERIOCROMO CIANINA PA; REAGENTE ACS; NUMERO CAS 3564-18-9; COM CERTIFICADO DE ANALISE. Eriocromo cianina PA; aspecto fisico po; cor marrom avermelhado; formula quimica C23H15Na3O9S; massa molar 536,4g/mol; numero cas 3564-18-9; perda por secagem menor/ igual a 10%; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote; data de fabricacao; validade; composicao e procedencia.                   
	
	
	

	5-A
	22.1219
	frasco
	2
	CITRATO TRISODICO P.A., FRASCO COM 1000 GRAMAS. Citrato trissodico dihidrato, sal trissodico do acido 2-hidroxi-1,2,3 propanotricarboxilico, formula molecular: na3c6h5o7, massa molar: 258,06 g/mol, registro no chemical abstract service (cas) 6132-04-3, propriedades fisico-quimicas: solido cristalino, cor: cristais brancos ou translucidos, odor: inodoro, ph: 8,0 - 9,0, ponto de ebulicao inicia-se a 150 ºc com a perda de agua, ponto de fusao: 153 ºc, produto nao inflamavel, densidade: 1,76 g/cm3 (cristal), solubilidade: soluvel em agua - 67 g/100 ml a 25 ºc; frasco com 1000 gramas.
Obs: apresentar laudo de analise para cada lote de produto fornecido.                  
	
	
	

	6-A
	22.1220
	frasco
	1
	TETRABORATO DE SODIO P.A., FRASCO COM 1000 GRAMAS. Tetraborato de sodio decahidratado, formula molecular: Na2B4O7·10H2O, massa molar: 381,4g/mol, 
registro no chemical abstract service (cas) 1303-96-4, propriedades fisico-quimicas:  solido em po, cor: branca, odor: inodoro, ph 9,2 (solucao a 1% em peso e a 25°c), ponto de fusao: 62,0ºc, densidade relativa: 1,73 g/cm3, solubilidade: soluvel em agua, 4,71% a 20ºc; 65,64% a 100ºc; frasco com 1000 gramas.
Obs: apresentar laudo de analise para cada lote de produto fornecido.                   
	
	
	

	7-A
	22.1285
	frasco
	4
	SULFETO DE SODIO PA, REAGENTE ACS,  FRASCO 100 GRAMAS COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Sulfeto de sodio pa; reagente acs; frasco 100 gramas; com certificado de analise.                    
	
	
	

	8-R
	22.0266
	frasco
	2
	SULFATO DE PRATA PA, REAGENTE ACS, FRASCO 25 GRAMAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Sulfato de prata PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 311,80, formula quimica Ag2SO4; teor de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a ACS; numero de referencia quimica cas 10294-26-5 ; frasco de 25g; com certificado de analise.                   
	
	
	

	9-A
	22.1519
	frasco
	6
	SULFITO DE SODIO ANIDRO ACS, CAS NUMBER 7757-83-7, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 250 GRAMAS.. Sulfito de sodio anidro ACS, cas number 7757-83-7; propriedades fisico-quimicas: aspecto: solido (po cristalino); Cor: branco; Odor: inodoro; Formula linear: Na2SO3; Massa Molar: 126,04 g/mol. Pureza minima: 98%;  faixa de pH 9.0-10.5 (25 °C, 1 M em água);frasco com 250 gramas;acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; com certificado de analise.                  
	
	
	

	10-R
	22.0345
	g
	1000
	NITRATO DE POTASSIO PA, REGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Nitrato de potassio PA; aspecto fisico po cristalino branco; inodoro; peso molecular 101,10; formula quimica HgNO3.H2O; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7783-34-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise; produto controlado pela Policia Federal.                  
	
	
	

	11-A
	22.1375
	g
	1000
	CARBONATO DE CALCIO PA, PADRAO PRIMARIO, RASTREAVEL AO NIST, REGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Carbonato de calcio PA; padrao primario; rastreavel ao nist; aspecto fisico po de cor branca a amarelado; formula quimica CaCO3; peso molecular 100,09; pureza minima de 99,0%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise;
Produto controlado pela Policia Federal.                   
	
	
	

	12-A
	22.1376
	g
	1000
	CARBONATO DE SODIO ANIDRO PA, PADRAO PRIMARIO, RASTREAVEL AO NIST, REAGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Carbonato de sodio PA; padrao primario; rastreavel ao nist; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica Na2CO3; peso molecular 105,99; pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.
Produto controlado pela Policia Federal                   
	
	
	

	13-A
	22.0885
	frasco
	2
	CLORETO DE SODIO PA, PADRAO PRIMARIO, FRASCO COM 500G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Cloreto de Sodio PA; aspecto fisico po cristalino branco ou cristais incolores; composicao quimica NaCl anidro; peso molecular 58,45; pureza minima de 99%; caracteristica adicional padrao primario; numero de referencia quimica cas 7647-14-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.
Produto controlado pela Polícia Federal                  
	
	
	

	14-A
	22.0878
	frasco
	2
	NITRATO DE PRATA PA, REAGENTE ACS, FRASCO COM 25G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Nitrato de prata PA; aspecto fisico cristal incolor; transparente; inodoro; formula quimica AgNO3; peso molecular 169,87; teor de pureza minima de 99 %; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7761-88-8; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	15-R
	22.1383
	frasco
	2
	ARSENITO DE SODIO PA, NUMERO CAS 7784-46-5, FRASCO COM 250G, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Arsenito de sodio pa; aspecto fisico po branco; formula quimica NaAsO2; peso molecular 129,91; teor de pureza minima de 98%; frasco de 250; numero cas 7784-46-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia.                   
	
	
	

	16-R
	22.1191
	g
	100
	NITRATO DE MERCURIO II PA, MONOHIDRATADO, CAS 7783-34-8, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Nitrato de mercurio ii PA; monohidratado; aspecto fisico cristal branco; inodoro; formula quimica Hg(NO3)2.H2O; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7783-34-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	17-R
	22.0013
	g
	200
	SULFANILIC ACID AZOCHROMOTROP PA (SPADNS PA), COM CERTIFICADO DE ANALISE. Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po vermelho para marron; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s3; caracteristica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de =80%; numero de referencia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.                   
	
	
	

	18-A
	22.1308
	g
	500
	SULFATO DE ALUMINIO PA 14-18H2O, A.C.S, N° CAS 10043-01-3, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Sulfato de aluminio PA; 14-18 H2O; aspecto fisico solido cristal; peso molecular 342,14 g/mol; formula quimica Al2(So4)3.(14-18)H2O; caracteristica adicional reagente p.a acs; soluvel em agua; N° CAS 10043-01-3; com certificado de analise.                    
	
	
	

	19-A
	22.1077
	frasco
	3
	ALARANJADO DE METILA P.A., REAGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO 25G.. Alaranjado de metila P.A.; reagente primeira linha nacional; com certificado de analise; frasco 25g; no ato da entrega, o reagente devera apresentar prazo de validade minimo de 2 anos a partir da data de fabricacao.                    
	
	
	

	20-R
	22.1487
	g
	2000
	FLUORETO DE POTASSIO PA, REAGENTE ACS, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Fluoreto de Potassio PA; aspecto fisico po branco; inodoro; formula quimica KF anidro; peso molecular 58,10g/mol; grau de pureza minima de 99%; numero de referencia quimica cas 778923-3; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado  de analise.
Produto controlado pela  policia federal e Exercito                   
	
	
	

	21-A
	22.1506
	frasco
	2
	SULFITO DE SODIO PA, REAGENTE ACS, FRASCO COM 250 G, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Sulfito de sodio pa, aspecto fisico solido; cor branca; formula molecular Na2SO3; registro co chemical abstract service (nº CAS): 7757-83-7; peso molecular de 126.04 g/mol; teor de pureza minima de 98%; ponto de fusao: > 500ºC com decomposicao; solibidade em agua: 126 g/l a 20 °C; frasco com 250g; com certificado de analise; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionada em embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rotulo com numero de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia.                  
	
	
	

	22-R
	22.1476
	frasco
	3
	AGAR MFC, FRASCO DE 500 GRAMAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Agar mfc; frasco de 500 gramas; po homogeneo, fluxo livre e palido a azul acinzentado claro a bege-acinzentado; ph do meio preparado deve ser 7,4± 0,2 a 25 graus; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	23-A
	22.1146
	frasco
	2
	AGAR NUTRIENTE GRANULADO E DESIDRATADO, FRASCO DE 500 GRAMAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Agar nutriente granulado e desidratado; frasco de 500 gramas; gelificacao firme, comparavel com gel de agar de 1,5%; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	24-R
	22.1380
	frasco
	6
	AGAR PLATE COUNT(PCA) DESIDRATADO, FRASCO COM 500 GRAMAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Agar plate count (PCA) desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	25-A
	22.0811
	frasco
	14
	MEIO A1 DESIDRATADO E GRANULADO, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 500 G.. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	26-A
	22.0831
	pacote
	200
	REAGENTE PARA DETERMINACAO DE CLORO LIVRE - DPD NA FAIXA DE 0,02 A 2,00 MG/L (SACHE OU PASTILHA). Reagente para determinacao de cloro livre na faixa de 0,02 a 2,00 mg/l, DPD em po embalados em saches  individuais com quantidade de reagente pre determinada para 10 ml de amostra ou pastilhas embaladas em cartelas sendo cada pastilha pre determinada para 10 ml de amostra; em embalagens (pacotes ou caixas) com 1000 testes cada; com certificado de analise; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.
OBS: compativel com equipamento colorimetro II cl2 da (hach)                  
	
	
	

	27-R
	22.0662
	pacote
	30
	REAGENTE PARA DETERMINACAO DE MONOCLORAMINA E AMONIA LIVRE PELO METODO INDOFENOL, FAIXA 0,04 A 4,50 MG/L CL2, PACOTE COM 50, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Reagente para determinacao de monocloramina e amonia livre pelo metodo indofenol; faixa de 0,04 a 4,5 mg/L Cl2; pacote com 50 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. 
Obs: compativel para equipamento Pocket Colorimeter II Monochloramine and Free Ammonia- HACH.                   
	
	
	

	28-A
	22.1045
	pacote
	25
	AJUSTADOR DE FORCA IONICA PARA ANALISE DE AMONIA, METODO DE ION SELETIVO, PACOTE C/100 SACHES. Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 saches; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.
Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181-Hack                   
	
	
	

	29-R
	22.1524
	ml
	600
	SOLUCAO DE PREENCHIMENTO PARA  ELETRODOS DE ION SELETIVO DE FLUORETO, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Solucao de preencimento  para eletrodo ion seletivo de fluoreto; com certificado de analise;acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.
Obs:Compativel para eletrodo marca Thermo.                   
	
	
	

	30-R
	22.1517
	frasco
	6
	SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE ELETRODO PARA LEITURA DE PH, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 475ML. Solucao de armazenamento de eletrodo para leitura de pH; frasco com 475 ml; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise.
Obs: Compativel para eletrodo marca Thermo.                   
	
	
	

	31-A
	22.1518
	frasco
	6
	SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO PARA ELETRODO (ROSS) DE LEITURA DE PH, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 475ML. Solucao de armazenamento para eletrodo (ross) de leitura de ph; frasco com 475mL; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise; compativel com eletrodo da marca Thermo.                   
	
	
	

	32-A
	22.1425
	frasco
	10
	SOLUCAO DE PREENCHIMENTO DE ELETRODO DE PH;  SOLUCAO ELETROLITICA KCL 2,44 MOLAR, COM CERTIFICADO DE ANALISE; FRASCO COM  APROXIMADAMENTE  50 ML.
OBS:COMPATIVEL PARA ELETRODO MARCA HACH PHC281. solucao eletrolitica de preenchimento de eletrodo para aparelho ph; solucao eletrolitica kcl 2,44 molar;  composicao: agua deionizada, cloreto de potassio,  e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento;  frasco de aproximadamente 50 ml, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise.
obs:compativel para eletrodo marca hach phc281                   
	
	
	

	[bookmark: _Hlk787261]33-A
	22.1078
	frasco
	6
	SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE ELETRODO PARA LEITURA DE AMONIA, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 500 ML. Solucao de armazenamento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de analise; frasco com 500 ml.
Obs:Compativel para eletrodo marca Hach                    
	
	
	

	34-A
	22.1034
	frasco
	6
	SOLUCAO DE PREENCHIMENTO DE ELETRODO PARA LEITURA DE AMONIA, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO COM 50 ML. Solucao de preenchimento de eletrodo para leitura de amonia; com certificado de analise; frasco com 50 ml.
Obs:Compativel para eletrodo marca Hach                    
	
	
	

	35-A
	REVOGADO

	36-A
	22.1584
	frasco
	10
	‘‘INDICADOR MISTO PARA ALCALINIDADE, SOLUCAO ALCOOLICA DE VERDE DE BROMOCRESOL E VERMELHO DE METILA (MISTO), CONFORME METODO SMWW 2320-B 24ª EDICAO, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Indicador misto para alcalinidade; solucao alcoolica de verde de bromocresol e vermelho de metila (misto); conforme metodo SMWW 2320-B 24ª edicao; frasco de 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	37-R
	22.1462
	un
	1
	PASTILHAS CATALISADORAS PARA DETERMINACAO DE NITROGENIO KJELDAHL.. pastilhas catalisadoras para determinacao de nitrogenio kjeldahl. aplicavel universalmente, com baixo teor de cobre. pastilhas contendo 3,5g K2SO4 + 0,1g CuSO4x5H2O.                    
	
	
	

	38-R
	22.1522
	frasco
	8
	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO pela ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE ELETROLITICA 25 µS/CM, COM CERTIFICADO DE ANALISE, FRASCO de 250 ML.. Material de referencia certificado pela iso 17034; solucao Padrao de condutividade eletrolitica 25,0 µS/cm; com certificado de analise; frasco de 250 ml embalado em estojo de fibra lata; externamente revestido com papel monolucido com flandres envernizado; temperatura de transporte ate 50 °C; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.                  
	
	
	

	39-R
	22.1568
	ml
	5000
	MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100MG/L, COM CERTIFICADO DE ANALISE. material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de fluoreto 100mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;considerando a cota de utilizacao do reagente e  ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml                   
	
	
	

	40-A
	22.1173
	ml
	6000
	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE ALCALINIDADE 1000MG/L, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento.considerando a cota de utilizacao do reagente e  ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml;                   
	
	
	

	41-A
	22.0880
	ml
	6000
	MATERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELA ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE COR 500Pt Co, COM CERTIFICADO DE ANALISE. material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de cor 500 ppt; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.considerando a cota de utilizacao do reagente e  ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml;                   
	
	
	

	42-A
	22.1167
	ml
	6000
	TERIAL REFERENCIA CERTIFICADO PELO ISO 17034, SOLUCAO PADRAO DE ALUMINIO 1000MG/L, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. material referencia certificado pelo iso 17034; solucao padrao de aluminio 1000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento,.considerando a cota de utilizacao do reagente e  ao risco de contaminacao, a cota de fracionamento aceita sera de ate 250ml.                  
	
	
	

	43-R
	22.1011
	KIT
	10
	PADRAO REFERENCIA NIST, SOLUCAO PADRAO DE DBO 3000 MG/L, RASTREAVEL AO NIST, KIT COM 16 AMPOLAS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreavel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.                   
	
	
	

	44-R
	22.1185
	CX
	2
	PADRAO DE DETERGENTE 60MG/L LAS (LINEAR ALQUILBENZENO SULFONADO), CAIXA COM 16 AMPOLAS DE 10 ML CADA, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.                   
	
	
	

	45-R
	22.0575
	frasco
	6
	PADRAO REFERENCIA NIST, SOLUCAO PADRAO DE MANGANES 1000 MG/L, COM CERTIFICADO DE RASTREABILIDADE AO NIST, FRASCO DE 500 ML. Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganes 1000 mg/l padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.                   
	
	
	

	46-A
	22.1183
	KIT
	4
	KIT REAGENTE PARA ANALISE DE NITRITO, METODO FOTOMETRICO, FAIXA BAIXA 0,015-0,60MG/L NO2-N OU 0,05 - 2,00MG/L NO2, KIT COM 25 TESTES EM TUBO,  COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015-0,60MG/L NO2-N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.    
Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000                   
	
	
	

	47-R
	22.0998
	un
	2
	KIT DE PADROES DE ABSORBANCIA, COMPOSTO POR 1 BRANCO E 3 PADROES. Kit de padroes de absorbancia; composto por 1 branco e 3 padroes; utilizado para verificar a acuracidade do comprimento de onda do equipamento espectrofotometro; deve contemplar as faixas de 420 nm a 610 nm aproximadamente;  acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.
Obs: Compativel com equipamento  UV-VIS DR5000 HACH                  
	
	
	

	48-A
	22.1154
	KIT
	12
	KIT DQO, REAGENTE PARA METODO DE DIGESTAO EM REATOR, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L DQO, KIT COM 25 TESTES, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.
Obs: compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH                   
	
	
	

	49-A
	22.1046
	KIT
	16
	KIT DQO, REAGENTE PARA METODO DE DIGESTAO EM REATOR, FAIXA DE 3 A 150 MG/L DQO, KIT COM 25 TESTES, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.
Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.                   
	
	
	

	50-R
	22.1573
	KIT
	8
	KIT PADRAO PARA COR 0 UC, 10 UC, 100 UC  E 500 UC; COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Kit padrao para cor com concentracoes de 0 UC, 10 UC, 100 UC e 500 UC; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto;  rotulo com nr. do lote; data de fabricaçao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.
Obs: compativel para equipamento aquacolor da marca Policontrol.                   
	
	
	

	51-R
	22.1574
	KIT
	8
	KIT PADRAO PARA CLORO; CONCENTRACAO 0,00 - 0,20 - 1,5 E 3,5 PPM; COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Kit padrao para cloro com concentracoes 0,00 - 0,20 - 1,5 - 3,5 ppm; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto;  rotulo com nr. do lote; data de fabricaçao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.
Obs: compativel para equipamento aquacolor da marca Policontrol.                   
	
	
	

	52-R
	22.1559
	KIT
	10
	KIT PADRAO PARA TURBIDIMETRO FORMAZINA ESTABILIZADA, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit padrao para turbidimetro, composicao :  formazina estabilizada, com concentracoes de < 0,10 - 20 - 100 - 800 NTU; padrao primario para ajuste; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto;  rotulo com nr. do lote; data de fabricaçao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.
Obs: compativel para equipamento turbidimetro da marca Policontrol.                   
	
	
	

	53-R
	22.1485
	KIT
	12
	KIT REAGENTE PARA ANALISE DE NITROGENIO NA FORMA DE NITRATO, FAIXA ALTA DE 5-35 MG/L;  KIT COM 25 TESTES EM TUBO, TUBOS DEVEM POSSUIR CÓDIGO DE BARRAS PARA RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO MÉTODO DE ANÁLISE, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit reagente para analise de nitrogenio na forma de nitrato; faixa alta de 5-35 mg/l; 25 testes em tubos de 13 mm, os tubos devem possuir codigo de barras para reconhecimento automatico do metodo de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 2 mg/L: NO2- ; 5 mg/L: Cr6+ ; 10 mg/L: Co2+; 20 mg/L: Fe2+; 50 mg/L: Pb2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Cd2+, Cu2+; 100 mg/L: Ag+; 250 mg/L: Ca2+; 500 mg/L: COD; 1000 mg/L: Cl-; 1500 mg/L: Na+; 2000 mg/L: K+; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.    
Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000 e DR6000.                 
	
	
	

	54-A
	22.1432
	KIT
	6
	KIT REAGENTE PARA ANALISE DE SURFACTANTE ANIONICO, METODO FOTOMETRICO, METODO MBAS (METILENE BLUE ACTIVE SUBSTANCES), FAIXA 0,05 A 2,00 MG/L, KIT COM 25 TESTES, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. kit reagente para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances; faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubo com diametro de 16 mm aproximadamente; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: Cl- 250 mg/L, NO3-: 25 mg/L, Na2SO4: 10%; aplicavel a água potavel, agua subterranea e superficial e efluente, o metodo deve ser analogo a EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-02, DIN EN 903, ISO 7875-1; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com numero de lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. 
Obs.: compativel com  equipamento Spectroquant Multy e Prove 600 ambos marca Merck.                 
	
	
	

	55-A
	22.1135
	KIT
	3
	KIT REAGENTE PARA ANALISE DE FERRO, METODO FOTOMETRICO, FAIXA 0,005 A 5,00MG/L, KIT COM 250 TESTES, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit reagente para analise de ferro; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 5,00mg/l; kit com 250 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.
Obs: Compativel para equipamento Spectronquant  MULTY Merck                   
	
	
	

	56-A
	22.1486
	KIT
	5
	KIT REAGENTE PARA ANALISE DE SULFATO, FAIXA 1,0 A 50,0 MG/L;  KIT COM 25 TESTES EM TUBOS DE 16 MM;  COM CERTIFICADO DE ANALISE. kit reagente para analise de sulfato, faixa 1,0 a 50,0 mg/l;  kit com 25 testes em tubos de 16 mm;  com certificado de analise; metodo analogo ao epa 375.4, apha 4500-so4 2-e e astm d516-11; deve permitir a quantificacao precisa do teor de sulfato em amostras aquosas por meio de metodo turbidimetrico formando sulfato de bario; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 0,5 mg/L: surfactantes anionicos; 2% de cloreto de sodio; 10% de acetato de sodio; 2 mg/L: Cr2O7 2-, Pb2+, S2O3 2-; 5 mg/L: Cr3+, S2-, SO3 2-; 50 mg/L: Fe3+, NO3 -, EDTA; 100 mg/L: F-, PO4 3-; 250 mg/L: CN-, surfactantes cationicos; 500 mg/L: CO3 2-, Hg2+,  Ni2+; 1000 mg/L: Al3+, Ca2+, Cd2+, Cu2+, Mg2+, Mn2+, NH+, NO2-, SiO3 2-, Zn2+ e hidrazina; o kit deve possuir 25 tubos de 16 mm pre-preenchidos e devem acompanhar todos os reagentes necessarios para realizar a analise de acordo com o folheto de instrucoes fornecido; os tubos devem que permitir o reconhecimento continuo do metodo e conter informacoes essenciais, como numero de lote, data de validade e atualizacoes automaticas de calibracao; o kit deve ser acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.    
Obs: Compativel com equipamento marca Merck modelo Prove 600.               
	
	
	

	57-A
	22.1208
	KIT
	10
	KIT PLACA DE SAXITOXINA, PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYME-LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM. kit placa de saxitoxina para análise quantitativa; pelo metodo de imuno-ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent Assay); em amostra de água; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida com anticorpos e embalada a vácuo em embalagem aluminizada com dessecante;  Frascos de vidro contendo cada um dos calibradores de saxitoxina ; Frasco contendo Conjugado Enzimático de Saxitoxina -HRP;  Frasco contendo  Anticorpo de Saxitoxina; Frasco contendo Substrato; Frasco contendo Solução ‘‘Stop’’; Frasco contendo Solução de lavagem;  Frasco contendo Diluente para Amostras/ Diluente Zero, para amostras com altas concentrações de saxitoxina, acima da faixa da curva padrão, e também utilizado como Diluente Zero (LRB - Laboratory Reagente Blank); interpretação do resultado atraves de leitora de placas ELISA equipada com filtro de 450 nm e segundo especificação a seguir; O kit devera ser compativel com a leitora de placas da marca Kasuaki, modelo DR-200BS-NM; acompanha manual de procedimento de análise em portugues, certificado de calibração e planilha de resultados; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rótulo com número do lote, data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.               
	
	
	

	58-A
	22.1206
	KIT
	10
	KIT PLACA DE MICROCISTINA PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYME-LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM. kit placa de microcistina para análise quantitativa; pelo metodo de imuno-ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent Assay); em amostra de água; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida com anticorpos e embalada a vácuo em embalagem aluminizada com dessecante;  Frascos de vidro contendo cada um dos calibradores de microcistina; Frasco contendo Conjugado Enzimático de Microcistina-HRP;  Frasco contendo Anticorpo de Microcistina; Frasco contendo Substrato; Frasco contendo Solução ‘‘Stop’’; Frasco contendo Solução de lavagem;  Frasco contendo Diluente para Amostras/ Diluente Zero, para amostras com altas concentrações de microcistina, acima da faixa da curva padrão, e também utilizado como Diluente Zero (LRB - Laboratory Reagente Blank); interpretação do resultado através de leitora de placas ELISA equipada com filtro de 450 nm e segundo especificação a seguir; O kit devera ser compativel com a leitora de placas da marca Kasuaki, modelo DR-200BS-NM; acompanha manual de procedimento de análise em portugues, certificado de calibração e planilha de resultados; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rótulo com número do lote, data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.               
	
	
	

	59-A
	22.1207
	KIT
	10
	KIT PLACA DE CILINDROSPERMOPSINA PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYME-LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM. kit placa de cilindrospermopsina para análise quantitativa; pelo metodo de imuno-ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent Assay); em amostra de água; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida com anticorpos e embalada a vácuo em embalagem aluminizada com dessecante;  Frascos de vidro contendo cada um dos calibradores de Cilindrospermopsina; Frasco contendo Conjugado Enzimático de Cilindrospermopsina-HRP;  Frasco contendo  Anticorpo de Cilindrospermopsina; Frasco contendo Substrato; Frasco contendo Solução ‘‘Stop’’; Frasco contendo Solução de lavagem;  Frasco contendo Diluente para Amostras/ Diluente Zero, para amostras com altas concentrações de Cilindrospermopsina, acima da faixa da curva padrão, e também utilizado como Diluente Zero (LRB - Laboratory Reagente Blank); interpretação do resultado atraves de leitora de placas ELISA equipada com filtro de 450 nm e segundo especificação a seguir; O kit devera ser compativel com a leitora de placas da marca Kasuaki, modelo DR-200BS-NM; acompanha manual de procedimento de análise em portugues, certificado de calibração e planilha de resultados; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rótulo com número do lote, data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.               
	
	
	

	60-R
	22.1148
	KIT
	3
	KIT REAGENTE PARA ANALISE DE MANGANES, METODO FOTOMETRICO, FAIXA 0,005 A 2,00MG/L, KIT COM 250 TESTES, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit reagente para analise de manganes; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 2,00mg/l; kit com 250 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricaçao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.
Obs: compativel para equipamento spectroquant multy merck                   
	
	
	

	61-A
	22.1184
	KIT
	6
	KIT REAGENTE PARA ANALISE DE SURFACTANTE ANIONICO, METODO FOTOMETRICO, METODO MBAS (METILENE BLUE ACTIVE SUBSTANCES), FAIXA 0,1 A 4,00 MG/L, KIT COM 25 TESTES, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Kit reagente para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,1 a 4,00mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42-; 500 mg/L: Cl-; 250 mg/L: NO4+, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2-, Ca2+, NO3-, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82-; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32-, Ni2+, Zn2;  2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.    
Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000.                 
	
	
	

	62-A
	22.0980
	un
	10
	PECA DE REPOSICAO PARA MEDIDOR DE PH, ELETRODO COMBINADO DE PH RECARREGAVEL, COM SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph recarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellical - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. 
Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach.                   
	
	
	

	63-A
	22.1442
	PÇ
	8
	PECA DE REPOSICAO: ELETRODO DIGITAL COMBINADO PARA DETERMINACAO DE FLUORETO. Peca de reposicao: Eletrodo digital combinado para determinacao de Fluoreto com sensor de temperatura integrado. Compativel com equipamentos marca HACH, modelos HQ. Especificacaes: historico da calibracao armazenado na memoria da sonda, sistema de medicao digital, cabo de 1 metro, sensor em estado solido, Faixa de Medicao: 0.01 mg/L a 19.000 mg/L F, Tempo de resposta: < 60 segundos, Temperatura de Operação: 0-50ºC, Tipo de referencia: Ag/AgCl, Juncao: Anelar, Corpo: Epoxi, Garantia: 6 meses.                   
	
	
	

	64-A
	22.1381
	PÇ
	2
	PECA DE REPOSICAO PARA MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO POR LUMINESCENCIA, SENDO ELETRODO DIGITAL PARA DETERMINACAO DE OXIGENIO DISSOLVIDO, CABO DE 5 METROS. Peca de reposicao para medidor de oxigenio dissolvido por luminescencia; sendo eletrodo digital para determinacao de oxigenio dissolvido por luminescencia; com tecnologia intelliCAL optica/luminescente; sem necessidade de troca de eletrolitos; corpo em polycarbonato com aco inoxidavel; faixa de medicao de 0.1 mg/L - 20 mg/L; temperatura de operacao de 0-50ºC; cabo de 5 metros; 
obs: compativel com equipamento HQ40d multi hach                   
	
	
	

	65-A
	22.1463
	PÇ
	1
	PECA DE REPOSICAO, COMPOSTO POR LAMPADA DE TUNGTENIO E FILTRO DE POEIRA, PARA EQUIPAMENTO ESPECTROFOTOMETRO DR 5000 E DR 6000 MARCA HACH. Peca de reposicao; lampada de tungstenio; corpo em vidro e filamento em tungstenio; acompanha filtro de poeira que deve ser trocado quando uma nova lampada for instalada; acompanha suporte plastico e cabo; para espectrofotometro modelo dr 5000 e dr 6000 ambos marca Hach.                   
	
	
	

	66-A
	22.1491
	PÇ
	1
	PECA DE REPOSICAO, COMPOSTO POR LAMPADA DE DEUTERIO E FILTRO DE POEIRA, PARA EQUIPAMENTO ESPECTROFOTOMETRO DR 5000 DR 5000 E DR 6000 MARCA HACH. Peca de reposicao; lampada de deuterio; corpo em vidro; acompanha filtro de poeira que deve ser trocado quando uma nova lampada for instalada; acompanha suporte plastico e cabo; para espectrofotometro modelo dr 5000 e dr 6000 ambos marca Hach.                    
	
	
	

	67-A
	22.1545
	PÇ
	3
	PECA DE REPOSICAO PARA SONDA DE OXIGENIO DISSOLVIDO RDO, SENDO MANGA DE CALIBRACAO.. Peca de reposicao para sonda de oxigenio dissolvido rdo, sendo manga de calibracao; compativel com multiparametro thermo orion star a329.                    
	
	
	

	68-A
	22.1514
	PÇ
	5
	PECA DE REPOSICAO, SENDO ELETRODO DE ION SELETIVO PARA  ANALISE DE NITROGENIO NITRATO, COM CONECTOR DO TIPO BNC A PROVA DAGUA.. peca de reposicao, sendo eletrodo de ion seletivo para analise de nitrogenio nitrato, com conector do tipo bnc a prova dagua; deve conter o sensor e meia celula de referencia embutidas em um eletrodo; faixa de leitura de 0,1 a 14000 ppm de nitrogenio na forma de nitrato; deve operar na faixa de temperatura de 0 a 40 °C; deve ser compativel com medidores de ion seletivo da marca thermo scientific; garantia: 12meses.                   
	
	
	

	69-A
	22.1269
	un
	20
	ELEMENTO FILTRANTE COM CARVAO ATIVADO, COMPATIVEL COM FILTRO AQUAPLUS MODELO 230 TR. Elemento filtrante com carvao ativado; compativel com filtro aquaplus modelo 230 TR, acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto                    
	
	
	

	70-A
	REVOGADO

	71-R
	22.1552
	un
	2000
	MEMBRANA PARA SISTEMA DE FILTRACAO A VACUO, COM DIAMETRO DE 47 MILIMETROS E POROSIDADE DE 0,1 MICROMETROS, COM CERTIFICADO DE ANALISE. membrana para sistema de filtracao a vacuo; com diametro de 47 milimetros; com poros de 0,1 micrometros; fabricada com filme de policarbonato; deve ter superficie lisa e plana para boa visualizacao das particulas; deve ter resistencia quimica e termica; nao esteril; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada, que garanta a integridade do produto; rotulo com nr de lote, data de fabricacao; validade, procedencia e com certificado de analise.                   
	
	
	

	72-A
	22.1316
	CX
	12
	CARTELA PLASTICA, ALUMINIZADA, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM 97 CAVIDADES PARA ANALISE MICROBIOLOGICA. CAIXA COM 100 UNINDADES.. Cartela com 97 cavidades para quantificacao semi automatica de coliformes e Escherichia coli atraves do metodo do substrato definido enzimatico; embasado no modelo de Numero Mais Provavel (NMP) do Standard Methods; fornece contagens de 01 a 2.419 NMP/100 mL de amostra; inclui tabela do Numero Mais Provavel (NMP); Caixa com 100 unidades.                   
	
	
	

	73-A
	22.1020
	pacote
	10
	PONTEIRAS DESCARTAVEIS, NAO ESTEREIS, EMBALAGEM SOLTA, CAPACIDADE DE 2 µL-200 µL, PACOTE COM 1000 UNIDADES. Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 2µl-200 µl; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.                   
	
	
	

	74-A
	22.1031
	pacote
	15
	PONTEIRAS, NAO ESTEREIS, COM CAPACIDADE DE 1 - 10 ML, PACOTE COM 200 UNIDADES. Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.                   
	
	
	

	75-A
	22.1453
	KIT
	1
	PONTEIRAS PALETIZADAS, NAO ESTEREIS , DE 2-200Ul, EM CAIXA POLICARBONATO TIPO BOX, COM TAMPA REMOVIVEL. Ponteiras paletizadas, nao estereis, de 2-200uL, em caixa em Policarbonato tipo box, com tampa removivel; ambos resistentes ao processo de esterilizacao em autoclave a 121ºC; kit com 5 boxes de 96 ponteiras cada;                    
	
	
	

	76-A
	22.0803
	pacote
	20
	PONTEIRAS DESCARTAVEIS, EMBALAGEM SOLTA, NAO ESTEREIS, CAPACIDADE DE 50 µL-1000 µL, PACOTE COM 500 UNIDADES. Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 50µl-1000 µl; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.                   
	
	
	

	77-A
	22.1554
	pacote
	10
	PONTEIRAS DISPENSADORAS DE VOLUME DE 25ML, DESCARTAVEIS, EMBALAGEM SOLTA, NAO ESTEREIS, PACOTE COM 100 UNIDADES.. Ponteiras dispensadoras de volume de 25 mL, descartáveis, embalagem solta, nao estereis, para pipetador automatico com deteccao automatica do tamanho da ponteira pelo pipetador; as ponteiras devem ter pistoes hermeticamente selados para evitar a contaminacao e prolongar a vida util do pipetador; deve ser fabricado com materias-primas de alta qualidade (cilindro em polipropileno, pistao em polietileno de alta densidade com 0,1 ml de polimero de cristal liquido); deve cumprir os requisitos da ISO 8655; deve acompanhar certificado de lote; deve acompanhar adaptador para ponteiras de tamanhos 25 ml e de 50 ml; os adaptadores devem permitir autoclavagem a 121°C; embalagem com 100 ponteiras.
Obs.: ponteiras devem ser compativeis com pipetador automatico da marca brand modelo handystep                 
	
	
	

	78-A
	22.1555
	pacote
	10
	PONTEIRAS DISPENSADORAS DE VOLUME DE 50ML, DESCARTAVEIS, EMBALAGEM SOLTA, NAO ESTEREIS, PACOTE COM 100 UNIDADES. Ponteiras dispensadoras de volume de 50 mL, descartáveis, embalagem solta, nao estereis, para pipetador automatico com deteccao automatica do tamanho da ponteira pelo pipetador; as ponteiras devem ter pistoes hermeticamente selados para evitar a contaminacao e prolongar a vida util do pipetador; deve ser fabricado com materias-primas de alta qualidade (cilindro em polipropileno, pistao em polietileno de alta densidade com 0,1 ml de polimero de cristal liquido); deve cumprir os requisitos da ISO 8655; deve acompanhar certificado de lote; deve acompanhar adaptador para ponteiras de tamanhos 25 ml e de 50 ml; os adaptadores devem permitir autoclavagem; embalagem com 100 ponteiras.
Obs.: ponteiras devem ser compativeis com pipetador automatico da marca brand modelo handystep                 
	
	
	

	79-R
	22.0674
	un
	3
	MACRO CONTROLADOR DE PIPETAGEM, PARA PIPETAS VOLUMETRICAS E GRADUADAS DE 0,1 A 200 ML. Macro controlador de pipetagem; para pipetas volumetricas e graduadas de 0,1 a 200 ml; com filtro de 3 micrometro; funcionamento atraves de valvulas de compressao que permite aspiracao e dispensacao de liquidos; equipado com filtros de membrana hidrofobicas; equipamento, filtro e conexoes da estrutura devem ser autoclavaveis a 121ºC; acompanha 1 filtro de 3 micrometro para reposicao; manual de instrucoes.                   
	
	
	

	80-A
	22.0798
	CX
	10
	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO, DIAMETRO DE 12,5 CM, GRAMATURA 80 G/M2, CAIXA COM 100 UNIDADES. Papel de filtro qualitativo; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g/m2; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%;permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m2 método DIN 53.887; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.                   
	
	
	

	81-A
	22.0088
	CX
	15
	TIRAS INDICADORAS DE PH, FAIXA DE MEDICAO DE 0-14, CAIXA COM 100 UNIDADES. Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia                   
	
	
	

	82-A
	22.1457
	un
	4
	PINCA HISTOLOGICA PONTA FINA 16 CM.. pinca histologica ponta fina para uso geral com 16 cm comprimento e confeccionada em aco inoxidavel AISI-420.                    
	
	
	

	83-R
	22.1471
	un
	9
	PINCA EM ACO INOX PARA ANALISES MICROBIOLOGICAS.. Pinca para uso microbiologico em aco inox com aperto de dedos em polipropileno, ideal para o manuseio e movimentacao de membrana do suporte de filtro para a as placas de petri; ponta lisa e plana; autoclavavel a 121-123°C por 15-20 minutos.                    
	
	
	

	84-A
	22.0258
	un
	12
	BOBINA DE PAPEL, GRAU CIRURGICO, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DIMENSOES 60 CM DE LARGURA E 200 METROS DE COMPRIMENTO.. Bobina de papel; grau cirurgico; para autoclave a vapor; dimensoes 60 cm de largura e 200 metros de comprimento.                    
	
	
	

	85-A
	22.0736
	un
	4000
	PLACA DE PETRI DESCARTAVEL, LISA, 90 X 15 MM, ESTERIL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA ANVISA, NAO ECOLOGICA, COM CERTIFICADO DE ANALISE. Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	86-A
	22.1382
	rolo
	15
	FITA ADESIVA, INDICADORA DE ESTERILIZACAO A VAPOR EM AUTOCLAVE, ROLO COM 30 METOS APROXIMADAMENTE. Fita adesiva; com indicador quimico de processo de esterilizacao a vapor em autoclaves; coloracao creme claro com listras brancas que apos o ciclo de esterilizacao, as listras tornam se pretas; rolo de 19mm largura x 30metros de comprimento aproximadamente.                   
	
	
	

	87-A
	22.0971
	pacote
	25
	ALÇA DE INOCULAÇAO DE 10 µL, DE PLASTICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 100 UNIDADES, COM CERTIFICADO DE ANALISE.. Alça de inoculaçao de 10 µl; de plastico; descartavel; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.                   
	
	
	

	88-A
	22.1540
	un
	100
	SACO PLASTICO PARA AUTOCLAVE COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS APROXIMADAMENTE. Saco plastico para autoclave com capacidade para 20 litros aproximadamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclavacao em temperatura de 121ºC por; no minimo; 15 minutos; medida aproximada 40x60cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido;                   
	
	
	

	89-R
	22.1511
	un
	4
	TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM CINCO SENSORES, CAPAZ DE MONITORAR E INDICAR A TEMPERATURA DE  5 PONTOS DISTINTOS.. Termometro digital portatil com 5 sensores capaz de monitorar e indicar a temperatura de 5 pontos distintos; com selecao automatica ou manual dos 5 sensores; registros de temperaturas maximas e minimas;funcao hold(travamento das indicacoes instantaneas, maximas e minimas); insercao de offset nas indicacoes (repadronizacao); indicador de bateria fraca;indicacao de sensor danificado ou temperatura fora da faixa;indicacao de temperatura diferencial; indicacao de temperatura media; selecao de unidade de temperatura (°C ou °F); desligamento automatico configuravel; alimentacao por bateria 9 V; faixa de medicao -50 a 105 °C e -58 a 221°F; temperatura de operacao 0 a 50°C / 32 a 122°F;resolucao 0,1°C de -50,0 a 105°C/ 0,1°F  de -58 a 199,9°F / 1°F de 200 a 221 °F;precisao ±0.3% f.e.; cabo dos sensores 1 x 26AWG tipo microfone; comprimento do cabo 1,5m.                 
	
	
	

	90-A
	22.0337
	un
	10
	PISSETA, DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TAMPA NA COR BRANCA, COM BICO CURVO, COM IDENTIFICACAO PARA AGUA DESTILADA, CAPACIDADE DE 500 ML. Pisseta; de polietileno de baixa densidade; tampa na cor branca, com bico curvo; com identificacao para agua destilada; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia.                   
	
	
	

	91-R
	22.1329
	un
	2
	GARRAFA TIPO VAN DORN VERTICAL, EM PVC, CAPACIDADE DE 5 LITROS, CABO EM POLIPROPILENO TRANCADO DE NO MIMINO 15 METROS. Garrafa tipo Van Dorn vertical; em PVC; capacidade de 5 litros; tampoes de vedacao de borracha siliconizada ou nitrilica; cabo em polipropileno trancado de no mimino 15 metros; sistema de entrada de ar e saida de agua apos coleta; sistema de desarme de facil manuseio; mensageiro em material inoxidavel; manual de instrucoes em portugues; garantia minima de 12 meses.                   
	
	
	

	92-A
	22.0958
	un
	2
	CONJUNTO PARA FILTRACAO A VACUO. Conjunto para filtracao a vacuo; composto por 1 copo em vidro borosilicato capacidade 300 ml, com graduacao ate 250 ml e flange inferior; 1 funil em vidro com placa de vidro sinterizada para membranas de ate 47 mm de diametro; 1 presilha de metal para compressao do sistema, 1 rolha que possibilite o encaixe em frasco com boca de 40 mm de diametro.                   
	
	
	

	93-A
	22.0611
	CX
	15
	LAMINULAS PARA LAMINA, EM VIDRO BOROSSILICATO, INCOLOR, CAIXA COM 100 UNIDADES. Laminulas para lamina; em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada  de 0,13 mm; caixa  com 100 unidades.                    
	
	
	

	94-R
	22.0945
	un
	8
	CUBETA EM QUARTZO, CAMINHO OPTICO DE 50MM, ALTURA DE 45MM, VOLUME NOMINAL APROXIMADO DE 17,5 ML, DUAS JANELAS POLIDAS, TAMPA TEFLON. Cubeta em quartzo; caminho optico de 50mm; altura de 45mm; duas janelas polidas; medidas internas aproximadas de 10,0mm Profundidade x 50 mm Largura x 45 mm Altura; medidas externas aproximadas de 12,5mm Profundidade x 52,5mm Largura x 45mm Altura; volume nominal aproximado de 17,5 ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;
obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH.                  
	
	
	

	95-A
	22.1053
	un
	20
	CUBETA VAZIA DE VIDRO, REDONDA, VOLUME DE 15 ML, COM TAMPA DE ROSCA. Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.
Obs: Compativel com colorimetros Aqua color cloro e aqua cloro fluor - Policontrol.                   
	
	
	

	96-R
	22.0550
	CX
	10
	CUBETA DE VIDRO REDONDA COM PASSO OPTICO DE 25 MM, MARCACAO DE 10ML, COM TAMPA DE ROSCA, CAIXA COM 06 UNIDADES.. Cubeta de vidro redonda com passo optico de 25 mm; marcacao de 10ml com tampa de rosca; caixa com 06 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.
Obs: Compativel com colorimetros Pocket II-Hach.                   
	
	
	

	97-A
	22.1042
	un
	3
	MICROBURETA VIDRO BOROSSILICATO CLASSE A, COM CAPACIDADE DE 5,0 ML, INTERVALO DE GRADUAÇÃO DE 0,01ML, TORNEIRA RETA EIXO EM PTFE, COM FRANJA DE SCHELLBACH, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE COM SELO E CERTIFICADO RBC. Microbureta vidro borossilicato classe A; com capacidade de 5,0 ml; intervalo de graduacao de 0,01ml; torneira reta eixo em PTFE; com franja de Schellbach; calibrada individualmente com selo e certificado RBC, cujo erro seja menor/igual a 0,01ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 385; com numero do certificado/fabricante/ marca /capacidade e temperatura de afericao impressa na vidraria; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba.                  
	
	
	

	98-A
	22.1093
	un
	3
	BURETA EM VIDRO BOROSSILICATO CLASSE A, GRADUADA, CAPACIDADE DE 25ML, INTERVALO DE GRADUAÇÃO DE 0,05ML, CALIBRADA INDiVIDUALMENTE COM SELO E CERTIFICADO RBC. Bureta em vidro borossilicato classe A; graduada; capacidade de 25ml; intervalo de graduacao de 0,05ml; limite de erro ±0,03ml; torneira reta desmontavel com eixo em PTFE; com franja de Schellbach; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; com numero do certificado, fabricante, marca, capacidade e temperatura de aferição impressa na vidraria; acondicionado em embalagem apropriada para o produto ; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba.                  
	
	
	

	99-A
	22.0163
	un
	10
	PROVETA GRADUADA, CONFECCIONADA EM VIDRO BOROSSILICATO (CLASSE A), CAPACIDADE PARA 25 ML, COM TAMPA. Proveta graduada; confeccionada em vidro borossilicato (classe A); forma alta; com tampa; base em vidro; intervalo de graduacao de 0,2ml; capacidade para 25 ml.                    
	
	
	

	100-A
	22.0153
	PÇ
	10
	PROVETA GRADUADA FORMA ALTA, EM VIDRO BORASSILICATO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100ML. Proveta graduada forma alta; em vidro borassilicato, base pode ser de vidro ou plastico, com graduacao 10ml; com capacidade de 100 ml; com gravacao permanente; com tampa; embalagem que garanta a integridade do produto.                    
	
	
	

	101-A
	22.0804
	un
	12
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 50ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato; classe A; capacidade 50ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,050 ml estabelecido para esta vidraria classe A; segundo Norma (ISO 648); o certificado deve ter como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	102-A
	22.0900
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 10ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0, 020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	103-R
	22.1075
	un
	50
	PIPETA SOROLOGICA, EM VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADA, CAPACIDADE 10 ML, COM CERTIFICADO DE LOTE. Pipeta sorologica; em vidro borossilicato; graduada; classe A; nao esteril; com esgotamento total; tempo de espera de 5 segundos; capacidade 10 ml; divisao 0,1 ml; volume nominal no topo e com bocal para algodao; marcas por infusao em cor marrom eterna; marcas de graduacao curtas; com certificado de lote; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada.                   
	
	
	

	104-A
	22.0893
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 1ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	105-A
	22.0895
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 3ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC.. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 3 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	106-A
	22.0899
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 8ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 8 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,015 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	107-A
	22.0894
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 2ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC.. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 2 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	108-A
	22.0903
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 25ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 25ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	109-R
	22.0906
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 100ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 100ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,080 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	110-R
	22.0904
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 40ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC.. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 40 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	111-A
	22.0902
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A. CAPACIDADE 20ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 20ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 mL estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	112-A
	22.0972
	un
	10
	PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 30ML, GRAVACAO PERMANENTE, CALIBRADA INDIVIDUALMENTE, COM SELO E CERTIFICADO RBC. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 30ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia.                  
	
	
	

	113-A
	22.0316
	un
	10
	BECKER GRADUADO, FORMA BAIXA, VIDRO BOROSSILICATO, TERMORRESISTENTE, CAPACIDADE 100 ML.. Becker graduado; forma baixa; em vidro borossilicato; termo resistente; capacidade 100 ml; escala de graduacao 20 a 80ml; intervalo de graduacao 10ml; medidas aproximadas de diametro externo 60 mm; alt.75mm; espessura da parede 3mm.                    
	
	
	

	114-A
	22.0106
	un
	5
	BECKER GRADUADO, FORMA BAIXA, VIDRO BOROSSILICATO, TERMORRESISTENTE, CAPACIDADE 3 LITROS. Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto;                   
	
	
	

	115-A
	22.0458
	un
	3
	BECKER GRADUADO, FORMA BAIXA, VIDRO BOROSSILICATO, TERMORRESISTENTE, CAPACIDADE 5 LITROS. Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto;                   
	
	
	

	116-A
	22.0579
	un
	15
	BECKER GRADUADO, FORMA BAIXA, VIDRO BOROSSILICATO, TERMORRESISTENTE, CAPACIDADE 30 ML. Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 30ml, escala de graduacao 5 a 25ml; intervalo de graduacao 10ml, medidas aproximadas de diametro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm.                    
	
	
	

	117-A
	22.0843
	un
	15
	BECKER GRADUADO, FORMA BAIXA, POLIETILENO, CAPACIDADE 100 ML. Becker graduado; forma baixa; em polietileno; capacidade 100ml; escala de graduacao 20 a 80ml; intervalo de graduacao 20ml; medidas aproximadas de diametro externo 60mm; alt.75mm; espessura da parede 2mm.                    
	
	
	

	118-A
	22.1493
	un
	10
	BECKER GRADUADO, FORMA BAIXA, EM POLIPROPILENO (PP), CAPACIDADE 50 ML. Becker graduado; forma baixa; em polipropileno; capacidade 50ml; escala de graduacao 5 a 5ml; medidas aproximadas de diametro externo  do fundo 4,4cm;diametro externo da boca 5,4 cm; diametro interno 4,5cm; altura 5,5cm; Autoclavavel a 121 C; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto;                   
	
	
	

	119-A
	22.1461
	un
	5
	BALAO DE FUNDO CHATO, EM VIDRO BOROSSILICATO, COM BOCA COMUM, CAPACIDADE 2000 ML, SEM JUNTA.. Balao de fundo chato; em vidro borassilicato; com boca comum; capacidade 2000 mL; sem junta; resistente a altas temperaturas e autoclavavel a 121ºC; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.                   
	
	
	

	120-A
	22.1459
	un
	5
	BALAO DE FUNDO CHATO , EM VIDRO BOROSSILICATO,COM BOCA COMUM, CAPACIDADE 500 ML, SEM JUNTA.. Balao de fundo chato ; em vidro borassilicato; com boca comum; capacidade 500 mL; sem junta;resistente a altas temperaturas e autoclavavel a 121ºC; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.                   
	
	
	

	121-A
	22.1460
	un
	5
	BALAO DE FUNDO CHATO , EM VIDRO BOROSSILICATO,COM BOCA COMUM, CAPACIDADE 1000 ML, SEM JUNTA.. Balao de fundo chato; em vidro borassilicato; com boca comum; capacidade 1000 mL; sem junta; resistente a altas temperaturas e autoclavavel a 121ºC; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.                   
	
	
	

	122-A
	22.0891
	un
	10
	BALAO VOLUMETRICO EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, CAPACIDADE 250 ML, COM TAMPA DE POLIETILENO, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE COM COM SELO E CERTIFICADO RBC, CUJO ERRO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 0,15 ML ESTABELECIDO PARA ESTA VIDRARIA CLASSE A SEGUNDO A N. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 250 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,15 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.                   
	
	
	

	123-R
	22.0926
	un
	15
	BALAO VOLUMETRICO EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A,  AMBAR, CAPACIDADE 500 ML, COM TAMPA DE POLIETILENO, CALIBRADO INDIVIDUALMENTE COM COM SELO E CERTIFICADO RBC, CUJO ERRO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 0,25 ML ESTABELECIDO PARA ESTA VIDRARIA CLASSE A SEG. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; ambar; capacidade 500 ml; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,25 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data de fabricacao e procedencia.                   
	
	
	

	124-A
	22.0850
	un
	15
	FRASCO REAGENTE, COM GRADUACAO, EM VIDRO AMBAR, COM TAMPA ANTI-GOTAS, CAPACIDADE 1000ML. Frasco reagente com graduacao  que apresenta escala com volume aproximado, em vidro ambar; com tampa anti-gotas; capacidade de 1000ml; Autoclavavel a 121ºC ; armazenado em embalagem que garanta a integridade do produto.                    
	
	
	

	125-A
	22.0685
	un
	10
	FRASCO REAGENTE COM GRADUACAO, EM VIDRO AMBAR, COM TAMPA ANTI-GOTAS, CAPACIDADE DE 250ML. frasco reagente com graduacao que apresenta escala com volume aproximado,  em vidro ambar; com tampa  anti-gotas; capacidade de 250ml;Autoclavavel a 121ºC; armazenado em embalagem que garanta a integridade do produto.                    
	
	
	

	126-A
	22.0140
	un
	20
	FRASCO REAGENTE TRANSPARENTE, BOCA LARGA, COM TAMPA TIPO ROLHA ESMERILHADA, AMBOS EM VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE 125 ML. Frasco reagente transparente; boca larga; com tampa tipo rolha esmerilhada; ambos em vidro borossilicato; capacidade 125 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto.                    
	
	
	

	127-A
	22.0424
	un
	300
	TUBO DE VIDRO BOROSSILICATO 16 X 150MM, CAPACIDADE APROXIMADA 20ML, COM TAMPA DE ROSCA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E AUTOCLAVAVEL. Tubo de vidro borossilicato 16 x 150mm; capacidade aproximada 20ml; com tampa de rosca resistente a alta temperatura e autoclavavel.                    
	
	
	

	128-A
	22.0469
	un
	200
	TUBO DE ENSAIO, EM VIDRO BOROSSILICATO, DIMENSOES 18 MM X 180 MM, CAPACIDADE DE 20 ML. Tubo de ensaio; em vidro borossilicato; bordas regulares; com parede lisa interna e externa; resistente a temperatura de ate 121ºC; com capacidade de aproximadamente 20 ml; com fundo arredondado; na dimensoes aproximadadas de 18mm de diametro x 180mm de comprimento; acondicionado em embalagem apropriada para o produto.                   
	
	
	

	129-A
	22.1168
	un
	300
	TUBOS DE DURHAN, EM VIDRO, 07 MM DIAMETRO X 40 MM ALTURA. Tubos de Durhan; em vidro; 07 mm diametro X 40mm altura.                    
	
	
	

	
	VALOR TOTAL R$
	

	LEGENDA:
· Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar.
· Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP.



Prazo de Entrega: __________ dias. (máximo de 60 dias consecutivos do recebimento do “Pedido de Empenho”).
Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas). 

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.
DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.


(Papel timbrado da empresa)
ANEXO II – DECLARAÇÕES - MODELO
Pregão Eletrônico no 51/2026 – Edital no 56/2026 - Processo no 85/2026

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, DECLARA, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, que: 
1. Concorda com os termos do Pregão Eletrônico em epígrafe, dos respectivos documentos e anexos desta licitação; 
2. Acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio ou pela administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos;
3. Não possui em seu quadro societário ou empresa individual, responsáveis de ocupante de cargo público com o Município de Indaiatuba, Autarquias e Fundações;
4. (   )  Não existe até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame ou;
4.  (  ) Existe até o presente momento, impedimento quanto à habilitação no presente certame        referente à __________________________________________________;
5. ( ) É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a fazer uso do direito, conforme previsto no artigo 43 da referida Lei Complementar; e que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
6. ( ) É cooperativa e preenche as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e afirmo que o estatuto da cooperativa está adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.
7. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.
8. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal
9. Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao(a) Pregoeiro(a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
10. Compromete-se a manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11. Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
12. A proposta comercial apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
13. Ter conhecimento e submeter-se ao disposto na Lei no 8.078 – Código de Defesa do              Consumidor, bem como, ao Edital no 56/2026 e Anexos do Pregão Eletrônico no 51/2026;
14. (  ) Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, que impossibilite a participação no pregão em epígrafe ou; 
14. (  ) Possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, porém não há nada que impossibilite a participação no pregão em epígrafe;
15. NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado. 
*Se possível assinar digitalmente.
_____________________________________
NOME
R.G e CPF
CARGO





















(Papel timbrado da empresa)
ANEXO III
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL 
Deverá ser enviada em até 2 horas após o fim disputa, e readequada ao último lance, via correio eletrônico.
Ao
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE

Referências: Pregão Eletrônico no 51/2026 - Edital no 56/2026 - Processo no 85/2026
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição materiais e reagentes de laboratório.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, conforme 
ANEXO I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:   / CNPJ Nº: /INCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
REPRESENTANTE:   /   CARGO:
R.G Nº: CPF Nº:     /ENDEREÇO:     /TELEFONE:

2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, conforme segue:

a) Valor unitário: R$ ..................(por extenso).
b) Valor total da proposta: R$ ................. (por extenso).
- Readequado ao lance vencedor;
- Deverá ser cotado, preço unitário e totais do lote, de acordo com o ANEXO I do edital.

b) A proposta terá validade de xx (xxxxx) dias, a partir da data de abertura do Pregão Eletrônico;

c) A entrega será em até 60 (sessenta) dias a contar do recebimento do Pedido de Empenho.

d) Local da Entrega, conforme descrito no Pedido de Empenho.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados e incidentes sobre o fornecimento.

2.3 A contratada suportará o ônus decorrente da atividade que exerce em seu próprio interesse nos casos de sinistros com o objeto avençado através do contrato, tais como: colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais, entre outros.


NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Local e Data:
Assinatura e Carimbo da Proponente
(Obs.: Representante Legal da Empresa)














 (Papel timbrado da empresa)
ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO No 51/2026 - EDITAL No 56/2026 - PROCESSO No 85/2026
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E DE PREPOSTO
* OS CAMPOS CONTIDOS NO PRESENTE TERMO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
	DADOS DA CONTRATADA

	Razão Social:
	

	Endereço:
	

	Bairro:
Complemento:
	

	Cidade:
	
	Estado:
	
	CEP:
	

	Telefone:
	
	CNPJ:
	

	RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(1)

	Nome completo:

	Função:
	
	Nacionalidade:
	

	CPF:
	
	RG:
	
	Data Nascimento:
	

	E-mail Profissional:
	

	E-mail Pessoal:
	

	PREPOSTO DESIGNADO(2)

	Nome completo:
	

	Função:
	
	Nacionalidade:
	

	CPF:
	
	RG:
	

	E-mail:
	
	Telefone:
	



(1) Na hipótese do responsável indicado não ser proprietário/sócio-proprietário, deverá ser enviada procuração de outorga de poderes, no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços.
(2) Representante na fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

Local e Data __________, ____ de _____________ de 202x.
_________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

(Papel timbrado da empresa) 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INTERESSE AO CADASTRO RESERVA
· Deverá ser enviado em até 2 horas após o fim disputa, via correio eletrônico.
Referências: Pregão Eletrônico no 51/2026 - Edital no 56/2026 - Processo no 85/2026
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e reagentes de laboratório.

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, DECLARA interesse ao cadastro reserva, nos moldes abaixo descritos: 

1. Para os lotes xxx, xxx, xxx; considerar o valor igual ao do adjudicatário; e/ou
2. Para os lotes xxx, xxx, xxx; considerar o último valor ofertado durante sessão pública.
· Nota explicativa: para que seja considerado o último valor ofertado na sessão pública, o mesmo deve estar abaixo do valor de referência.

DECLARA, ainda, estar ciente que, conforme artigo 18, III, do Decreto nº 11.462/23, será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata. E, conforme artigo 18, § 2º, do Decreto nº 11.462/23, para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

Local, ..... de ..................... de 202...



*Assinado e digitalizado.
*Se possível assinar digitalmente.
_____________________________________
NOME
R.G e CPF
CARGO 


ANEXO VI – MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No xx/202x
PREGÃO ELETRÔNICO No 51/2026
EDITAL No 56/2026
PROCESSO No 85/2026

Ao xxxx dia do mês de xxxx do ano de dois mil e xxxx, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado; 

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente DETENTORA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal no 10.158 de 21 de janeiro de 2.009 e do edital em epígrafe, ao Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor e desde que comprovado o preço vantajoso, conforme relacionado abaixo, com seus respectivos preços unitários:

	Lote
	Quant.
	Unid.
	Descrição
	Valor Unitário do Lote 
	Valor Total 

	
	
	
	
	
	



1. Os lotes deverão ser entregues conforme detalhamento constante no edital e anexo I deste certame, de acordo com a proposta de preços apresentada pelo fornecedor, que, independente de transcrição ou anexação, são partes integrantes do presente instrumento, e de acordo com os quantitativos solicitados pelo departamento requisitante, através do(s) gestor(es), sendo que as entregas deverão ser feitas em conformidade com o “Pedido de Empenho” nos limites do Município de Indaiatuba.
1.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

2. O prazo de entrega dos lotes será de até 60 (sessenta) dias, após o recebimento do “Pedido de Empenho”, emitida pelo Departamento requisitante, no qual constarão: a data de expedição, especificação dos lotes, quantitativos, prazo, local de entrega, preço unitário e total, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de transporte, carregamento, descarregamento e entrega dos lotes.

3. O prazo para o pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, após apresentação da respectiva Nota Fiscal e entrega dos lotes, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es). Quando da emissão da Nota Fiscal, a empresa deverá fazer constar no seu corpo o número do EMPENHO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a Nota Fiscal será recusada.

3.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à empresa, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

3.2. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

4. O(A) gestor(a) da Ata de Registro de Preços será: Daiane Dias, do Laboratório de Águas, do Departamento de Manutenção, responsável(is) pela conferência das Notas Fiscais emitidas das quantidades dos lotes entregues, e, se constatadas irregularidades, serão devolvidas à empresa, que terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituir os lotes rejeitados, sob pena de incorrer nas sanções administrativas. Quando da substituição do(s) gestor(es), o(a) Diretor(a) da pasta assumirá essa responsabilidade, enquanto não seja efetuada essa alteração.
4.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 4, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato ou instrumento equivalente.
4.2. O(A) fiscal da Ata de Registro de Preços será Lessa Fernanda Ribeiro, do Laboratório de Águas, do Departamento de Manutenção,, sendo responsável pelo acompanhamento da entrega dos lotes, eventuais registros de ocorrências relacionadas à atividade contratual, bem como adoção das medidas convenientes, em tempo hábil, à situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, nos termos da Lei Federal no 14.133/2021.

5. O preposto da EMPRESA será o(a) Sr(a). _____________, portador(a) da cédula de identidade RG no  ________ e inscrito(a) no CPF sob o no ______________, o qual deverá fiscalizar a execução desta ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

6. Os lotes deverão ser entregues em perfeitas condições, de acordo com as especificações constantes na proposta da empresa e do ANEXO I do edital, que faz parte integrante deste instrumento, podendo o(a) gestor(a) recusar-se a recebê-los, caso não estejam de acordo com o especificado, sem prejuízo das penalidades previstas nesta ata.

7. Durante o prazo de validade da ata de Registro de Preços, a empresa que tiver seu preço registrado fica obrigada a fornecer os lotes solicitados, nas quantidades indicadas em cada “Pedido de Empenho”.

8. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
8.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
8.3. Na hipótese de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
8.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice IPCA/IBGE; 
8.3.1.1. Os preços registrados poderão ser reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo inicial a data base na variação mensal acumulada do índice escolhido ocorrida no período de 12 (doze) meses anteriores ao de sua incidência, sendo realizada por simples apostilamento.
8.3.1.2. O índice de reajuste será o IPCA ou INPC (INPC apenas para obra ou serviço de engenharia) do 2º (segundo) mês anterior da data-base 17  de julho de 2026. (indicada no subitem 13.2.2 do edital);
8.3.1.2.1. Serão considerados os valores até a 2ª (segunda) casa decimal de forma truncada e sem arredondamento, para fins de obter o valor reajustado.
8.3.2. No caso da repactuação, o interessado deverá solicitar alteração de preço(s), justificar o pedido, apresentar planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos e/ou matérias-primas, etc.;
8.4. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o fornecedor será convocado para negociar a redução do preço registrado.
8.4.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
8.4.2. Na hipótese prevista no item anterior, serão convocados os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 
[bookmark: reducao_preco_mercado_negociacao_frustra]8.4.3. Se não obtiver êxito nas negociações, procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

9. A Administração não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos lotes registrados, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição, sendo certo que os quantitativos totais expressos nesta ata são estimativos e representam previsão do Departamento requisitante, para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

10. A existência do preço registrado não obriga o SAAE a firmar contratações que dele possam advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao detentor da ata de Registro de Preços, preferência em igualdade de condições.

11. Constituem motivo para cancelamento da ata de Registro dos Preços as situações referidas no artigo 137 da Lei Federal no 14.133/21 e no Decreto Municipal no 10.158 de 21 de janeiro de 2.009.

12. A recusa injustificada da empresa constante do Registro de Preços em atender à solicitação expressa no “Pedido de Empenho”, além do cancelamento do Registro de Preços, implicará na suspensão do direito de participar de licitações no âmbito do SAAE, pelo prazo de 12 (doze) meses.

13. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do Registro de Preços desta ata, salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;
b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso na entrega, sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”, até o 10o (décimo) dia consecutivo;
c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso na entrega, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;
d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser aplicado o previsto na alínea ‘f’, cumulado com alínea ‘g’, conforme o caso;
e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor do “Pedido de Empenho”, por entrega do(s) lote(s) em desconformidade com as especificações estabelecidas ou em condições impróprias para a utilização, sem prejuízo da obrigação de substituí-los; 
f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”; 
g) Cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, um “Pedido de Empenho” ou descumprimento parcial de mais de um “Pedido de Empenho;

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

14. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta inteiros por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, será causa de anulação da(o) mesma(o), unilateralmente pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável, e posterior cancelamento do Registro de Preços.

15. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

16. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

17. As penalidades previstas neste registro de preços têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata de Registro de Preços da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

18. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

19. Compete à proponente vencedora fornecer os lotes desta avença, obedecendo todas as especificações do Edital e seus anexos, cabendo-lhe em especial:

19.1. Comunicar ao SAAE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso dos fornecimentos, que possam comprometer a qualidade e/ou integridade dos lotes desta ata;
19.2. A proponente vencedora deverá executar os fornecimentos com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros.

20. Não serão admitidas alterações neste Registro de Preços, salvo, se houver previsão legal e motivo justificado de fazê-la.

21. É vedado ao SAAE de Indaiatuba participar de outras atas de registro de preços com o mesmo objeto durante a vigência da presente ata.


Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

Indaiatuba, xx de xxxx de 202x.


	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS - SAAE
	
	DETENTORA

	
	
	

	
	
	

	____________________________________
	
	____________________________________

	Nome: 
	ENGo SANDRO DE A. LOPES CORAL
	
	Nome: 
	

	Cargo: Superintendente
	
	Cargo: 

	CPF: 255.464.478-00
	
	CPF: 

	RG: 25.519.713 SSP/SP
	
	RG: 

	
	
	

	
	
	

	____________________________________
	
	

	Gestor(a): 
	
	
	
	

	Cargo: 
	
	

	CPF: 
	
	

	RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

	CONTRATANTE
	:
	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

	CONTRATADA
	:
	

	0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
	:
	xx/2026

	OBJETO
	:
	

	ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*)
	:
	

	PREGÃO ELETRÔNICO No
	:
	51/2026

	0. EDITAL No
	:
	56/2026

	0. PROCESSO No
	:
	85/2026



Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.	Estamos CIENTES de que:
1. O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
1. Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
1. Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
1. As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
1. É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:
1. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
1. Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

	Nome: Sandro de A. Lopes Coral

	Cargo: Superintendente

	CPF: 255.464.478-00

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
	Gestor(a) do contrato: 

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



Pela contratada:
	Nome: 

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________


(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXX, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE E XXX, REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 14.133/21.

	CONTRATADA
	:
	

	CONTRATO Nº
	:
	

	PREGÃO ELETRÔNICO No
	:
	xx/2026

	EDITAL No
	:
	xx/2026

	PROCESSO No
	:
	xx/2026

	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
	:
	

	VALOR
	:
	

	PRAZO
	:
	EXEMPLOS:
SE NÃO HOUVER ORDEM DE SERVIÇO:
xx dias / meses, contados da data do presente termo.
SE HOUVER ORDEM DE SERVIÇO:
xx dias/meses, contados da data indicada na Ordem de Serviço.

	DATA
	:
	



Pelo presente termo de contrato, na melhor forma de direito, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

têm entre si justo e contratado o que se segue, e que reciprocamente outorgam e aceitam:
 
	CLÁUSULA 1a - DO OBJETO
 
1.1. Constitui o objeto da presente avença a entrega pela CONTRATADA, de xxxxxx, através do sistema de registro de preços, em conformidade com o ANEXO I – Termo de Referência, que faz parte integrante do edital em epígrafe e da Ata de Registro de Preços no xx/202x e obedecerá integralmente aos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável.

1.1.1. Os lotes serão fornecidos parceladamente, sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.

	Lote
	Qtde.
	Unid.
	Descrição
	Marca/Modelo
	Valor Unit. Do Lote R$
	Valor Total R$

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL
	



1.2. O(A) gestor(a) do Contrato será: xxxxxxx, do Setor xxxxx, da Diretoria xxxxx, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços prestados ou dos materiais/equipamentos, assim como, pela conferência das Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA.
1.2.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 1.2, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato
1.2.2. O(A) fiscal do contrato será xxxxxx, do Setor de xxxxxxx, do Departamento de xxxxxxxx, sendo responsável pelo acompanhamento da entrega dos lotes, eventuais registros de ocorrências relacionadas à atividade contratual, bem como adoção das medidas convenientes, em tempo hábil, à situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, nos termos da Lei Federal no 14.133/2021.

1.3. Se constatado irregularidades, a gestora do contrato deverá notificar a empresa para regularizar o ocorrido em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas contados da efetiva notificação. 

1.4. O preposto da EMPRESA será o Sr. xxxx, portador da cédula de identidade RG no xxxx SSP/SP e inscrito no CPF sob o no xxxx, o qual deverá acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21.

	CLÁUSULA 2a - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. O objeto do presente contrato, deverá ser entregue em perfeitas condições, pela CONTRATADA, e deverá ser realizada na data, horário e local indicados na Ordem de Serviço, devendo ainda, ser realizada em conformidade com o ANEXO I – Descrição Detalhada do Objeto, considerando as informações nele contidas, e em especial o cronograma de entrega devendo o prazo da primeira entrega não ser inferior a xx (xxx) dias consecutivos, da data prevista (para a primeira entrega). O gestor deste contrato será o responsável pelo recebimento, controle da qualidade e preço do objeto e, ainda, fará a devida conferência do mesmo no ato do recebimento e, se constatadas irregularidades, a empresa será notificada, e terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para regularizar o problema.

2.2. O objeto deste contrato deverá ser entregue nos limites do Município de Indaiatuba/SP, de segunda a sexta-feira das 8:00 as 16:00hs, exceto feriados.

2.3. A CONTRATADA deverá desempenhar os fornecimentos com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissional, sujeitando-se ainda, às normas pertinentes ao objeto deste certame.

2.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prepostos que atuarem nas entregas ora contratados(as), indenizando o CONTRATANTE, sem prejuízo de sua responsabilidade, em eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade.

	CLÁUSULA 3a - DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO
	
3.1. O valor unitário do produto objeto deste Contrato é de R$ ___________ (__________). (Vide tabela do item 1.1). O valor total do presente contrato é de R$ ___________ (__________), no qual estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios, despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza e será pago pelo CONTRATANTE para a CONTRATADA, após o devido recebimento pelo(s) gestor(es) do contrato.

3.1.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela dotação própria do orçamento vigente, codificada sob o nº XXXXXXXXXXXXX. 

3.1.2. O prazo para a efetivação do pagamento é de 28 (vinte e oito) dias, contados da apresentação e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es) do contrato, sendo que a forma de pagamento será, preferencialmente, por meio de depósito em conta bancária.
     	
3.2. O valor previsto no item 3.1 inclui todas as despesas legais e emolumentos incidentes sobre a presente contratação, isentando o CONTRATANTE de quaisquer outros pagamentos.

3.2.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

3.2.2 Quando da emissão da Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número deste CONTRATO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a mesma será recusada.

3.3. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipótese da CONTRATADA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, apresentar planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos e/ou matérias-primas, etc.;

3.6.  O contrato poderá ser reajustado, respeitada a contagem da anualidade de sua assinatura e o índice IPCA/IBGE; 
3.6.1. Os preços registrados poderão ser reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo inicial a data base na variação mensal acumulada do índice escolhido ocorrida no período de 12 (doze) meses anteriores ao de sua incidência, sendo realizada por simples apostilamento.
3.6.2. O índice de reajuste será o IPCA ou INPC (INPC apenas para obra ou serviço de engenharia) do 2º (segundo) mês anterior da data-base xx/xx/xxxx (indicada no subitem 13.2.2 do edital);
3.6.2.1. Serão considerados os valores até a 2ª (segunda) casa decimal de forma truncada e sem arredondamento, para fins de obter o valor reajustado.
3.7. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.
  
	 CLÁUSULA 4a - DAS OBRIGAÇÕES

4.1. Compete ao CONTRATANTE encaminhar todas as informações e elementos técnicos necessários ao perfeito adimplemento do negócio.

4.2. Compete à CONTRATADA executar a entrega obedecendo às especificações, lotes, subitens, elementos e instruções técnicas inerentes ao objeto deste pacto e indicados pelo CONTRATANTE, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrá-lo para todos os efeitos de direito, ainda que nele transcritos, cabendo-lhes, em especial:

4.2.1. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mão de obra necessária à execução dos serviços ou fornecimentos;

4.2.2. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade;

4.2.3. Facultar ao CONTRATANTE exercer verificação dos fornecimentos em execução;

4.2.4. Executar todas entregas com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros;

4.2.5. Efetuar os fornecimentos em conformidade com o determinado pelo CONTRATANTE, devendo comunicar antecipadamente eventuais problemas técnicos que porventura possam comprometer a qualidade do resultado final.

4.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação.

[bookmark: art92xvii]4.2.7. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
4.2.8. Qualquer falha de execução, caso as entregas estejam em desacordo com as normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que as regularize, sob pena de ser declarada inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades.

4.3. A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços de fiscalização do fornecimento, bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros.

4.4. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir a fiscalização das entregas pelo pessoal designado pelo CONTRATANTE, assim como atender às exigências de substituição dos mesmos.

4.5. Obriga-se a CONTRATADA a entregar o objeto deste contrato, obedecendo ao prazo pré-estabelecido de entrega e a quantidade estipulada pelo gestor do contrato e, ainda, a substituir o material que apresentar quaisquer irregularidades no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

4.6. São de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas e tributários incidentes sobre o fornecimento desta avença, bem como todos os emolumentos e despesas legais decorrentes da entrega do objeto, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades.

4.7. Obriga-se a CONTRATANTE a efetuar os pagamentos ora pactuados, nos prazos e condições estabelecidas neste instrumento.
 	
CLÁUSULA 5a - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do contrato será de xx (xxxxx) dias, contados da data indicada no contrato do SAAE, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais.

5.2. Os lotes serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às ordens de serviços expedidas pelo(a) Gestor(a), sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.
  	 
CLÁUSULA 6a - DAS PENALIDADES
 
6.1. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do objeto desta licitação, garantida prévia defesa, o fornecedor incorrerá em multa, estipulada da seguinte forma:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;
b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso sobre a obrigação não cumprida constante no termo de contrato, até o 10º (décimo) dia consecutivo;
c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre a obrigação não cumprida constante no termo de contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;
d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser aplicado o previsto na alínea ‘f, cumulado com alínea ‘g’, conforme o caso;e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor do pedido contrato, por entrega do(s) lote(s) em desconformidade com as especificações estabelecidas ou em condições impróprias para a utilização, sem prejuízo da obrigação de substituí-los;
f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no termo de contrato; 
g) Cancelamento do termo de contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral do contrato.

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

6.3. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta inteiros por cento) do valor do termo de contrato, será causa de anulação da(o) mesma(o), unilateralmente pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável, e posterior cancelamento do termo de contrato.

6.4. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

6.5. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

6.6. As penalidades previstas neste contrato têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

6.7. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

6.8. O presente contrato poderá ser rescindido por acordo das partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE nas hipóteses previstas na legislação vigente.
  
	CLÁUSULA 7a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
7.1. A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas no presente contrato.

7.2. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses legais.

1. 7.3. Fazem parte integrante deste instrumento, os termos do edital do Pregão Eletrônico no xx/202x  e da Ata de Registro de Preços no xx/202x, que deu origem à presente avença, bem como as demais condições da proposta apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.
 
7.4. Fica eleito o foro da Comarca de Indaiatuba como competente para apreciar todas as questões decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que for.
 
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.
 
Indaiatuba, xx de xxxx de 202x.

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

	CONTRATANTE
	:
	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

	CONTRATADA
	:
	

	1. CONTRATO No
	:
	xx/2026

	OBJETO
	:
	

	ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*)
	:
	

	PREGÃO ELETRÔNICO No
	:
	xx/2026

	1. EDITAL No
	:
	xx/2026

	1. PROCESSO No
	:
	xx/2026



Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.	Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

	Nome: Sandro de A. Lopes Coral

	Cargo: Superintendente

	CPF: 255.464.478-00

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
	Gestor(a) do contrato: 

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



Pela contratada:
	Nome: 

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________


(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.
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