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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E SUPRIMENTOS


ANEXO III – PLANILHA PROPOSTA
		DADOS DA LICITANTE 

	


	 Endereço: 

	 CEP:                                                                                       Fone: 

	 e-mail:                                                                                    CNPJ:  

	 

	Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS, INCLUINDO “OPERAÇÃO TAPA BURACOS” E EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PEQUENOS PANOS, À PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO/SP






	PROPOSTA COMERCIAL

	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QTDE MÊS
	C UNIT C/ BDI
	CUSTO MENSAL      C/ BDI
	CUSTO EM 12 MESES

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Aplicação de Concreto Asfáltico em Serviço de Tapa Buraco com TBR ou Similar
	ton
	576
	 
	 
	 

	2
	Aplicação de Concreto Asfáltico em Serviço de Tapa Buraco com TBR ou Similar
	ton
	720
	 
	 
	 

	3
	(1) TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO
	H
	192
	 
	 
	 

	4
	(1) ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO
	H
	192
	 
	 
	 

	5
	(2) VEÍCULO LEVE COM CAPACIDADE 84CV
	H
	384
	 
	 
	 

	6
	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ  5 CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÂO
	M²
	300
	 
	 
	 

	7
	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO
	M²
	700
	 
	 
	 

	8
	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
	M²
	1.700
	 
	 
	 

	9
	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
	M²
	1.000
	 
	 
	 

	10
	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada
	TON X KM
	78,00
	 
	 
	 

	11
	BASE DE BRITA GRADUADA
	M³
	7
	 
	 
	 

	12
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
	M³
	7
	 
	 
	 

	13
	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM
	M³ X KM
	147
	 
	 
	 

	14
	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. 
	M²
	280
	 
	 
	 

	15
	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES  DA FRESAGEM  DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICOS  (RAP) RECICLADO    EM   USINA   MÓVEL   COM   ATÉ   3%   DE   EMULSÃO    MODIFICADA    COM   POLÍMERO, FORNECIMENTO  E  APLICAÇÃO,  NÂO  INCLUI  TRANSPORTE  ATÉ  O  LOCAL  DOS  SERVIÇOS,  CAMADA ACABADA
	M³
	77
	 
	 
	 

	16
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
	M³
	77
	 
	 
	 

	17
	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM
	M³ X KM
	1.617
	 
	 
	 

	18
	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)
	M³
	50
	 
	 
	 

	19
	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
	M³
	50
	 
	 
	 

	20
	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM
	M³ X KM
	1.050
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL
	 








Local, Data


Identificação do representante
Cargo
CPF
Assinatura
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