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ANEXO II 
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

	 Razão Social:

	 Endereço:

	 Cidade:
	 CEP:
	 Fone/Fax:

	 E-mail(s):
	 CNPJ nº



I – OBJETO

	Item
	Unid.
	Qtde.
	Descrição
	V. Unitário
	V. Total

	

01
	





UNID
	

01
	Cluster Led Circular Infravermelho 850nm - 6 LED´s e Potência 3.000Mw Compativel com equipamento “Novo Fluence HTM Comprimento de Onda: 850 nm; 06 Diodos LEDs Infravermelhos; Fonte geradora de luz: LED; Modo: Contínuo, Pulsado; Frequência: 1 a 5 kHz; (1/5/10/16/20/30/40/48/50/80/100/150/200/250/300/350/400/450/50 0/600/700/800/900/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/500 0 Hz); Intensidade: - Contínuo: 180 a 10800 J; Pulsado: 90 a 5400 J; Potência: 3000mW. Dimensões: 6.0 x 20.0 x 9.0 cm (C x L x A) Peso Kg: 0.2
	
	

	02
	



UNID
	01
	Caneta Laser Infravermelho 904nm e 75mW compatível com equipamento “Novo Fluence HTM Ponta toposcópica; Disparo remoto; Infravermelho (invisível); Modo de emissão do feixe do laser: pulsado; Caneta 904Nm (GaAs); Potência: 75mW (pico) (± 10%); Frequência de repetição dos pulsos: 5000Hz; Tempo de emissão do laser: 0,0000008 segundos; Potência média: 0,01W; Dimensões: 17.0 cm x 2.5 cm x 2.5 cm (C x L x A) Peso: 0.2 kg
	
	

	03
	








UNID
	01
	Cluster Led Circular Azul + Laser Vermelho -htm 3 led´s compatível com equipamento “Novo Fluence HTM Fonte geradora de luz: LED e Laser; Comprimento de onda: 470 nm e 658 nm; Led Azul 470 nm: 03 Diodos Led Azul; Modo: Contínuo e Pulsado; Frequência: 01 a 05 KHz (1/5/10/16/20/30/40/48/50/80/100/150/200/250/300/350/400/450/500/6 00/700/800/900/1000/1500/2000/2500/5000); Potência: 1500 mW; Intensidade: Contínuo: 90J à 5400J; Pulsado: 45J à 2700J; Laser Vermelho: 01 Diodo Laser Vermelho; Comprimento de onda: 850nm; Modo: Contínuo e Pulsado; Frequência: 01 a 05 KHz (1/5/10/16/20/30/40/48/50/80/100/150/200/250/300/350/400/450/500/6 00/700/800/900/1000/1500/2000/2500/5000); Intensidade: Contínuo: 10,8 a648 J; Pulsado: 5,4 a 324 J; Potência: 180 mW Potência Total: 1680 mW Dimensões: 17.0 x 7.0 x 7.0 cm (C x L x A) Peso Kg: 0.3
	
	

	04
	




UNID

	01
	Cluster Led Circular Vermelho 660nm - 6 LED´s e Potência 3.000mW compatível com equipamento “Novo Fluence HTM Comprimento da onda: 660 nm; 06 Diodos Leds vermelho; Fonte geradora de luz: LED; Modo: Contínuo, Pulsado; Frequência: 1 a 5 kHz; (1/5/10/16/20/30/40/48/50/80/100/150/200/250/300/350/400/450/500/6 00/700/800/900/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000 Hz); Intensidade: Contínuo: 180 a 10800 J; Pulsado: 90 a 5400 J; Potência: 3.000 mW. Dimensões: 6.0 x 20.0 x 9.0 cm (C x L x A) Peso Kg: 0.2
	
	




	VALOR GLOBAL EM R$ E POR EXTENSO: R$..................(...................................................................................................)



DECLARAÇÃO

1. Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias.
2. Declaro, sob as penas da lei, que o veículo ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência.
3. Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;
4. Declaro ciência da sujeição as sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133.

	Local e Data:

	BANCO:
	AGÊNCIA:
	C. CORRENTE:

	Nome do Representante: xxxxxxxxxxxx    Identidade nº: xxxxxxxxxxx   CPF nº 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Assinatura
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