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MEMORIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 DEMANDA 74833
OBRA: Implantação de Iluminação de LED
LOCAL: Cerquilho/SP
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de identificação para obra
A planilha orçamentária prevê a instalação de placa de obra no tamanho reduzido, conforme dimensões permitidas no Manual de Identidade Visual do Estado de São Paulo e descritas abaixo:

Placa de Obra Principal: 3,0m de largura x 1,5m de altura 

Placa de Obra de apoio: 1,0m de lagura x 1,5m de altura

Área total= (3,0x1,5+1,0x1,5)=4,5+1,5=6,0m²
1.2  Remoção de Poste de Concreto
Todos os postes de concreto existentes no trecho indicado em projeto deverão ser removidos.
Total= 18 unidades

2- ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.1 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO 
E 

2.2 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
Quantidade de entradas de energia a serem instaladas
· Rua Antônio S. Cunha Bueno (Centro) = 0 unid. (há um padrão existente no meio do trecho, qeu deverá ser reaproveitado)
· Rua Antônio S. Cunha Bueno (Parque das Árvores) = 1 unid. 
· Estrada Municipal Francisco Bellucci = 1 unid.

· Av. Corradi Segundo = 0 unid. (há um padrão existente na praça do bairro Bellucci, que deverá ser reaproveitado)
Total= 2 unidades
2.5 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios
Deverá ser instalado um eletroduro em todo o percurso (do primeiro ao último ponto de iluminação a ser implantado)
Comprimento horizontal (vide Anexo 1):

Total =1908,3m

Comprimento vertical:

Comprimento vertical/poste = 4m 

Quantidade de postes =95 unid

Comprimento vertical total = 4*95=380m

Total= 1908,3 + 380 = 2.288,3m
2.6 Cabo de cobre flexível de 4,0 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ baixa emissão de fumaça e gases
Comprimento total = 2.288,3 m (calculado no item 2.4)

Quantidade de cabos = 2

Comprimento total de fio = 2.288,3*2= 4.576,6m

2.7 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 400 mm
Conforme indicado em projeto, no trecho da Av. Corradi Segundo (Trecho N), deverão ser instaladas três caixas de passagem do padrão existente até a primeira luminária a ser instalada. 
 Além disso, para o devido aterramento de cada poste metálico a ser instalado, deverão ser instaladas caixas de passagem em cada um deles, ou seja, 95 unidades.
Total = 3 + 95 = 98 unidades.

2.8 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m
2.9 Conector olhal cabo/haste de 5/8´
e

2.11 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m 
O quantitativo de postes metálicos foi quantificado de acordo com projeto, conforme Anexo I
E, para cada poste a ser instalado, deverá ser instalado um conjunto de aterramento (1 haste + 1 conector).
2.10 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10mm²
Para complementação do conjunto de aterramento, foi previsto para cada poste a ser instalado/aterrado, um comprimento unitário de 1,4m para de cabo de cobre. 
Comprimento = Quantidade de postes * 1,4m

Comprimento = 95*1,4=133m
2.12 Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W ‐ potência 40 W/59 W
Conforme Tabela 1, o projeto especifica:
60 postes com luminárias simples = 60 luminárias

35 postes com luminárias duplas = 35*2= 70 luminárias

Total = 60+70 = 130 luminárias
Prefeitura do Município de Cerquilho , aos 11/06/2024.
_______________________________________

Fernanda Miguel Grando Bufo
CREA 5063870350 
ANEXO I 

Quantitativos conforme Projeto Básico

	
	Lum. Simples
	Lum. Dupla
	Poste metálico
	Eletroduto (m)
	Endereço

	Trecho B
	10
	0
	10
	186,2
	Rua Antônio Sílvio Cunha Bueno, 1 a 570 - centro e 572 a 1326 - pq das arvores

	Trecho C
	4
	9
	13
	262,5
	

	Trecho D
	0
	8
	8
	159,4
	

	Trecho E
	9
	6
	15
	241,7
	

	Trecho F
	11
	0
	11
	239,1
	

	Trecho G
	11
	2
	13
	245
	

	Trecho M
	13
	1
	14
	274,9
	Estrada Municipal Francisco Bellucci

	Trecho N
	2
	9
	11
	299,5
	Av Corradi II

	Totais
	60
	35
	95
	1908,3
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