ANEXO ÚNICO

	TERMO DE REFERÊNCIA 	


	OBRA: CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADIL

	
	
	
	

	MUNICÍPIO: REGENTE FEIJÓ/SP

	
	
	
	

	LOCAL: CENTRO DE EVENTOS E LAZER
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk166572851]ITEM
	PRODUTOS
	UNID.
	QUANT.
	R$ UNITÁRIO
	R$ TOTAL

	
	
	
	
	
	

	
	DESCRIÇÃO
	
	
	
	

	1
	Portão de correr medindo 3,00 m de largura x 2,15 m de altura, fabricado em ferro torcido de ½”, sendo o quadro em metalon 70x70 mm na chapa 16, batente em viga U na chapa 2,25 mm. No interior, serão adicionados quatro detalhes em ferro chato de ½ x 3/16 medindo 40x40 cm cada quadriculado de 10 cm. Sistema de correr com duas roldanas de nylon conforme projeto. Pintura com fundo anticorrosivo.
	Unid.
	6,69
	R$ 702,65
	R$ 4.700,73

	2
	Gradil medindo 1,15 m de altura, fabricado com ferro torcido de ½”, sendo o quadro em ferro chato de 1 ½” x 1/4, contendo 5 pilares de 80x80 mm na chapa 14. No interior serão adicionados 15 detalhes em ferro chato de ½” x 3,16, medindo 40x40 em cada quadriculado de 10cm conforme projeto. Pintura com fundo anticorrosivo.
	Unid.
	24,62
	R$ 702,65
	R$ 17.299,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	R$ 21.999,97
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