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ANEXO I – PREÇO DE REFERÊNCIA 

  DADOS DA ENTIDADE / DADOS DA PROPONENTE

	SAAE JACAREÍ 

	LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL LEITE DO AMPARO, Nº 121 - CENTRO, JACAREÍ, SP – CEP: 12.327-703



PREÇO DE REFERÊNCIA*

	Item
	Classificação
	Código
	Descrição
	Especificação
	UN
	Quantidade
	Valor unitário
	Valor total

	1
	1.024.133.012778
	012778
	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG
	MOLA AÉREA PARA PORTA
ESPECIFICAÇÕES:
• Sistema “Rack-and-Pinion” (pinhão e cremalheira)
• Reversível para portas direita ou esquerda sem necessidade de modificações do mecanismo
• Ângulo de abertura da porta de 180°
• Duas válvulas de regulagem de velocidade (primeira para fechamento de 180° a 20° e segunda para fechamento de 20° a 0°) 
• Para portas com larguras de 700 mm até 1.100 mm
• Para portas com peso de até 80 kg
• Possibilidade de instalação na porta ou batente
• Corpo em alumínio
• Braço hidráulico em aço
	PC
	5,0000
	190,0000
	950,00



*Valor unitário referenciado em menor preço de pesquisa de preços.  

1. NÃO SERÁ ADJUDICADO ITEM COM VALOR ACIMA DO ESTIMADO PELO SAAE-JACAREÍ. 

2. (DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS): A empresa vencedora da dispensa deverá prestar os serviços de acordo com a solicitação da Unidade requisitante, observado o prazo de [30] [DIAS] para execução. 


3. A Nota Fiscal deverá ser emitida para: 

[ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí
		CNPJ: 48.962.625/0012-13    	
		IE: 392.315.070.113
		Av. Vereador Egídio Antônio Coimbra, nº 1228 -  Residencial Parque dos Sinos - JACAREÍ-SP.  CEP: 12.328 – 513]





ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)



	Item
	Classificação
	Código
	Descrição
	Especificação
	UN
	Quantidade
	Valor unitário
	Valor total

	1
	1.024.133.012778
	012778
	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG
	MOLA AÉREA PARA PORTA
ESPECIFICAÇÕES:
• Sistema “Rack-and-Pinion” (pinhão e cremalheira)
• Reversível para portas direita ou esquerda sem necessidade de modificações do mecanismo
• Ângulo de abertura da porta de 180°
• Duas válvulas de regulagem de velocidade (primeira para fechamento de 180° a 20° e segunda para fechamento de 20° a 0°) 
• Para portas com larguras de 700 mm até 1.100 mm
• Para portas com peso de até 80 kg
• Possibilidade de instalação na porta ou batente
• Corpo em alumínio
• Braço hidráulico em aço
	PC
	5,0000
	190,0000
	




1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Não será adjudicado item com valor acima do estimado pelo Saae-Jacareí.

3. Declarações
 
3.1. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no aviso de contratação direta e seus anexos;

3.2. Declara que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

3.3. Declara que, caso seja adjudicado em seu favor o objeto da licitação, compromete-se a assinar o Contrato ou instrumento equivalente no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornece os seguintes dados:

3.4. [ATENÇÃO: APENAS ASSINALAR CAMPO “SIM” EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE] Declara, para os devidos fins, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento da condição de ME ou EPP e que não incorreu em nenhuma das situações previstas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar nº 123/2006 (artigo 3º, § 6º, Lei Complementar nº 123/06):

Assinalar a opção correspondente ao enquadramento da empresa: 
					
	DECLARA ENQUADRAMENTO ME/EPP:
	MARCAR COM “X”

	SIM 
	

	NÃO 
	



 
Jacareí,  ___________________

_____________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal) 

Nome da Proponente: _____________
CNPJ: _________________
Endereço: ______________
Telefone/Fax: ___________
E-mail: ________________


REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Dados do Responsável pela Informação
	
Nome: _______________

Função: ______________

RG: _________________

CPF: ________________
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3. DA DESCRICAO DA SOLUGAO

A aquisicdo do item conforme quantidades e especificagdes descritas no
presente termo ird proporcionar maior protecdo e durabilidade das
portas da Autarquia pela redugdo do impacto de fechamento através do

sistema de amortecimento do dispositivo.

. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Somente serdo aceitos materiais que atendam as especificagbes na
integra contidas no presente documento.

Nio serdo aceitos materiais recondicionados, retrabalhados,
recuperados. Somente serdo aceitos materiais novos, sem avarias na

embalagem.

. DO MODELO DE EXECUGAO

O pedido constitui de uma entrega Unica com a quantidade total
solicitada, sendo o prazo de entrega de 20 dias.

Em caso de necessidade de substitui¢do de produtos rejeitados por estar
em desacordo com as especificacoes ou em caso de avarias, 0 mesmo
devera ser reposto em até 10 dias, a contar da informacao da recusa.
Toda a execucdo do objeto deverd ser por conta da contratada, sendo

vedada a subcontratagdo total.

. DO LOCAL DA ENTREGA
Os itens adquiridos deverao ser entregues na Captagdo do SAAE— UMI -

Rua: Aparicio Lorena, 120 — Cidade Jardim — Jacarei. O recebimento

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 — Regido Central - Jacarei - 5P
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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provisorio serd por conferencia fisica do material em relagdo ao

especificado na nota fiscal e no pedido feito.

7. DO VALOR ESTIMADO

Item a cargo da Unidade de Licitagbes e Compras.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
Sera utilizada a dotagdo 39 | 030301 | 17.512.0011.2250 | 04 | 110.0000
| 3.3.90.30.24.

9. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento ser3 feito conforme as normas internas da Autarquia.

10. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
O prazo do recebimento provisério sera de até 10 (dez) dias corridos a
cargo do fiscal da contratacio e o prazo para recebimento definitivo ser

de até 10 (dez) dias corridos contados a partir do recebimento a cargo

do gestor da contratagdo.

11. DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia para a contratagao sera de 60 (sessenta) dias

corridos.

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 - Regido Central - Jacare - Sp
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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12. DO MODELO DE GESTAO

Fica denominado como fiscal da contratagdo, o engenheiro mecanico da
Unidade de Manutencdo de Instalagdes e como gestor da contratagdo, o

supervisor da Unidade de Manutengao de Instalagodes.

13. DA OBRIGAGAO DAS PARTES

13.1. PARTE CONTRATANTE
Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia e seus anexos;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do
Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdao e
recebimento definitivo;
Comunicar 3 Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substitufdo, reparado ou corrigido.
Acompanhar e fiscalizar o© cumprimento das obrigagoes da
Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;
Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo € forma estabelecidos no Edital e
seus anexos;
A Administragdo ndo responderd por quaisquer COMpPromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 — Regido Central - Jacarei - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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A execucdo do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada por 1
(um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art.
72 desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los com
informacdes pertinentes a essa atribuicdo.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracio ou de seus agentes e
prepostos.

O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, indicando
dia, més e ano, bem como 0 nome dos funciondrios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario 3 regularizacdo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos 3

autoridade competente para as providéncias cabiveijs.

13.2. PARTE CONTRATADA
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme
especificagGes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacbes referentes, no minimo, a: marca, fabricante, modelo e prazo

de garantia;

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 - Regido Central - Jacarei - Sp
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n 8.078, de 1990);
Substituir, reparar ou corrigir, 3s suas expensas, no prazo fixado neste

Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos.

14. DA GARANTIA

Do prazo de garantia fica vigente a garantia de acordo com o Art. 26 da
Lei n2 8.078 de 1990 do codigo de defesa do consumidor;
Art. 26. O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de fdcil
constatacdo caduca em:
Il - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servigo € de
produtos durdveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega
efetiva do produto ou do término da execugdo dos servigos.
§ 3° Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no

momento em que ficar evidenciado o defeito.

15. DA FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

A futura contratada devera atender, quanto aos itens a serem fornecidos,
as especificagdes técnicas deste termo de referéncia, além daqueles

requisitos quanto a habilitagao.

Jacarei, 04 de julho de 2024.

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 — Regi3o Central - lacarei - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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TERMO DE REFERENCIA

1. DA DEFINIGAO DO OBJETO
Aquisicao de molas hidraulicas aéreas para portas.
ITEM | QTD | UN DESCRICAO
MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTAS

ESPECIFICACOES:

® Sistema “Rack-and-Pinion” (pinhio e cremalheira)
® Reversivel para portas direita ou esquerda sem

necessidade de modificagdes do mecanismo

e Angulo de abertura da porta de 180°

® Duas valvulas de regulagem de velocidade
1 05 | Peca
(primeira para fechamento de 180° a 20° e

segunda para fechamento de 20° 3 0°)

® Para portas com larguras de 700 mm até 1.100 mm

® Para portas com peso de até 80 kg
* Possibilidade de instalacio na porta ou batente

e Corpo em aluminio

® Braco hidraulico em aco J

2. DA FUNDAMENTACAO
Justifica-se a aquisicdo do item deste Termo de Referéncia para aplicacdo
em portas da Autarquia que n3o POssuam o mecanismo ou que estejam

danificados.

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 — Regido Central - Jacarei - 5P
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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