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ANEXO I – PREÇO DE REFERÊNCIA 

  DADOS DA ENTIDADE / DADOS DA PROPONENTE

	SAAE JACAREÍ 

	LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL LEITE DO AMPARO, Nº 121 - CENTRO, JACAREÍ, SP – CEP: 12.327-703



PREÇO DE REFERÊNCIA*

	[bookmark: _Hlk530149161]Item
	Código SAAE
	Descrição
	Qtde
	Unid.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	00003130
	AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA DE LATÃO
	12,0
	PC
	126,35
	1.516,20



*Valor unitário referenciado em menor preço de pesquisa de preços.  

1. NÃO SERÁ ADJUDICADO ITEM COM VALOR ACIMA DO ESTIMADO PELO SAAE-JACAREÍ. 

2. (DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS): A empresa vencedora da dispensa deverá prestar os serviços de acordo com a solicitação da Unidade requisitante, observado o prazo de [30] [DIAS] para execução. 


3. A Nota Fiscal deverá ser emitida para: 

[ Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí
		CNPJ: 48.962.625/0012-13    	
		IE: 392.315.070.113
		Av. Vereador Egídio Antônio Coimbra, nº 1228 -  Residencial Parque dos Sinos - JACAREÍ-SP.  CEP: 12.328 – 513]











ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)



	Item
	Código SAAE
	Descrição
	Qtde
	Unid.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	00003130
	AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA DE LATÃO
	12,0
	PC
	
	




1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Não será adjudicado item com valor acima do estimado pelo Saae-Jacareí.

3. Declarações
 
3.1. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no aviso de contratação direta e seus anexos;

3.2. Declara que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

3.3. Declara que, caso seja adjudicado em seu favor o objeto da licitação, compromete-se a assinar o Contrato ou instrumento equivalente no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornece os seguintes dados:

3.4. [ATENÇÃO: APENAS ASSINALAR CAMPO “SIM” EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE] Declara, para os devidos fins, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento da condição de ME ou EPP e que não incorreu em nenhuma das situações previstas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar nº 123/2006 (artigo 3º, § 6º, Lei Complementar nº 123/06):

Assinalar a opção correspondente ao enquadramento da empresa: 
					
	DECLARA ENQUADRAMENTO ME/EPP:
	MARCAR COM “X”

	SIM 
	

	NÃO 
	



 
Jacareí,  ___________________

_____________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal) 

Nome da Proponente: _____________
CNPJ: _________________
Endereço: ______________
Telefone/Fax: ___________
E-mail: ________________


REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Dados do Responsável pela Informação
	
Nome: _______________

Função: ______________

RG: _________________

CPF: ________________














ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA








] 
Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
Página 4 de 4
Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
Página 3 de 4
image2.emf

Prefeitura de Jacarei Seae
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto Servee At A o S

LOCAL DE ENTREGA:

Logistica

Av. Vereador Egidio Anténio Coimbra,1228 —
Parque dos Sinos - Jacarei— SP -

CEP 12.328-513

4. DO PAGAMENTO

Os pagamentos seréo efetuados conforme as normas da Autarquia, contados da data da
entrega do material no almoxarifado do SAAE.

OBS: A Nota Fiscal devera ser emitida para:

SAAE - Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Jacarei

CNPJ: 48.962.625/0012-13

Av. Vereador Egidio Anténio Coimbra, 1228 - Parque dos Sinos -Jacarei - SP
CEP 12.328-513

A Nota Fiscal eletrénica devera ser enviada para o e-mail:

almoxarifado@saaejacarei.sp.gov.br

5. DO VALOR ESTIMADO

Os pregos deverdo ser obtidos pela Unidade de Compras e Licitagdes.
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Marcus Vinicius de Olivej Jumor Eric dos Santos Burgomeister
Supervisor da Unidade de Logistica Diretor de Depag/émenté Administrativo

Rua Antonio Afonso, 460 - Centro - Jacarel - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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Prefeitura de Jacarei sza
Servico Autdnomo de Agua e Esgoto S e A St

FICHA TECNICA N° 004

MATERIAL: | REGISTRO LATAO
Elaborado por: | Karen Bittencourt Data:

Revisado por: | Edmir Rezende Motta Data: | 23.09.2019
Revisado por | Henrique Micas Margal / Matheus Camara Toledo Data: | 01/01/2020
Revisado por | Carlos Roberto Andriolli Junior Data: | 26/01/2021

APLICAVEL AOS CODIGOS: 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3140.
DESCRICAO DO MATERIAL:

Registro de gaveta de liga de cobre (latdo) para saneamento, pressao nominal PN 16, com volante de
aluminio fundido, com roscas internas conforme NBR NM 1SO 7-1 e fabricado de acordo com NBR 14580,
para instalagdes em saneamento.

Obs.: Obrigatoriamente, o material devera vir acompanhado do Certificado de Garantia.

Imagem meramente ilustrativa

Rua Anténio Afonso, 460 - Centro - Jacarei - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.hr
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Prefeitura de Jacarei S aAe

=

Servigo Auténomo de Agua e Esgoto S s o

TABELA 01 - MATERIAIS

Componentes Material Referéncia Processo para produgao da peca
C 83600
C 84400
C 84300 NBR 6314 Fundigado em areia ou casca
C 85400
S I (D
Liga 1
Liga 2 NBR 6941 Fundigao em molde permanente
Liga 3
C 37700 NBR 6188 Forjamento/usinagem
C 92200 NBR 6314 Fundicao em areia ou casca
Haste C 36000 NBR 5023 Usinagem
C 37700 NBR 6188 Usinagem
Elementoggi :;dagéo ou Borrac?ETrfuzitErilica ou ASTM-D 2000 .
Volante Aluminio - Fundido
Placa de identificagao Aluminio - Laminado
s g e A[Ei?;rgﬁz;[z;ggo - Estampado e rolado
parafuso C 36000 NBR 5023 Usinagem
C 37700 NER 6188 Usinagem

TABELA 2 — DIMENSOES DO REGISTRO DE GAVETA

DNR| diminimo |c/2 minimo mm|c/3 minimo mm Lmm Liminimo mm |72 (NBR NM-ISO 7-1) N maximo
mm mm mm
15 13,0 45,0 7.0 48,01 6,5 1.4 85
20 18.0 45,0 7.5 51,01 7 5] 12.7 100
25 250 55,0 9.0 6101 8,0 14,5 105
32 31,0 60,0 10,0 650+1 8,0 16,8 125
40 38,0 65,0 105 700+ 2 8,5 16,8 140
50 50,0 70,0 12,0 850+2 9,0 211 170
65 63,0 80,0 13,0 90,0+2 13,0 23,2 195
80 75,0 95,0 14,5 10503 15,0 26,3 230
100 100,0 140,0 16,0 130,0 £3 18,0 323 300

Obs.: tabelas elaboradas de acordo com a ABNT NBR 14.580

Rua Anténio Afonso, 460 - Centro - Jacarei - SP

Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacac@saaejacarei.sp.gov.br
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APLICAVEL AO CODIGO: 3137.

DESCRIGAO DO MATERIAL:

Registro de pressdo de liga de cobre (latdo) para saneamento com asa de manobra, com roscas conforme
NBR NM ISO 7-1, fabricado de acordo com NBR 14119 e NBR 14120, para instalagbes em saneamento.

Obs.: Obrigatoriamente, o material devera vir acompanhado do Certificado de Garantia.

Imagem meramente ilustrativa

Rua Anténic Afonso, 460 - Centro - Jacarel - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarel.sp.gov.br
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Prefeitura de Jacarei S2ae
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APLICAVEL AO CODIGO: 3138.

DESCRICAO DO MATERIAL:

Registro de pressdo de liga de cobre (latdo) para saneamento com volante de manobra, com roscas
conforme NBR NM ISO 7-1, fabricado de acordo com NBR 14119 e NBR 14120, para instalagbes em
saneamento.

Obs.: Obrigatoriamente, o material devera vir acompanhado do Certificado de Garantia.

Imagem meramente ilustrativa

APLICAVEL AO CODIGO: 3142.
DESCRIGAO DO MATERIAL:

Registro de pressdo de 3/4" acionamento restrito machos / fémea para bitola de 3/4".

Obs.: Obrigatoriamente, o material devera vir acompanhado do Certificado de Garantia.

Imagem meramente ilustrativa

Rua Anténio Afonso, 460 - Centro - Jacarei - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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Prefeitura de Jacarei Saae
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APLICAVEL AO CODIGO: 3141, 3497.
DESCRIGAO DO MATERIAL:

Registro (Valvula) de esfera com fecho rapido de latdo cromado.
Obs.: Obrigatoriamente, o material devera vir acompanhado do Certificado de Garantia.

Imagem meramente ilustrativa

APLICAVEL AOS CODIGOS: 3814, 3815.

DESCRIGAO DO MATERIAL:

Registro de derivagdo TAP, fabricado em liga de bronze 85-5-5-5 SAE 40, com rosca superior paralela de 1
1" para acoplamento do tubo pilot ou galgador (calibrador), quadrina, pilot eletrénico, curva, luva, etc., &
rosca inferior BSPT cdnica de 1" para fixagdo na tubulagdo com passagem livre de 26,5 e comprimento total
de 100mm, sistema de vedacao interna metal/metal, presséo de trabalho até 250mca.

Obs.: Obrigatoriamente, o material devera vir acompanhado do Certificado de Garantia.

Imagem meramente ilustrativa

Rua Anténio Afonso, 460 - Centro - Jacarei - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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Prefeitura de Jacarei S2ae
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APLICAVEL AO CODIGO: 3852.

DESCRIGCAO DO MATERIAL:

Registro (Tipo Ferrule) de liga de cobre (lat@o), dotado de roscas de acordo com ABNT NBR I1SO NM 7-1,
fabricado de acordo com NBR 13466 e NBR 13467, para execugdo de ligagéo predial.

Obs.: Obrigatoriamente, o material devera vir acompanhado do Certificado de Garantia.

Imagem meramente ilustrativa
APLICAVEL AO CODIGO: 3854.
DESCRIGAO DO MATERIAL:
Registro (tipo ferrule) de liga de cobre (latdo) de corpo duplo, para ligagdo com a rede de abastecimento,
dotado de roscas de acordo com ABNT NBR ISO NM7-1, fabricado de acordo com os requisitos da NBR
13466 e NBR 13467, para execucéo de ligagao predial. O Registro devera ter conex3o tipo macho nas duas
extremidades com dispositivo no centro da peca. (TIPO CAMPINAS).
Obs.: Obrigatoriamente, o material devera vir acompanhado do Certificado de Garantia.

Imagem meramente ilustrativa

Rua Anténio Afonso, 460 - Centro - Jacarei - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br

Pagina 6 de 6






image1.emf

Prefeitura de Jacarei Sar: [
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TERMO DE REFERENCIA — SC 778/2024

Jacarei, 02 de abril de 2024.

DESCRIGAO: AQUISICAO DE REGISTRO DE GAVETA DE LATAO DNR 40 (1.1/2”)
PARA SANEAMENTO COM VOLANTE
1. OBJETO

A contratagdo em questdo tem o objetivo de fornecer registro de gaveta de latdo DNR 40
(1.1/2”) para suprir as necessidades das manutengoes e operagbes do departamento de
Operagdes do SAAE nas redes de agua, e também manter o estoque do Almoxarifado do
SAAE Jacarei para suprir as demandas que forem necessarias das operagdes, conforme
descricao constante da SC n°® 778/2024, e Ficha técnica n° 004.

2. JUSTIFICATIVA

A contratacao justifica-se pela necessidade de adquirir registro de gaveta de latdo DNR
40 (1.1/2") para atender as demandas do Departamento de Operagéo e Manutengéo do
SAAE nas redes de agua.

3. DO FORNECIMENTO

A obrigagdo da contratada somente se efetuard mediante a competente emissao da
respectiva Autorizagdo de Fornecimento (A.F.), devendo a mesma, por conseguinte, ser

cumprida nos precisos termos do presente

O prazo de entrega dos materiais constantes na Autorizagdo de Fornecimento (A.F.) sera

de 15 (quinze) dias da emiss&do da mesma.

A descarga do material sera por conta da contratada e a equipe devera usar
obrigatoriamente todos E.P.l.’s necessarios.

Rua Anténio Afonso, 460 - Centro - Jacarei - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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