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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

	PLANILHA COMPARATIVA

	

	Obra
	Construção de Quadra Coberta com Vestiário
ATA
05/10/2026
BDI
	

	
	
	23,00%

	Local
	Rua João Batista Ferraz Sampaio, 10, Aparecida
	REFER.
	SINAPI 07/2025 des. CDHU 198

	ITEM
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN 
	QUANTIDADE A LICITAR

	
	
	
	
	
	 QUANT. 
	 PREÇO UNITÁRIO 
	 PREÇO UNIT. COM BDI 
	 PREÇO TOTAL 

	1
	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	 R$ 7.097,83 

	1.1
	SINAPI
	98525
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
	m²
	1810,95
	 R$0,71 
	 R$0,87 
	 R$ 1.581,50 

	1.2
	SINAPI
	100982
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	m³
	353,14
	 R$9,48 
	 R$11,66 
	 R$ 4.117,70 

	1.3
	SINAPI
	93588
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	m³xkm
	353,14
	 R$3,22 
	 R$3,96 
	 R$ 1.398,63 

	2
	
	
	PAREDES E PAINÉIS
	
	
	
	
	 R$ 19.141,20 

	2.1
	SINAPI
	103316
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	154,10
	 R$80,72 
	 R$99,29 
	 R$ 15.299,91 

	2.2
	SINAPI
	103328
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	30,00
	 R$104,10 
	 R$128,04 
	 R$ 3.841,29 

	3
	
	
	COBERTURA
	
	
	
	
	 R$ 252,53 

	3.1
	SINAPI
	92885
	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	kG
	19,26
	 R$10,66 
	 R$13,11 
	 R$ 252,53 

	4
	
	
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	 R$ 13.729,20 

	4.1
	SINAPI
	90852
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UNID
	3,00
	1467,61
	 R$1.805,16 
	 R$5.415,48 

	4.2
	SINAPI
	91312
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UNID
	4,00
	1028,75
	 R$1.265,36 
	 R$5.061,45 

	4.3
	SINAPI
	91314
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UNID
	2,00
	1069,04
	 R$1.314,92 
	 R$2.629,84 

	4.4
	SINAPI
	100705
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
	UNID
	6,00
	84,34
	 R$103,74 
	 R$622,43 

	5
	
	
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	 R$ 51.187,68 

	5.1
	SINAPI
	87879
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	480,00
	 R$4,74 
	 R$5,83 
	 R$2.798,50 

	5.2
	SINAPI
	87531
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	M2
	480,00
	 R$36,74 
	 R$45,19 
	 R$21.691,30 

	5.3
	SINAPI
	87265
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
	M2
	380,00
	 R$57,12 
	 R$70,26 
	 R$26.697,89 

	6
	
	
	PISOS
	
	
	
	
	 R$ 21.537,01 

	6.1
	SINAPI
	96624
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3
	37,99
	 R$163,11 
	 R$200,63 
	 R$7.621,76 

	6.2
	SINAPI
	94990
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	M3
	9,77
	 R$743,42 
	 R$914,41 
	 R$8.933,75 

	6.3
	SINAPI
	87246
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	M2
	62,50
	 R$64,80 
	 R$79,70 
	 R$4.981,50 

	7
	
	
	PINTURA
	
	
	
	
	 R$ 87.673,13 

	7.1
	SINAPI
	88415
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2
	847,20
	 R$5,59 
	 R$6,88 
	 R$5.825,09 

	7.2
	SINAPI
	102504
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M
	360,00
	 R$12,08 
	 R$14,86 
	 R$5.349,02 

	7.3
	SINAPI
	88497
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	88,60
	 R$21,23 
	 R$26,11 
	 R$2.313,60 

	7.4
	SINAPI
	100741
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	1114,00
	 R$29,39 
	 R$36,15 
	 R$40.270,77 

	7.5
	SINAPI
	104642
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1323,20
	 R$12,15 
	 R$14,94 
	 R$19.774,56 

	7.6
	SINAPI
	102491
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	M2
	480,00
	 R$23,95 
	 R$29,46 
	 R$14.140,08 

	8
	
	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	 R$ 16.504,02 

	8.1
	SINAPI
	86939
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	6,00
	429,07
	 R$527,76 
	 R$3.166,54 

	8.2
	SINAPI
	86943
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	2,00
	256,86
	 R$315,94 
	 R$631,88 

	8.3
	SINAPI
	95470
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	4,00
	306,18
	 R$376,60 
	 R$1.506,41 

	8.4
	SINAPI
	95471
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	2,00
	753,54
	 R$926,85 
	 R$1.853,71 

	8.5
	SINAPI
	100849
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UNID
	6,00
	48,87
	 R$60,11 
	 R$360,66 

	8.6
	SINAPI
	102610
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	UNID
	 1,00 
	 R$2.028,53 
	 R$2.495,09 
	 R$2.495,09 

	8.7
	SINAPI
	94796
	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 1,00 
	 R$62,21 
	 R$76,52 
	 R$76,52 

	8.8
	SINAPI
	89984
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 2,00 
	 R$70,54 
	 R$86,76 
	 R$173,53 

	8.9
	SINAPI
	89987
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 2,00 
	 R$78,71 
	 R$96,81 
	 R$193,63 

	8.10
	SINAPI
	94793
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 2,00 
	 R$129,72 
	 R$159,56 
	 R$319,11 

	8.11
	SINAPI
	94794
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 2,00 
	 R$138,81 
	 R$170,74 
	 R$341,47 

	8.12
	SINAPI
	89985
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 8,00 
	 R$75,08 
	 R$92,35 
	 R$738,79 

	8.13
	SINAPI
	105025
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	M
	 65,00 
	 R$58,12 
	 R$71,49 
	 R$4.646,69 

	9
	
	
	DRENAGEM PLUVIAL
	
	
	
	
	 R$ 13.969,06 

	9.1
	SINAPI
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	72,00
	88,66
	109,0518
	7851,7296

	9.2
	SINAPI
	90694
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
	M
	20,00
	48,98
	60,2454
	1204,908

	9.3
	SINAPI
	102990
	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	M
	72,00
	55,47
	68,2281
	4912,4232

	10
	
	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V
	
	
	
	
	 R$ 45.241,75 

	10.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UNID
	 16,00 
	 R$23,29 
	 R$28,65 
	 R$458,35 

	10.2
	SINAPI
	91943
	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UNID
	 7,00 
	 R$26,05 
	 R$32,04 
	 R$224,29 

	10.3
	SINAPI
	91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 190,00 
	 R$5,63 
	 R$6,92 
	 R$1.315,73 

	10.4
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 820,00 
	 R$8,21 
	 R$10,10 
	 R$8.280,61 

	10.5
	SINAPI
	91935
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 14,00 
	 R$28,55 
	 R$35,12 
	 R$491,63 

	10.6
	SINAPI
	92986
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	 41,00 
	 R$41,41 
	 R$50,93 
	 R$2.088,31 

	10.7
	SINAPI
	91994
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UNID
	 3,00 
	 R$30,70 
	 R$37,76 
	 R$113,28 

	10.8
	SINAPI
	91952
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UNID
	 7,00 
	 R$23,63 
	 R$29,06 
	 R$203,45 

	10.9
	SINAPI
	91946
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	
	 10,00 
	 R$13,67 
	 R$16,81 
	 R$168,14 

	10.10
	SINAPI
	101879
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 2,00 
	 R$568,06 
	 R$698,71 
	 R$1.397,43 

	10.11
	SINAPI
	101890
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 5,00 
	 R$15,23 
	 R$18,73 
	 R$93,66 

	10.12
	SINAPI
	101892
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 13,00 
	 R$68,54 
	 R$84,30 
	 R$1.095,95 

	10.13
	SINAPI
	101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 2,00 
	 R$160,32 
	 R$197,19 
	 R$394,39 

	10.14
	SINAPI
	101896
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 1,00 
	 R$609,36 
	 R$749,51 
	 R$749,51 

	10.15
	CDHU
	37.17.114
	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA ‐ 4 polos
	UNID
	 1,00 
	 R$1.962,07 
	 R$2.413,35 
	 R$2.413,35 

	10.16
	SINAPI
	91893
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 32,00 
	 R$20,48 
	 R$25,19 
	 R$806,09 

	10.17
	SINAPI
	91864
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 22,00 
	 R$16,73 
	 R$20,58 
	 R$452,71 

	10.18
	SINAPI
	93008
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
	M
	 22,00 
	 R$18,76 
	 R$23,07 
	 R$507,65 

	10.19
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios
	M
	 86,00 
	 R$44,91 
	 R$55,24 
	 R$4.750,58 

	10.20
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1´ com acessórios
	M
	 17,00 
	 R$53,66 
	 R$66,00 
	 R$1.122,03 

	10.21
	CDHU
	38.04.100
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1 1/2´ com acessórios
	M
	 34,00 
	 R$80,71 
	 R$99,27 
	 R$3.375,29 

	10.22
	SINAPI
	100903
	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
	UNID
	 14,00 
	 R$33,77 
	 R$41,54 
	 R$581,52 

	10.23
	SINAPI
	101660
	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
	UNID
	 15,00 
	 R$767,36 
	 R$943,85 
	 R$14.157,79 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	
	
	
	
	 R$ 4.172,18 

	11.1
	SINAPI
	98111
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UNID
	 5,00 
	 R$ 52,87 
	 R$ 65,03 
	R$ 325,15

	11.2
	SINAPI
	104750
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UNID
	 12,00 
	 R$ 20,02 
	 R$ 24,62 
	R$ 295,50

	11.3
	SINAPI
	96973
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	 24,00 
	 R$ 80,39 
	 R$ 98,88 
	R$ 2.373,11

	11.4
	SINAPI
	96985
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UNID
	 5,00 
	 R$ 88,23 
	 R$ 108,52 
	R$ 542,61

	11.5
	SINAPI
	96984
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UNID
	 6,00 
	 R$ 69,47 
	 R$ 85,45 
	R$ 512,69

	11.6
	SINAPI
	104750
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	un
	 5,00 
	 R$ 20,02 
	 R$ 24,62 
	R$ 123,12

	12
	
	
	SERVIÇOS DIVERSOS
	
	
	
	
	 R$ 78.054,10 

	12.1
	SINAPI
	102362
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
	M2
	147,00
	 R$ 174,29 
	 R$ 214,38 
	 R$ 31.513,37 

	12.2
	CDHU
	24.02.100
	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo
	M2
	7,56
	 R$ 1.036,27 
	 R$ 1.274,61 
	 R$ 9.636,07 

	12.3
	SINAPI
	100872
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	12,00
	 R$ 368,94 
	 R$ 453,80 
	 R$ 5.445,55 

	12.4
	CDHU
	26.04.010
	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm
	M2
	4,50
	 R$ 602,78 
	 R$ 741,42 
	 R$ 3.336,39 

	12.5
	CDHU
	35.01.150
	Trave oficial completa com rede para futebol de salão
	CJ
	1,00
	 R$ 2.309,45 
	 R$ 2.840,62 
	 R$ 2.840,62 

	12.6
	SINAPI
	103769
	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
	UNID
	2,00
	 R$ 2.903,89 
	 R$ 3.571,78 
	 R$ 7.143,57 

	12.7
	CDHU
	35.01.170
	Poste oficial completo com rede para voleibol
	CJ
	1,00
	 R$ 1.914,23 
	 R$ 2.354,50 
	 R$ 2.354,50 

	12.8
	SINAPI
	101965
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	M
	2,90
	 R$ 173,66 
	 R$ 213,60 
	 R$ 619,45 

	12.9
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	861,56
	14,31
	17,6013
	R$ 15.164,58

	
	
	
	TOTAL GERAL (R$)
	
	
	
	 R$ 358.559,69 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	Construção de Quadra Coberta com Vestiário
	Data
	20/08,94

	Local
	Rua João Batista Ferraz Sampaio, 10, Aparecida
	BDI
	23,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	 VALOR  R$  
	%
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3

	
	
	
	
	R$
	 %
	ACUM.
	R$
	 %
	ACUM.
	R$
	 %
	ACUM.

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 R$7.097,83 
	1,98%
	 R$7.097,83 
	100%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	2
	MOVIMENTO DE TERRA
	 R$-   
	0,00%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%

	3
	INFRA ESTRUTURA
	 R$-   
	0,00%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%

	4
	SUPER ESTUTURA
	 R$-   
	0,00%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%

	5
	PAREDES E PAINÉIS
	 R$19.141,20 
	5,34%
	 R$19.141,20 
	100%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	6
	COBERTURA
	 R$252,53 
	0,07%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$252,53 
	100%
	100%

	7
	ESQUADRIAS
	 R$13.729,20 
	3,83%
	 R$6.864,60 
	50%
	50%
	 R$6.864,60 
	50%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	8
	REVESTIMENTOS
	 R$51.187,68 
	14,28%
	 R$51.187,68 
	100%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	9
	PISOS
	 R$21.537,01 
	6,01%
	 R$10.768,50 
	50%
	50%
	 R$10.768,50 
	50%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	10
	PINTURA
	 R$87.673,13 
	24,45%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$87.673,13 
	100%
	100%

	11
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	 R$16.504,02 
	4,60%
	 R$8.252,01 
	50%
	50%
	 R$8.252,01 
	50%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	12
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	 R$-   
	0,00%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$-   
	0%
	0%

	13
	DRENAGEM PLUVIAL
	 R$13.969,06 
	3,90%
	 R$13.969,06 
	100%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	14
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V
	 R$45.241,75 
	12,62%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$45.241,75 
	100%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	15
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	 R$4.172,18 
	1,16%
	 R$4.172,18 
	100%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%
	 R$-   
	0%
	100%

	16
	SERVIÇOS DIVERSOS
	 R$78.054,10 
	21,77%
	 R$-   
	0%
	0%
	 R$46.832,46 
	60%
	60%
	 R$31.221,64 
	40%
	100%

	
	
	 R$358.559,69 
	100,00%
	 R$121.453,07 
	33,87%
	33,87%
	 R$117.959,32 
	32,90%
	66,77%
	 R$119.147,30 
	33,23%
	100,00%
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MODELO DE PROPOSTA
(ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE VENCEDOR)

	Razão Social:
	

	CNPJ:
	
	Inscrição Estadual:
	

	Endereço:
	
	Nº:
	
	Bairro:
	

	CEP:
	
	Cidade/UF:
	

	Fone:
	
	E-mail:
	








	PROPOSTA FINANCEIRA
	BDI

	
	_______%

	ITEM
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN 
	 QUANT. 
	 PREÇO UNITÁRIO 
	 PREÇO UNIT. COM BDI 
	 PREÇO TOTAL 

	1
	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	98525
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
	m²
	1810,95
	
	
	

	1.2
	SINAPI
	100982
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	m³
	353,14
	
	
	

	1.3
	SINAPI
	93588
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	m³xkm
	353,14
	
	
	

	2
	
	
	PAREDES E PAINÉIS
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	103316
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	154,10
	
	
	

	2.2
	SINAPI
	103328
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	30,00
	
	
	

	3
	
	
	COBERTURA
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	92885
	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	kG
	19,26
	
	
	

	4
	
	
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	

	4.1
	SINAPI
	90852
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UNID
	3,00
	
	
	

	4.2
	SINAPI
	91312
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UNID
	4,00
	
	
	

	4.3
	SINAPI
	91314
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UNID
	2,00
	
	
	

	4.4
	SINAPI
	100705
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
	UNID
	6,00
	
	
	

	5
	
	
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	

	5.1
	SINAPI
	87879
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	480,00
	
	
	

	5.2
	SINAPI
	87531
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	M2
	480,00
	
	
	

	5.3
	SINAPI
	87265
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
	M2
	380,00
	
	
	

	6
	
	
	PISOS
	
	
	
	
	

	6.1
	SINAPI
	96624
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3
	37,99
	
	
	

	6.2
	SINAPI
	94990
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	M3
	9,77
	
	
	

	6.3
	SINAPI
	87246
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	M2
	62,50
	
	
	

	7
	
	
	PINTURA
	
	
	
	
	

	7.1
	SINAPI
	88415
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2
	847,20
	
	
	

	7.2
	SINAPI
	102504
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M
	360,00
	
	
	

	7.3
	SINAPI
	88497
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	88,60
	
	
	

	7.4
	SINAPI
	100741
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
	M2
	1114,00
	
	
	

	7.5
	SINAPI
	104642
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1323,20
	
	
	

	7.6
	SINAPI
	102491
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	M2
	480,00
	
	
	

	8
	
	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	

	8.1
	SINAPI
	86939
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	6,00
	
	
	

	8.2
	SINAPI
	86943
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	2,00
	
	
	

	8.3
	SINAPI
	95470
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	4,00
	
	
	

	8.4
	SINAPI
	95471
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	2,00
	
	
	

	8.5
	SINAPI
	100849
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
	UNID
	6,00
	
	
	

	8.6
	SINAPI
	102610
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	UNID
	 1,00 
	
	
	

	8.7
	SINAPI
	94796
	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 1,00 
	
	
	

	8.8
	SINAPI
	89984
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 2,00 
	
	
	

	8.9
	SINAPI
	89987
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 2,00 
	
	
	

	8.10
	SINAPI
	94793
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 2,00 
	
	
	

	8.11
	SINAPI
	94794
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 2,00 
	
	
	

	8.12
	SINAPI
	89985
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UNID
	 8,00 
	
	
	

	8.13
	SINAPI
	105025
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	M
	 65,00 
	
	
	

	9
	
	
	DRENAGEM PLUVIAL
	
	
	
	
	

	9.1
	SINAPI
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	72,00
	
	
	

	9.2
	SINAPI
	90694
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
	M
	20,00
	
	
	

	9.3
	SINAPI
	102990
	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	M
	72,00
	
	
	

	10
	
	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V
	
	
	
	
	

	10.1
	SINAPI
	91940
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UNID
	 16,00 
	
	
	

	10.2
	SINAPI
	91943
	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UNID
	 7,00 
	
	
	

	10.3
	SINAPI
	91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 190,00 
	
	
	

	10.4
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 820,00 
	
	
	

	10.5
	SINAPI
	91935
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 14,00 
	
	
	

	10.6
	SINAPI
	92986
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	 41,00 
	
	
	

	10.7
	SINAPI
	91994
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UNID
	 3,00 
	
	
	

	10.8
	SINAPI
	91952
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UNID
	 7,00 
	
	
	

	10.9
	SINAPI
	91946
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	
	 10,00 
	
	
	

	10.10
	SINAPI
	101879
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 2,00 
	
	
	

	10.11
	SINAPI
	101890
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 5,00 
	
	
	

	10.12
	SINAPI
	101892
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 13,00 
	
	
	

	10.13
	SINAPI
	101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 2,00 
	
	
	

	10.14
	SINAPI
	101896
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UNID
	 1,00 
	
	
	

	10.15
	CDHU
	37.17.114
	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA ‐ 4 polos
	UNID
	 1,00 
	
	
	

	10.16
	SINAPI
	91893
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 32,00 
	
	
	

	10.17
	SINAPI
	91864
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	 22,00 
	
	
	

	10.18
	SINAPI
	93008
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
	M
	 22,00 
	
	
	

	10.19
	CDHU
	38.04.040
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios
	M
	 86,00 
	
	
	

	10.20
	CDHU
	38.04.060
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1´ com acessórios
	M
	 17,00 
	
	
	

	10.21
	CDHU
	38.04.100
	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1 1/2´ com acessórios
	M
	 34,00 
	
	
	

	10.22
	SINAPI
	100903
	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
	UNID
	 14,00 
	
	
	

	10.23
	SINAPI
	101660
	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
	UNID
	 15,00 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	
	
	
	
	

	11.1
	SINAPI
	98111
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
	UNID
	 5,00 
	
	
	

	11.2
	SINAPI
	104750
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UNID
	 12,00 
	
	
	

	11.3
	SINAPI
	96973
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	M
	 24,00 
	
	
	

	11.4
	SINAPI
	96985
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UNID
	 5,00 
	
	
	

	11.5
	SINAPI
	96984
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UNID
	 6,00 
	
	
	

	11.6
	SINAPI
	104750
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	un
	 5,00 
	
	
	

	12
	
	
	SERVIÇOS DIVERSOS
	
	
	
	
	

	12.1
	SINAPI
	102362
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
	M2
	147,00
	
	
	

	12.2
	CDHU
	24.02.100
	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo
	M2
	7,56
	
	
	

	12.3
	SINAPI
	100872
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UNID
	12,00
	
	
	

	12.4
	CDHU
	26.04.010
	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm
	M2
	4,50
	
	
	

	12.5
	CDHU
	35.01.150
	Trave oficial completa com rede para futebol de salão
	CJ
	1,00
	
	
	

	12.6
	SINAPI
	103769
	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
	UNID
	2,00
	
	
	

	12.7
	CDHU
	35.01.170
	Poste oficial completo com rede para voleibol
	CJ
	1,00
	 R$ 1.914,23 
	
	

	12.8
	SINAPI
	101965
	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
	M
	2,90
	 R$ 173,66 
	
	

	12.9
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	861,56
	14,31
	
	

	VALOR TOTAL (R$) 
	






DECLARO que os serviços propostos atendem plenamente as exigências contidas no Termo de Referência - Erro: Origem da referência não encontrada do edital.

DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a entrega do objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias.
Prazo de execução: Em conformidade com o cronograma físico-financeiro.
Condição de pagamento: os pagamentos ficarão condicionados às medições mensais realizadas pelos responsáveis pela fiscalização da obra, conforme apresentação de documento fiscal hábil, respeitado o prazo de até 30 (trinta) dias para seu processamento contábil, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

_________________________________________
(Assinatura, RG e CPF do declarante)
Representante Legal
	
	[image: ]
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA


		Através de representante legal/procurador, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, prestar as seguintes informações para preenchimento de Notificações, Contratos Administrativos e Atos Jurídicos Análogos:

	 DADOS DA EMPRESA 

	Razão Social: 
	

	Endereço:
	
	CEP:

	C.N.P.J.: 
	
	I.E. 
	Telefone:

	E-mail institucional - para o envio de documentos (Atas/contratos) para assinatura digital: 
	



	 DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

	Nome Completo:
	

	Cargo na Empresa:
	

	C.P.F.:
	
	R.G.:
	

	Data Nascimento:
	                /               /
	Telefone/Celular:
	(      )

	Endereço residencial:
	

	E-mail pessoal:
	



DECLARA ainda sob as penas da Lei:

1. Concordar, na íntegra com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
a) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021;
c) Que para fins do disposto no inciso §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo;
d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 e artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
f) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
g) Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas na plataforma eletrônica, assumindo como firmes e verdadeiras.
h) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
i) Que os documentos apresentados por meio da plataforma eletrônica são autênticos aos originais;
j) Que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.
k) Que está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico, realizado pela Prefeitura de Jaboticabal/SP, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei.
l) Que conhece e aceita todas as condições do edital e as normas fixadas na Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações. 
m) Que procedeu à análise do Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, e anexos ao presente edital.
n) Que está apta a cumprir o objeto licitado.

ENQUADRAMENTO ME/EPP

[   ] Que está enquadrada como ME/EPP e excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta a usufruir dos benefícios concedidos pela referida Lei Complementar, com relação à participação em licitações públicas.

[   ] Que NÃO ESTÁ APTA a usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, com relação à participação em licitações públicas, por não estar enquadrada como ME/EPP no ano corrente.


		Por ser verdade assina a presente.


Local e data.



________________________________
(Assinatura, RG e CPF do declarante)
Representante Legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026


DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA
(elaborado pelo licitante)


		A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), interessada em participar do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026, DECLARA que não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, ficando ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese, modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.




_____________________________________
Data, nome completo, assinatura e qualificação
do responsável legal da licitante)


[bookmark: __RefHeading___Toc30089_3585316353_Copi1]ANEXO – IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026
                                        

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

		
		A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que, caso vencedora, prestará garantia de execução contratual fixada em 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser recolhida antes da assinatura do instrumento de contrato, nas modalidades previstas no Art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.
Local e data




_____________________________________
Data, nome completo, assinatura e qualificação
do responsável legal da licitante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026


CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(emitido pela Prefeitura de Jaboticabal)


		A Prefeitura de Jaboticabal CERTIFICA, para os devidos fins, que a empresa _______________, interessada em participar do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026, realizou nesta data, através de seu representante outorgado, visita técnica ao local onde serão realizadas as obras, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta, ficando ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese, modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o local em que serão executados os serviços.

Jaboticabal, ................... de ................................... de 2026





_______________________________________
(nome completo, assinatura e qualificação
do preposto da licitante)





______________________________________
(nome completo, assinatura e cargo do servidor
responsável por acompanhar a vistoria)
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