[image: ]
FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo nº: 020/2024

Objeto: Aquisição de Ar Condicionado para novas salas

Local de Entrega: DIR. ADMINISTRATIVA/SERVIÇO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PRAÇA D. PEDRO II, 1-50, Centro

Interessados favor encaminhar PROPOSTAS até o dia 21/02/2024 às 18:00h através dos e-mails: comprascamarabauru@gmail.com e renato.prado@bauru.sp.leg.br qualquer dúvida estamos à disposição através do telefone (14) 3235-0661.
Responsável pelo formulário de cotação (Câmara): Renato
Local de Entrega/Execução dos Serviços: DIR. ADMINISTRATIVA/SERVIÇO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PRAÇA D. PEDRO II, 1-50, Centro


	Dados do Fornecedor

	Nome Fantasia:

	Razão Social: 

	CNPJ: 

	Inscr. Munic.: 
	Inscr. Est.: 

	Endereço: 

	 Bairro:

	CEP: 
	Município/UF: 

	Telefone: 
	e-mail: 

	Contato:
	Responsável pela cotação:




	Composição da Proposta

	Item
	Descrição
	Quant.
	Unid.
	Valor Unit.
	Valor Total

	
1
	
Desinstalação e Reinstalação de equipamentos já existentes:
Piso Inferior:
· Sala de RH – manter o mesmo equipamento, alterando somente local em razão de reforma.
· Sala da Diretoria Administrativa – manter o mesmo equipamento, alterando somente local em razão de reforma. [Atual sala da diretora]
· Sala 07 – Controle Interno - manter o mesmo equipamento, alterando somente local em razão de reforma. [Aparelho do cômodo de entrada da sala 7 para o cômodo de arquivo da sala 7]
· Sala 19 – manter o mesmo equipamento, alterando somente local em razão de reforma.
Piso Superior:
· Sala 11 – Consultoria Jurídica – Retirada do equipamento existente, reinstalando-o na sala 7 – PABX (futura sala do Arquivo). 
· Sala 7 – PABX (futura sala do Arquivo) – retirada do equipamento existente, reinstalando na sala ao lado. [Nova sala do PABX]

Instalação de equipamentos novos:
Piso Inferior:
· Sala 04 – Arquivo - deverá ser instalado 1 equipamento novo de 22.000 BTU. [Adequar ligação elétrica até o quadro elétrico, se necessário]
· Sala 14 – Almoxarifado - deverá ser instalado 1 equipamento novo de 18.000 BTU. [Necessidade de embutir os drenos aparentes; Necessidade de adequação do gesso para instalação da evaporadora (aumentar gesso existente em 20 cm x 200 cm – por cima da porta do cômodo debaixo da escada)]
· Sala da Diretoria Administrativa – deverá ser instalado 1 equipamento novo de 9000 BTU. [Sala nova]

Piso Superior:
· Sala 11 – Consultoria Jurídica - deverá ser instalado 1 equipamento novo de 9000 BTU. 
· Sala 11 B (nova) – Economista - deverá ser instalado 1 equipamento novo de 9000 BTU.
· Sala Controle Interno (nova) - deverá ser instalado 1 equipamento novo de 9000 BTU.
· Sala 10 - Redação - deverá ser instalado 1 equipamento novo de 18.000 BTU.


Troca e adequações de tubulação:
· Sala 06 – Estúdio -Troca de tubulação antiga por uma nova (evaporadora até condensadora) [Testar se vazamento é na tubulação ou interno das máquinas – Realizar carga de gás]
· Sala 22 – Vereadora Chiara – adequar tubulação [Alinhar tubulação que sobe por meio da atual sala da zeladoria até o teto, de modo a ficar organizada]
· Sala 14 – Licitações – adequar tubulação [Dreno e tubulação de gás]
· Sala 7 – PABX (futura sala do Arquivo) – mudança de local e adequação 
· Sala 14 – Diretoria Administrativa – mudança de local e adequação

	
1
	Serv.

	
	



	Valor Total da Proposta: 

	Prazo de Entrega: A COMBINAR

	Condições de Pagamento:  Pagamento realizado por meio de depósito bancário (conta vinculada ao CNPJ emissor da NF), subsequente à entrega da compra e atesto de conformidade do solicitado na nota fiscal eletrônica em até 30 dias. 
A compra só poderá ser efetivada se o fornecedor dispuser de Nota Fiscal Eletrônica.

	Validade da Proposta: 60 dias	



Declaro para todos os fins de Direito, que recebi e li integralmente o conteúdo do Formulário de Pesquisa de Preços, relativo ao objeto descrito no cabeçalho deste formulário. Portanto, estou ciente de que o (s) orçamento (s) enviado (s) por esta empresa está estritamente adequado a todas as exigências e condições de contratação de prestação de serviço e/ou fornecimento ali clausuladas, especialmente no que diz respeito a quantidades, unidades, especificações técnicas, forma de apresentação, metodologias e regras de execução, documentações e demais obrigações exigidas. Além disso, estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas e seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos fornecimentos discriminados e especificações técnicas. 
Declaro, ainda, que se houver alguma incorreção no referido documento (Termo de Referência), seja de ordem técnica ou de restrição no mercado específico de comercialização dos materiais e/ou serviços a serem contratados, que inviabilize ou prejudique o correto fornecimento ou a prestação dos serviços, comunicarei imediatamente através de e-mail de contato, para que a Administração possa tomar as devidas providências de saneamento ou justificar a adoção da questionada medida.
 Declaro, por fim, que não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de dezesseis anos, em conformidade com o disposto no VI do artigo 68 da Lei nº 14.133/2021.


Observações:
- É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica para qualquer operação destinada a Órgãos Públicos, independentemente do ramo de atividade exercida. (Art. 7º, III da Decisão Normativa CAT-17, de 24-11-2009).

	Responsável pelo envio da Proposta:

	Nome:

	Cargo / Função: 

	e-mail: 

	Telefone: 

	Local / Data:

	_______________________________________
Assinatura


 

ANEXO I

ORIENTAÇÕES SOBRE INSTALAÇÕES DOS APARELHOS

A unidade evaporadora será instalada seguindo os procedimentos recomendados pelo fabricante do aparelho. A unidade condensadora será instalada no lado externo do prédio, próximo da unidade evaporadora, no passeio existente. A distância entre as unidades evaporadora e condensadora é de aproximadamente 15 metros. Salvo algumas exceções. A unidade condensadora deverá ser adequadamente suportada e nivelada, incluindo calços de borracha para amortização de vibrações. A interligação entre as unidades evaporadora e condensadora deverá ser feita por meio de tubos de cobre isolados termicamente. A interligação elétrica deverá ser protegida por eletroduto. A tubulação de condensado deverá ser conduzida ao jardim próximo às unidades, em PVC pintado na cor a ser definida pelo contratante, fixada à parede através de suportes, podendo ser reaproveitado o existente desde que em condição normal de utilização. As interligações entre as unidades deverão ser feitas através de recorte nas paredes, incluindo vedação contra intempéries e deverão possuir suportes para fixação à parede, de modo a ser o menos visível possível. 
A alimentação elétrica será através de ponto de energia existente no local. A tomada existente deverá ser trocada, para compatibilizar com o plugue do aparelho. A contratada deverá assegurar que a unidade evaporadora possuirá rabicho com extensão suficiente. A fiação elétrica que alimenta o aparelho poderá ser reaproveitada, devendo ser informado qualquer orientação para a substituição, se julgar necessário. A instalação completa deverá ser colocada em funcionamento para os devidos testes. 


Posicionamento unidade evaporador

· No interior das respectivas salas.

Posicionamento unidade condensadora

· Telhado da Camara Municipal



Considerações gerais sobre a instalação dos aparelhos 

A Contratada deverá observar as seguintes exigências: 
· Este serviço inclui o fornecimento de todo material, ferramental, equipamentos e mão de obra de instalação, de forma que o empreendimento seja entregue totalmente concluído, adequando-se a boa técnica recomendada, com os melhores padrões de funcionamento e rendimento, inclusive no que tange ao acabamento em geral, dando-se garantia mínima de 12 meses; 
· Utilizar profissionais habilitados e qualificados para cada tipo de tarefa; 
· Providenciar a proteção do mobiliário, equipamentos e carpete através de cobertura com plástico apropriado, bem como a movimentação dos mobiliários, quando necessário; 
· No caso de danos ao forro e acessórios, estes deverão ser reconstituídos de acordo com o padrão existente; 
· Comunicar, por escrito, ao Serviço de Administração do prédio para prévia autorização e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando houver a necessidade de trabalhos extraordinários após o horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CMB; 
· Refazer de imediato, às suas exclusivas expensas, sem qualquer custo adicional para a CMB, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pelo Contratante; 
· Comunicar, por escrito, ao Serviço de Administração do prédio, a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade no processo; 
· Comunicar e justificar ao Serviço de Administração do prédio, eventuais motivos de força maior que impeçam a realização dos trabalhos especificados; 
· Utilizar material de qualidade e de fácil disponibilidade no mercado; 
· Manter limpo diariamente o local de trabalho, removendo todo o lixo resultante da execução dos serviços; 
· Desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados obstáculos às atividades das demais prestadores de serviço que estejam eventualmente trabalhando no prédio; 
· Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos serviços executados pela Contratada deverão ser removidos, às suas expensas, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas úteis, após prévia anuência da Comissão de Fiscalização. A remoção ocorrerá somente após prévio conhecimento e autorização do Serviço de Administração do Prédio. A remoção de entulho deverá atender às normas e posturas adotadas pela municipalidade; 
· Todo o material empregado na execução dos serviços deverá atender às Normas Técnicas da ABNT, aos dispositivos legais sobre a matéria de âmbito Federal, Estadual e Municipal, às especificações técnicas e instruções dos fabricantes dos materiais e dos equipamentos, e, na falta de normas específicas da ABNT, às normas Internacionais; 
· A contratada deverá cumprir durante a execução dos serviços, todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais vigentes, sendo responsável pelas infrações que cometer. Deverá também, responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos causados a CMB ou a terceiros, quando decorrentes da execução dos serviços; 
· A contratada deverá seguir todas as normas de segurança do trabalho aplicáveis à execução dos serviços, em especial quanto à utilização de equipamentos de proteção e andaimes, quando necessário; 
· Ao término dos serviços, a empresa deverá efetuar a limpeza final e geral de todas as dependências. 
· VISITA TÉCNICA - Independentemente das informações contidas neste documento, é importante que os interessados realizem vistoria prévia para inspeção dos locais onde serão executados os serviços, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração de sua proposta. Caso a empresa opte pela não realização da visita técnica, não serão admitidas alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de dificuldades não previstas. A visita técnica deverá ser previamente agendada, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, pelos telefones (14) 3235-0672, 3235-0615 ou 3235-0690, ou e-mail: zeladoria@bauru.sp.leg.br.
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