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EDITAL Nº 004/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 – PROCESSO Nº 127/2025


CRITÉRIO DE JULGAMENTO: (MENOR PREÇO POR ITEM) 

LOCAL: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR 

FINALIDADE: Contrato de fornecimento.

DATA DE INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/02/2026 às 09h00min 

DATA DE TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 03/03/2026 às 08h59min 

DATA DEABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA:  03/03/2026 às 09h00min 

INICIO DO PREGÃO (fase competitiva):  03/03/2026 às 09h15min (estimativa)

SISTEMA: BBMNET LICITAÇÕES ELETRONICAS 

MODO DE DISPUTA: (Aberto) 

[bookmark: _Hlk205475221]OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais consumíveis, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas/ equipamentos para utilização nas aulas práticas e desenvolvimentos de protótipos nos laboratórios de Mecatrônica, usinagem e serralheria da FIEC, Conforme quantitativos e especificações elencadas neste edital e seus anexos.


A presente licitação terá COTA RESERVADA para empresas enquadradas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) e COTA PRINCIPAL para ampla participação, de acordo com o artigo 48, das leis complementares nºs 123/2006 e 147/2014 e regulamentado pelo decreto federal nº 8.538/2015, conforme segue:
Lotes: 01 à 100:  cota reservada disputa exclusiva de ME/EPP/MEI
Lotes: 101 à 270:  cota principal disputa aberta à ampla participação 


VALIDADE DA PROPOSTA: (60 DIAS)

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.






EDITAL Nº /004/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 – PROCESSO Nº 127/2025

A presente licitação terá COTA RESERVADA para empresas enquadradas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) e COTA PRINCIPAL para ampla participação, de acordo com o artigo 48, das leis complementares nºs 123/2006 e 147/2014 e regulamentado pelo decreto federal nº 8.538/2015, conforme segue:
Lotes: 01 e 100:  cota reservada disputa exclusiva de ME/EPP/MEI
Lotes: 101 à 270: cota principal disputa aberta à ampla participação 


A FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC, localizada à Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, nº 3405, Jardim Regina, Indaiatuba/SP, CEP. 13.349.003, representada pela autoridade superior, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a  contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais consumíveis, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas/ equipamentos para utilização nas aulas práticas e desenvolvimentos de protótipos nos laboratórios de Mecatrônica, usinagem e serralheria da FIEC, Conforme quantitativos e especificações elencadas neste edital e seus anexos.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 14.958/2023, Lei Complementar nº 123/06 com as alterações da Lei Complementar nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/2015 e de demais normas aplicáveis a espécie.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis na internet no endereço: www.novobbmnet.com.br e www.fiec.com.br, onde poderão ser consultados e extraídas cópias.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação em todas as suas fases através do aplicativo “BBMNET LICITAÇÕES, constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço: www.novobbmnet.com.br

O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.novobbmnet.com.br) e Equipe de Apoio nomeados pela Portaria nº 08 de 13.01.2026.
A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como, o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da etapa competitiva, conforme abaixo:

DATA DE INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/02/2026 às 09h00min 
DATA DE TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 03/03/2026 às 08h59min 
DATA DEABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 03/03/2026 às 09h00min 
INICIO DO PREGÃO (fase competitiva): 03/03/2026 às 09h15min (estimativa)
SISTEMA: BBMNET LICITAÇÕES ELETRONICAS 
MODO DE DISPUTA: (Aberto) 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$137.540,37 (Cento e trinta e sete mil e quinhentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), sendo R$98.180,48 - Material de Consumo e R$39.359,89 – Equipamentos e Material Permanente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 05.01.01.12.363.5001.2050.4.4.90.52.00 - Manutenção da Unidade FIEC – Equipamentos e Material Permanente e 05.01.01.12.363.5001.2050.3.3.90.30.00 - Manutenção da Unidade FIEC – Material de Consumo.  

DO INTERVALO MONETARIO ENTRE OS LANCES

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances sobre o valor total do lote, nos termos do disposto no art. 57, da Lei federal no 14.133/2021, são os seguintes: Lote 1 à 257: R$1,00 e Lote: 258 à 270:  R$10,00 

1.OBJETO: 

1.1.Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais consumíveis, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas/ equipamentos para utilização nas aulas práticas e desenvolvimentos de protótipos nos laboratórios de Mecatrônica, usinagem e serralheria da FIEC, conforme quantitativos e especificações elencadas neste edital e seus anexos.

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descrito no sistema eletrônico e as especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital, o licitante deverá obedecer a este último.

1.3. Integram de maneira indissociável este edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Declaração de Cumprimento Plenos dos Requisitos de Habilitação
Anexo III – Modelo de Proposta Final
Anexo IV – Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho
Anexo V- Minuta de Contrato
Anexo VI – Modelo de Termo de Designação de Preposto

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO   

2.1. Poderão participar deste Pregão empresas regularmente estabelecida no País, que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus anexos e que estiverem previamente credenciados na Plataforma BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.novobbmnet.com.br

2.2. A presente licitação terá COTA RESERVADA para empresas enquadradas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) de acordo com o artigo 48, das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014 e regulamentado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015 e COTA PRINCIPAL para ampla participação.
2.2.1. COTA RESERVADA até (25%): Concorrência exclusiva para empresas interessadas enquadradas como ME/EPP/MEI os lotes: 01 a 100.

2.2.2. COTA PRINCIPAL COM AMPLA PARTICIPAÇÃO: Concorrência aberta para todas as empresas interessadas os lotes: 101 à 270.

2.3. Pessoa Jurídica pode participar dessa licitação em consórcio, desde que observadas as normas constantes no art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.4. Não poderão disputar desta Licitação:

2.4.1. De interessados, sob processo de regime de recuperação judicial, definido pela Lei Federal nº 11.101/05, salvo se apresentar, no momento da assinatura do contrato, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

2.4.2. As empresas estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual;

2.4.4. Não será permitida a participação de licitantes enquadradas em qualquer das hipóteses previstas no art. 14 da Lei Federal n. 14.133/21, além dos seguintes: 

2.4.5. Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Munícipio de Indaiatuba; ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do Artigo 156, incisos III e IV da Lei 14.133/21. 

2.4.6. Também não será permitida a participação nesta licitação, daquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau. 
2.4.7. De agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria e do §1°, art. 9° da Lei n° 14.133/2021. 

2.4.8. O licitante, o qual em seu quadro societário ou individual, tenha como responsável Funcionário Público desta Municipalidade, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 45/2018, 123, X, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Indaiatuba.

2.4.9. Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.5. A participação na presente licitação implica:

2.5.1. Que, sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. conforme art. 63, §1º da lei 14.133.21.
2.5.2. Que a licitante vencedora se compromete a fornecer os materiais nos preços ofertados na sua proposta final e nos termos estabelecidos no Anexo V - Minuta do Contrato.

2.5.3. A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus anexos, devendo cumpri-los integralmente, inclusive durante a execução do contrato, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

2.5.4. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS

3.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

3.2. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br 

3.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira úteis, das 08h00min às 18h00mins (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a licitação na forma eletrônica. 

3.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

3.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.8. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema eletrônico da BBMNET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder imediatamente à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.9. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1.O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) Abrir as propostas de preços; 
d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta de menor preço; 
g) Verificar a habilitação do licitante classificado em primeiro lugar; 
h) Declarar o vencedor; 
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
l) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
m) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1. Os licitantes apresentarão exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e horário estabelecido para o recebimento de propostas. 

5.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

5.3. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com todos os termos do edital.

5.4. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

5.5. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

5.6. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991. 

5.7. No caso de licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.8. A licitante na condição de empresa enquadrada como ME/EPP/MEI para fins de usufruir do tratamento diferenciado da Lei Complementar n 123/2006, deverá informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações. Caso não informe tal condição perderá o direito ao tratamento diferenciado.

5.9. A falsidade da declaração de que trata os itens acima sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e neste Edital. 

5.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA

6.1 As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no menu “Sala de Disputa”, no campo das licitações na coluna (menu) da etapa “Aberto para receber propostas”. 

6.2. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema.

6.3. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica nessa fase, sob pena de desclassificação imediata. 

6.4. A proposta de preços deverá ser expressa em Real (R$), com até 02 (duas) casas decimais, devendo constar o preço unitário e total do item ofertado.

6.5. A licitante que ofertar preços para os itens: 255 à 270, deverá obrigatoriamente anexar ficha técnica ou documento equivalente, contendo a descrição completa sobre o item ofertado, com indicação do fabricante, modelo, referência, para análise de atendimento dos requisitos mínimos definidos no termo de referência.

6.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.10. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

6.11. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.12. Nos pagamentos serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos em legislação vigente. 

6.13. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta. 

6.14. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos delineados, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.15. Eventual sobre preço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade.   

6.16. Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Fundação, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo de apresentação das propostas.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, LANCES E JULGAMENTO 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. Quando autorizado e devidamente justificado pela pregoeira, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas
7.3.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas + participarão da fase de lances. 

7.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeira e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema. 

7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.8. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTALDO ITEM. 
7.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão. 

7.10.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.11. O procedimento seguirá de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

7.14. Após o encerramento da etapa de lances, o sistema identificará a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06.

7.14.1. O enquadramento será comprovado através do Cartão do CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, emitido pela Receita Federal do Brasil, atualizado, com prazo de emissão de até 90 (noventa) dias da data de abertura deste certame. (Documento esse, que deverá ser anexado aos documentos de habilitação).

7.14.2. Nesse caso o pregoeiro convocará a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante. 

7.14.3. Não passando para a condição de arrematante a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.15. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.16. O disposto no subitem 7.14. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
7.17. Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133 de 2021.
7.18. O pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
7.19. Será desclassificada a proposta que, contiver vícios insanáveis; 
7.19.1. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
7.19.2. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
7.19.3. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
7.19.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável. 

7.19.5. apresentar proposta que identifique o licitante.

7.20. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

7.21. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas. 

8. DA HABILITAÇÃO JURIDICA

8.1. Encerrada a etapa de negociação e aceitação, a pregoeira verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e Capítulo 2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros. 

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver; e 

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) e (TCE)

8.2. Caso atendidas as condições de participação acima, será solicitado ao melhor classificado provisoriamente o envio no prazo definido no subitem 9.1.1. os documentos de habilitação através do sistema eletrônico, relacionados a seguir:

8.2.1. Relativo à Habilitação Jurídica, conforme o tipo da sociedade licitante:

a) Registro comercial no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor consolidados e/ou última alteração consolidado, ou todas elas, caso não consolidados, devidamente registrados no caso de sociedade comercial e, quando sociedade por ações, deverá também ser apresentado ato regularmente arquivada da assembleia da última eleição de seus administradores.

c) Prova de inscrição de ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente.

8.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

a.1.) A comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP ou MEI se dará com a informação contida no cartão CNPJ (porte), emitida em até 90 (noventa) dias da data de abertura deste certame.

b) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal como pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme portaria conjunta RFB/PGFN nº 1751 de 02.10.2014.

c) Certidão de Regularidade perante o FGTS.

d) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, expedida na sede ou domicílio da Licitante, emitido pela Procuradoria Geral do Estado (Coordenadoria da Dívida Ativa), devendo compreender os débitos INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA.

e) Certidão de Regularidade com os tributos mobiliários perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio da Licitante.

f) Certidão de Regularidade perante a Justiça do Trabalho (Lei Federal nº 12.440 de 07/07/2011).

8.2.2.1. As comprovações acima deverão ser feitas por certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

8.2.3. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata para pessoa jurídica, expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca onde se situa a pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para o processamento do Pregão. 

8.2.4. Relativo à Qualificação Técnica 

a) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(ais) se comprove(m) o fornecimento pertinente com o objeto ofertado.

a.1.) Este documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou órgão público e deve conter informações sobre a empresa contratada e como se deu o atendimento do que foi contratado, ou seja, sugerimos que contenham as seguintes informações:  Dados da pessoa jurídica que o emitiu: CNPJ, razão social, endereço, e-mail, número do telefone, assinatura identificada, salvo para atestados emitidos por pessoa de direito público em papel timbrado do respectivo ente;

a.2) É possível a qualquer momento que a Administração realize diligências para esclarecer o conteúdo informado no atestado.

8.2.5. As licitantes deverão apresentar ainda:

a) Declaração sob as penas da lei, de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, de acordo com o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Anexo IV – Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho).

b) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Modelo no Anexo II – Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação).

c) Apresentação do Anexo VI – Termo de Designação de Preposto, o qual será o responsável pela fiscalização, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art.118 da Lei Federal nº 14.133/2021.

d) Declaração de Atualização Cadastral, emitida através do site do Tribunal de Contas do Estado (em nome do responsável pela assinatura do Contrato e do preposto indicado no ANEXO VI - Termo de Designação do Preposto.

Parágrafo Único: A ausência dos documentos requeridos nas alíneas “c” e “d” deste subitem não será motivo de inabilitação, todavia, deverão obrigatoriamente apresentados para assinatura de contrato. Sendo possível a apresentação nesta fase a contratação ocorrerá com maior celeridade.

8.3. Todos os documentos farão parte integrante do processo de licitação e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia legível autenticada ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

8.4. Não serão aceitos protocolos referentes às solicitações feitas às repartições competentes quanto aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas.

8.5. Os documentos deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento da licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos e contribuições pela matriz, que deverá ser comprovada por documento próprio, e estarem vigentes à época da abertura do envelope contendo a documentação.

8.6. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data.

9. DO ENVIO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA FINAL 

9.1. A licitante melhor classificada será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, deverão ser enviados exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal da licitante devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail. 

9.1.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados  no prazo de até 02 (duas) horas da convocação pela pregoeira, digitalizados de documentos originais ou cópias autenticadas, contados da convocação da Pregoeira, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo,  conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.novobbmnet.com.br.

9.1.2. A proposta final readequada em papel timbrado, ao último lance ofertado após a negociação realizada, no prazo de até 02 (duas) horas da convocação pela pregoeira com os preços discriminados, conforme Anexo III – Modelo de Proposta.

9.1.2.1. Deverá constar também os seguintes:

a) Razão social, CNPJ, Endereço Completo, Email, Telefone, 
b) Prazo de validade da proposta:
c) Dados do responsável/representante legal da empresa p/assinatura do contrato: nome completo, RG, CPF, cargo.
d) Condições de pagamento, número da conta corrente, código do banco e da agência, para a qual será efetuado pagamento.
e) Assinatura identificada do representante legal.
f) Declarar que, preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias a prestação de serviços, lucros, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.).

g) Declarar que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

9.2. O não atendimento no prazo estabelecido a pregoeira para o envio dos documentos habilitação e proposta final pela licitante convocada, poderá desclassificar a mesma e convocar o próximo classificado.
9.3. É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.4. Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

9.5. Os documentos de habilitação enviados, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

9.6. Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021. 

9.7. A verificação pelo(a) pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

9.8. Na análise dos documentos de habilitação, poderão ser sanados erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
9.9. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

9.10. O julgamento da habilitação das licitantes com tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/2006, obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

9.10.1. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o estabelecido no Decreto Federal nº 8.538 de 06.10.2015, Art. 4º, §§1º e 2º , I. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2. Para usufruir do prazo acima, deverá ter apresentado a certidão mesmo que vencida, pois a ausência da certidão vencida não dará direito de abertura de prazo para apresentação da certidão regular e atualizada.

10. DOS RECURSOS 

10.1.A interposição de recurso contra a decisão proferida pela pregoeira observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133 de 2021. 
10.2.O prazo para apresentação das razões recursais é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões em igual prazo, contado da interposição do recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 
10.3.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após a declaração de vencedor, sob pena de preclusão. O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será de 30 minutos, podendo a pregoeira dar provimento ou negar o mesmo. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

10.5.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.6. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante. 

10.7.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

11.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

[bookmark: _Hlk160008749]12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1. Após a Homologação do procedimento licitatório, a licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, emitida pelo Departamento de Suprimentos de acordo com as cláusulas constantes do Anexo V – Minuta de Contrato deste edital, com a apresentação dos seguintes documentos:

a) Apresentação do Anexo VI – Termo de Designação de Preposto, o qual será o responsável pela fiscalização, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art.118 da Lei Federal nº 14.133/2021.
[bookmark: _Hlk135299018]
b) A empresa deverá apresentar a Declaração de Atualização Cadastral, emitida através do site do Tribunal de Contas do Estado (em nome do responsável pela assinatura do Contrato e do preposto indicado no ANEXO VI - Termo de Designação do Preposto).

c) Se alguma das certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem vencidas na assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar o documento em vigor. 

12.2. Deixando a empresa vencedora de assinar o contrato no prazo fixado e a não apresentação do documento definido no item 12.1. e suas alíneas, poderá o(a) Pregoeira(a), sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

12.3. O resultado final do Pregão Eletrônico, será divulgado na Imprensa Oficial do Município ou na Imprensa Oficial do Estado e no site da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura.

13. DA EXECUÇÃO DA CONTRATO 

13.1. O prazo de vigência contratual e do fornecimento é de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato ou da data do Pedido de Compras, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 111, da Lei nº 14.133/21.

13.2. A garantia dos materiais fornecidos é de no mínimo 06 (seis) meses.




14. DA RESCISÃO

14.1. O Contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma lei.

14.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica da CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.1.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131 da Lei nº 14.133/2021).

[bookmark: _Hlk220663066]15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. A CONTRATADA que incidir nas infrações previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/21, ficará sujeito às seguintes sanções:

a) - advertência;
b) - multa;
c) - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do município de Indaiatuba, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
d) - declaração de inidoneidade para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.1.1 - A aplicação das sanções não exclui a obrigação de reparação integral e/ou de ressarcimento do dano causado à CONTRATANTE.

15.1.2 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 16.1 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

15.2. Na aplicação das sanções a que se refere o item 15.1 serão considerados:

a) - a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;
b) - as peculiaridades do caso concreto; 
c) - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

15.3. A aplicação das sanções do item 15.1 ocorrerá da forma abaixo descrita:

15.3.1. A advertência será aplicada ao contratado que der causa à inexecução parcial do contrato, da qual não advenha grave dano à CONTRATANTE. 

15.3.2.  A multa será aplicável à CONTRATADA por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/21, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

15.3.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;
b) 1% (um por cento) ao dia, do 16º (décimo sexto) ao 30º (trigésimo) dia corrido, aplicada em acréscimo à da alínea “a”;
c) após 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso. 

15.3.4. A multa de mora poderá ser convertida em compensatória e promovida a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta resolução. 

15.3.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

15.3.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo máximo até de 3 (três) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de proposta. 

15.3.7. Os bens não aceitos a as obras ou serviços executados em desacordo com o estipulado deverão ser substituídos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE, contado do recebimento da comunicação da recusa. 

15.3.7.1 - O pedido de prorrogação para a entrega ou execução do objeto deverá ser apresentado, com a devida justificativa, antes do término do respectivo prazo. 

15.3.7.2. - A ausência de regularização do objeto dentro do prazo determinado ensejará a aplicação das sanções previstas neste instrumento, considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido. 

15.3.8.  O impedimento de licitar ou contratar no âmbito da CONTRATANTE será aplicada à CONTRATADA pelas infrações administrativas previstas nos incisos especificados do caput do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, na seguinte conformidade:

a) por 2 (dois) meses: inciso IV;
b) por 4 (quatro) meses: incisos V a VII; 
c) por 1 (um) ano: inciso II;
d)por 2 (dois) anos: inciso III. 
 


16. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos, devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme estabelece o art. 164 da Lei Federal 14.133/21. 

16.2.A impugnação ao edital e o pedido de esclarecimentos deverão ser realizados na forma eletrônica, via Sistema BBMNET. 

16.3.A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento ficarão disponíveis para todos os interessados no endereço eletrônico www.novobbment.com.br,  em campo próprio da licitação correspondente.

16.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS:

17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

17.2. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

17.5. Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Fundação.

17.6. O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados pela Administração antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art.55, § 1º, da Lei 14.133/21, bem como adiar ou prorrogar o prazo para cadastro e/ou a abertura das Propostas. 

17.7. O Pregoeiro ou a Autoridade Superior, no interesse público, poderá sanar ou relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação e o direito das demais licitantes, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

17.8. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

17.9. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial do Município ou no Diário Oficial do Estado.

17.11. A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

17.12. Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pela Pregoeira, comunicando-se devidamente aos licitantes participantes.

17.13. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a).

17.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

17.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
17.16. O resultado final e os demais atos pertinentes ao presente Pregão Eletrônico será divulgado na Imprensa Oficial do Município e/ou no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico: www.fiec.com.br, licitações.
17.17.  E para que ninguém alegue desconhecimento, o edital será divulgado em resumo na Imprensa Oficial do Município, no Diário Oficial do Estado, site da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC ( www.fiec.com.br) e (PNCP) Portal Nacional de Compras Públicas.

17.18.	Fica eleito o foro da Comarca de Indaiatuba como competente para apreciar todas as questões decorrentes do presente certame, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que for.


Indaiatuba, 06 de fevereiro de 2026.



Rita de Cassia Trasferetti
Superintendente




EDITAL Nº 004/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 – PROCESSO Nº 127/2025
[bookmark: _Hlk182301120][bookmark: _Hlk161671843]ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

VINCULAÇÃO: DFD Nº 015/2025
ÁREA REQUISITANTE: Direção Pedagógica
DATA: 18/09/2025

1. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. A Fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

1.2.O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025.

2. OBJETO

Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais consumíveis, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas/ equipamentos para utilização nas aulas práticas e desenvolvimentos de protótipos nos laboratórios de Mecatrônica, usinagem e serralheria.

	Item
	Material
	Unid
	Qtd 

	1
	Organizador De Fios Espiral 6mm 1/4' Preto
	mt
	50

	2
	Organizador De Fios Cabos Espiral 16mm Cor Preto
	mt
	30

	3
	Organizador De Fios Cabos Espiral 19mm
	mt
	30

	4
	Módulo Serial I2c Para Display Lcd 16x2                                                                                                      Tamanho da tela: 12 "
Resolução: 0 Mpx
Cor da luz de fundo: Azul
Quantidade de dígitos: 16
Quantidade de linhas:4
	uni
	16

	5
	Módulo PCA9685 16 canais para servo motor Informação Módulo controle servo motor e portas PWM
Tensão de operação: 3.3 a 5 VDC
Bloco de terminais para alimentação externa
Compatível com microcontroladores 3,3 e 5V
Possui 12 bits de resolução
Informação Seleção de endereço I2C
Frequencia 40 a 1KHz
Dimensões 62 mm x 20 mm x 25 mm
Peso 11g
	uni
	16

	6
	Microcontrolador Pic12f675 Dip-8 * 12f675 *                                                         Tipo de encapsulamento: THT
Tipo de montagem: THT
Quantidade de pinos: 8
Memória EEPROM: 0,13 KB
Capacidade total do módulo de memória RAM: 0,06 KB
Memória Flash: 1,75 KB
	uni
	20

	7
	Microcontrolador Pic Pic16f877a-i/p - Apresenta 0.001KB de memória RAM.
Montagem THT.
Tem encapsulamento DIP42.
	uni
	20

	8
	Arduino Uno R3 com cabo USB. Especificações: Tensão de Operação: 5 V; Tensão de Entrada: 7-12 V; Portas Digitais: 14 (6 podem ser usadas como PWM); Portas Analógicas: 6; Corrente Pinos I/O: 40 mA; Corrente Pinos: 3,3 V 50 mA; Memória Flash: 32 KB (0,5 KB usado no bootloader); SRAM: 2 KB; EEPROM: 1 KB; Velocidade do Clock: 16 MHz.
	uni
	20

	9
	Placa Shield Expansão de Módulo ESP32 WROOM-32 Wifi e Bluetooth - 30 Pinos e USB Micro/Tipo C                                                                                                ESPECIFICAÇÕES:
Módulo compatível: ESP32-WROOM-32;
DC Power Jack: 6,5 a 16V;
Micro USB e USB Tipo C: 5V;
Dimensões Aprox.: 16mm x 54mm x 69mm;
Peso: 24g. 
	uni
	20

	10
	ESP-WROOM-32                                                                                                                                                                                                                  
   Modelo: ESP32 - ESP32 DEVKIT (30 pinos)
    Tensão de alimentação: 4,5 ~ 9V DC
    Corrente de operação (típica): 80 mA
    Nível lógico: 3.3 V
    Controlador: ESP-WROOM-32
    Microprocessador: Tensilica X tensa 32-bit LX
    Clock: até 240 MHz
    SRAM: 520 KB
    Pino ADC: 18 pinos ADC de 12 bits
    Memória flash externa: 4Mb 
    GPIO com funções de PWM, I2C, SPI
    Suporte a redes WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 a 2,5 GHz)
    Segurança: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
    Criptografia: AES/RSA/ECC/SHA
    Modo de operação: Station / SoftAP / SoftAP + Station/ P2
    Bluetooth: v4.2 BR / EDR e BLE (Bluetooth Low Energy)
    Pinos Digitais GPIO: 11 (todos com PWM)
    Resolução do PWM: até 16 bits
    Dispensa a utilização do Arduino
    Antena integrada
    Suporta Upgrade remoto de firmware
	uni
	15

	11
	Wemos D1 Mini Pro WiFi ESP8266 
	uni
	20

	12
	Placa Base NodeMCU ESP8266                                                                                                                                                                                                                          Especificações.:
    Placa Base: Nodemcu 
    Adaptador: para Expansão do Nodemcu
    Compatível: com Nodemcu Lolin
    Fixação: através de 4 furos na placa
    Possui todos os pinos do Nodemcu
    Jack P4 para alimentação externa 
    Compatibilidade: Nodemcu Lolin
    Alimentação externa: 6 a 24VDC
    Dimensões (CxLxA): ~60x59x12mm
    Peso: 25g
	uni
	10

	13
	NodeMCU v3 Lolin - Kit de Desenvolvimento com ESP8266  
    Programação e alimentação via Micro-USB;
    Chip USB serial CH340;
    Tensão de operação: 5V – 9V (Via MicroUSB e pino VIN);
    Corrente de operação: em média 70 mA(com picos de 200mA);
    Chip WiFi ESP8266  - 12E com conexão WiFI padrão 802.11 b/g/n e antena embutida;
    Alcance da antena: 90m;
    Memória RAM: 20 KB;
    Memória FLASH: 4MB;
    10 (dez) portas GPIO’s:  Com funções de MISO, MOSI, SCK, PWM, I2C, SPI e RX, TX(Comunicação Serial)
    01 (uma) porta ADC – 10 bits de resolução;
    03 (três) Modos de operação: Access Point /Station /Access Point + Station;
    Suporta até 5 conexões TCP/IP e comunicação TCP e UDP;
    Pinos extras para acesso à GND, VIN (Tensão de Entrada) e 3.3V;
    Temperatura de operação: - 40ºC à +125ºC;
    Modos de programação: (IDE Arduíno, Python, entre outros);
    Update remoto de firmware (via Arduíno OTA);
    Dimensões: 49 x 25,5 x 7 mm;
    Peso aproximado: 8g.
	uni
	10

	14
	Programador Kit Pic 3 Pickit 3 Gravador De Pic.                                                   
- PICkit 3
- Cabo USB
- Adaptador DIP
Características:
- USB (Full speed 12 Mbits/s interface para PC host)
- Real-tempo de execução
- MPLAB IDE compatível (cópia incluída)
- Circuito monitor sobretensão/curto
- Firmware atualizável a partir do PC/web
- Suporta baixa tensão de 2.0 volts (2.0 v a 6.0 v range)
- LEDs de diagnóstico (power, busy, error)
- Leitura/gravação de memória de programa e dados de microcontrolador
- Programa até 512kB flash com o Programmer-to-Go
- Suporte Windows 7
PICKIT3 Principais características:
1. Velocidade de download. Conexão USB de estabilidade ICD2 \ KIT2.
2. Capacidades de programação off-line.
3. Potência, a tensão interna pode ser controlada diretamente no software MPLAB IDE.
4. Suporte para Win7 sistema.
5. Design compacto: 95 * 39 * 11MM.
6. Chip de processamento totalmente automático, qualidade do produto estável e confiável.
PICKIT3 a interface de definição de pinos ICSP:
Dispositivos suportados
Interface ICSP com suporte para todos os PIC MCU
	Kit
	10

	15
	Caixa Organizadora Gaveteiro Plástico Bin Nº4 MOD. CB4
	uni
	100

	16
	Caixa Organizadora Gaveteiro Plástico Bin Nº3 CB3 (Dimensões Externas: 10,2 cm (largura) x 17,5 cm (comprimento) x 7,5 cm (altura)
	uni
	48

	17
	Caixas Organizadoras Gaveteiro Plástico azul Bin Nº 4 (Dimensões Externas: 12,5 cm (largura) x 20 cm (comprimento) x 9,5 cm (altura) - Preta
	uni
	10

	18
	Caixas Organizadoras Gaveteiro Plástico Bin Nº5 (Dimensões Externas: 15,5 cm (largura) x 25 cm (comprimento) x 12 cm (altura) - Preta
	uni
	10

	19
	Caixas Organizadoras Gaveteiro Plástico Bin Nº 7 (Dimensões Externas: 22 cm (largura) x 34,5 cm (comprimento) x 17 cm (altura) - Preta
	uni
	10

	20
	Toalha/Pano Industrial Para Limpeza                                                               Composto por algodão.
Medidas: 40 cm de comprimento x 40 cm de largura. 
	uni
	100

	21
	Desengraxante para Limpeza de Máquinas Operatrizes - Galão 5l               Limpeza pesada de verdade: Remove graxa, óleo, fuligem e sujeiras difíceis.
Sem ácidos nem solventes: Seguro para superfícies sensíveis como plásticos e alumínio.
100% biodegradável: Sustentável e seguro para o meio ambiente e o usuário
	lata
	2

	22
	Bucha de Redução de Latão - 1/2"NPT(M) x 1/4"NPT(F)
	uni
	10

	23
	Bucha de Redução de Latão - 1/4"NPT(M) x 1/8"NPT(F)
	uni
	20

	24
	Bucha de Redução de Latão - 3/4"NPT(M) x 1/2"NPT(F)
	uni
	10

	25
	Bucha de Redução de Latão - 3/8"NPT(M) x 1/4"NPT(F)
	uni
	10

	26
	Bucha de Redução de Latão - 3/8"NPT(M) x 1/8"NPT(F)
	uni
	10

	27
	Bobina Plástica Grande Carretel Para Enrolar Cabo Fios
	uni
	30

	28
	Clip Organizador De Fios E Cabos Auto Adesivo Cor Branco. Dimensões: 2.4 cm largo, 1.8 cm Do alto e 2.5 cm de profundidade.
	uni
	100

	29
	Conexão pneumática cotovelo macho 4mm 1/4
	uni
	50

	30
	Conexão pneumática cotovelo macho 4mm 1/8
	uni
	50

	31
	Conexão pneumática cotovelo macho 6mm 1/4
	uni
	50

	32
	Conexão pneumática cotovelo macho 6mm 1/8
	uni
	50

	33
	Conexão pneumática cotovelo macho 8mm 1/4 
	uni
	50

	34
	Conexão pneumática cotovelo macho 8mm 1/8
	uni
	20

	35
	Conexão pneumática reta 1/4 x 4mm 
	uni
	100

	36
	Conexão pneumática reta 1/4 x 6mm 
	uni
	100

	37
	Conexão pneumática reta 1/4 x 8mm
	uni
	100

	38
	Conexão pneumática reta 1/8 x 4mm
	uni
	100

	39
	Conexão pneumática reta 1/8 x 6mm 
	uni
	100

	40
	Conexão pneumática reta 1/8 x 8mm
	uni
	100

	41
	Conexão pneumática tee união 4mm
	uni
	50

	42
	Conexão pneumática tee união 6mm
	uni
	50

	43
	Conexão pneumática tee união 8mm
	uni
	50

	44
	Conexão pneumática união 4mm
	uni
	50

	45
	Conexão pneumática união 6mm
	uni
	50

	46
	Conexão pneumática união 8mm
	uni
	50

	47
	Conexão pneumática união redução - T1= 6mm T2= 4mm
	uni
	50

	48
	Conexão pneumática união redução - T1= 8mm T2= 4mm
	uni
	50

	49
	Conexão pneumática união redução - T1= 8mm T2= 6mm
	uni
	50

	50
	Conexão pneumática união redução - T1= 10mm T2= 6mm
	uni
	50

	51
	Fita veda rosca
	uni
	30

	52
	Fixador de abraçadeira para utilização com adesivo
	uni
	1000

	53
	Mangueira Pneumática Poliuretano 4mm Azul Translúcido                                                                          Diâmetro Externo: 4 mm
Diâmetro Interno: 2,6 mm
Conexão Pneumática:
Para Ø externo da conexão rápida 4 mm
para Ø interno do espigão 3 mm com porca de aperto
Dureza Shore: D 52 +/-3
Cor Azul: translúcido
Material do tubo flexível: Poliuretano TPE-U (PU)
	mt
	100

	54
	Mangueira Pneumática de Poliuretano 6 mm Diâmetro Externo: 6 mm
Diâmetro Interno: 4 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão: 26.5 mm
Raio de curvatura mínimo: 16 mm
Cor: Azul
Material da tubulação: Poliuretano TPE-U (PU)
Pressão de Trabalho (Dependente da temperatura): -0,95...10bar
Adequabilidade para correntes energéticas: >5 milhões de ciclos de acordo com FN 942021
Meio operacional: Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente: -35...60°C
Conexão pneumática: para Ø externo da conexão rápida 6 mm, para Ø interno do espigão 4 mm com porca de aperto, e para Ø interno do espigão 4 mm
Dureza: D 52 +/- 3
Observações sobre material: Isento de cobre e PTFE conforme RoHS
	mt
	100

	55
	Mangueira pneumática 8mm Diâmetro Externo: 8 mm
Diâmetro Interno: 5.7 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão: 37 mm
Raio de curvatura mínimo: 21 mm
Cor: Azul
Material da tubulação: Poliuretano TPE-U (PU)
Pressão de Trabalho (Dependente da temperatura): -0,95...10bar
Adequabilidade para correntes energéticas: >5 milhões de ciclos de acordo com FN 94202
Meio operacional: Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] / Água conforme declaração do fabricante
Temperatura ambiente: -35...60°C
Conexão pneumática: para Ø externo da conexão rápida 8 mm, e para Ø interno de 6 mm do espigão com porca de aperto
Dureza: D 52 +/- 3
Observações sobre material: Isento de cobre e PTFE conforme RoHS
	mt
	100

	56
	Fita Compatível Tz Tze-231 Branca 12mm
	uni
	10

	57
	Placa de acrílico (comprimento: 850 / largura: 370 / espessura: 5mm)
	uni
	5

	58
	Thinner 8800 5L
	lata
	10

	59
	Escovas de carvão para esmerilhadeira                                                       Dimensões: 6.2mm de largura, 8mm de altura e 1.7cm de comprimento.
	uni
	20

	60
	Rolo de Mangueira Ar / Água 1/2 Pol. Rolo com 30 Metros BRFLEX-PT300-1/2 - 30 metros
	rolo
	1

	61
	Supercola instantânea (adesivo instantâneo de coloração transparente à base de cianoacrilato), com forte resistência à desmontagem, temperaturas extremas (de -54°C até 120°C), umidade, impactos e vibrações. Embalagem de 5g.
	uni
	10

	62
	Lâmina de Serra Tico-Tico Bi-Metal com Encaixe Unificado 50mm                                                              • Lâmina de serra Tico-Tico                                                                                                                                         • Encaixe unificado
• Fabricada em aço bimetal 
• Encaixe unificado, para ser usadas em todos os modelos de máquina
• Permitir cortar qualquer tipo de material: aços, metais não-ferrosos, madeira, plástico e outros
• Inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento
• Dentes por 25mm: 18
• Seção a ser cortada: 3 – 22mm (1/8” – 7/8”)
• Comprimento da área de corte: 50mm
Jogo com 05 peças
	jogo
	10

	63
	Lâmina de Serra Tico-Tico para Madeira                                                                    - HCS, crizado, afiado
- Para madeira macia (4 a 50 mm), placas de aglomerado e de fibras, corte rápido
- Espaço entre os dentes: 3mm
- Encaixe universal
Jogo com 5 peças
	jogo
	3

	64
	Regulador de Fluxo Tubo-Tubo NSF BSP 4mm engate rápido
	uni
	16

	65
	Distribuidor com redução 4 Saídas 06MMX04MM - Pressão de trabalho:8 BAR, Fluido: Ar, Material: Plástico, garra em zinco, Temperatura de trabalho:0-60C
	uni
	8

	66
	Tampão para mangueira 06MM AFIT - Pressão de trabalho:8 BAR, Fluido: Ar, Material: Plástico, garra em aço inox, Temperatura de trabalho:0-60C
	uni
	20

	67
	Tampão para mangueira 04MM AFIT - Pressão de trabalho:8 BAR, Fluido: Ar, Material: Plástico, garra em aço inox, Temperatura de trabalho:0-60C
	uni
	20

	68
	CANTONEIRA de ferro fundido MINI ISO 643212/16MM
	uni
	20

	69
	Tampão metálico Com Orig Rosca 3/8Bsp.                                                               - Material: Latão niquelado.
- Pressão: até 40 bar.
- Temperatura: - 10ºC ~ +80ºC.
- Fluídos: ar, vácuo e água.
	uni
	20

	70
	Suporte fixação sensor JEL 03(MINI ISO 6432)
	uni
	8

	71
	Placa Folha Chapa Eva 4mm Cola Adesivado 1,20m X 1,00m Preto
	uni
	8

	72
	Conexão Plug Redução 6 X 4mm Pu Pneumática
	uni
	10

	73
	Conexões Plug Redução 8mm X 4mm Pu Pneumática 
	uni
	10

	74
	Tampões Pneumático Preto 4mm
	uni
	30

	75
	Correia em V perfil A A-31 comprimento externo 820 mm                                                                                    Referência da correia: A-31
Perfil da correia: A
Número de seção: 1
Largura: 13 mm
Espessura aproximada: 8 mm
Comprimento externo: 820 mm
	uni
	6

	76
	Correia em V perfil A A-29 Tipo do Canal: A
Numeração: 29 polegadas
Largura: 13 milímetros - 1,3 centímetros
Circunferência Interna: 737 milímetros 73,7 centímetros (Aproximado)
Circunferência Externa: 787 milímetros 78,7 centímetros (Aproximado).
	uni
	6

	77
	Correia para furadeira de bancada 3l-190                                                                                                        Largura externa: 10 mm
Largura interna: 6 mm
Tamanho: 482mm / 19 polegadas 
	uni
	20

	78
	Cortador De Tubo (mangueira) Pneumático Dn 0-12mm Pu Ou Pa
	uni
	5

	79
	Painel Solar 20W –36 Células                                           INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
POTENCIA MÁXIMA - P MÁX (W): 20
TENSÃO MÁXIMA POTÊNCIA - VM (V): 17,56
CORRENTE MÁXIMA POTÊNCIA - IM(A): 1,14
TENSÃO EM CIRCUITO ABERTO - VOC (V): 21,5
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO - ISC (A): 1,23
QUANTIDADE DE CÉLULAS - PÇS: 36
* EFICIÊNCIA DO MÓDULO - % : 10,39
DIMENSÕES UNIDADE - MM: 500 X 320 X 28
PESO: 2,6 KG
CERTIFICADO INMETRO
CAIXA DE CONEXÃO SEM CABO
	uni
	1

	80
	Controlador De Carga Painel Solar 30a Usb 12/24v Pwm Lcd (estação)   Descrição: Controlador de carga de 30A para painéis solares, entrada de 12 ou 24 volts com 2 SAIDAS USB
Características:
· Tecnologia PWM;
· Alta eficiência;
· Controle de carga Diversified;
Proteções:
· PV proteção contra curto-circuito;
· PV proteção inversão de polaridade;
· Proteção de sobrecarga de Bateria;
· Proteção de ateria de descarga;
Especificações Técnicas:
· Tensão 12V/24VDC auto;
· Autoconsumo de 30mA;
· Proteção da carga sobre 14.4V/28.8V;
· Carga Flutuante Garantida 13.5V/27V;
· Recuperar 13.2V/26,4;
· Proteção de Descarga 10.8V/21.6V;
· Temperatura de trabalho -35.C ~ + 55.C;
· Faixa de temperatura de armazenamento -35.C ~ + 80.C;
. 2 Saídas USB 5V/3A
. Solar MAX: 50V
. Potência em Watts suportados placa solar: 12V/360w - 24V/720w
	uni
	1

	81
	Alojamento do sensor de temperatura e umidade                                                                     CARACTERÍSTICAS:
- Alojamento do Sensor Temperatura e Umidade Arduino para Estação Meteorológica;
- Abrigo para Sensor de Temperatura e Umidade;
- Compatível com Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, PIC;
- Alojamento para evitar interferências de intempéries;
- Espaçamentos entre as aletas para possibilitar uma perfeita ventilação;
- Medições muito mais precisas;
- Produzido totalmente em alumínio;
- Pintura epóxi branco;
- Pintura com uma fina camada de proteção;
- Abraçadeira para fixação;
- Excelente relação custo benefício.

ESPECIFICAÇÕES:
- Modelo: ASD22;
- Diâmetro interno do tubo central: 28mm;
- Diâmetro das aletas: 120mm;
- Espaçamento entre as aletas: 10mm;
- Altura total: 150mm;
- Haste de suporte: 205 mm;
- Diâmetro máximo tubo para fixação: 35mm;
- Peso: 350g;
	uni
	1

	82
	Sensor de Umidade e Temperatura I2C SHT20 + Encapsulamento IP65                                                                                      CARACTERÍSTICAS:
- Sensor de Umidade Relativa do Ar SHT20;
- Sensor de Umidade e Temperatura;
- Modelo Profissional;
- Encapsulamento com liga metálica especial;
- Resistente à intempéries;
- Evitará que a água se infiltre;
- Permite a passagem do ar;
- Maior precisão nos resultados;
- Datasheet SHT20;
- Download Código Exemplo.

ESPECIFICAÇÕES:
- Modelo: SHT20;
- Tensão: 3 a 5,5V DC;
- Interface de comunicação: I2C;
- Faixa de medição de umidade: 0 ~ 100% RH;
- Faixa de medição de temperatura: -40 ~ + 125°C;
- Margem de Erro: ±3% RH / ±0.3°C;
- Tempo de resposta: 8s;
- Comprimento do cabo: ~50cm;
- Dimensões (CxD): 75x14mm;
- Peso: 59g.
	uni
	1

	83
	Sensor de pressão atmosférica (BMP085) tensão- 1,8 a 3,6V 

CARACTERÍSTICAS:
- Sensor de Pressão Barométrica;
- Barômetro Digital BMP180;
- Alta resolução;
- Comunicação I2C;
- Extensa faixa de medição de altitude;
- Possibilidade de medição de temperatura;
- Baixo consumo de energia;
- Ideal para aperfeiçoamento de navegação GPS;
- Utilizado em pequenas estações meteorológicas com Arduino;
- Perfuração na placa para fixação;
- Excelente relação custo x benefício;
- Datasheet BMP180: Download AQUI.

ESPECIFICAÇÕES:
- Modelo: GY-68 ou HW-596;
- Módulo: BMP180;
- Tensão de operação: 1,8 a 3,6V;
- Faixa de medição: 300 a 1100hPa;
- Altitude: -0,5km a +9km;
- Temperatura de operação: -40° a 85°C (precisão total 0° a 85°C);
- Faixa de medição de temperatura: 0° a 65°C;
- Resolução: 0,06hPa (Alt. 50cm);
- Consumo corrente: 5uA;
- Tempo de reação: 7,5ms;
- Dimensões (CxLxE): 13x10x2mm;
	uni
	2

	84
	Sensor de Umidade e Temperatura DHT22 
    Tensão de operação: 3-5 VDC (5,5 VDC máximo)
    Faixa de medição de umidade: 0 a 100 % UR
    Faixa de medição de temperatura: -40 ºC a +80 ºC
    Corrente: 2,5 mA max durante uso, em stand by de 100 uA a 150 uA
    Precisão de umidade de medição: ± 2,0% UR
    Precisão de medição de temperatura: ± 0,5 ºC
    Resolução: 0,1
    Tempo de resposta: 2s
    Dimensões: 25 x 15 7 mm (sem terminais)
	uni
	20

	85
	Conexões Plug Redução 10 X 6mm Pu Pneumática
	uni
	10

	86
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 0,5mm preto
	rolo
	1

	87
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 0,5mm vermelho
	rolo
	1

	88
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 0,75mm preto
	rolo
	1

	89
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 0,75mm vermelho
	rolo
	1

	90
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 1,0mm preto
	rolo
	1

	91
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 1,0mm vermelho
	rolo
	1

	92
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 1,5mm azul
	rolo
	1

	93
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 1,5mm preto
	rolo
	1

	94
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 1,5mm vermelho
	rolo
	1

	95
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 2,5mm preto
	rolo
	1

	96
	Rolo de 100 metros de Fio Cabos Flexível 2,5mm vermelho
	rolo
	1

	97
	Cabo PP Flexível 3 X 1,5MM 300V/500V PRETO
	mt
	50

	98
	Cabo PP Flexível 3 X 2,5MM 300V/500V PRETO
	mt
	50

	99
	Conector Reto 0,2 A 4 mm2 Transparente 221412
	uni
	50

	100
	Conector Compacto Emenda 3 Fios Tipo fêmea - 32A 4mm 
	uni
	50

	101
	Conector Compacto Emenda 5 Fios Tipo fêmea - 32A 4mm 
	uni
	50

	102
	Conjunto filtro regulador de pressão para I/P
	uni
	2

	103
	Display voltímetro 0 A 30V DC - RED
	uni
	25

	104
	Espaguete Termo Retrátil 1,0 mm preto
	mt
	50

	105
	Espaguete Termo Retrátil 1,6 mm preto
	mt
	50

	106
	Espaguete Termo Retrátil 2,4 mm preto
	mt
	50

	107
	Espaguete Termo Retrátil 5mm 
	mt
	50

	108
	Espaguete Termo Retrátil Adesivo 3,2 mm preto
	mt
	50

	109
	Terminal Pré-isolado Tipo Forquilha amarelo TPF-6-3
	uni
	100

	110
	Terminal Pré-isolado Tipo Forquilha azul TPF-2,5-3
	uni
	100

	111
	Terminal Pré-isolado Tipo Forquilha vermelho TPF-1,5-3
	uni
	100

	112
	Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós amarelo TI-6-12
	uni
	100

	113
	Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós azul TI-2,5-8
	uni
	100

	114
	Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós branco TI-0,5-8
	uni
	100

	115
	Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós cinza TI-0,75-8
	uni
	100

	116
	Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós cinza TI-4-12
	uni
	100

	117
	Terminal Pré-isolado tipo Ilhós Duplo amarelo TID-6-14
	uni
	100

	118
	Terminal Pré-isolado tipo Ilhós Duplo azul TID-2,5-10
	uni
	100

	119
	Terminal Pré-isolado tipo Ilhós Duplo branco TID-0,5-8
	uni
	100

	120
	Terminal Pré-isolado tipo Ilhós Duplo cinza TID-0,75-8
	uni
	100

	121
	Terminal Pré-isolado tipo Ilhós Duplo cinza TID-4-12
	uni
	100

	122
	Terminal Pré-isolado tipo Ilhós Duplo preto TID-1,5-8
	uni
	100

	123
	Terminal Pré-isolado tipo Ilhós Duplo vermelho TID-1-8
	uni
	100

	124
	Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós preto TI-1,5-8
	uni
	100

	125
	Terminal Pré-isolado Tipo Ilhós vermelho TI-1-8
	uni
	100

	126
	Terminal Pré-isolado Tipo Macho/Fêmea amarelo FE-6-6
	uni
	100

	127
	Terminal Pré-isolado Tipo Macho/Fêmea azul FE-2,5-6
	uni
	100

	128
	Terminal Pré-isolado Tipo Macho/Fêmea vermelho FE-1,5-6
	uni
	100

	129
	Terminal Pré-isolado Tipo Olhal amarelo cód TP-6-3
	uni
	100

	130
	Terminal Pré-isolado Tipo Olhal azul cód TP-2,5-3
	uni
	100

	131
	Terminal Pré-isolado Tipo Olhal vermelho cód TP-1,5-3
	uni
	100

	132
	Terminal Pré-Isolado Tipo Pino amarelo TPP-6-12
	uni
	50

	133
	Terminal Pré-Isolado Tipo Pino azul TPP-2,5-8
	uni
	50

	134
	Terminal Pré-Isolado Tipo Pino vermelho TPP-1,5-8
	uni
	30

	135
	Terminal tipo Macho/Fêmea com Isolação Total azul FET-2,5-6
	uni
	100

	136
	Terminal tipo Macho/Fêmea com Isolação Total azul MAT-2,5-6
	uni
	100

	137
	Terminal tipo Macho/Fêmea com Isolação Total vermelho FET-1,5-6
	uni
	100

	138
	Terminal tipo Macho/Fêmea com Isolação Total vermelho MAT-1,5-6
	uni
	100

	139
	Termo resistência PT-100 dupla sem cabeçote
	uni
	20

	140
	Bateria A23 12V                                                                                                                                                       Baterias com voltagem nominal de 12V para dispositivos eletrônicos.
Dimensões compactas de 28,3 x 10,15mm.
Composição de MnO2 para alta durabilidade.
0% de metais pesados
	uni
	30

	141
	Bateria CR  2032 3V                                                                                                                                                Tensão de 3V.
Tem uma capacidade de 180 mAh.
O tempo máximo de retenção de carga é de 5 anos.
Sem mercúrio.
	uni
	30

	142
	Pilha Bateria 9v Alcalina
	uni
	50

	143
	Bateria LR44 1.5V                                                                                                  Tensão de 1.5V.
Sem mercúrio.
	uni
	30

	144
	Fio de estanho para solda:- com 500GRS diâmetro 1,0 MM; fluxo 2,4%; liga [SN63]+[PB37] (Estanho/ Chumbo); - Embalagem: rolo c/ 500G; Ponto de fusão: 183ºC; Possui resistência de isolamento, não corrosivo; com baixo resíduo.
	uni
	5

	145
	Bateria Estacionária selada de 12V/ 7Ah para Nobreak
	uni
	5

	146
	Cabo USB Micro USB (V8) 1.0M
	uni
	2

	147
	Conector DB9 Macho solda fio
	uni
	20

	148
	Conector DB9 Fêmea solda fio
	uni
	20

	149
	Capa para conector DB9
	uni
	40

	150
	Cabo Manga 4X22 Blindado Malha de Cobre Verde/Palha
	mt
	50

	151
	Regulador de tensão LM7805
	uni
	50

	152
	Caixa com 2,5kg de eletrodo revestido rutílico de 2,5mm. Especificações: Tensão: 20 - 30V; Diâmetro: 2,5 mm; Comprimento: 350 mm; Corrente: 75 - 110A; Garantia de 3 meses.
	cx
	3

	153
	Servo Motor - MG90S COM ENGRENAGENS DE METAL                                                                                   Principais características:                                                                                                                                 Tensão de Alimentação: 3,0 - 6,0V;
Corrente de Operação 0,1 - 1,2A; Alcance de rotação: 0 - 180º; Torque a 4.8V 1.8 kg-cm;
Torque a 6V 2.2 kg-cm; Engrenagens de metal; Connector JR (Universal);
Comprimento do cabo 24,5cm; Velocidade 0,12 seg/60º (sem carga)
	uni
	20

	154
	Fonte Chaveada 5v 5a Estabilizada Com Regulador De Tensão.                                                                             - Potência:25W.
- Tensão de entrada: 100V-240V AC (Bivolt).
- Frequência: 50/60Hz.
- Amperagem de Saída: 5A.
- Tensão de saída:5V DC.
- Conexão: Tipo borne
- Proteção: Contra surto, curto e temperatura.                                                                                                           - Garantia: 03 meses
	uni
	6

	155
	Motor de Passo 28BYJ-48 + Driver Uln2003  construção unipolar, alimentação de 5V e redução de 1/64 
Modelo: 28BYJ-48 (datasheet)
Driver: ULN2003 (datasheet)
Tensão: 5VDC
Número de fase: 4
Número de vias: 5
Caixa de Redução: 1/64
Diâmetro do eixo: 5mm
Ângulo do Passo: 11,25°/64 ~ 0,176°
Frequência: 100Hz
Resistência DC: 50Ω ± 7%(25℃)
Torque: 34,3 N.m
Peso: 40g
Deve ser acompanhado do Driver ULN2003
	uni
	16

	156
	Fita isolante Preta.
Classificação da Voltagem: 750 V.
Temperatura Máxima de Funcionamento: 90 °C.
Comprimento: 20 m.
Largura (Métrica):19 mm.
	uni
	30

	157
	Sensor 3 fios para mini ISO 6432 sem suporte NPN - Ação-Hall normal aberto 3 fios, Voltagem 5-24V DC, Tipo de fixação: MINI ISO 6432,NPN 
	uni
	8

	158
	OSCILADOR CRISTAL 4MHZ
	uni
	50

	159
	OSCILADOR CRISTAL 8MHZ
	uni
	50

	160
	OSCILADOR CRISTAL 20MHZ
	uni
	50

	161
	Transistor Scr Tic106d                                                                                                                                     Voltagem máxima suportada: 400V.
Corrente máxima suportada: 30A.
Potência máxima suportada: 1W.
	uni
	50

	162
	Transistor Triac Tic226d                                                                                                                                Voltagem máxima suportada: 400V
Corrente máxima suportada: 70 A
Potência máxima suportada: 1 W
	uni
	50

	163
	Circuito Integrado Tca785 Ci Dip-16                                                                                                              Voltagem mínima de entrada - Voltagem máxima de entrada: 1V - 1V
Voltagem mínima de saída - Voltagem máxima de saída: 1V - 1V
	uni
	20

	164
	CI 555
	uni
	50

	165
	MINI TRANSFORMADOR DE PULSO MTPT 27 3/10 PARA DISPARO DE TIRISTORES E TRIACS 
	uni
	15

	166
	PONTE RETIFICADORA GBJ 1508 15AMP 800v                                                                                         Voltagem: 800V
Corrente: 15 A
	uni
	30

	167
	DIAC DB3
	uni
	50

	168
	TRANSISTOR UJT 2N2647                                                                                                                                   Tipo de encapsulamento: To-39
Voltagem máxima suportada: 30V
Corrente máxima suportada: 100 A
Potência máxima suportada: 300 W
Polaridade: Uni junção
	uni
	30

	169
	FET IRF540                                                                                                                                                            Tipo de encapsulamento: TO220
Voltagem máxima suportada: 100V
Corrente máxima suportada: 30 A
Potência máxima suportada: 1 W
Polaridade: NPN
	uni
	50

	170
	TRANSISTOR BC 547                                                                                                                                           Tipo de encapsulamento: Furo passante (TH)
Voltagem máxima suportada: 45V
Corrente máxima suportada: 100 mA
Polaridade: NPN
	uni
	100

	171
	SENSOR DE TEMPERATURA LM35                                                                                                                         – Faixa de temperatura: -55°C a 150°C
– Precisão: 0,5°C
– Calibrado em graus Celsius
– Tensão de operação: 4 a 30V
– Consumo de corrente: <60 µA
	uni
	30

	172
	RASPBERRY PI5 8GB                                                                       Microcontrolador: Broadcom BCM2712
Tensão de operação: 5V
Voltagem de entrada recomendado: 5 V x 5 V
Voltagem de entrada limite: 5 V x 5 V
Frequência do relógio: 2,4 MHz
Quantidade de pinos digitais de entrada e saída: 40
	uni
	1

	173
	CASE DE ACRÍLICO PARA RASPBERRY PI5                                                                                                   Case Acrílica transparente compatível com o NOVO RASPBERRY PI5, com tampa móvel, furo para cooler e dissipadores.
4- Parafusos, para fixação da placa na case.
4-Porcas
4-Calços de acrílico
	uni
	1

	174
	Controlador de temperatura                                                                                                       CARACTERÍSTICAS:
1. Alimentação: 90-250VAC, 50HZ/60HZ.
2. Display: 4 dígitos.
3. Saída: ESCOLHER ANTES DE FINALIZAR A COMPRA.
4. Controlador PID ou ON/OFF
5. Peso: cerca de 150g.
6. Dimensão: (48mm x 48mm x 110mm).
7. Modelo: REX-C100FK07
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
1. Display: Display digital duplo programável, PV (define o parâmetro) e SV (Define o valor do parâmetro).
2. Saída principal: Relay ou SSR (escolher)
3. Força dielétrico: 1500VCA/min.
4. Resolução: 14bit.
5. Controle: PID ou ON/OFF programável o controlador tem as duas funções ele funciona no controle proporcional (PID) ou na função termostato (on/off).
6. Saída de alarme: Relé contato seco Normal aberto, capacidade 250 V/3A AC ou no uso corrente continua 30 V/3A DC.
7. Faixa de Temperatura: 0 a 1300 ºC.
8. Precisão de Medição: ±0.5%FS.
9. Condições de instalação: 0-50 ºC, 30-85% RH gases não corrosivos.
10. Parâmetros de controle PID programáveis individualmente.
11. Entrada para sensor: (K, J, S, E, B, R, T), RTD (Pt100, CU50), voltagem 0-5 e corrente 4-20ma.
12. Saída principal de controle: SSR (relé de estado sólido).
13. Saída de alarme: 1 saída relé contato seco.
	uni
	2

	175
	Interface Serial I2C Display Lcd 16x2 e 20x4 
    Endereço I2C: 0x20-0x27 (Padrão 0x20 mas pode ser modificado)
    Compatível com Display LCD 16x2 e LCD 20x4
    Utiliza poucos pinos do microcontrolador
    Pinos GND e VCC
    Pinos SDA e SCL para o barramento i2c
    Trimpot para o controle do contraste do LCD
    Jumper para ajuste da luz de fundo
    Dimensões: 55 x 23 x 14 mm
    Peso: 5g
	uni
	20

	176
	Pressostato Com temperatura Observação: 80 °C/176 °F por no máximo 120 min
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Máx]: 65°C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]: -25°C
Função de contato: SPDT
Avaliação do contato: AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; CA3=16 A, 400 V; CC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V
Diferencial [barra] [Máx]: 4,00 bar
Diferencial [bar] [Min]: 0,70 bar
Diferencial [psi] [Máx]: 58,00 psi
Diferencial [psi] [Min]: 10,00 psi
Conexão elétrica: Prensa-cabo de borracha
Tamanho da conexão elétrica: 6-14 mm
Outras informações: Não aplicável para linha de líquido
Compatibilidade de lubrificantes: Aplicações isentas de óleo
Descrição do material: Chave de Pressão KP1 M/36
	uni
	2

	177
	Conversor Analógico Digital 4 Canais ADS1115                                                                                                                                                                                                Especificações.:
    ADS1115 (datasheet)
    Precisão de 16 bits
    Tensão de Operação: 2 à 5.5 VDC
    Baixo consumo de corrente
    Taxa de dados programável: 8SPS à 860SPS
    Oscilador: Interno
    Interface de comunicação I2C
    Endereço disponível: 4 endereços I2C
    Comparador programável
    Amplificador de ganho programável (PGA)
    Dimensões: 28 x 17 x 2,5 mm
	uni
	2

	178
	Medidor de tensão elétrica INA219                                                                                                                                                                                                               CARACTERÍSTICAS:
- Sensor de Tensão;
- Sensor de corrente;
- Compatível com Arduino, Raspberry PI, PIC, AMR, etc.;
- Verifica o valor da tensão e corrente;
- Maior precisão que outros modelos;
- Borne a parafuso para fixação dos fios;
- Pinos para conexão junto ao Arduino;
- Excelente relação custo x benefício;
- Datasheet NA219: Download AQUI.

ESPECIFICAÇÕES:
- Modelo: INA219;
- Alimentação: 3.3 a 5VDC;
- Tensão de medição: 0 ~ 26VDC;
- Corrente de medição: 0 ~ 3.2A;
- Margem de erro: ±0,1 à ±0,8 mA);
- Comunicação: I2C;
- ADC: 12 bits;
- Dimensões (CxLxE): ~25,5x22x10mm;
	uni
	2

	179
	Regulador Tensão 12A 0,8v A 28V Step Down Dc-Dc                                                                                                                                                                                                Regulador:  XL4016
Tensão de entrada: 7 - 32 VDC
Tensão de saída: 0,8-28 V (ajustável)

Corrente de saída: 12 A corrente máxima( ajustável ), 12 A máxima (é recomendado adicionar um ventilador para refrigeração se a temperatura no dissipador de calor exceder 65 ° C)
Eficiência de conversão: até 96% (quanto maior a tensão de saída, maior a eficiência)
Dimensões: 6,5 x 4,7 x 2,2 cm  (comprimento * largura * espessura)
Frequência de operação : 300 KHz
Saída de proteção contra curto-circuito: Sim
	uni
	2

	180
	Mini Voltímetro Digital 0v a 100v - Display Vermelho 
    Tensão de operação: DC 4.5 V - 28 V
    Cor LED: Vermelha
    Quantidade de Dígitos: 3
    Faixa de medição : 0-99.9 V
    Temperatura de trabalho: -10 Cº + 65 Cº
    Corrente de funcionamento: < 60 mA
    Display: 0.70" LED  
	uni
	2

	181
	Módulo Rele 2 canal 3V com Borne  
Tensão de Alimentação e comando: 3V.
Capacidade de saída do rele: 250 VA 10 A / 125 VA 15 A
Pinagem :  Normal Aberto, Normal Fechado e Comum
Tempo de resposta: 5~10 ms
Corrente de disparo: 5 mA
Dimensões: 75 x 50 x 18,5 mm
Indicação: Led de acionamento e alimentação
	uni
	1

	182
	Arduino Uno R4 WiFi. Especificações: Alimentação Jack P4: 6-24V DC (Recomendado 6-16V); Entrada de energia USB-C: 5V (500mA máx.); Microcontrolador: RA4M1 Arm® Cortex®-M4; Clock Speed: 48 MHz; Microcontrolador Wi-Fi e Bluetooth: ESP32-S3-MINI-1-N8; Memória: 256 kB Flash, 32 kB SRAM, 8 kB EEPROM; Comunicação: UART, SPI, I2C, CAN; Conversor Analógico-para-Digital (ADC): 14 bits; Conversor Digital-para-Analógico (DAC): 12 bits; Outros: CTSU, OPAMP, RTC, MPU e USBFS; Temperatura de Operação: -25°C a 70°C; Umidade Relativa: 5% a 95%; Dimensões (CxLxA): 68,6x53,4x15mm (padrão Arduino UNO); Peso: 20g.
	uni
	25

	183
	Cabo Carregador USB C: Com entrada USB Tipo C e saída USB; Modelo compatível: Usbtipoc; Comprimento do cabo: 1m. 
	uni
	25

	184
	Sensor de Tensão 0-25V DC                                                                                                                                                                                                                                                 Leitura: 0.02445 V -25 VDC
Resolução: 0.00489 V
Tensão de entrada: 0 a 25 V;
Valor dos resistores: 30 K e 7,5 K Ohms
Proporção de divisão: 5:1
Tolerância do resistor: 1%
Dimensões (CxLxA): 25 x 13 x 0.51 mm
	uni
	2

	185
	Servo Motor - MG995 - Digital 180° O Servo Motor MG995 possui engrenagens de alumínio e rotação de até 180°, é capaz de suportar até 15Kgf/cm e velocidade de 0,20 seg/60° com 6V e até 13 Kgf/cm e velocidade de 0,16 seg/60° com 4,8V, podendo ser alimentado com tensões de 3 à 6V.
	pç
	12

	186
	Módulo Ponte H Dupla L298N 
    Tensão de Operação: 4~35 V
    Chip: ST L298N
    Controle de 2 motores DC ou 1 motor de passo
    Corrente de Operação máxima: 2 A por canal ou 4 A max
    Tensão lógica: 5 V
    Corrente lógica: 0~36 mA
    Limites de Temperatura: -20 a +135 °C
    Potência Máxima: 25 W
    Dimensões: 43 x 43 x 27 mm
    Peso: 30 g
	uni
	20

	187
	Motor DC 3-6V com Caixa de Redução e Eixo Duplo 
    Eixo: duplo
    Tensão de Operação: 3-6 V
    Redução: 1:48
    Peso: 30g
    Corrente sem carga: 200 mA (6V) e 150 mA (3V)
    Velocidade sem carga: 200 RPM (6V) e 90 RPM (3V)
	uni
	40

	188
	Canhão Refletor Led Par 36 Leds Rgbw                                                                       Cor (Produto): Preto;
-Modelo: 36W / Par 64 Slim;
-Material: ABS;
-Voltagem: 110V ~ 220V (BIVOLT);
-Cores: (RGBW) Vermelho / Verde / Azul / Branco;
-Potência: 36 LEDs com 1W;
-Possui Painel Display Digital;
-Luz do LED do Display: Vermelho;
-Painel com 4 Botões;
-Não Possui Botão ON/OFF;
-Mix de Cores;
-Modos: Automático / Sensor de Som / DMX;
-Canais DMX: 7 Canais;
-Alça Ajustável com Furos para Parafusar e Fixar;
-Dimensões (Display): LxA (3 x 1,5) cm;
-Dimensões (Produto): LxAxP (17,7 x 17,2 x 9,5) cm;
-Dimensões (Embalagem): LxAxP (21 x 18,5 x 10,8) cm;
-Peso (Produto): 600g;
-Peso (Embalagem): 885g;
Garantia mínima de 30 dias
	uni
	4

	189
	Jogo Luz Moving Head Led Beam Rgbw Prisma E Gobo Giratório
	uni
	2

	190
	Máscara de solda - Automática
- C.A.: 41890
- Área de visão: 90x35mm
- Estágio claro: DIN 3
- Estágio escuro: DIN 11
- Tempo de resposta: 1/25000
- Proteção do filtro UV/IR: DIN 16
- Dimensões do filtro: 110 x 90 x 9 mm
- Temperatura de operação: -5 ~ 55ºC
- Temperatura de armazenamento: -10 ~ 70°C
- Peso: 480gf
- Garantia: 6 Meses
	uni
	5

	191
	Máscara semi facial com filtro para vapores orgânicos                                        Tipo de máscara: 1/4
Material: Silicone
Partículas e contaminantes filtrados: VAPORES ORGÂNICOS, Gases ácidos
Aplicações recomendadas: Construções, Galvanoplastia, Pinturas em geral
Filtros compatíveis: Filtros e cartuchos 
Quantidade de filtros: 1
Eficiência de filtração da máscara: 99 %
Com amplificador de voz: Não
Certificação: CA14781
Tipo de cinto: Elástico Regulável
	uni
	10

	192
	Protetor Auditivo Plug Espuma Auricular CA 5674 – Caixa com 100 unidades
	cx
	5

	193
	Óculos de segurança de sobreposição de óculos de grau com recuo alongado, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal, fixadas à armação através de pinos plásticos. CA: 16462
	uni
	200

	194
	Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, com armação de nylon e hastes com comprimento regulável.  CA: 9722
	uni
	500

	195
	Luva tátil de helanca banhada em PU M - CA 29014
	uni
	150

	196
	Luva De Couro Vaqueta Tamanho Único - CA 37063
	uni
	30

	197
	Luvas de algodão com pigmentos de PVC - CA 34491
	uni
	50

	198
	Niple de Latão - 1/2"NPT(M) x 1/2"NPT(M)
	uni
	10

	199
	Niple de Latão - 1/4"NPT(M) x 1/4"NPT(M)
	uni
	20

	200
	Niple de Latão - 1/8"NPT(M) x 1/8"NPT(M)
	uni
	20

	201
	Prensa Cabo Nylon 1/2 PG13,5 Preto
	uni
	20

	202
	Prensa Cabo Nylon 1/4 PG7 Preto
	uni
	30

	203
	Prensa Cabo Nylon 1''Pol. PG29 Preto
	uni
	10

	204
	Prensa Cabo Nylon 3/4 PG21 Preto
	uni
	20

	205
	Prensa Cabo Nylon 3/8 PG11 Preto
	uni
	20

	206
	Prensa Cabo Nylon Pg7 1/4 Preto 
	uni
	10

	207
	Prensa Cabo Nylon Pg13,5 1/2 Preto
	uni
	10

	208
	Serra: RS 1410-5 14” x 1” x 10T
	uni
	10

	209
	Disco De Corte 125mm X 1,2mm X 22,23mm Esmerilhadeira Vd
	uni
	50

	210
	Disco De Lixa Flap 4.1/2 X 7/8 115 X 22 G. 60 Zirconia
	uni
	50

	211
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 4mm Vários Cortes
	uni
	5

	212
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 5mm Vários Cortes
	uni
	5

	213
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 6mm Vários Cortes
	 
	5

	214
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 7mm Vários Cortes
	uni
	5

	215
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 8mm Vários Cortes
	uni
	5

	216
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 9mm Vários Cortes
	uni
	5

	217
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 10mm Vários Cortes
	uni
	5

	218
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 11mm Vários Cortes
	uni
	5

	219
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 12mm Vários Cortes
	uni
	5

	220
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 13mm Vários Cortes
	uni
	5

	221
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 14mm Vários Cortes
	uni
	5

	222
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 15mm Vários Cortes
	uni
	5

	223
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 16mm Vários Cortes
	uni
	5

	224
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 17mm Vários Cortes
	uni
	5

	225
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 18mm Vários Cortes
	uni
	5

	226
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 19mm Vários Cortes
	uni
	5

	227
	Fresa Topo HSS Haste Cilíndrica DIN 844AN 20mm Vários Cortes
	uni
	5

	228
	Lâmina De Serra Máquina A.r 14 6 Dentes 350 x 32mm 
	uni
	5

	229
	Cilindro Pneumático Mini ISO 25X50, Dupla ação com saída engate rápido 4mm
	uni
	6

	230
	Lanterna Refletor Led Bateria 18w Power Bank 2 Portas Usb Branco Frio 6000k Preto Temperatura da cor: 
- Ângulo de abertura da luz: 180°;
- Portas USB: 2 saídas tipo A;
- Acompanha Bateria 21V;
- Tamanho: 5 polegadas;
- Potência: 18W.
	uni
	10

	231
	Estilete com gatilho de segurança - Lâmina Trapezoidal 
    Precisão de corte e alta resistência
    Armazenamento de lâminas no próprio estilete
    Seguro, fácil de usar e rápida substituição da lâmina
    Profundidade de corte ajustável
    Mecanismo de segurança automático
	uni
	5

	232
	Kit de Brocas Aço Rápido:
- Haste cilíndrica em aço rápido – HSS 4241
- Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC
- Acompanha estojo para acondicionamento
- Kit composto por 25 peças, sendo:
1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 – 9.5 – 10.0 – 10.5 – 11.0 – 11.5 – 12.0 – 12.5 – 13.0 mm                                                                                                            Garantia de 6 meses após a data do recebimento.
	kit
	5

	233
	Kit de brocas de vídia-m, composto de 5 peças 4 a 10mm
	kit
	2

	234
	Kit de Serra Copo Fast Cut para Eletricista, composto de 14 Peças: 7/8", 1.1/8", 1.3/8", 1.3/4", 2", 2.1/2", 3", 3.5/8", 4.1/8", 4.3/4", 22mm, 29mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm, 76mm, 92mm, 105mm, 121mm. Suportes e Acessórios: A1, A2, A12, A7.
	kit
	3

	235
	Lupa Mesa Bancada 5 Leds Garras Suporte Solda Com 3 Lentes 
	uni
	3

	236
	Alicate de Pressão Cabo Emborrachado 10 Polegadas 
	uni
	5

	237
	Esquadros Magnéticos 12kg P/ Solda, com ângulo de 135 graus e peso máximo suportado de 12kg
	uni
	6

	238
	Alicates Para Solda Porta Eletrodo                                                                                                                Corrente: 500 A
Diâmetro mínimo do eletrodo: 2.5mm.
Diâmetro máximo do eletrodo: 6.3mm.
	uni
	10

	239
	Jogo de Chaves Allen 1,5 - 10 mm Tipo L Curtas 9 Peças.1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm
- Especificações Técnicas:
Material do corpo da chave: Aço carbono
Acabamento da Chave: Fosfatizado Preto Tipo da chave: Tipo "L" série curta
Tipo da ponta: Hexagonal
	cj
	10

	240
	Jogo chave hexagonal milímetros e polegadas 22 peças:
11 Chaves Hexagonais (Milimétricas): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10mm;
11 Chaves Hexagonais (Polegadas): 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” e 3/8”;
Acompanhado de maleta plástica.
	cj
	2

	241
	Trena metálica                                                                                                                                             Comprimento da fita: 5 metros;
Largura da fita: 19 mm (3/4”)
Comprimento sem dobrar em até 1,5m
	uni
	5

	242
	Cilindro Pneumático Mini ISO 25X50, retorno por mola com saída engate rápido 4mm
	uni
	4

	243
	Barra Polyacetal com diâmetro de 25MM e comprimento de 1 metro
	uni
	10

	244
	Luva de Latão - 1/2"NPT(F) x 1/2"NPT(F)
	uni
	10

	245
	Luva de Latão Forjada - 1/4"NPT(F) x 1/4"NPT(F)
	uni
	20

	246
	Luva de Latão Forjada - 1/8"NPT(F) x 1/8"NPT(F)
	uni
	20

	247
	Pincel para pintura 1 1/2"
	uni
	20

	248
	Pincel para pintura 3/4"
	uni
	20

	249
	Relevo transparente para efeito de falso mosaico                                                Medida: 35 ml
Material: Tinta à base de resina acrílica
Cor: Transparente 
	uni
	10

	250
	Rolo de pintura  15cm LÃ SINTÉTICA
	uni
	5

	251
	Tinta Spray Preto Fosco Uso Geral 350ml
	lata
	10

	252
	Tinta Spray Preto Brilhante Uso Geral 350ml
	lata
	10

	253
	Tinta Spray Vermelho Uso Geral 350ml
	lata
	5

	254
	Tinta Spray Platina Uso Geral 350ml
	lata
	5

	255
	Manômetro 41mm Aço Carbono 0 A 2 Bar
	uni
	1

	256
	Manômetro De Pressão Vertical 53mm Rosca 1/4 0 à 100psi
	uni
	1

	257
	Pluviômetro de Báscula Digital para Arduino e Estação Meteorológica - PB10  
- Pluviômetro de Báscula;
- Pluviômetro Digital para Arduino e Estação Meteorológica;
- Ideal para medir a pluviosidade;
- Compatível com Arduino, PIC, Raspberry Pi, ESP32, entre outros;;
- Alta durabilidade;
- Envia um pulso a cada 0,25mm de precipitação;
- Resistente a intempéries;
- Totalmente produzido em alumínio;
- Fácil instalação;
- Linearidade de dados;
- Sensor com auto esvaziamento;
- Abraçadeira para fixação;
- Ideal para estufas, áreas de proteção ambiental monitoradas, estações meteorológicas, aeroportos, áreas agrícolas, entre outros ambientes;
- Esquemas de ligação;
- Código Exemplo Arduino;
- Poderá ser enviado na cor BRANCA;
ESPECIFICAÇÕES:
- Modelo: PB10;
- Material: Alumínio;
- Tensão: 3 a 30VDC;
- Tipo: Digital;
- Leitura: a cada 0,25 mm;
- Diâmetro coletor: ~147mm;
- Erro máximo: 4% ( até 30 mm/h), 5% ( até 50mm/h), 7% ( até 90 mm/h);
- Comprimento do cabo: ~2 metros;
- Dimensões (AxD): 160x150mm (sem suporte);
- Peso: 555g.
	uni
	1

	258
	Anemômetro C/ Indicador Dir Vento Biruta Eletrônico Arduino ESPECIFICAÇÕES
- Anemômetro:
* "Canecos" em alumínio c/ 50 mm diâmetro
* Suporte em alumínio c/ 200 mm comprimento
* Eixo com rolamento lacrado (livre de manutenção) , diâmetro total de 210 mm
* Abraçadeiras p/ fixação lateral
* Fácil instalação
* Sensor magnético lacrado
* Cabo manga com 6 metros
* Resistente a intempéries
* Suporta altas velocidades (+130 km /h)
* Alta sensibilidade, inicia em 0,9 Km/h

ESPECIFICAÇÕES
- Biruta
* Sensor resistivo lacrado , protegido contra intempéries .
* Giro de 360° com grande sensibilidade
*Indica N,NE,E,SE,S,SO,O e NO
Ou 0,45,90,135,180,225,270 e 315 graus .
* Eixo com rolamento lacrado
* Montado todo em alumínio
* Eixo indicador com 200 mm
* Cabo manga com 6 metros

Acompanha:
01 Anemômetro
01 Biruta eletrônico
01 haste lateral c/ 30 cm e garras o/ fixação
01 Cabo manga (4 vias) c/ 6 m
	uni
	1

	259
	Máquina Fumaça 3000w Fog Machine Neblina Fumaça - 220Volts 
Potencia: 3000W
LEDs: 6 x 3W RGB 3IN1 LEDs
Tempo de aquecimento inicial: 7min
Capacidade reservatório: 5L
Distancia do jato de fumaça: 8 a 10 metros (aproximadamente)
Vazão de fumaça: 25000cu.ft/min/
Controle: Controle rem8,5ote sem fio e DMX
DMX: 7 canais DMX
Display: Display Digital LED
Timer: Temporizador ajustável no display da máquina
Dimensões da máquina: 30 x 67 x 24 cm (sem alca) /// 37 x 67 x 32cm (com alça)
Dimensões da embalagem: 72 x 35 x 30 cm
	uni
	1

	260
	Bomba comparativa de pressão. Características técnicas:
Pressão Máxima: 17068 PSI / 1176,8 bar / 1200 kgf/cm²; Vácuo: -4,26 PSI / -0,29 bar / -0,30 kgf/cm²; Sob Pressão: 19912 PSI / 1372 bar / 1400 kgf/cm²; Rosca de Conexão: 1/2” BSP-F; Alça para carregar a bomba de calibração em serviços de campo; Volante de fácil manuseio para gerar qualquer pressão; Possuir 2 (duas) conexões: Uma para Padrão e outra para equipamentos a serem testados; Fluído: Água, Óleo de Silicone / Mineral. Acessórios - 6 adaptadores, sendo (2 adaptadores de 1/8" BSP / 2 adaptadores de 1/4" BSP / 2 adaptadores de 3/8" BSP). 
	uni
	1

	261
	Bomba de pressão/vácuo manual                                                                                                                  Geração de pressão: 0 a 60 bar = 0 a 870 psi, selecionável para
Geração de vácuo: 0 a -0,95 bar = 0 a -28 inHg
Portas de pressão (versão padrão) Para instrumento de referência: 1/2 "BSP fêmea, girando livremente, com integ. O-ring, na parte superior da bomba, Para o item de teste: 1/4" BSP fêmea, girando livremente, com integr. O-ring, na mangueira de teste de pressão da bomba
Materiais: Alumínio, latão, ABS, NBR
Pressão de escorvamento: Alavanca de mão
Alta pressão: Válvula de ajuste de volume
Ajuste fino: Válvula de ajuste de volume (ajuste fino, volume grande)
Dimensão: Aproximadamente. 290 x 185 x 65 mm
Peso: Aproximadamente. 960 g
	uni
	1

	262
	Braço Robótico de Metal com pinças com  6 servos  MG996 engrenagens metálicas, 0º a 180º Especificação:
Tipo: Com Servos
Material: Alumínio
Peso do pacote: 619g/21,83 onças, 979g/34,54 onças
Tamanho do pacote: 31*22*7,5 cm/12,20*8,66*2,95 pol.

Especificação de servos:
Servos: servo analógico MG996
Quantidade: 6 peças
Tensão operacional: 4,87,2V
Corrente sem carga: 100mA
Torque: 10kg.cm
Ângulo limite: 180
Comprimento do cabo: 30cm
Material da engrenagem: metal
Tempo morto: 5uS
	uni
	6

	263
	Kit de Parafusadeira e furadeira à bateria composto por: 1 Furadeira e Parafusadeira, 1 Bateria 12V, 1 Fonte de carregamento bivolt, 6 brocas de aço rápido (1,5mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm e 6mm), 6 bits (2 fendas (5mm e 6mm), 2 Phillips (PH1 e PH2) e 2 pozidrive (PZ1 e PZ2), 1 Soquete magnético com encaixe de 1/4" e 1 Maleta plástica. Mandril de 3/8". Características: Possui regulagem para 18 posições de torque e 1 posição para perfuração, LED para melhor visibilidade do local de trabalho e cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador. Conta com bateria de íons de lítio, que confere alta eficiência de operação, indicador de carga da bateria, além de fonte bivolt automática. Garantia mínima de 3 meses após a data do recebimento e possuir rede de assistência técnica nacional
	kit
	5

	264
	KIT MICRORRETÍFICA INCLUINDO ACESSÓRIOS com as especificações mínimas a seguir descritas:
- Motor com potência de no mínimo 130W
-Sistema com fio
-Tensão 220V
-Controle variável de velocidade
-Velocidade de na velocidade baixa no mínimo 5.000 rpm e na velocidade alta no mínimo 30.000 rpm
-Botão de acionamento e botão de controle de velocidades separados
-Potência suficiente para Afiar, Esculpir, Esmerilhar, Gravar, Lixar, limpar, polir e furar (com brocas compatíveis com a máquina) madeiras, plásticos e metais finos
-Potência suficiente para cortar peças de plástico e madeira
-Possibilidade de troca de Acessórios intercambiáveis
-Sistema com troca rápida de bits
-Kit com acessórios que contenham fresa de alta velocidade, pedra de esmerilhar, escova de cerdas, escova de cerdas de aço-carbono, discos de polir de 13mm e 26mm, pasta de polimento, cinta de lixa e mandril de 13mm, cinta de lixa extras, disco de corte de 24mm, broca para furo em madeiras e plásticos
-Possuir porca de aperto e no mínimo 4 pinças (0,8mm/1,6mm/2,4mm/3,2mm)
-Permita a troca ou reposição das escovas do motor
-Tenham disponibilidade no mercado peças de reposição para sua manutenção
-Alça para pendurar a máquina
-Materiais da estrutura da máquina compatível com o uso proposto
-Compatível com acessórios de guias de corte
-Maleta para transporte da máquina e acessórios
-Garantia mínima de um ano
-Possuir rede de assistência técnica nacional
	kit
	5

	265
	Esmerilhadeira Lixadeira 900w Profissional 115mm - 220V 
Velocidade mínima de rotação: 11.000 rpm
Velocidade máxima de rotação: 11.000 rpm
Especificações
Frequência: 50/60Hz
Nível de pressão sonora: 5 dBA
Potência: 900 W
Tipo de esmerilhadeira: Angular
Diâmetro do disco: 115 mm
Profundidade máxima de corte: 30cm                                                                                                            Garantia de 12 meses em rede nacional
	uni
	1

	266
	Esmerilhadeira 9 Polegadas 2200w - 220V 
Especificações:
Eixo: M14
Potência: 2200W
ø Do Disco: 9" (230mm)
Vel. Sem Carga: 6500 RPM
Gatilho homem morto: Não
Embreagem de segurança: Não
Peso: 5,8Kg
Voltagem: 220V
Inclui:
(1) Esmerilhadeira angular de 9" (230 mm)
(1) Empunhadura lateral
(1) Flanges
(1) Proteção de 9" (230 mm)                                                                                                                           Garantia nacional de 12 meses
	uni
	1

	267
	Braço robótico em alumínio com 6 graus de liberdade                                                
    Material: Alumínio resistente jateado com espessura de 2 mm
    Estrutura na cor: Preta 
    Servo motor: MG995 - 15 Kg - MG996R - 11 Kg
    Tensão de operação: 4,8 V  - 6,6 V
    Torque: 4,8 V 12 Kg  - 6,6 V  15 Kg
    Rolamentos: De esferas
    Velocidade de operação: 0,07 segundos (4,8V) ,  0,06 segundos (6,6 V)
    Altura total: 42 cm
    Grau de liberdade: 6 graus e 3 eixos de rotação
    Abertura máxima da garra: 50 cm
    Angulo de rotação: 360 º
    Dimensões da base: 7,5 X 10 cm ( com 4 furos de fixação )
    Peso total com servos: 700 gramas
Lista de itens que acompanha.:
- Base para fixação em aço inox pintado na cor preta 2 peça
- Servo TowerPro MG995 Metálico 15 kg   4 peças (engrenagem metálica)
- Servo TowerPro MG996R Metálico 11 kg   2 peças (engrenagem metálica)
- Garra robótica metálica de ótima qualidade 1 peça
- Suporte para servo motor de alumínio jateado 5 peças
- Suporte "U" grande de alumínio jateado 2 peças
- Suporte "U" pequeno de alumínio jateado 1 peças
- Suporte "L" pequeno de alumínio jateado 1 peça
- Discos para servos 6 peças
- Rolamentos com Flange F693ZZ  3 peças
- Parafusos e porcas
	Kit
	6

	268
	Estante Organizadora Gaveteiro 25 Gavetas N°3                                                       - Largura: 600mm
- Altura: 660mm
- Profundidade: 185mm
- Peso: 4,89kg
- Carga máxima: 65kg distribuídos
- Espessura: Estrutura - 0,90mm
- Gaveteiro: N°3
	uni
	2

	269
	Estante Organizadora Gaveteiro 25 Gavetas N°5                                                       Estante 54/5
Comporta 54 cxs Nº 5
Medidas da Estante: Alt. 1500m/m X Larg. 1000m/m X Prof.210m/m.
Medidas das caixas: Alt. 120m/m X Larg. 150m/m X Prof. 250m/m
Peso aprox. Estrutura 14,3 kgs Completa 26,2 kgs
	uni
	1

	270
	Estante Organizadora Gaveteiro 25 Gavetas N°7                                            Estante 49/7
Comporta 49 cxs Nº 7
Medidas da Estante: Alt. 1500m/m X Larg. 1600m/m X Prof.220m/m.
Medidas das caixas: Alt. 170m/m X Larg. 215m/m X Prof. 340m/m
Peso aprox. Estrutura 23,6 kgs Completa 49 kgs
	uni
	1



3. LOCAL DE ENTREGA

Almoxarifado da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, localizada na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3405 - Jardim Regina, Indaiatuba - SP, 13349-003, de segunda-feira à sexta-feira úteis  das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento se dará em parcela única em até 10 dias da liquidação da Nota fiscal.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos temporais: Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 dias do recebimento do pedido de compras;

Requisitos de garantia: Os materiais deverão ter 06 meses de garantia, contados após a data do recebimento do(s) item(s).

5.2 Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):
Na presente contratação não há indicação de marcas e modelos 

5.3. Apresentação de amostras/ prova de conceito:  Art. 41, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021)
Não há exigências.

5.4. Subcontratação:
Não se aplica.
5.5. Garantia da contratação
Não haverá exigência de garantia da contratação, visto que se trata de objeto comum e de baixo valor.

5.6. Vistoria
Não se aplica.

6. DA EXECUÇÃO, DO GESTOR, DO FISCAL E DO PREPOSTO

6.1. O fornecimento deverá ser executado com estrita observância ao que dispõe a proposta final apresentada.

6.2. A Nota Fiscal deverá ser entregue para o Setor de almoxarifado da Fundação.

6.3. O gestor da Fundação, será indicado na emissão do Pedido de Compras ou documento equivalente, que será o responsável pelo acompanhamento e garantir que as obrigações contratuais sejam cumpridas segundo os termos estabelecidos, verificando o cumprimento das condições pactuadas, analisando e autorizando os pagamentos devidos, entre outras atividades relacionadas à gestão do contrato.

6.4. O fiscal da Fundação será indicado na emissão do Pedido de Compras ou documento equivalente, que será responsável para garantir que as especificações sejam atendidas e determinando o que for necessário para a regularização dos defeitos ou faltas observadas, e atestar   recebimento definitivo e a respectiva ratificação de autorização para pagamento da nota fiscal efetuada pelo gestor do pedido.

6.5. O preposto da empresa deverá ser indicado para fins de emissão do Pedido de Compras ou documento equivalente, o qual será o responsável para prestar toda assistência e orientações que se fizerem necessárias pelo fornecimento, conforme art. 118 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

6.6. A fiscalização será exercida no interesse da Fundação, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da Fundação ou de seus agentes e prepostos.

6.7. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto adjudicado, deverão ser prontamente atendidas pela empresa vencedora, sem quaisquer ônus adicionais para a Fundação.

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. O fornecimento deverá ser executado fielmente pelas partes. 

7.2. O fornecedor, será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do objeto, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
7.3. Somente o fornecedor será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

7.4. A inadimplência do fornecedor em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis.

7.5. O fornecedor obriga-se ao fornecimento dentro do prazo estipulado obedecidas as exigências previstas neste instrumento.

7.6. O fornecedor obriga-se a fornecer os materiais de acordo com o contratado, cabendo à Fundação, o direito de recusá-los quando não estiverem de acordo com o estabelecido, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

7.7. O fornecedor obriga-se a substituir o material na hipótese de entrega em desconformidade com as, com defeito de fabricação, imperfeitos, vícios e qualidade inferior, no prazo definido pela Fundação através do gestor indicado.

7.8. A Fundação obriga-se a propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa realização do objeto deste instrumento.
7.9. A Fundação obriga-se, ainda, a efetuar pontualmente os pagamentos referentes ao fornecimento efetuados pela empresa vencedora.

7.10. Providenciar e disponibilizar à CONTRATADA, todas as informações pertinentes.

8. FORMA CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Por itens.

9. JUSTIFICATIVA/ FINALIDADE

[bookmark: _Hlk196902258]A aquisição de materiais consumíveis, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas/ equipamentos para utilização nas aulas práticas e desenvolvimentos de protótipos nos laboratórios de Mecatrônica, usinagem e serralheria, todas estas atividades com fins didáticos oferece uma abordagem prática para ensinar conceitos de engenharia de processos e desenvolvimento dos protótipos dos trabalhos de conclusão de curso (TCC/ Projetos III). Estas atividades permitem que os alunos apliquem as teorias aprendidas em sala de aula e desenvolvam habilidades práticas essenciais para atuação do técnico no mercado de trabalho. Estas atividades práticas também promovem a integração de diferentes áreas do conhecimento, estimulando a pesquisa, a inovação e a compreensão de diversos processos industriais. Esse tipo de aprendizado prepara os estudantes para os desafios do mercado de trabalho.


__________________________
Renata Rotella Magalhães
Diretora Pedagógica








EDITAL Nº004/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 – PROCESSO Nº 127/2025

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENOS DOS REQUISITOS
 DE HABILITAÇÃO
A empresa......., aqui devidamente representada pelo(a)........., infra-assinado, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, concordar com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº    /2026, dos respectivos documentos e anexos da Licitação. 

DECLARA ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo Pregoeira e Equipe de Apoio ou pela Administração da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura - FIEC, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos.
DECLARA que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura.
DECLARA que, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; 
DECLARA que, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; DECLARA que, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991. 
DECLARA que, sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, §1º da lei 14.133.21
DECLARA que, está enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133 de 2021. 
DECLARA, estar ciente de que, a falsidade da declaração de que trata os itens acima sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133 de 2021 e neste Edital. 
DECLARA por fim que, cumpre integralmente os requisitos de habilitação definidos em capítulo próprio do edital.
-------(local e data)-----
-------(assinatura autorizada/ Rg.)------
------(nome, rg. e cargo do signatário)-----
------(nome da empresa)—(CNPJ)-----
--------(endereço)-------
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA 
À
Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC
Setor de Compras e Licitações
Indaiatuba/SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº: 
INCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
ENDEREÇO:    
TELEFONE:
E-MAIL: 

REF: PROPOSTA DE PREÇOS – EDITAL Nº /2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2026 – P PROCESSO DE COMPRAS Nº 127/2025

Apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento de materiais consumíveis, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas/ equipamentos para utilização nas aulas práticas e desenvolvimentos de protótipos nos laboratórios de Mecatrônica, usinagem e serralheria da FIEC, conforme quantitativos e especificações elencadas no Anexo I - Termo de Referência, conforme segue:

2. DOS PREÇOS:
	ITEM
	     ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QTD.
	MARCA
MODELO
	VALOR
UNIT.
	VALOR
TOTAL

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	

	(...)
	
	
	
	
	
	



3. INFORMAÇÕES GERAIS:

3.1. Prazo de fornecimento: 
3.2. Prazo de garantia:
3.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
3.3. Local do fornecimento Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura- FIEC – Av.Eng. Fabio Roberto Barnabé, 3405, Indaiatuba – SP. CEP. 13.3349.003;
3.4. Dados do responsável/representante legal da empresa: nome completo, RG, CPF, cargo.
3.5. Condições de pagamento, número da conta corrente, código do banco e da agência, para a qual será efetuado pagamento.

Declaramos que, o preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados e incidentes sobre o fornecimento.

Declaramos, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

-------(local e data)-----
-------(assinatura)------
------(nome, rg. e cargo do signatário)-----
------(Nome, CNPJ da empresa / carimbo)-----
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO


Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Eletrônico nº ...../2026 tipo MENOR PREÇO  POR ITEM, da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura - FIEC, declaro, sob as penas da lei, de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, de acordo com o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.


-------(local e data)-----
-------(assinatura autorizada)------
------(nome e cargo do signatário)-----
------(nome da empresa)—(CNPJ)-----
--------(endereço)-------
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC E 

CONTRATO Nº:/2025
PROCESSO DE COMPRA Nº:127/ 2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  /2026
EDITAL Nº /2026
DATA:      /      /2026
VALOR TOTAL: R$
PRAZO DE FORNECIMENTO: 30 dias da assinatura do contrato

Pelo presente termo de contrato de fornecimento, de um lado a FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC, inscrita no CNPJ/MF nº 54.675.103/0001-80, com sede na Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, nº 3.405, no Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, representado neste ato por seu Superintendente, Sr.     , infra-assinado, portador do RG nº    e do CPF/MF n°   ,     ,      ,     , doravante chamada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa,  .................... inscrita no CNPJ/MF sob nº , com sede na    , nº      ,               , na cidade de           , CEP.            , Estado de           , neste ato representada pelo (a) Sr.(a), infra-assinado, portador do RG nº  e do CPF/MF nº ,  ,  ,  residente e domiciliada na  , nº    , Bairro, na cidade de    , Estado de            ,  doravante designado simplesmente CONTRATADA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 004/2026, realizada nos da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.O presente contrato tem por objeto pela CONTRATADA, o fornecimento de materiais consumíveis, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas/ equipamentos para utilização nas aulas práticas e desenvolvimentos de protótipos nos laboratórios de Mecatrônica, usinagem e serralheria da FIEC, conforme quantitativos e especificações elencadas a seguir: 


	ITEM
	CÓDIGO FIEC
	UNID
	
DESCRIÇÃO 
	
MARCA
MODELO
	QUANT.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







 1.2. O presente contrato é decorrente do pregão eletronico em epígrafe, realizada nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21 pela qual se regerá, onde   a proposta da CONTRATADA fica fazendo parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL 

2.1. O(s) materiais.  deverá(ão) ser fornecido(s), no almoxarifado da CONTRATANTE, localizada na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3405, Jd. Regina, Indaiatuba/SP, CEP: 13.349.003 e em dias úteis de segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h00min.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RESPONSÁVEIS PELAS PARTES

3.1.  O gestor do contrato será,   (nome), (cargo/função), E-mail: , Telefone: , Ramal ,  responsável pela presente avença e na falta do mesmo, poderá ser designado outro servidor para substitui-lo.

3.2. O fiscal do contrato será,     . (nome), (cargo/função), E-mail: , Telefone: , Ramal ,  responsável pela presente avença e na falta do mesmo, poderá ser designado outro servidor para substitui-lo.

3.3.O preposto do contrato será o Sr. xxxx, portador da cédula de identidade RG no xxxx SSP/SP e inscrito no CPF sob o no xxxx, cargo, e-mail, telefone. 

3.4. Atribuições do gestor, fiscal e do preposto:

3.5. Atribuições do gestor, fiscal e do preposto, além das previstas no Anexo I – Termo de Referência:

3.5.1. GESTOR DE CONTRATO: É o representante da FIEC que, será responsável por gerenciar o contrato, Art. 21, Decreto Federal nº 11.246.2022.

a) Acompanhamento da execução: monitorar e supervisionar o contrato, verificando o cumprimento das obrigações.
b) Controle Financeiro: Responsável pelos aspectos financeiros do contrato (pagamento, medições, reajuste de preços e eventuais penalidades por descumprimento contratual).
b) Avaliação de Desempenho: Ao cumprimento de prazos de execução, fornecimento, troca se for o caso, padrões de qualidade dos serviços/produtos.
d) Comunicação: Comunicar e solicitar informações aos fiscais do contrato, fornecedores e demais envolvidos no processo.
e) Escopo e saldo do contrato:  providências para inicialização de termos aditivos quando cabíveis, rescisão contratual, nova contratação;
f) Emissão de Termo Definitivo: o gestor emitirá o Termo Definitivo de Recebimento, desde que cumprido integralmente o objeto contratado, se for o caso. 

3.5.2. FISCAL DO CONTRATO: É o representante da FIEC que, será responsável pelo acompanhamento da execução. Art. 25, Decreto Federal nº 11.246/2022.

a) Acompanhamento técnico: auxiliar o gestor na execução dos trabalhos de forma técnica, garantir que as especificações sejam atendidas e determinando o que for necessário para a regularização dos defeitos ou faltas observadas.
b) Verificação de qualidade: Verifica se os produtos, serviços entregues estão conforme requisitos estabelecidos, realizando inspeções e testes necessários;
c) Emissão de Pareceres Técnicos:  Emissão de Termo de Recebimento Provisório ou Termo de Impugnação identificando a não conformidade, se for o caso.
d) Registro de Ocorrências:  Anota e notifica a contratada para correções ou ajustes quando necessário. Na ocorrência de decisão ou providência que extrapole a competência, deve ser informar o seu superior.

3.5.3.O preposto indicado: Deverá acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21.

a) O preposto deverá comparecer sempre que solicitado na sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecida, a fim de receber e fornecer informações, instruções e acertar providências.    

3.6. As partes, sempre que for da conveniência de uma das partes, poderá solicitar e agendar reuniões para que sejam discutidos quaisquer assuntos relacionados ao objeto desta avença.

3.7. A CONTRATANTE poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização do fornecimento, reservando-se o direito de rejeitá-los, a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/21.

3.8. A fiscalização, por parte da CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas na legislação civil e por danos que vier causar à CONTRATANTE ou a terceiros, seja por seus atos, de seus funcionários ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

3.9. Havendo qualquer falha na execução ou que estejam em desacordo com as normas, a CONTRATADA será notificada para que os regularize, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste termo.

3.10. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

3.11. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4.1. Cabe a CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, especialmente o definido no Anexo I – Termo de Referência, bem como, daquelas estabelecidas na lei licitatória e legislação correlata, os seguintes:

4.1.1. Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas ou de materiais nela empregados.

4.1.2. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
4.1.3. Somente a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

4.1.4. A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis.

4.1.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação fiscal, social e trabalhista exigidas para habilitação.

4.1.6. Se obriga a execução do objeto contratual dentro do prazo estipulado obedecidas as exigências previstas neste instrumento.

4.1.7. Fornecer montado o objeto de acordo com o contratado, cabendo à CONTRATANTE, o direito de recusá-los quando não estiverem de acordo com o estabelecido, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

4.1.8. Substituir o objeto(s) na hipótese de fornecimento em desconformidade com o ofertado e divergente das especificações do projeto, com defeito de fabricação, imperfeitos, vícios e qualidade inferior, no prazo definido pela CONTRATANTE.

4.1.9. Realizar testes e corrigir defeitos do objeto, quando necessário, sem ônus para a CONTRATANTE, durante o período de garantia estabelecido em seu respectivo lote,   do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.10. Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, tomando as providências necessárias para reparar ou substituir o objeto enquanto estiver dentro do prazo de garantia.

4.1.11. A CONTRATADA, deverá efetuar o fornecimento montado, mediante prévio agendamento junto ao gestor do contrato da CONTRATANTE.

4.1.12. Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido no bem, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos equipamentos fornecidos e instalados ou a respectiva indenização ou substituição.

4.1.13. Responsabilizar-se, por quaisquer acidentes no fornecimento, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação dos bens, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1. Para a execução do contrato a CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, especialmente o definido no Anexo I – Termo de Referência, bem como, daquelas estabelecidas na lei licitatória e legislação correlata, os seguintes:

5.1.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa realização do objeto deste instrumento.

5.1.2.  Obriga-se, ainda, a efetuar pontualmente os pagamentos referentes aos serviços efetuados pela CONTRATADA.

5.1.3. A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo gestor e fiscal do contrato da CONTRATANTE.

5.1.4. O recebimento definitivo somente se efetivará com a atestação pelo gestor do contrato e do fiscal do contrato, de que os mesmos atendem a todas as exigências contidas no edital que gerou a presente avença e de que foram cumpridas todas as demais obrigações previstas no contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1. O prazo de fornecimento pela CONTRATADA é 30 (trinta), contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da lei mediante termo aditivo competente.

6.2. O prazo de garantia é de 06 (seis) meses, contados da data de aceita na Nota Fiscal/Fatura respectiva.

CLÁUSULA SÉTIMA– DA FISCALIZAÇÃO   

7.1. A CONTRATANTE poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização do fornecimento, reservando-se o direito de rejeitá-los, a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/21.

7.2. A fiscalização, por parte da CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas na legislação civil e por danos que vier causar à CONTRATANTE ou a terceiros, seja por seus atos, de seus funcionários ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

7.3. Havendo qualquer falha na execução do fornecimento que estejam em desacordo com as normas, a CONTRATADA será notificada para que os regularize, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste termo.

7.4. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

7.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.


CLÁUSULA OITAVA– DO VALOR DO CONTRATO E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. O valor total do Contrato é de R$....... (         ), conforme  preços  unitários e totais discriminados  abaixo. Os preços contratuais não serão reajustados.

Item........  R$                    UNIT,  total R$...................
Item........  R$                    UNIT,  total R$...................

8.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

8.3. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 124 e seguintes, da Lei n.º 14.133/2021, vedada a transfiguração do objeto. 

8.4. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do artigo 124 da Lei n.º 14.133/2021 alterações qualitativas e quantitativas), a CONTRATADA será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. O Contrato poderá ser alterado e revistos seus preços de acordo com o estabelecido no Artigo 89 a 92 e seus parágrafos da Lei nº 14.133/2021. 

8.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

CLAUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento a cargo da CONTRATANTE será efetuado mediante depósito bancário em conta da CONTRATADA, após atesto da nota fiscal/fatura, ou do documento hábil equivalente, no prazo de até 10 (dez) dias.

9.2. Dever conter na Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente a indicação do banco, da agência bancária e do número da conta corrente, sem erro ou rasura, 

9.3. A retenção dos tributos observará a legislação vigente e o enquadramento da CONTRATADA para fins tributários, sendo obrigação da CONTRATADA comprovar a sua situação à CONTRATANTE. 

9.3.1. A alíquota aplicada sobre fornecimento, assim como o valor da retenção do Imposto sobre a Renda (IR), deverão ser destacados no corpo do documento fiscal ou em campo apropriado, se for o caso.

9.4. A. CONTRATANTE não efetuará pagamento de títulos descontados ou através de cobrança em bancos, bem como os que forem negociados com terceiros.

9.5. O preço acima inclui todas as despesas diretas, indiretas e encargos tributários e trabalhistas incidentes sobre a prestação de serviços, estando a CONTRATANTE isenta de quaisquer outros pagamentos.

9.6. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza

9.7. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá exclusivamente juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

CLÁUSULA DECIMA - DO SUPORTE LEGAL E ORÇAMENTÁRIO
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação objeto do presente contrato, correrão às contas da dotação orçamentária vigente codificada sob o nº 05.01.01.12.363.5001.2050.4.4.90.52.00 - Manutenção da Unidade FIEC – Equipamentos e Material Permanente e 05.01.01.12.363.5001.2050.3.3.90.30.00 - Manutenção da Unidade FIEC – Material de Consumo.

10.2. Será obedecido o princípio da anuidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações próprias do orçamento da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. O CONTRATO poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.2. Nesta hipótese aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma lei. 

11.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará CONTRATANTE a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3. A extinção do CONTRATO não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131 da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. A CONTRATADA que incidir nas infrações previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/21, ficará sujeito às seguintes sanções:

a) - advertência;
b) - multa;
c) - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do município de Indaiatuba, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
d) - declaração de inidoneidade para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.1.1 - A aplicação das sanções não exclui a obrigação de reparação integral e/ou de ressarcimento do dano causado à CONTRATANTE.

12.1.2 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 12.1 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

12.2. Na aplicação das sanções a que se refere o item 12.1 serão considerados:

a) - a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;
b) - as peculiaridades do caso concreto; 
c) - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.3. A aplicação das sanções do item 12.1 ocorrerá da forma abaixo descrita:

12.3.1. A advertência será aplicada ao contratado que der causa à inexecução parcial do contrato, da qual não advenha grave dano à CONTRATANTE. 

12.3.2.  A multa será aplicável à CONTRATADA por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/21, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

12.3.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;
b) 1% (um por cento) ao dia, do 16º (décimo sexto) ao 30º (trigésimo) dia corrido, aplicada em acréscimo à da alínea “a”;
c) após 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso. 

12.3.4. A multa de mora poderá ser convertida em compensatória e promovida a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta resolução. 

12.3.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

12.3.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo máximo até de 3 (três) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de proposta. 

12.3.7. Os bens não aceitos a as obras ou serviços executados em desacordo com o estipulado deverão ser substituídos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE, contado do recebimento da comunicação da recusa. 

12.3.7.1 - O pedido de prorrogação para a entrega ou execução do objeto deverá ser apresentado, com a devida justificativa, antes do término do respectivo prazo. 

12.3.7.2. - A ausência de regularização do objeto dentro do prazo determinado ensejará a aplicação das sanções previstas neste instrumento, considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido. 

12.3.8.  O impedimento de licitar ou contratar no âmbito da CONTRATANTE será aplicada à CONTRATADA pelas infrações administrativas previstas nos incisos especificados do caput do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, na seguinte conformidade:

a) por 2 (dois) meses: inciso IV;
b) por 4 (quatro) meses: incisos V a VII; 
c) por 1 (um) ano: inciso II;
d)por 2 (dois) anos: inciso III. 

12.3.8.1. - Os prazos poderão ser reduzidos ou majorados, neste último caso pelo prazo máximo de até 3 (três) anos, à vista de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

12.3.9. A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada à CONTRATADA pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII a XII do caput do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como, se justificarem a imposição de penalidade mais grave, por aquelas previstas nos incisos II a VII do caput do mesmo artigo, e impedirá o CONTRATADA de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

12.3.9.1. - O prazo a aludido no item 12.3.9 poderá ser reduzido ou majorado, à vista de circunstâncias atenuantes ou agravantes, respeitado o mínimo de 3 (três) anos e o máximo de 6 (seis) anos. 

12.3.9.2.- Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/21, considera-se comportamento inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato. 

CLAUSULA DECIMA 	TERCEIRA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

13.1. As partes comprometem-se a observar o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) quanto ao tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis aos quais tiverem acesso em decorrência deste contrato, compatibilizando a com o que estabelece a Lei Federal nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação - LAI), tendo em vista o caráter público desta contratação. 

13.2. As partes terão acesso a dados pessoais dos respectivos representantes, tais como número e cópia de documentos de identificação (Cadastro de Pessoa Física e Registro Geral) e endereços eletrônico e residencial, e outros dados que sejam imprescindíveis para a formação e execução deste CONTRATO, sendo-lhes vedado utilizá-los para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

13.3. Considerando o caráter público desta contratação, o compartilhamento de dados observará ao disposto no Capítulo IV da LGPD. 

13.4. A CONTRATADA declara adotar medidas de segurança eficazes para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, comprometendo-se a comunicar à CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares e responsabilizando-se pelos danos de qualquer natureza ocorridos em caso de violação à legislação de proteção de dados pessoais.

13.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/21 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei  Federal nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.


CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO

15.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Indaiatuba, como competente para dirimir eventuais dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que for. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA– DA PUBLICAÇÃO 

16.1. A publicação do extrato do presente Contrato se dará nos termos do art. 94, I da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Fica fazendo parte integrante deste instrumento o Edital e seus anexos, bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

17.2. A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas no presente instrumento.

17.3. Declaram as partes que a presente corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

17.4. E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.         
	Indaiatuba,      de  de 2026.

 Superintendente 							       Contratada
Testemunhas:
CPF:			                             					CPF: 
[bookmark: _Toc48657655][bookmark: _Toc453590971]









































TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)
(FL 01/03)

CONTRATANTE: Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura  - FIEC
CONTRATADO: 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM

 OBJETO: 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

 LOCAL e DATA:  	
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	







TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)
(FL 02/03)

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	


RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	

Pela contratada:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
 Assinatura:  	


ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  ___________________________

FISCAL (IS) DO CONTRATO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  ___________________________






TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)
(FL 03/03)



DEMAIS RESPONSAVEIS:


Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  ___________________________


Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  ___________________________

































EDITAL Nº 004/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 – PROCESSO Nº 127/2025



DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

	CONTRATANTE:
	FUNDAÇÃO INDAIATUBA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FIEC.

	CNPJ Nº:
	

	CONTRATADA:
	

	CNPJ Nº:
	


	Nº CONTRATO:
	



OBJETO: 
  
 ITEM(NS)

VALOR TOTAL: R$. 
 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas.




Indaiatuba,  de  de 2026.




Superintendente















EDITAL Nº 004/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 – PROCESSO Nº 127/2025

[bookmark: _Hlk96522134]ANEXO VI - TERMO DE DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO

O PRESENTE TERMO CUJOS DADOS SERÃO DESTINADOS PARA EFEITO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO


A (razão social da empresa) _________________________________________________, ME (__) EPP (__) CNPJ N° ___________________________, com sede à _____________ ______________________________________________, neste ato representada pelos(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa _ nome, RG, CPF, nacionalidade, função) pelo presente instrumento (Contrato ou Procuração), designa e constitui:

Tendo em vista a nova instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fica a empresa obrigada a fornecer as informações/dados da pessoa responsável pela assinatura da ata de registro de preços, conforme relacionado abaixo:

1) - RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
O (a) Senhor (a) Nome__________________________________________________________ 
RG _______________ CPF __________________ Nacionalidade _______________________ 
Função ___________________________ Data de Nascimento ____/____/_______ 
Endereço Residencial__________________________________________ CEP ____________ 
E-mail Institucional (empresa) ___________________________________________________ 
E-mail Pessoal (particular) ______________________________________________________ 
Telefone (empresa) (___) ________________ Telefone (pessoal) (____) _________________
Obs. Quando não for diretor, além da documentação retro, deverá apresentar procuração para tal, no ato da assinatura da mesma.

2)-PREPOSTO:
O (a) Senhor (a) Nome _________________________________________________________ 
RG ___________ CPF _____________ Nacionalidade _____________ Função ____________
Endereço __________________________________________________ CEP _____________
E-mail ______________________________________________________________________
O qual, perante à Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC, deverá acompanhar a execução do instrumento, fiscalizar, prestar toda a assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

Local, data e assinatura
________________________________
Assinatura do Responsável/Cargo


__________________________________________________________________________________Av. Eng.º Fábio Roberto Barnabé, nº 3.405, Jardim Regina - Indaiatuba/SP. – CEP: 13.349-003
[bookmark: _Hlt520194886][bookmark: _Hlt520195151]Fone: (19) 3801.8688 – Site: www.fiec.com.br
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