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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 018/2026

REQUISTANTE: Diretoria de Infraestrutura – Setor de Infraestrutura de Serviços

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 
Nome: Claudinei Novelli            		 
[bookmark: _Hlk232085222]Cargo: Diretor de Infraestrutura

DATA: 16/06/2026 
[bookmark: _Hlk188005608]
INTRODUÇÃO:

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado em cumprimento ao Art. 18, I e §1º da Lei Federal nº 14.133/21.

[bookmark: _Hlk188015065]1. DESCRIÇÃO/ JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de bebedouros industriais modelo “Max Gel 100L” da Fundação, incluso fornecimento de peças e componentes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. A execução dos serviços visa assegurar qualidade da água, segurança sanitária e funcionalidade dos equipamentos, em conformidade com as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com destaque para a Resolução RDC nº 275/2002, que estabelece parâmetros de boas práticas sanitárias, a fim de garantir o fornecimento de água potável à alunos, funcionários e visitantes da Instituição.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação está prevista no Plano de Contratação Anual (PCA) 2026.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

a) Disponibilizar equipe técnica qualificada, treinada e com experiência comprovada na realização de serviços de higienização completa, manutenção preventiva e corretiva de bebedouros industriais modelo “Max Gel 100L” ou similares.  A experiencia deve ser comprovada com a apresentação de pelo menos 01 atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros industriais ou equipamentos equivalentes;

b) Garantir o fornecimento e a substituição, sempre que necessário, de componentes novos, originais ou compatíveis de primeira linha, incluindo torneiras, boias, suportes, elementos filtrantes e demais peças essenciais ao funcionamento dos equipamentos;

c) Realizar visitas técnicas periódicas conforme cronograma preestabelecido (bimestral), totalizando seis (06) intervenções ao longo do período contratual de 12 meses;

d) Atender prontamente às demandas de manutenção corretiva dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após comunicação formal da contratante.

e) Executar todos os serviços em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), especialmente a Resolução RDC nº 275/2002, que trata das boas práticas sanitárias;

f) Cumprir rigorosamente todas as normas legais, técnicas e regulamentares vigentes, incluindo as relativas à segurança do trabalho, higiene ocupacional, descarte adequado de resíduos e responsabilidade ambiental.

g) Assumir total responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados, pela segurança das operações e pela integridade dos equipamentos durante toda a vigência contratual;

h) Garantir, sem qualquer ônus adicional para a contratante, a substituição imediata de componentes com defeito de fabricação, má instalação ou falha funcional identificada durante ou após a execução dos serviços.

3.1. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A execução dos serviços objeto desta contratação ocorrerá exclusivamente nas dependências da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, localizada na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3405 – Jardim Regina, Indaiatuba – SP, CEP 13349-003, das 08h00 às 12h00min e das 13h00min às 17h00min em dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, exceto em feriados ou pontos facultativos.

Todos os serviços, incluindo a higienização completa, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva dos bebedouros do tipo industrial, deverão ser realizados no local acima especificado, sendo vedado o deslocamento dos equipamentos para execução em outro endereço sem autorização prévia do CONTRATANTE.

3.2. GARANTIA

a) Garantia dos serviços executados: 180 (cento e oitenta) dias; 

b) Garantia das peças: prazo de garantia especificado pelo fabricante.

3.3. PRAZOS CONTRATUAIS

[bookmark: _Hlk219969511]a) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura;

b) A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico sempre que solicitado pela CONTRATANTE através de Ordem de Serviço em até 48 (quarenta e oito) horas para manutenções corretivas e em até 07 (sete) dias para manutenções preventivas e higienizações.

3.4.  FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

a) Os pagamentos serão efetuados por medição mensal da prestação dos serviços e fornecimento, em até 07 (sete) dias, da entrega da Nota Fiscal/Fatura acompanhado do Relatório Técnico entregue pela CONTRATADA, desde que devidamente atestada pelo gestor e fiscal do contrato.

b) O total da Nota Fiscal/Fatura entregue deverá coincidir com o discriminado no Relatório Técnico emitido no período e estar de acordo com o solicitado na Ordem de Serviço. 

c) Deverá obrigatoriamente constar de cada Nota Fiscal/ Fatura emitida, o banco, agência e conta corrente para pagamento.

3.5. INDICAÇÃO DE MARCAS OU MODELOS (ART. 41, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021):

Na presente contratação não há indicação de marcas e modelos.

3.6 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS/PROVA DE CONCEITO (ART. 41, INCISO II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021):

Na presente contratação não há necessidade de apresentação de amostras.

3.7. SUBCONTRATAÇÃO

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.8. GARANTIA CONTRATUAL

Não haverá exigência da garantia da contratação prevista nos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, por se tratar de contratação de serviço comum e de baixo valor.

3.9. VISTORIA

Fica facultado à empresa realizar uma vistoria na sede da CONTRATANTE, mediante prévio agendamento, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, para avaliar as condições e o local de execução dos serviços contratados.

3.10. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá ser realizada considerando o menor preço global, devido a interdependência dos serviços executados com as peças utilizadas.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

A FIEC possui atualmente 5 (cinco) unidades de bebedouros industriais modelo “Max Gel” com capacidade de 100 litros. Cada bebedouro exige a utilização de 1 (um) filtro de polipropileno e 1 (um) filtro de carbono (Carbon Block), totalizando 2 filtros por equipamento a cada substituição. Considerando que a substituição deve ser realizada a cada 2 (dois) meses, e que o contrato terá duração de 12 (doze) meses, haverão 06 (seis) substituições para cada bebedouro ao longo do período.
Desta forma, estima-se 30 (trinta) unidades de filtro de polipropileno, 30 (trinta) unidades de filtro de carbono (Carbon Block) e 06 (seis) serviços de substituições com higienização completa.
Para eventuais manutenções corretivas, estima-se 05 (cinco) boias com kit de instalação, 30 (trinta) torneiras com rosca de ½” e 100 (cem) horas técnicas para execução.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Dada a necessidade de manutenções técnicas em bebedouros industriais com refrigeração, a contratação de empresa especializada em fornecimento de insumos e horas técnicas é a solução mais vantajosa. Não sendo contratação estranha a outros órgãos públicos e tendo número suficiente de prestadores na região, a contração global pelo período de 12 meses é garantida por livre concorrência e possibilidade de seleção da proposta mais vantajosa.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Foi efetuado levantamento de custos junto à Promáxima Gestão Empresarial Ltda (Fonte de Preços), constando pelo menos 03 (três) contratações similares para o objeto requisitado. 
Também foi solicitado orçamento via e-mail para 06 (seis) empresas que são reconhecidas no ramo em questão, sendo que 03 (três) empresas encaminharam proposta de preços.
Dos valores recebidos, apuramos que o valor total médio estimado para a contratação perfaz R$21.286,77 (vinte e um mil, duzentos e oitenta seis reais e setenta e sete centavos).



7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação visa garantir o pleno funcionamento dos bebedouros coletivos da FIEC em conformidade às normas sanitárias, através de manutenções periódicas com:

· Higienização completa, interna e externa dos bebedouros, com desinfecção dos reservatórios, superfícies de contato e demais componentes estruturais, visando à eliminação de microrganismos e resíduos acumulados;
· Substituição de elementos filtrantes e componentes danificados, incluindo torneiras, boias e suportes, com fornecimento de peças novas, compatíveis e de qualidade comprovada;
· Atendimento técnico ágil, com prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para resposta a chamados de manutenção corretiva, garantindo a pronta resolução de falhas e interrupções;
· Hora técnica sob demanda, para realização de manutenção corretiva e substituição de peças, conforme necessidade identificada durante o uso dos equipamentos;
· Registro formal das intervenções técnicas, com emissão de relatórios detalhados a cada visita, incluindo data da ocorrência, descrição dos serviços executados, peças substituídas e observações técnicas relevantes.
 
8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

A solução apresentada deve proporcionar:
· A redução de riscos à saúde dos usuários;
· A melhoria da qualidade do ambiente institucional;
· A manutenção da vida útil dos equipamentos (bebedouros);
· A eficiência na gestão dos recursos públicos aplicados nos equipamentos.

9. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Verificação de licenças e autorizações para execução dos serviços, conforme exigido pela legislação.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há contratações em planejamento ou em curso que sejam correlatas ou interdependentes ao objeto deste ETP.

11. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução dos serviços de higienização e manutenção dos bebedouros pode gerar resíduos sólidos da substituição de peças, como plásticos, filtros e outros materiais. A empresa contratada deverá adotar o recolhimento e a destinação desses resíduos em conformidade com a legislação ambiental vigente.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA. 

A contratação de serviços de higienização, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de componentes dos bebedouros industriais, é necessária para garantir a oferta contínua de água potável em condições adequadas de qualidade e segurança.
A solução assegura a conservação e o funcionamento dos equipamentos, o atendimento às normas sanitárias vigentes, a redução de riscos operacionais e a otimização dos recursos públicos por meio da manutenção planejada. Dessa forma, a contratação atende às necessidades institucionais, garantindo a continuidade, a segurança e a eficiência do serviço prestado.

Indaiatuba, 16 de junho de 2026



________________________
Claudinei Novelli
[bookmark: _Hlk182301120][bookmark: _Hlk161671843]Diretor de Infraestrutura
        Av. Eng° Fábio Roberto Barnabé, 3405 – Jd. Regina – Indaiatuba – SP – CEP 13.349-003
Fone: (19) 3801 8688 – www.fiec.com.br – E-mail: dp@fiec.com.br
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