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DEPARTAMENTO DE SAÚDE
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, destinados ao atendimento das necessidades do Departamento de Saúde do Município de Alumínio/SP, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste Termo de Referência, dividido em dois lotes independentes:
· LOTE 01 – Veículos utilitários com capacidade mínima para 07 lugares; 
· LOTE 02 – Ambulância Tipo B – Suporte Básico
1.1. Classificação do objeto
À luz das definições contidas nos incisos do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, o objeto em questão se classifica como aquisição de bens comuns, não se configurando como bem de luxo, conforme disposto no artigo 20 da referida Lei.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A justificativa da necessidade da contratação encontra-se devidamente detalhada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado pelo Departamento de Saúde do Município de Alumínio, o qual será disponibilizado após a homologação do processo licitatório, nos termos do §3º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021.
A aquisição é imprescindível para garantir a continuidade e ampliação dos serviços de transporte sanitário eletivo, remoção de pacientes e apoio às atividades assistenciais da rede municipal de saúde, assegurando maior segurança, eficiência e disponibilidade da frota utilizada no atendimento à população.
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
A aquisição contempla o fornecimento de veículos automotores novos, zero quilômetro, incluindo todos os acessórios obrigatórios, documentação, emplacamento, garantia de fábrica e demais itens necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, conforme divisão por lote abaixo.
3.1. Planilha de Discriminação dos Itens
LOTE 01 – VEÍCULOS 7 LUGARES
	Item
	Descrição do Veículo - Especificações Mínimas 
	Qt

	1
	Veículo Utilitário 7 Lugares
Veículo automotor novo, zero quilômetro, com capacidade mínima para 07 (sete) ocupantes, incluindo o motorista, ano/modelo correspondente à data da entrega ou superior.
Motorização compatível com a categoria do veículo e adequada ao transporte de 07 ocupantes, bicombustível (gasolina e etanol), com potência suficiente para utilização urbana e rodoviária, transmissão manual ou automática de no mínimo 5 velocidades à frente, direção elétrica ou hidráulica, tração dianteira e capacidade adequada para utilização em vias urbanas e rodoviárias. 
	02



Deverá possuir, no mínimo:
· 04 portas laterais e porta traseira;
· capacidade mínima para 07 lugares;
· ar-condicionado original de fábrica;
· sistema de freios ABS;
· airbags frontais para motorista e passageiro;
· controle eletrônico de estabilidade e tração;
· assistente de partida em rampa, quando disponível na versão ofertada;
· cintos de segurança retráteis de 3 pontos para os ocupantes, conforme legislação vigente;
· sistema de fixação de cadeirinhas infantis tipo ISOFIX ou equivalente;
· vidros elétricos nas portas dianteiras, no mínimo;
· travas elétricas;
· retrovisores externos com ajuste interno; 
· computador de bordo ou painel com informações essenciais de condução;
· iluminação interna;
· limpador e lavador do vidro traseiro, quando aplicável; 
· banco do motorista com ajuste de posição;
· coluna de direção com regulagem;
· desembaçador traseiro;
· rodas compatíveis com a categoria do veículo; pneus novos conforme especificação do fabricante;
· estepe, macaco, chave de rodas e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;
· pintura sólida na cor branca; 
· capacidade de porta-malas compatível com a configuração de 7 lugares.
Os veículos deverão apresentar boas condições de ergonomia, conforto e acessibilidade para embarque e desembarque dos passageiros, além de suspensão compatível com uso contínuo em transporte sanitário e deslocamentos intermunicipais.
Os veículos deverão ser entregues devidamente emplacados, licenciados e registrados em nome do Município de Alumínio/SP, sendo de responsabilidade da Contratada todas as despesas relativas a frete, taxas, tributos, emplacamento, licenciamento e demais custos necessários à entrega do objeto em condições de uso.
Além disso, deverão ser entregues: 
· com todos os acessórios obrigatórios;
· acompanhado de manual do proprietário em língua portuguesa;
· com garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem;
· em conformidade com as normas do CONTRAN, Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações aplicáveis.

LOTE 02 – AMBULÂNCIA TIPO B – SUPORTE BÁSICO
	Item
	Descrição do Veículo - Especificações Mínimas
	QT

	1
	Ambulância Tipo B – Suporte Básico, veículo automotor novo, zero quilômetro, tipo furgão original de fábrica, teto alto, transformado em ambulância destinada ao transporte inter-hospitalar e atendimento pré-hospitalar de pacientes, em conformidade com as normas do Ministério da Saúde, ABNT NBR 14.561, CONTRAN e demais legislações aplicáveis, conforme especificações técnicas detalhadas neste Termo de Referência. 
	01



Descritivo Técnico – Ambulância Tipo B – Suporte Básico
Veículo automotor novo, zero quilômetro, tipo furgão original de fábrica, teto alto, transformado em ambulância de suporte básico tipo B, destinado ao transporte inter-hospitalar e atendimento pré-hospitalar de pacientes, em conformidade com as normas do Ministério da Saúde, ABNT NBR 14.561 e demais legislações aplicáveis.
O veículo deverá possuir carroceria em aço, compartimento traseiro destinado ao atendimento de pacientes, com capacidade volumétrica mínima de 10 m³, ano/modelo correspondente à data da entrega ou superior.
Características mínimas do veículo:
· Motorização ciclo diesel;
· Motor com mínimo de 04 cilindros;
· Cilindrada mínima de 1.900 cm³;
· Potência mínima de 130 CV;
· Turbo compressor com intercooler, quando integrante da configuração original do fabricante ;
· Sistema de injeção eletrônica;
· Transmissão manual de no mínimo 05 marchas à frente e 01 à ré;
· Direção hidráulica, elétrica ou eletro-hidráulica original de fábrica;
· Freios ABS nas quatro rodas;
· Controle eletrônico de estabilidade;
· Controle de tração, quando disponíveis na configuração original do fabricante 
· Sistema auxiliar de partida em rampa, quando disponíveis na configuração original do fabricante;
· Airbags frontais para motorista e passageiro;
· Capacidade mínima de carga compatível com a transformação em ambulância;
· Tanque de combustível com capacidade mínima de 60 litros;
· Rodas e pneus compatíveis com a categoria do veículo.
Configuração externa:
· Cor branca;
· 02 portas dianteiras;
· 01 porta lateral deslizante;
· 02 portas traseiras com abertura ampliada;
· Janelas laterais no compartimento traseiro conforme normas técnicas;
· Vidros com película conforme legislação vigente;
· Sinalizador acústico e visual em barra superior com tecnologia LED;
· Sirene eletrônica;
· Iluminação externa de embarque e desembarque, quando aplicável.
Compartimento interno do paciente:
O compartimento destinado ao atendimento deverá possuir revestimento interno lavável, impermeável e resistente aos processos de desinfecção hospitalar, com isolamento termoacústico e acabamento que facilite higienização e manutenção sanitária.
Deverá possuir:
· Iluminação interna em LED;
· Piso antiderrapante;
· Armário ou compartimentos para acondicionamento de materiais;
· Banco para acompanhante com cinto de segurança;
· Suporte para soro/plasma;
· Pegamão ou apoio para deslocamento interno;
· Ventilação adequada ao ambiente assistencial;
· Sistema independente ou compatível de climatização para cabine e compartimento traseiro, quando aplicável.
Equipamentos mínimos:
· Maca retrátil articulada em alumínio, com sistema de travamento e cintos de segurança;
· Colchonete revestido em material impermeável;
· Cadeira de rodas dobrável;
· Cilindro de oxigênio fixo com suporte apropriado;
· Cilindro portátil de oxigênio;
· Régua de oxigênio contendo fluxômetro, umidificador e aspirador;
· Suportes e acessórios necessários ao atendimento básico;
· Prancha para imobilização, quando exigida pela configuração assistencial.
Requisitos gerais:
· Todos os equipamentos deverão estar devidamente instalados e funcionando;
· A transformação deverá atender às normas da ABNT, CONTRAN e Ministério da Saúde;
· O veículo deverá ser entregue emplacado em nome do Município de Alumínio/SP;
· Deverá acompanhar manual do proprietário e dos equipamentos em língua portuguesa;
· Garantia mínima de 12 (doze) meses para o veículo e adaptação;
· Emplacamento, licenciamento e demais despesas inclusas na proposta.
Local de entrega: Departamento Municipal de Saúde de Alumínio/SP.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Subcontratação
É vedada a subcontratação integral do objeto. Admite-se subcontratação parcial exclusivamente para serviços acessórios, tais como transporte, preparação técnica e emplacamento, permanecendo a Contratada integralmente responsável pela execução contratual.
4.2. Garantia Contratual
Não será exigida garantia contratual.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura, limitado à entrega do objeto, recebimento definitivo e encerramento das obrigações contratuais, observadas as hipóteses legais da Lei nº 14.133/2021. 

6. MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Os veículos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e funcionamento, devidamente revisados, licenciados e emplacados em nome do Município de Alumínio/SP.
6.1. Prazo para Entrega
A Ordem de Fornecimento será emitida em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato.
A Contratada deverá realizar a entrega dos veículos em até 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
6.2. Local e Horário da Entrega
Os veículos deverão ser entregues no Departamento Municipal de Saúde de Alumínio/SP, preferencialmente em horário comercial, mediante agendamento prévio.
6.3. Garantia
A Fornecedora será responsável pela garantia integral dos veículos, incluindo assistência técnica autorizada, substituição de peças defeituosas e correção de vícios de fabricação durante o período de garantia.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. Obrigações da Contratada
Compete à Contratada, além de outras obrigações previstas:
· Fornecer os veículos conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em sua proposta comercial;
· Entregar os veículos novos, zero quilômetro, em perfeitas condições de funcionamento;
· Arcar com todas as despesas relativas a frete, tributos, taxas e demais encargos;
· Garantir assistência técnica durante o período de garantia;
· Substituir veículos com defeitos de fabricação;
· Fornecer manuais em língua portuguesa;
· Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos veículos;
· Manter as condições de habilitação durante toda a execução contratual;
· Prestar esclarecimentos sempre que solicitado pela Administração;
· Comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer a execução contratual;
· Cumprir rigorosamente os prazos e condições contratuais;
· Entregar os veículos com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação vigente;
· Responsabilizar-se pelo emplacamento, licenciamento e registro dos veículos em nome do Município de Alumínio/SP; 
7.2. Obrigações da Contratante
Compete à Contratante:
· Indicar fiscal para acompanhamento da execução contratual;
· Receber e conferir os veículos fornecidos;
· Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas;
· Notificar a Contratada acerca de eventuais irregularidades;
· Fiscalizar a execução do contrato;
· Prestar as informações necessárias ao fiel cumprimento do objeto.

8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
A execução do contrato será acompanhada pelo Departamento Municipal de Saúde e a fiscalização caberá ao servidor Rogério Barbosa, do setor de Ambulância do Departamento de Saúde.
O objeto entregue pela CONTRATADA será recebido:
· Provisoriamente: pelo fiscal do contrato, mediante conferência física e documental dos veículos;
· Definitivamente: pelo gestor do contrato, após verificação da conformidade do objeto entregue, no prazo de até 30 (trinta) dias.
Os veículos rejeitados pela fiscalização deverão ser substituídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sem ônus para a Administração.

9. MEDIÇÃO E PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento definitivo dos veículos, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

10. SELEÇÃO DO FORNECEDOR
A seleção do fornecedor será realizada mediante procedimento licitatório na modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO com critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE nos termos da Lei nº 14.133/2021.
10.1. Habilitação
Para fins de habilitação, deverá a proponente comprovar os requisitos previstos nos arts. 66 a 69 da Lei nº 14.133/2021 conforme consta no Anexo I do Edital.
10.2. Proposta
A proposta deverá acompanhar Catálogos, folders ou fichas técnicas dos veículos ofertados e Para o lote de ambulância, comprovação de que a transformação atende às normas da ABNT NBR 14.561 e legislação sanitária aplicável. 

10.3. Participação em Consórcio
Não será permitida a participação de empresas em consórcio.
10.4. Garantia de Proposta
Não será exigida garantia de proposta.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor estimado da contratação será definido mediante pesquisa de preços realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.
A estimativa do valor da contratação observará os princípios da razoabilidade, economicidade e compatibilidade com o objeto, não configurando fracionamento indevido nem sobrepreço.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotações orçamentárias específicas destinadas para esse fim, através de indicação de Emendas Parlamentares;
A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO;
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	CATEGORIA ECONÔMICA
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