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MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

	Pregão Eletrônico Compras.Gov nº
	0395/2026

	Processo Metrô nº
	10024260

	Objeto:
	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO NAS OFICINAS DE MANUTENÇÃO DOS TRENS (GRUPO 1)

	Razão Social da Proponente:
	

	Valor Total Proposto:
	
	Data da Apresentação da Proposta:
	

	Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta.

	ITEM
	DESCRIÇÃO

	QTDE
	UNID
	PREÇO EM R$

	
	
	
	
	UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	PORTA BITS, MAGNETICO, EM ACO CROMO-VANADIO, ACABAMENTO OXIDADO, ENCAIXE TIPO YANKEE, DIAMETRO DA HASTE DE 9/32 POL (7,14 MM), ENCAIXE HEXAGONAL FEMEA EM ACO INOX DE 1/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 57 MM, PARA CHAVE AUTOMATICA COM ESPIRAL.

REFERÊNCIA: K-259 DA TQ COMERCIAL.

CÓDIGO DO METRÔ: 17002957
	30
	PEÇ
	
	

	22
	PONTA DE FENDA PHILLIPS, EM ACO CROMO-VANADIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, OLEADO, Nº 1, DIAMETRO DO ENCAIXE 7 MM, COMPRIMENTO 75 MM, PARA CHAVE DE FENDA AUTOMATICA MEDIA.

REFERÊNCIA A7281 DA IFLA.

CÓDIGO DO METRÔ: 17005084
	20
	PEÇ
	
	

	23
	PONTA DE FENDA PHILLIPS, EM AÇO CROMO-VANADIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, OLEADO, Nº 2, DIÂMETRO DO ENCAIXE 7 mm, COMPRIMENTO 75 mm, PARA CHAVE DE FENDA AUTOMÁTICA MÉDIA.

REFERÊNCIA: A7282 DA IFLA.

CÓDIGO DO METRÔ: 17005085
	30
	PEÇ
	
	

	PREÇO TOTAL:
	

	OBSERVAÇÕES:

Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital.




Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação






	Pregão Eletrônico Compras.Gov nº
	0395/2026

	Processo Metrô nº
	10024260

	Objeto:
	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO NAS OFICINAS DE MANUTENÇÃO DOS TRENS (GRUPO 4)

	Razão Social da Proponente:
	

	Valor Total Proposto:
	
	Data da Apresentação da Proposta:
	

	Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta.

	ITEM
	DESCRIÇÃO

	QTDE
	UNID
	PREÇO EM R$

	8
	CHAVE ESTRELA PLANA, COM CATRACA, EM ACO CROMO-VANADIO, CROMADA, CATRACA FOSFATIZADA, DIMENSOES DE 12 X 13 MM, COMPRIMENTO 170 MM.

REFERÊNCIA: 4R-12X13 DA GEDORE OU 44634/004 DA TRAMONTINA.

CÓDIGO DO METRÔ: 17003976
	20
	PEÇ
	60,90
	1.218,00

	9
	CHAVE ESTRELA PLANA, COM CATRACA, EM ACO CROMO-VANADIO, CROMADA, CATRACA FOSFATIZADA, DIMENSOES DE 17 X 19 MM, COMPRIMENTO 232 MM,

REFERÊNCIA 4R-17X19 DA GEDORE OU 44634/107 DA TRAMONTINA.

CÓDIGO DO METRÔ: 17003977
	20
	PEÇ
	113,93
	2.278,60

	10
	CHAVE ESTRELA PLANA, COM CATRACA, EM ACO CROMO-VANADIO, CROMADA, CATRACA FOSFATIZADA, DIMENSOES DE 10 X 11 MM, COMPRIMENTO 150 MM, CODIGO 031.222

REFERÊNCIA: 4R-10X11MM DA GEDORE OU 44634/103 DA TRAMONTINA PRO.

CÓDIGO DO METRÔ: 17003978
	20
	PEÇ
	50,85
	1.017,00

	11
	CHAVE ESTRELA PLANA, COM CATRACA, EM ACO CROMO-VANADIO, CROMADA, CATRACA FOSFATIZADA, DIMENSOES DE 14 X 15 MM, COMPRIMENTO 187 MM, CODIGO 031.224

REFERÊNCIA 4R-14X15MM DA GEDORE OU 44634/105 DA TRAMONTINA PRO.

CÓDIGO DO METRÔ: 17003979
	20
	PEÇ
	72,22
	1.444,40

	12
	CHAVE ESTRELA PLANA, COM CATRACA, EM ACO CROMO-VANADIO, CROMADA, CATRACA FOSFATIZADA, DIMENSOES DE 16 X 18 MM, COMPRIMENTO 210 MM, CODIGO 031.225

REFERÊNCIA 4R-16X18MM DA GEDORE.

CÓDIGO DO METRÔ: 17003980
	20
	PEÇ
	98,23
	1.964,60

	13
	CHAVE DE FENDA PHILLIPS, COTOCO, EM ACO CROMO-VANADIO, NIQUELADO E CROMADO, PONTA N° 2 (1/4 POL), COMPRIMENTO DA HASTE 38 MM (1.1/2 POL), COMPRIMENTO TOTAL 90MM.

REF. 218102BR DA BELZER-COOPER TOOLS OU COD. 036.420 - REF. 161-1/4X1.1/2"PH2 DA GEDORE OU REFERENCIA 44113/002 DA TRAMONTINA PRO.

CÓDIGO DO METRÔ: 17003995
	20
	PEÇ
	10,87
	217,40

	14
	CHAVE DE FENDA, SIMPLES, CABO EM ACETATO DE CELULOSE, HASTE EM ACO CROMO-VANADIO, COM ISOLACAO ATÉ 1000 V, CONFORME NORMA NBR 9699 - NR 10, LARGURA DA PONTA 6.0 MM, COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM, ESPESSURA DA LÂMINA 1 MM, COMPRIMENTO 255 MM.

REF. 227104BR DABELZER COOPER TOOLS OU REF. 150 NR-1/4 X 6" COD. 035.225 DA GEDORE.

CÓDIGO DO METRÔ: 17004010
	50
	PEÇ
	22,73
	1.136,50

	15
	CHAVE DE FENDA, SIMPLES, CABO EM ACETATO DE CELULOSE, HASTE EM ACO CROMO-VANADIO, COM ISOLACAO ATÉ 1000 VOLTS PARA CORRENTE ALTERNADA E 1500 VOLTS EM CORRENTE CONTINUA, CONFORME NORMA EN 60.900, LARGURA DA FENDA 2.5 MM, COMPRIMENTO DA HASTE 75.0 MM.

REFERÊNCIA VDE 2170-2.5 - COD. 091.807 DA GEDORE.

CÓDIGO DO METRÔ: 17004011
	20
	PEÇ
	45,00
	900,00

	16
	CHAVE DE FENDA, SIMPLES, CABO EM POLIPROPILENO, HASTE EM ACO CROMO
VANADIO, NIQUELADA E CROMADO, PONTA FOSFATIZADA, SEM ISOLACAO, LARGURA DA PONTA 3MM, COMPRIMENTO DA HASTE 80MM.

REFERÊNCIA 150-1/8" - COD. 036.010 DA GEDORE OU 214.101BR DA BELZER COOPER TOOLS.

CÓDIGO DO METRÔ: 17004029
	20
	PEÇ
	7,72
	154,40

	17
	CHAVE DE FENDA, SIMPLES, CABO EM ACETATO DE CELULOSE OU POLIPROPILENO, HASTE EM ACO CROMO-VANADIO, NIQUELADO OU CROMADO, SEM ISOLACAO, LARGURA DA PONTA 4.0 MM, DIAMETRO DA HASTE MINIMO DE  4.0 MM,
COMPRIMENTO DA HASTE 100 MM.

REFERÊNCIA 214.105 DA BELZER COOPER
TOOLS OU COD. 036.060 - REF. 150-3/16X4" DA GEDORE.

CÓDIGO DO METRÔ: 17004033
	20
	PEÇ
	9,00
	180,00

	18
	CHAVE DE FENDA, SIMPLES, CABO EM ACETATO DE CELULOSE OU POLIPROPILENO, HASTE EM ACO CROMO-VANADIO, NIQUELADO OU CROMADO, SEM ISOLACAO, LARGURA DA PONTA 4.7 MM, DIAMETRO DA HASTE MINIMO DE 4.0 MM,
COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM. REF. 214106BBR DA BELZER OU COD. 036.080 –

REF. 150-3/16X6" DA GEDORE OU 44110/023 DA TRAMONTINA-PRO.

CÓDIGO DO METRÔ: 17004034
	20
	PEÇ
	9,86
	197,20

	19
	CHAVE DE FENDA, SIMPLES, CABO EM ACETATO DE CELULOSE OU POLIPROPILENO AZUL, HASTE EM ACO CROMO - VANADIO, NIQUELADA E CROMADA, SEM ISOLACAO, PONTA FOSFATIZADA, HASTE REDONDA, LARGURA DA PONTA DE 6.5 MM, COMPRIMENTO DA HASTE 100 MM. COD. 036.090

REF. 150-1/4 X 4" DA GEDORE OU 214109BR DA BELZER COOPER TOOLS.

CÓDIGO DO METRÔ: 17004035
	20
	PEÇ
	10,80
	216,00

	20
	CHAVE DE FENDA, SIMPLES, CABO EM ACETATO DE CELULOSE OU POLIPROPILENO, HASTE EM ACO CROMO-VANADIO, NIQUELADO E CROMADO, SEM ISOLACAO, LARGURA DA PONTA 6.5 MM, DIAMETRO DA HASTE MINIMO DE 6.5 MM, COMPRIMENTO DA HASTE 200 MM. REF. 214.111BR DA BELZER 0U COD. 036.120

REF. 150-1/4X8" DA GEDORE OU 44110/033 DA TRAMONTINA-PRO.

CÓDIGO DO METRÔ: 17004037
	20
	PEÇ
	12,90
	258,00

	PREÇO TOTAL:
	R$ 11.182,10





	Pregão Eletrônico Compras.Gov nº
	0395/2026

	Processo Metrô nº
	10024260

	Objeto:
	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA USO NAS OFICINAS DE MANUTENÇÃO DOS TRENS (GRUPO 5)

	Razão Social da Proponente:
	

	Valor Total Proposto:
	
	Data da Apresentação da Proposta:
	

	Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta.

	ITEM
	DESCRIÇÃO

	QTDE
	UNID
	PREÇO EM R$

	24
	SACA PINO PARALELO, EM AÇO CROMO-VANADIO, ACABAMENTO CROMADO OU
OXIDADO FOSCO, COM PELICULA ANTIDERAPANTE, CABECA POLIDA, DIAMETRO
DA PONTA 2.50 MM, COMPRIMENTO DE 150 MM.

REFERÊNCIA  210.101BR DA BELZER-COOPER TOOLS, 565-B DA STARRET OU 93.130 DA CORNETA.

CÓDIGO DO METRÔ: 17005272
	30
	PEÇ
	
	

	25
	SACA PINO PARALELO, EM ACO CROMO-VANADIO, ACABAMENTO OXIDADO FOS
CO, HASTE COM PELICULA ANTIDERAPANTE, DIAMETRO DA PONTA 3.0 MM, COMPRIMENTO UTIL 30 MM, COMPRIMENTO TOTAL 150 MM.

REF. 210102BR DA BELZER-COOPER TOOLS.

CÓDIGO DO METRÔ: 17005273
	20
	PEÇ
	
	

	26
	SACA PINO PARALELO, EM ACO TEMPERADO, POLIDO, DIAMETRO DA PONTA 4.0 MM, COMPRIMENTO DE 100 MM

REFERÊNCIA 565 - D DA STARRETT.

CÓDIGO DO METRÔ: 
	20
	PEÇ
	
	

	27
	SACA PINO PARALELO, EM ACO CROMO-VANADIO, TEMPERADO E RECARTILHA-
DO, POLIDO, DIAMETRO DA PONTA 5.5 MM, COMPRIMENTO DE 100.0 MM.

REFERÊNCIA 565 F DA STARRETT.

CÓDIGO DO METRÔ: 17005276
	30
	PEÇ
	
	

	28
	SACA-PINO, PARALELO, EM ACO CROMO-VANADIO, ACABAMENTO NIQUELADO OU OXIDADO FOSCO, DIAMETRO DA PONTA 4.00 MM, COMPRIMENTO DE 150 MM.

REFERÊNCIA 210103BR DA BELZER COOPER TOOLS, 44471/004 DA TRAMONTA-PRO, 156.0113 DA KS TOOLS.

CÓDIGO DO METRÔ: 17005280
	20
	PEÇ
	
	

	PREÇO TOTAL:
	





ANEXO 5

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	QUANT.
	UNID
	PREÇO EM R$

	
	
	
	
	Unitário
	Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver
	Unitário para contrato
	
Total para Contrato

	
	
	A
	B
	C
	D
	E = C – D
	F = A x E

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS
	
	
	

	TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO
	

	OBJETO: 

	DATABASE: 





ANEXO 6

DOCUMENTOS TÉCNICOS


(Não aplicável)


ANEXO 7
[bookmark: _Hlk170931547]ORIENTAÇÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS, DE GOVERNANÇA E INTEGRIDADE - ASGI

A CONTRATADA DEVERÁ OBSERVAR E CUMPRIR, NO QUE APLICÁVEIS, AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES REFERENTES AOS ASPECTOS ASGI – AMBIENTAIS, SOCIAIS, DE GOVERNANÇA E INTEGRIDADE:

1.	Quanto à prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, os princípios da administração pública, o CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA DO METRÔ, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, ato imoral, antiético, desleal ou de má-fé, seguir conforme item 6.9 das Cláusulas Gerais.

2.	Quanto à  responsabilidade da CONTRATADA comunicar alterações em seu Código de Conduta e Integridade ou que implantou , que até o momento da assinatura do Contrato ainda não o tinha implantado, seguir conforme item 5.7 das Cláusulas Gerais

2.1	Quanto a avaliação se as alterações no Código são compatíveis com o Código de Conduta e Integridade da COMPANHIA DO METRÔ, seguir conforme item 5.7.1 das Cláusulas Gerais.

3.	A CONTRATADA obriga-se a observar as normas aplicáveis, tanto federais, estaduais, municipais e de segurança e saúde do trabalho, constantes da CLT, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho, como, especialmente, as previstas no Instrumento Normativo NOR-00-206 da COMPANHIA DO METRÔ, nas Especificações Contratuais Ambiental  e  Especificações Contratuais de Segurança e Saúde Ocupacional emitidas pela COMPANHIA DO METRÔ, sob pena de, além de incorrer nas penalidades legais e contratuais estabelecidas, ter anotação em seu cadastro pelo descumprimento de quaisquer normas de segurança e meio ambiente, bem como ensejar a rescisão do Contrato.

4.	A CONTRATADA deverá notificar imediatamente a COMPANHIA DO METRÔ sobre qualquer ocorrência de anormalidade ambiental e tomar as medidas adequadas de correção.

5.	A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelos ônus decorrentes do atendimento e cumprimento da legislação ambiental vigente e suas atualizações e por evitar, mitigar ou reparar os danos e impactos ambientais negativos que podem ser causados em decorrência da execução do objeto do Contrato, estando todos os custos decorrentes do cumprimento desta obrigação incluídos no valor total do Contrato;


a)	Excluem-se da obrigação acima apenas os ônus que o Contrato tenha expressa e determinadamente atribuído à COMPANHIA DO METRÔ, se houver, mantendo-se a responsabilidade da CONTRATADA sobre todos os demais ônus decorrentes da legislação ambiental;

6.	A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais resultantes da execução do Contrato, salvo disposição em contrário no Contrato.

7.	A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais não transfere à COMPANHIA DO METRÔ a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

8.	É de responsabilidade da CONTRATADA obter as licenças ambientais específicas para fontes de poluição decorrente das suas atividades, conforme decreto 8.468 de 08/09/1976 que regulamenta a Lei n° 997 de 31/05/1976.

9.	A CONTRATADA se responsabiliza, sob as penas da lei, a não utilizar, na execução dos serviços, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição, em cumprimento à Lei estadual n° 12.684 de 26 de julho de 2007.

10.	Os funcionários alocados ao serviço deverão ter vínculo profissional com a CONTRATADA, o qual poderá ser mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, inclusive autônomos que preencham os requisitos e se responsabilizem tecnicamente pela execução dos serviços. 

11.	Quanto ao Decreto Estadual 53.047/08, seguir  conforme item 9.11.1 do Edital:

a)	A utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenham procedência legal;

b)	No caso de utilizar produtos ou subprodutos listados no artigo 1º do Decreto estadual 53.047/08, a adquirir os materiais de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA;

c)	Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços executados, apresentar notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas de declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou no caso de uso de produtos ou subprodutos listados no artigo 1º deste decreto, de que as aquisições foram efetuadas de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA.

I.	Quanto ao  descumprimento dos itens acima, alíneas “a”, “b” e “c”, seguir conforme item 9.11.1.1 do Edital:. 


12.	A CONTRATADA deverá apresentar previamente a definição dos locais de disposição final dos resíduos sólidos e do(s) aterro(s) para disposição do material excedente, bem como do lançamento/disposição de efluentes e os documentos comprobatórios da regularidade ambiental dos locais e aterros para disposição final do material excedente, resíduos sólidos e dos efluentes. 

13.	A CONTRATADA deverá apresentar em até 90 (noventa) dias da data da assinatura do Contrato, o seu Plano de Gestão de Implementação levando em consideração todos os aspectos do gerenciamento, apresentando, no mínimo, sem a eles se limitar os seguintes planos/programas referentes à:

a)	Plano de Garantia da Qualidade (PGQ);

b)	Plano de Inspeção e Ensaios (PIE)

c)	Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento. 

14.	A CONTRATADA deverá, se necessário, obter a autorização para manejo arbóreo junto ao órgão ambiental competente e executar as ações necessárias.

a)	A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Gestão Ambiental, do empreendimento com detalhamento suficiente, para atendimento às licenças ambientais, contemplando os controles, monitoramentos e medidas que serão implantados para mitigar os possíveis aspectos e impactos ambientais relacionados às suas atividades, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Engenheiro Ambiental;

b)	Apresentar relatórios mensais de gestão ambiental, comprovando a implantação do controle, monitoramento e mitigação ambiental, do atendimento às exigências das Licenças Ambientais de Instalação e Relatório de Consulta Prévia, dos Planos e Programas Ambientais relacionados no documento MD-15.00.00.00/5A9-010 e da legislação ambiental, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Engenheiro Ambiental;

c)	Os relatórios mensais de gestão ambiental, devem ser encaminhados até o 20º dia do mês subsequente;

d)	Os custos envolvidos na realização das atividades e na elaboração dos relatórios mensais devem ser considerados na composição dos preços dos serviços relacionados. 

15.	A CONTRATADA deverá apresentar à COMPANHIA DO METRÔ os documentos comprobatórios da regularidade ambiental das áreas previstas para a destinação final dos resíduos sólidos e efluentes, classificar os resíduos gerados, apresentar os Certificados de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental – CADRI’s das empresas responsáveis pela disposição dos resíduos gerados e garantir o encaminhamento dos resíduos perigosos - Classe I a locais de tratamento e destinação final licenciados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB .

16.	A CONTRATADA deverá executar trimestralmente o monitoramento dos níveis de ruído e vibração das suas atividades, além de medições pontuais no caso de reclamação de lindeiros, implementando as devidas medidas corretivas em conformidade com os requisitos normativos e legais vigentes.

17.	A CONTRATADA obriga-se a observar e a atender prontamente às recomendações efetuadas pelos agentes de fiscalização da COMPANHIA DO METRÔ ou de prepostos por ela designados, para a regularização de aspectos e impactos ambientais, visando à preservação de condições adequadas nos canteiros e frentes de obra.

18.	A CONTRATADA deverá encaminhar à COMPANHIA DO METRÔ antes do início das atividades, a avaliação prévia dos riscos presentes no ambiente de trabalho através de documento específico (Análise Preliminar de Risco – APR) mantendo nas frentes de trabalho e atualizando sempre que necessário.

19.	Os locais de trabalho de várias frentes de serviço, montagem e recepção de material deverão ter sua localização, confinamento, leiaute, sinalização, procedimentos, equipamentos, materiais e cronograma de trabalho compatível com a vizinhança, visando manter níveis toleráveis de interferências em relação ao aparecimento de atividades ilegais ou socialmente inaceitáveis.

20.	As demandas urgentes deverão ser prontamente atendidas pela equipe de Comunicação Social da CONTRATADA, devendo ser devidamente registradas e comunicadas de imediato à COMPANHIA DO METRÔ, conforme estabelecido no respectivo Plano de Comunicação Social.

21.	Recomenda-se que a CONTRATADA apresente:

21.1	Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade.

21.2	Evidências de ações de equidade salarial entre mulheres e homens em todos os cargos, incluindo as áreas técnicas, de operação, manutenção, engenharia, funções de apoio e cargos de liderança.

21.3	Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendizes, previstas em lei e em outras normas específicas.

21.4	Quando aplicável, certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

21.5	Processos e estruturas otimizadas, inclusive de gestão de riscos e controles internos com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no Contrato, promovendo um ambiente íntegro e confiável, assegurando a eficiência, efetividade e eficácia na execução e entrega do objeto contratado.

22.	Nos termos deste anexo, é desejável que a CONTRATADA respeite:

22.1	A legislação vigente durante a execução ou fornecimento do objeto contratado com relação a:

22.1.1	Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

22.1.2	Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

23.	Será considerada conduta reprovável ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais, previdenciários e trabalhistas.

24.	Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigações Ambientais, Sociais, de Governança e/ou Integridade (ASGI) a COMPANHIA DO METRÔ poderá cumpri-las em seu lugar e descontar o respectivo custo de quaisquer créditos da CONTRATADA perante a COMPANHIA DO METRÔ, ou cobrá-los pela emissão de Nota de Débito, ou execução da garantia contratual estabelecida na Cláusula Garantia de Execução Contratual do Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula de Sanções Administrativas do Contrato e das medidas judiciais cabíveis.
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