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1 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ.
1.1  Solicitação e Descrição, conforme segue:
                                                                                                
Valor Máximo:	R$ 384.155,20
Lote 1:
	Item
	Nome do Produto/Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unit.
	Valor Total

	1
	COMPUTADOR COMPLETO COM: PROCESSADOR RYZEN 5 8500G, DE 3.5 GHz (5.0 GHz TURBO), CACHÊ 22MB, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, SOQUETE AM5, PCIe 4.0, COM COOLER OU SUPERIOR. PLACA MÃE PRIME A620M-K, AMD SOCKET AM5 PARA PROCESSADORES DE DESKTOP AMD RYZEN™ SÉRIE 7000/SÉRIE 8000, SUPORTA CPU AMD ate 120W, CHIPSET AMD A620, 2 X SLOTS DIMM, MÁX. 96 GB, DDR5, 1 X PORTA VGA, 1 X PORTA HDMI, 1 X SLOT PCIE 4.0 X16 (SUPORTA MODO X16), 1 X SLOT PCIE 4.0 X16 (SUPORTA MODO X8/X4), 1 X SLOT PCIE 3.0 X1 SLOT M.2 (CHAVE M), TIPO 2242/2260/2280 (SUPORTA MODO PCIE 4.0 X4), 4 X PORTAS SATA 6 GB S, 1 X ETHERNET REALTEK DE - 1 GB, 4 X PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5G) (4 X TIPO A), 2 X PORTAS USB 2.0 (2 Χ ΤΙΡΟ Α), 1xUSB 3.2 GEN 1 (5G) SUPORTA 2 PORTAS USB 3.2 GEN 1 ADICIONAIS, 2 X CONECTORES USB 2.0 SUPORTAM 4 PORTAS USB 2.0 ADICIONAIS, PAINEL TRASEIRO COM 4 X PORTAS USB 3.2 GEN 1 (5G) (4 Χ ΤΙΡΟ Α), 2xPORTAS USB 2.0 (2 X TIPO A) 1 X PORTA VGA, 1 X PORTA HDMI, 1 X PORTA ETHERNET REALTEK DE 1 GB, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, 1 X PORTA COMBINADA TECLADO/MOUSE PS/2, OU PLACA MÃE SUPERIOR. MEMÓRIA RAM 2X8GB, 5.200MHz, DDR5, C40 OU SUPERIOR. SSD 500GB, M.2 2280 PCIe, NVMe, LEITURA DE 3500 MB/S E GRAVAÇÃO 2.800MB/S OU SUPERIOR. FONTE 400W NOMINAL OU SUPERIOR; GABINETE MODELO Q15-BK, PRETO, OU SUPERIOR. MONITOR 21.5, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 75 Hz, Full HD (1.920X1.080), TEMPO DE RESPOSTA 5MS(GTG), TRATAMENTO DE TELA ANTIRREFLEXO, ENTRADAS HDMI D-SUB, COM FLICKER SAFE, AMD FREESYNC™™, CROSSHAIR, DYNAMIC ACTION SYNC, PLUG & PLAY, BLACK STABILIZER, MODO LEITURA, SUPER RESOLUTION+, SMART ENERGY SAVING, ONSCREEN CONTROL, COLOR WEAKNESS, OU SUPERIOR. MOUSE 1600 DPI, 4 BOTÕES, 3 MILHÕES DE CLIQUES, САВО 1,50M, CONECTIVIDADE USB 2.0, OU SUPERIOR. TECLADO USB 2.0, PADRÃO ABNT2, 108 TECLAS, COMPRIMENTO DO CABO 1.5 METROS, PRETO OU SUPERIOR. COMPUTADOR DEVE APRESENTAR CORES NEUTRAS (PRETO OU CINZA) ASSIM COMO OS PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, ACOMPANHANDO TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMD, ASUS, KINGSTON, ADATA, KMEX, LG, AIGO, ADATA
	UND
	10
	6.190,00
	61.900,00

	2
	COMPUTADOR COMPLETO COM: PROCESSADOR i5 14ª GERAÇÃO, 10 - CORE, 16-THREADS, 3.5 GHz (4.7 GHz TURBO) CACHE 20MB, LGA 1700, OU SUPERIOR. PLACA MÃE PRIME H610M-A D4, DDR4, LGA 1700, M-ATX, CHIPSET H610, COM 1 X PORTA DISPLAYPORT, 1 X PORTA D-SUB, 1 X PORTA HDMI®, 1 X SLOT PCIE 4.0 X16, 1 X SLOT PCIE 3.0 X1, 1 X SLOT M.2_1 (CHAVE M), TIPO 2242/2260/2280 (SUPORTA MODO PCIE 3.0 X4), 1 X SLOT M.2_2 (CHAVE M), ΤΙΡΟ 2242/2260/2280 (SUPORTA MODO PCIE 3.0 X2), 4 X PORTAS SATA 6GB/S, 1 X ETHERNET INTEL® DE 1 GB, USB FRONTAL (TOTAL DE 5 PORTAS), 1 X CONECTOR USB 3.2 GEN 1 SUPORTA 2 PORTAS USB 3.2 GEN 1 ADICIONAIS, 2 X CONECTORES USB 2.0 SUPORTAM 3 PORTAS USB 2.0 ADICIONAIS, PAINEL TRASEIRO 2 X PORTAS USB 3.2 GEN 2 (2 Χ ΤΙΡΟ Α), 4 X PORTAS USB 2.0 (4 X TIPO A), 1 X PORTA DE EXIBIÇÃO, 1 X PORTA HDMI®, 1 X PORTA D-SUB, 1 X SLOT VM.2 (CHAVE E), 1 X PORTA ETHERNET INTEL® DE 1 GB, 3 X ENTRADAS DE ÁUDIO, 1 X PORTA DE TECLADO PS/2 (ROXA), 1 X PORTA DE MOUSE PS/2 (VERDE), OU SUPERIOR. MEMÓRIA RAM DE 2X8GB, 2.400MHz, DDR4, C16 OU SUPERIOR. PLACA DE VÍDEO RADEON RX 550, 4GB, GDDR5, 128-BIT, OU SUPERIOR. SSD 1 TB, M.2 2280 PCIe, NVMe, LEITURA DE 3500 MB/S E GRAVAÇÃO 2.100MB/S OU SUPERIOR. FONTE 500W NOMINAL OU SUPERIOR. GABINETE MODELO Q2506-BK, PRETO, OU SUPERIOR. MONITOR 21.5, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 75 Hz, Full HD (1.920X1.080), TEMPO DE RESPOSTA 5MS(GTG), TRATAMENTO DE TELA ANTIRREFLEXO, ENTRADAS HDMI D-SUB, COM FLICKER SAFE, AMD FREESYNC™™, CROSSHAIR, DYNAMIC ACTION SYNC, PLUG & PLAY, BLACK STABILIZER, MODO LEITURA, SUPER RESOLUTION+, SMART ENERGY SAVING, ONSCREEN CONTROL, COLOR WEAKNESS, OU SUPERIOR. MOUSE 1600 DPI, 4 BOTÕES, 3 MILHÕES DE CLIQUES, САВО 1,50M, CONECTIVIDADE USB 2.0, OU SUPERIOR. TECLADO USB 2.0, PADRÃO ABNT2, 108 TECLAS, COMPRIMENTO DO CABO 1.5 METROS, PRETO OU SUPERIOR. COMPUTADOR DEVE APRESENTAR CORES NEUTRAS (PRETO OU CINZA) ASSIM COMO OS PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, ACOMPANHANDO TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: AMD, ASUS, KINGSTON, ADATA, KMEX, LG, AIGO, ADATA
	UND
	5
	8.390,00
	41.950,00

	3
	COMPUTADOR COMPLETO COM: (ENGENHARIA) PROCESSADOR i7 14ª GERAÇÃO, 20 - CORE, 28-THREADS, 3.4 GHz (5.4 GHz TURBO) CACHE 33MB, LGA 1700, OU SUPERIOR. PLACA MÃE PRIME H610M-A D4, DDR4, LGA 1700, M-ATX, CHIPSET H610, COM 1 X PORTA DISPLAYPORT, 1 X PORTA D-SUB, 1 X PORTA HDMI®, 1 X SLOT PCIE 4.0 X16, 1 X SLOT PCIE 3.0 X1, 1 X SLOT M.2_1 (CHAVE M), ΤΙΡΟ 2242/2260/2280 (SUPORTA MODO PCIE 3.0 X4), 1 X SLOT M.2_2 (CHAVE M), ΤΙΡΟ 2242/2260/2280 (SUPORTA MODO PCIE 3.0 X2), 4 X PORTAS SATA 6GB/S, 1 X ETHERNET INTEL® DE 1 GB, USB FRONTAL (TOTAL DE 5 PORTAS), 1 X CONECTOR USB 3.2 GEN 1 SUPORTA 2 PORTAS USB 3.2 GEN 1 ADICIONAIS, 2 X CONECTORES USB 2.0 SUPORTAM 3 PORTAS USB 2.0 ADICIONAIS, PAINEL TRASEIRO 2 X PORTAS USB 3.2 GEN 2 (2 Χ ΤΙΡΟ Α), 4 X PORTAS USB 2.0 (4 X TIPO A), 1 X PORTA DE EXIBIÇÃO, 1 X PORTA HDMI®, 1 X PORTA D-SUB, 1 X SLOT VM.2 (CHAVE E), 1 X PORTA ETHERNET INTEL® DE 1 GB, 3 X ENTRADAS DE ÁUDIO, 1 X PORTA DE TECLADO PS/2 (ROXA), 1 X PORTA DE MOUSE PS/2 (VERDE), OU SUPERIOR. MEMÓRIA RAM DE 2X16GB, 3.200Hz, DDR4, Ου SUPERIOR. PLACA DE VÍDEO RADEON RX 6600 SPEEDSTER SWFT 210, 8GB, GDDR6, 128-BIT, OU SUPERIOR. SSD 1 TB, M.2 2280 PCIe, NVMe, LEITURA DE 3500 MB/S E GRAVAÇÃO 2.800MB/S OU SUPERIOR. FONTE 600W NOMINAL OU SUPERIOR. GABINETE MODELO Q2506-BK, PRETO, OU SUPERIOR. MONITOR 21.5, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 75 Hz, Full HD (1.920X1.080), TEMPO DE RESPOSTA 5MS(GTG), TRATAMENTO DE TELA ANTIRREFLEXO, ENTRADAS HDMI D-SUB, COM FLICKER SAFE, AMD FREESYNC™™, CROSSHAIR, DYNAMIC ACTION SYNC, PLUG & PLAY, BLACK STABILIZER, MODO LEITURA, SUPER RESOLUTION+, SMART ENERGY SAVING, ONSCREEN CONTROL, COLOR WEAKNESS, OU SUPERIOR. MOUSE 1600 DPI, 4 BOTÕES, 3 MILHÕES DE CLIQUES, САВО 1,50M, CONECTIVIDADE USB 2.0, OU SUPERIOR. TECLADO USB 2.0, PADRÃO ABNT2, 108 TECLAS, COMPRIMENTO DO CABO 1.5 METROS, PRETO OU SUPERIOR. COMPUTADOR DEVE APRESENTAR CORES NEUTRAS (PRETO OU CINZA) ASSIM COMO OS PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, ACOMPANHANDO TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: INTEL, ASUS, CORSAIR, PCYES, KINGSTON, K-MEX, AIGO, LG.
	UND
	1
	10.190,00
	10.190,00

	4
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER E SCANNER 36 POLEGADAS. FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA E DIFITALIZAÇÃO. IDIOMAS DE IMPRESSÃO:TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2 HP-RTL, CALS G4. TAMANHO DO MODELO: 914 MM. LARGURA DE LINHA MÍNIMA TEÓRICA: 0,02 MM (VIA DRIVER DE RASTERIZAÇÃO) PRECISÃO DE LINHA: ±0,1%. CAMINHO DE IMPRESSÃO: WI-FI DIRECT, IMPRESSÃO REMOTA, APPLE AIRPRINT E APLICATIVO HP PARA DISPOSITIVOS ANDROID E IOS, DRIVERS DE IMPRESSORA WINDOWS E MACOS, SUPORTE PARA IMPRESSÃO A PARTIR DO CHROME OS, IMPRESSÃO A PARTIR DE PEN DRIVE USB. MEMÓRIA, PADRÃO: 2 GB. TIPO DE SCANNER: ALIMENTADOR DE FOLHAS, CIS (SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO), SENSOR DE DETECÇÃO DE CONGESTIONAMENTO DE MÍDIA, MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO FRONTAL. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO, MÁXIMO: 914 MM X 2,77 М. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO, MÍNIMO: 127 X 127mm FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS: JPEG, PDF, TIFF. MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAR PARA E-MAIL, REDE E USB. DIGITALIZAR PARA NUVEM, COMPUTADOR E DISPOSITIVO MÓVEL POR MEIO DO APLICATIVO HP. ESPESSURA MÁXIMA DE SUPORTES:ATÉ 0,8 MM. CONFIGURAÇÕES DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CÓPIA 50 ATÉ 400%. CONECTIVIDADE, PADRÃO: GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), WI-FI 802.11B/G/N. PRONTO PARA TRABALHAR EM REDE: PADRÃO. ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA (ESCALA AUTOMÁTICA): 100-240V (±10%), 50/60HZ (±3HZ), 1,2A MÁX. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 4 (C,M,Y,MK) VOLUME DO CARTUCHO DE IMPRESSÃO: 300ML, 130ML CABEÇAS DE IMPRESSÃO: 1 (C, M, Y, MK). BOCAIS DA CABEÇA DE IMPRESSÃO: 1376 POR COR 5504 ΝΟ ΤOTAL. GOTA DE TINTA: 6 PL (C, M, Y); 12,6 PL (МК). TIPOS DE TINTA: À BASE DE PIGMENTOS (C, M, Y, MK). FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS MÉTRICOS) 369 A 914 ΜΜ. ESPESSURA DE SUPORTES: ATÉ 11,8 MILÍMETROS. DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100 MM. ENTRADA MÁXIMA DO ROLO: 1 PESO MÁXIMO DO ROLO: 6.2 KG MODELO DE REFERÊNCIA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESIGNJET T850 36 POLEGADAS.
	UN
	1
	46.900,00
	46.900,00

	5
	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIANO OU SIMILAR PLOTTER DESIGNJET T830 - 130 ML.
	UND
	2
	1.290,00
	2.580,00

	6
	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA OU SIMILAR PLOTTER DESIGNJET T830 - 130 ML.
	UND
	2
	1.290,00
	2.580,00

	7
	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARELO OU SIMILAR PLOTTER DESIGNJET T830 - 130 ML.
	UND
	2
	1.290,00
	2.580,00

	8
	CARTUCHO DE TINTA HP 728 PRETO OU SIMILAR PLOTTER DESIGNJET T830 - 300 ML.
	UND
	2
	1.290,00
	2.580,00

	9
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA COLORIDO MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 - TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI, DIRECT, ETHERNET, FAX ADF, BIVOLT, PRETA DIMENSOES DO PRODUTO 34,7P x 37,5L x 23,7A CM TAMANHO MAXIMO DA MIDIA DA IMPRESSORA 8,5 x 11 POL. CAPACIDADE MAXIMA DE ENTRADA DE FOLHAS: 100 FOL. TIPO DE VISOR: LCD RESOLUÇAO MAXIMA DE IMPRESSOES EM CORES 5760 x 1440 DPI TIPO DE CONEÇAO WI-FI / WI-FI DIRECT / ETHERNET FONTE DE ALIMENTAÇAO: ELETRICO COM FIO VELOCIDADE MAXIMA DE IMPRESSAO POR COR 15 PPM VELOCIDADE MAXIMA DE IMPRESSAO MONOCROMATICA 33 PPM PREFERENCIA DE MARCA: EPSON
	UND
	7
	2.990,00
	20.930,00

	10
	IMPRESSORA MULTIFUNCIAL LASER FUNÇÕESIMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX PROCESSADORDUAL CORE 1GHZ (C4N + A1000) MEMÓRIAPADRÃO: 1GB; MÁXIMAO: 2GB CONEXÃO: USB 2.0, ETHERNET 10/100/1000 BASE TX CONEXÃO INTERFACE USB 2.0 E ETHERNET CONSUMO DE ENERGIA PRONTO: MENOS DE 50W NORMAL: 700W ECONOMIA DE ENERGIA: MENOS DE 1,21W DESLIGADO: MENOS DE 0,1W ESPERA: MENOS DE 1,26W CICLO MENSAL: ATÉ 120.000 PÁGINAS PAINEL DE CONTROLE: LCD TOUCHSCREEN 7" VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (SIMPLES) CARTA: ATÉ 42 PÁGINAS POR MINUTO, A4: ATÉ 40 PÁGINAS POR MIN VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (DUPLEX) CARTA: ATÉ 20 IMAGENS POR MINUTO, A4: ATÉ 20 IMAGENS POR MIN TEMPO PARA PRIMEIRA IMPRESSÃO: ATÉ 6 SEG DESDE O MODO PRONTA RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ÓPTICA: ATÉ 600X600DPI, APRIMORADA: ATÉ 1200X1200 DPI IMPRESSÃO DUPLEX: SIM EMULAÇÃO: POSTSCRIPT3, PCL6, PCL5E, PDF DIRECT V1.7, XPS, TIFF, URF, PWG SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2012 R2, WINDOWS 2012, WINDOWS 2008 R2 WINDOWS 2008, WINDOWS 2003; MAC OS X 10.6 - 10.10 DIVERSOS LINUX, UNIX TAMANHO DO VIDRO DO SCANNER: OFÍCIO 216X356MM SUPORTE À IMPRESSÃO DIRETA: SIM PROTOCOLOS DE REDE: TCP/IP PADRÃO (RAW), ATRIBUIÇÃO DE IP (DHCP, BOOTP, AUTOIP), HTTP, HTTPS IPP, IPPS, WSD, SNMPV1/V2C/V3, SETIP, SLP, DNS, DDNS, BONJOUR®, WINS, LPD/LPR, THINPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT™™, SMB, FTP, SMTP, SMTPS, UPNP, LDAP, KERBEROS, SMB, IPSEC, 802.1X VELOCIDADE DA CÓPIA: A4: ATÉ 40 CÓPIAS POR MINUTO CARTA: ATÉ 42 CÓPIAS POR MINUTO VELOCIDADE DA PRIMEIRA CÓPIA: ATÉ 7 SEG NO MODO PRONTO REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA: 25 A 400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO E ADF) MULTICÓPIAS: 999 CÓPIA DUPLEX: EMBUTIDO RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE IDENTIDADE, N EM 1, PÔSTER, CLONAGEM, LIVRETOS, CAPAS, TRANSPARÊNCIAS, LIVRO, ROTAÇÃO, CRIAR TRABALHO, DESLOCAMENTO DE IMAGEM, PROGRAMA, MARCA D'ÁGUA, APAGAR FUNDO, APAGAR BORDA, APAGAMENTO DO CENTRO DO LIVRO, CARIMDO DE DATA E HORA, CARIMBO DE ID, SALVAR PARA ARQUIVO. RESOLUÇÃO DA CÓPIA: 600 X 600DPI VELOCIDADE DO SCANNER (COLOR E MONO): (SIMPLES) 35 IMAGENS POR MINUTO, (DUPLEX) 60 IMAGENS POR MINUTO COMPATIBILIDADE DO SCANNER: PADRÃO TWAIN, PADRÃO WIA FORMATO DE ARQUIVO: TIFF-S, TIFF-M, JEPG, S-PDF, M-PDF. RESOLUÇÃO DO SCANNER: ÓPTICA: ATÉ 600X600DPI, APRIMORADA: ATÉ 4.800X4.800DPI DESTINAÇÃO DO SCANNER: HDD, USB, E-MAIL COMPATIBILIDADE DO FAX: ITU-T G3 VELOCIDADE DO MODEM: 33,6KBPS RESOLUÇÃO DO FAX: ATÉ 300X300PDI MEMÓRIA DO FAX: 50MB (HDD COMPARTILHADA) DISCAGEM AUTOMÁTICA: SIM RECURSO DE FAX: DISCAGEM RÁPIDA, DISCAGEM NO GANCHO, REDISCAGEM AUTOMÁTICA, ID DO EMISSOR DA CHAMADA, ENCAMINHAMENTO DE FAX ETC. DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO: N/A CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: PADRÃO: 550 FOLHAS, MULTIUSO: 100 FOLHAS TIPO DE PAPEL ACEITO: BANDEJA PADRÃO: COMUM, FINO, PERFURADO, PRÉ-IMPRESSO, RECICLADO, ARQUIVO, BOND, ENVELOPE, CARTÃO, ETIQUETA, TIMBRADO, ESPESSO, COLORIDO, ALGODÃOBANDEJA MULTIUSO: COMUM, FINO, BOND, PRÉ-IMPRESSO, RECICLADO, ENVELOPE, ETIQUETA, CARTÃO, GROSSO, ALGODÃO, COLORIDO, ARQUIVO, MAIS GROSSO, PERFURADO, TIMBRADO. IMPRESSÃOO DUPLEX: COMUM, FINO, GROSSO, RECICLADO, BOND, PRÉ-IMPRESSO, ALGODÃO, COLORIDO TAMANHO DO PAPEL ACEITO: BANDEJA PADRÃO: A4, A5, A6, CARTA, OFÍCIO, FÓLIO, JIS B5, ISO B5, EXECUTIVO, STATEMENT, CARTÃO 4X6, ENVELOPE MONARCH №9 №10 DL C5 C6, PERSONALIZADOIMPRESSÃO DUPLEX: A4, CARTA, OFÍCIO, FÓLIO, OFÍCIO 1, JIS B5, ISO B5, EXECUTIVO, STATEMENT. TAMANHO DO PAPEL ACEITO (BANDEJA MULTIUSO) MÍNIMO: 76,2X127MM, MÁXIMO: 216X356MM GRAMATURA ACEITA: BANDEJA PADRÃO: 60 A 163G, BANDEJA MULTIUSO: 60 A 220G IMPRESSÃO DUPLEX: 60 A 120 G/M² TIPO DE ADF: DSDF CAPACIDADE DE DOCUMENTOS DO ADF: 50 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 250 FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO VOLTAGEM: 110V GARANTIA: 01 ΑΝΟ DE GARANTIA LIMITADA. MODELO DE REFERÊNCIA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG PROXPRESS SL-M4080FX
	UND
	8
	2.690,00
	21.520,00

	11
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER WI-FI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA HP LASER JET PRO. IMPRESSÃO DUPLA FACE AUTOMÁTICA. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER. POSSUI ENTRADA USB. CAPACIDADE MAXIMA DE 150 FOLHAS. VELOCIDADE MAX DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO 42 PPM. FUNÇÕES DA IMPRESSORA: FAX, COPIA, SCANNER E IMPRESSÃO. TIPO DE IMPRESSÃO: MONOCROMATICA TIPO DE PAPEL: NORMAL, TAMANHO PAPEL: A4 PAINEL DE OPERAÇÃO: 2.7 POLEGADAS TOUCHSCREEN TONER INICIAL: ATÉ 3.050 PAGINAS TONER DE REPOSIÇÃO: ATÉ 9.700 PAGINAS RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200x1200 DPI CICLO DE TRABALHO MAXIMO MÊS: ATÉ 80.000 PAGINAS VOLUME MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 4.000 PAGINAS PROCESSADOR: 1.2 GHZ WIRELESS: (DUAL BAND 2.4 - 5GHZ) PADRAO LINGUAGE DE IMPRESSÃO: HP, PCL 6, HP PCL 5E, POTSCRIPT LEVEL 3, PDF, URF, NATIVE, OFFICE, PWG RASTER. FUNÇÕES DO SCANNER: ADF: PASSAGEM ÚNICA PARA ATÉ 50 ORIGINAIS RESOLUÇÃO: ATÉ 29 IPM (SIMPLEX) 46 IPM (DUREX) FORMATOS SUPORTADOS: PDF, JPEG, E TIFF VELOCIDADE DO FAX: ATÉ 33.6 KBPS MEMORIA DO FAX: ATE 400 PAGINAS QUICK DIALING ATÉ 200 NUMEROS RESOLUÇÃO PADRAO: 203X98 DPI FINO ATÉ 203X196 DPI SUPERFINO ATÉ 300X300 DPI TAMANHO DO PAPEL SUPORTADO: CUSTOMIZADO ΝΑ BANDEJA MANUAL 1: 76,2x2X127 A 215,9x355,6 mm CUSTOMIZADO NA BANDEJA 2: 3: 104,9X148,59 A 215,9X355,6MM SUPORTADO NA BANDEJA MANUAL 1: A4, A5, A6, B5, (JIS) OFICIO 16K JAPANESE POTSCARD DOUBLE JAPAN POTSCARD ROTATED ENVELOPE CUSTOM SIZE SUPORTADOS NAS BANDEJAS 2 E 3: A4, A5, A6, B5, (JIS) OFICIO 16K CUSTOM SIZE A5-R 4X6 IN B6 (JIS)- ADF LETER LEGAL A4 CUSTOMIZADO 102Χ152 ΤΟ 216X356mm CAPACIDADE MAXÍMA DE PAPEL ATÉ 900 FOLHAS COM OPCIONAL DE 550 FOLHAS. SISTEMA OPERACIONAIS COMPATIVEIS: WINDOWS 7 A 11 WINDOWS CLIENT OS, WINDOWS SERVER-ANDROID, IOS, LINUX, CITRIX, NOVELL-MAC OS 10.15 CATALINA, MAC OS 11 BIGSUR, MACos 12 MONTEREY. MODELO DE REFERÊNCIA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA HP LASERJET PRO 2Z629A#696127V LASERJET PRO 4103FDW.
	UND
	1
	1.690,00
	1.690,00

	12
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (EDUCAÇÃO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER COLOR MFCL8900CDW. TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: WIFI, USB, ETHERNET TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER CARACTERISTICAS ESPECIAIS: AUTO DUPLEX VELOCIDADE MAX DE IMPRESSÃO COM COR: 33PPM VELOCIDADE MAX DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA 33 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 2400x600 DPI MIDIA EMPRESSA: ENVELOPES, PAPEL CARTÃO, PAPEL, ETIQUETAS. CAPACIDADE MAX DE ENTRADAS DE FOLHA: 500. TIPO DE VISOR: LCD. DISPOSITIVOS COMPATIVEIS: PC'S E LAPTOPS. TAMANHO DA FOLHA: 216X355 MM. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM. PADROES DE CONEXÃO SEM FIO 802.11 BGN. POTENCIA EM WATTS: 600W. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA COM FIO. MODELO DE REFERÊNCIA: MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER COLOR MFCL8900CDW.
	UND
	1
	9.690,00
	9.690,00

	13
	NOTEBOOK ACER INTEL IRIS XE GRAPHICS 80 EXECUTION UNITS INTEL® COCRE™ I5-1235U ALDER LAKE (12M CACHE, 1.30 4.40 GHz TURBO BOOST) 16GB [2x 8GB - DUAL CHANNEL] MEMÓRIA DDR4 (3200 MHZ) SSD M.2 NVME 256GB - GERAÇÃO 4 - [ 4.800 MB/s ] 15.6" TFT DISPLAY FHD 1920x1080 /60hz / ABERTURA DE 180°G ORIGINAL WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE MODELO REFERÊNCIA: AVELL B.ON LITE NEW 15
	UND
	10
	4.790,00
	47.900,00

	14
	ΜΟNITOR MONITOR 21.5, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 75 Hz, Full HD (1.920X1.080), TEMPO DE RESPOSTA 5MS(GTG), TRATAMENTO DE TELA ANTIRREFLEXO, ENTRADAS HDMI D-SUB, COM FLICKER SAFE, AMD FREESYNC™™, CROSSHAIR, DYNAMIC ACTION SYNC, PLUG & PLAY, BLACK STABILIZER, MODO LEITURA, SUPER RESOLUTION+, SMART ENERGY SAVING, ONSCREEN CONTROL, COLOR WEAKNESS, OU SUPERIOR. PREFERENCIA DE MARCA: ACER, LG
	UND
	4
	1.190,00
	4.760,00

	15
	FRAGMENTADOR DE PAPEL FRAGMENTADOR DE PAPEL 10 FOLHAS 21 LITROS 110V CD216P TIPO DE CORTE: PARTICULAS CAPACIDADE DE DEPÓSITO: 21LITROS NIVEL DE RUIDO: 65DB COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO: SIM CAPACIDADE DE FOLHAS PARA CORTE: 10 FOLHAS TAMANHO DO CORTE 4.35MM LARGURA DA ENTRADA: 220MM VELOCIDADE DE CORTE: 2,6M/MIN (10 FOLHAS) NIVEL DE SEGURANÇA P4 FUNÇÕES DE CORTE: PAPEL, CARTÃO DE CREDITO, CLIPS, GRAMPOS CD. CICLO DE CORTE: 2,6 MIN CICLO DE TRABALHO: DESCANSO 2MINS ON 30 MINS OFF DIMENSÕES: 32X22 X41CM MODELO REFERÊNCIA: FRAGMENTADOR DE PAPEL CD216P
	UND
	4
	1.430,00
	5.720,00

	16
	MODEM ROTEADOR WIRELESS ROTEADOR TP-LINK ARCHER AX12 WI-FI 6 AX1500 DUALBAND GIGABIT TEM UMA VELOCIDADE DE 1500MBPS BANDA DUPLA 2.4GHZ POSSUI 4 ANTENAS EXTERNAS E 2 INTERNAS TEM 2 PORTAS PARA CONECTAR COM FIREWALL INTEGRADO SUPORTA PROTOCOLO DE SEGURANÇA WEP COM CONTROLE PARENTAL VOLTAGEM 127/220V FREQUÊNCIA 2.4GHZ, 5GHZ QUANTIDADE PORTA WAN 1, PORTA WAN/LAN 3 POSSUI BOTÃO DE REINICIO SEGURANÇA CRIPTOGRAFIA WI-FI WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA-PSK, WPA3 PESSOAL, WPA3-PESSOAL/WPA2-PSK, WPA2-ENTERPRISE, WPA/WPA2-ENTERPRISE VPN SERVER: OPEN VPN / PPTP MODELO DE REFERÊNCIA: ROTEADOR TP-LINK ARCHER AX12
	UND
	1
	369
	369

	17
	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR TIPO DE AUTO-FALANTE: MESA PÔTENCIA DE 1.2W CONECTOR DE ENTRADA: USB-A QUANTIDADES DE AUTO FALANTE: 2 RESPOSTA MINIMA E MAXIMA EM FREQUÊNCIA 90 HZ - 20 KHZ TIPO DE ALIMENTAÇÃO: USB MODELO DE REFERÊNCIA: CAIXA DE SOM MULTIMIDIA LOGITECH S-150
	UND
	5
	109,9
	549,5

	18
	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS FILTRO DE LINHA 127/220V COMPRIMENTO DO САВО 3M QUANTIDADE DE TOMADAS 6 FREQUÊNCIA: 50HZ/60HZ POTÊNCIA: 2.200 W CORRENTE ΜΑΧΙΜΑ: 10A COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA: SIM COM REDUÇÃO DE RUIDO ELÉTRICO: SIM COMPATIBILIDADE DE TOMADAS: VIDEO GAME, PC GAME MONITOR, CÂMERAS, DVR, DVD, SOM, CAIXA DE SOM, ALEXA, CELULAR, XBOX, PS5, PS4, TELEVISÃO DE TODOS TAMANHO, IMPRESSORA, NOTEBOOK, TABLET, BALANÇA, LUMINARIA, LÂMPADAS, E PRODUTOS BAIXA VOLTAGEM TIPOS DE PORTA E CONECTORES: PLUG U.E PLUG U.E 2 PINOS, PLUG U.E 3 PINOS, PLUG PINO FINO, PLUG 10A, 2200W EM 220V, 1100W EM 110V MODELO REFERÊNCIA:
	UND
	3
	89,9
	269,7

	19
	APARELHO TELEFONICO SEM FIO ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: P/N: TS3110 TECNOLOGIA DIGITAL: DECT 6.0 FREQUÊNCIA: 1,9 GHZ (1.910 - 1.920 MHZ) IDENTIFICADOR DE CHAMDA: DTMF / FSK CAPACIDADE DE EXPANSÃO: 7 RAMAIS (BASE 6 RAMAIS) COMUNICAÇÃO INTERNA: SIM COMUNICAÇÃO A TRÊS: SIM TRANSFERENCIA DE CHAMADA: SIM DISPLAY LUMINOSO: SIM - COR ÂMBAR TIPO DE DISPLAY: ALFANUMÉRICO TAMANHO DO DISPLAY 1,5 INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA: SIM POSSUI 7 TIPOS DE TOQUES AJUSTE DO VOLUME DE AUDIO E TOQUE: 5 OPÇÕES CAPACIDADE DE AGENDA: 70 CONTATOS REGISTRO DE CHAMADAS: RECEBIDAS: 15 ATENDIDAS E 20 NÃO ATENDIDAS ORIGINADAS: 15 CHAMADAS FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR, MUDO, PAUSA DISCAGEM RAPIDA: 10 NUMEROS LED NO FONE: INDICAÇÃO DE CARGA E CHAMADAS NÃO ATENDIDAS. AJUSTE NO TEMPO DE FLASH: 100 A 900 MS CAPACIDADE DA BATERIA: 600 МАН DURAÇÃO DA BATERIA: 20H EM USO OU 200H REPOUSO TIPO DE BATERIA: NIΜΗ ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100 - 240V) MODELO REFERÊNCIA: TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 3110 PRETO VISOR LUMINOSO COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS
	UN
	3
	269,9
	809,7

	20
	CALCULADORA MEDIA DE MESA CALCULADORA DE MESA ESCRITORIO 12 DIGITOS QUANTIDADES DE FUNÇÃO:6 QUANTIDADES DE DIGITOS: 12 FUNÇÕES ARITMETICAS BÁSICAS FUNÇÕES: ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, E DIVISÃOADIÇÃO, PORCENTAGEM, RAIZ DESLIGAMENTO AUTOMATICO: SIM MEMÓRIA: SIM ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AA (NÃO INCLUSA) MODELO DE REFERÊNCIA: CALCULADORA MARCA MINUTOBABY
	UND
	2
	59,9
	119,8

	21
	HD EXTERNO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DIGITAL: 1TB INTERFACE DO DISCO RIGÍDO: USB 3.0 TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: USB CARACTERISTICAS ESPECIAIS: PORTATÍL DISPOSITIVOS COMPATIVEIS: DESKTOP COMPATIVEL COM USB 3.0 E USB 2.0 SEM NECESSIDADE DE CABO DE ALIMENTAÇÃO CA EXTERNO VELOCIDADE DO HD: 5400 RPM POTÊNCIA EM WATTS: 1 WATTS MODELO DE REFERÊNCIA: HD EXTERNO TOSHIBA CANVIO BASICS HDTB510ХКЗАА
	UN
	1
	589
	589

	22
	SWITCH HUB 8 PORTAS TIPO DE TELECOMUNICAÇÃO: STORE AND FORWARD CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 16 GBPS INCLUI: 8 PORTAS RJ - 45 PESO: 1KG ESPECIFICAÇÕES DAS PORTAS: 10/100/1000MBPS SEM VENTOINHA SOFTWARE: ARMANEZA E ENCAMINHA MODELO DE REFÊNCIA: TP-LINK LS1008G
	UN
	1
	289,9
	289,9

	23
	CAIXA DE SOM JBL COM MICROFONE TIPO DE AUTO FALANTES: WOOFER ADEQUADO PARA USO AO AR LIVRE POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH POSSUI LUZES DE LED FUNÇÃO KARAOKÊ INTEGRADA DIFERENTES EFEITOS DE VOZ BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR INCLUIDO CONECTOR DE ENTRADA: USB POSSUI MICROFONE INTERNO CONTA COM 2 MICROFONES JBL SEM FIO APROVA DA AGUA: NÃO VOLTAGEM: 127V - 220V INCLUI PUXADOR: SIM VOLTAGEM DA BATERIA: 5V AUTONOΜΙΑ ΜΑΧΙMA DA BATERIA: 10 HORAS TIPO DE BATERIA: ÍON DE LÍTIO CONTA COM PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA: PROTEÇÃO IPX4 POSSUI EMPARELHAMENTO COM OUTRAS CAIXAS JBL MODELO DE REFERÊNCIA: JBL PARTY BOX JBLPBENCORE2MICBR
	UN
	1
	3.190,00
	3.190,00

	24
	MICROFONE COM FIO TIPO DO MICROFONE: DINAMICO PADRÕES POLARES: CARDIOIDE COMPRIMENTO DO CABO: 5 METROS TIPO DE CONEXÃO: COM FIO CONECTORES DE SAÍDA: XLR-3 NÃO POSSUI AUTO FALANTES EMBUTIDO FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50HZ FREQUÊNCIA MAXÍMA: 12KHZ LINHA PROFISSIONAL CHAVE ON/OFF: SIM IMPEDÂNCIA: 600 OHMS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 70HZ A 12KHZ MODELO DE REFERÊNCIA: MICROFONE PROFISSIONAL FIO LE SON MC200 CARDIOIDE.
	UN
	1
	219,9
	219,9

	25
	MICROFONE SEM FIO FORMATO DO MICROFONE: BASTÃO TIPO DE CONEXÃO: SEM FIO PADRÕES POPULARES: DINAMICO CARDIOIDE FREQUÊNCIA FIXA: 666.850 MHZ NUMERO DE BANDA LARGA: 40 MHZ MODULAÇÃO DIGITAL FREQUÊNCIA MAXÍMA E MINÍMA: 30HZ / 20HZ RELAÇÃO SINAL-RUIDO (S/N) > 95DB DISTORÇÃO: 0,01% DISTÂNCIA DE TRABALHO: 50 METROS TRANSMISSOR COM ENTRADA PARA BATERIA DE LITIO 18650 3,7V RECARREGAVÉL RECEPTOR COM ENTRADA PARA BATERIAS DE LITIO 18650 3,7V RECARREGAVÉL MODELO DE REFERÊNCIA: MICROFONE S/FIO VHF FREQUÊNCIA FIXA SOUNDVOICE LITE MM120SF
	UN
	1
	249,9
	249,9

	26
	BEBEDOURO DE AGUA TIPO DE CARGA: GARRAFÃO TEMPERATURA DA ÁGUA: FRIA E NATURAL CAPACIDADE MAXÍMA DE ÁGUA: 20 LITROS CONTÉM 2 TORNEIRAS BEBEDOURO DE COLUNA MATERIAL DO TANQUE: POLIPROPILENO TEMPERATURA MINÍMA 5°C VOLTAGEM 127V MODELO DE REFERÊNCIA: BEBEDOURO DE AGUA ESMALTEC
	UN
	3
	1.290,00
	3.870,00

	27
	VENTILADOR DE COLUNA POTENCIA 215W QUANTIDADES DE VELOCIDADE: 3 NÃO INCLUI CONTROLE REMOTO É SILENCIOSO: SIM FREQUÊNCIA: 60 NUMERO DE PAS: 8 VOLTAGEM 127V MODELO DE REFERÊNCIA: VENTILADOR DE COLUNA BVT650 MAXX FORCE 8 PÁS 215W BRITÂNIA
	UN
	2
	559,9
	1.119,80

	28
	MICRO-ONDAS POTENCIA DE 1100W E 127V POSSUI BLOQUEIO DE SEGURANÇA MODO RAPIDO DE DESCONGELAMENTO POR TEMPO CABO DE 1 METRO OU MAIS CAPACIDADE DO VOLUME ATÉ 23 LITROS COM PRATO GIRATÓRIO: SIM COM TELA DIGITAL: SIM FREQUÊNCIA ELÉTRICA 60HZ MODELO DE REFERÊNCIA: MICRO-ONDAS ELECTROLUX 23LITROS 110V
	UN
	1
	940
	940

	29
	BEBEDOURO DE AGUA INOX BEBEDOURO DE AGUA VOLTAGEM 127V DUAS TORNEIRAS: UMA GELADA E OUTRA NATURAL ADEQUADO PARA GÁS ECOLOGICO COM BANDEJA COLETORA: SIM INCLUI FILTRO: SIM É INDUSTRIAL: SIM CAPACIDADE MAXIMA DE ÁGUA 50 LITROS TIPO DE CARGA: REDE MODELO DE REFERÊNCIA: BEBEDOURO GIRA 50 LITROS
	UN
	1
	3.290,00
	3.290,00

	30
	TANQUE PLASTICO PARA LAVAR ROUPA LARGURA ATÉ 47CM COMPRIMENTO ATÉ 43CM FABRICADO EM PP TANQUE PLASTICO CAPACIDADE 22 LITROS POSSUI PORTA SABONETE: SIM POSSUI FURO PARA TORNEIRA: NÃO POSSUI SIFÃO: SIM MODELO DE REFERÊNCIA: TANQUE PLASTICO LAVAR ROUPAS 22 LITROS ASTRA
	UN
	1
	790
	790

	31
	AR CONDICIONADO 12000 BTUS CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 12000 BTUS FRIGORIAS: 0 TEM TECNOLOGIA INVERTER TEM TEMPORIZADOR POSSUI FUNÇÃO DORMIR COM FUNÇÃO WI-FI: SIM OU NÃO INCLUI CONTROLE REMOTO VOLTAGEM 220V MATERIAL DE SERPENTINA: COBRE TIPO DA CONDENSADORA: HORIZONTAL FASE: BIFASICO GAS REFRIGERANTE: R32 NIVEL DE RUIDO INTERNO (DB): N/A NIVEL DE RUIDO EXTERNO (DB): 51 GARANTIA PRODUTO: SIM ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA CONDENSADORA REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM SLEEP: SIM SWING: SIM MEMÓRIA: SIM TURBO: SIM FILTRO ANTI-BACTÉRIA: SIM PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO: SIM CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: SIM COR PREFERÊNCIA: BRANCO MODELO DE REFERÊNCIA: AR CONDICIONADO LG 12000 BTUS
	UN
	5
	3.190,00
	15.950,00

	32
	GELADEIRA CONGELADOR SUPERIOR C/ CONTROLE TEMPERATURA COM MAQUINA DE FAZER GELO POSSUI PORTA REVERSIVÉL COM FREEZER: SIM VOLTAGEM: 127V CAPACIDADE DO FREEZER: ATÉ 47L TIPO DE DEGELO: FROST FREE CAPACIDADE TOTAL: ATÉ 300LITROS COM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER: SIM COM CONTROLE DE TEMPERATURA DA GELADERIA: SIM QUANTIDADES DE NIVEIS DA TEMPERATURA: ATÉ 8 COM COMPARTIMENTO DE CONGELAÇÃO RAPIDA: SIM MODELO REFERÊNCIA: GELADEIRA FROST FREE 300 LITROS CONSUL
	UN
	2
	4.390,00
	8.780,00

	33
	PROJETOR (DATA SHOW) SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / ΤΕΤΟ MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO NUMERO DE PIXELS: 786,432 DOTS (1024x768) X3 BRILHO EM CORES - SAIDA DE LUZ COLORIDA DE: 3.400 LUMENS2 BRILHO EM BRANCO - SAIDA DE LUZ BRANCA DE: 3.400 LUMENS2 RAZÃO DE ASPECTO: 4:3 RESOLUÇÃO NATIVA: 1024X768 (XGA) REDIMENSIONAR: 1280X800 (WXGA), 1280X960 (SXGA2) 1280X1024 (SXGA3), 1366X768 (WXGA60-3), 1400X1050 (SXGA+), 1440X900 (WXGA+) TIPO DE LÂMPADA: 210W UHE RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15 000:1 REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.44 (ZOOM: WIDE) 1.95 (ZOOM: TELE) DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO / TAMANHO DA TELA 30 A 350 (0,76 A 10,34M) DURAÇÃO DA LAMPADA: MODO ECO ATÉ 12.000 HORAS MODO NORMAL ATÉ: 6.000 HORAS CORREÇÃO DE KEYSTONE: AUTOMATICO: VERTICAL ± 30 GRAUS SLIDER: HORIZONTAL ± 30 GRAUS PROJETOR COMPATIVÉL COM COMPUTADORES PC E MAC TEMPERATURA DE: 5°C A 35°C SEGURANÇA: TRAVA KENSINGTON, CADEADO, E BARRA DE SEGURANÇA ENERGIA: VOLTAGEM 100 - 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC CONSUMO DE ENERGIA: MODO ECO 235W MODO NORMAL 345W EM ESPERA: MAX 2W LENTE DE PROJEÇÃO: TIPO FOCO MANUAL NUMERO F:1.44 DISTANCIA FOCAL: 16.7 MM RAZÃO DE ZOOM: ZOOM DIGITAL: 1.0 - 1.35 CONTROLE REMOTO: CARACTERISTICA: A/V MUTE, CONGELAR, DIVIDIR, ASPECTO, MODO DE COR, AUTOMATICO, MENU MHL, VOLUME DISTANCIA DE OPERAÇÃO: 6MIN ÂNGULO DA OPERAÇÃO: DIREITA / ESQUERDA +30GRAUS PARA CIMA / PARA BAIXO ±15 GRAUS DESEMPENHO DO MONITOR: NTSC: 480 LINHAS PAL: 576 LINHAS (DEPENDE DA OBSERVAÇÃO DE PADRÃO MULTIFREQUÊNCIA) SINAL DE ENTRADA: NTSC/NTSC4.43 / PAL / M-PAL / PAL60 / SECAM INTERFACES: 1X USB-B 1X HDMI 2X COMPUTADOR / COMPONENTE 1X VIDEO 1X RS-232C 1X SAÍDA DE MONITOR ÁUDIO 1&2 ÁUDIO R&L 1X SAIDA DE ÁUDIO AUTO FALANTE: 5W (MONO) RUIDO DO VENTILADOR: MODO ECO 28 DB MODO NORMAL 37DB MODELO DE REFERÊNCIA: PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3LCD, XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT, V11H981020
	UN
	2
	4.790,00
	9.580,00

	34
	TELÃO PARA DATA SHOW TAMANHO DA TELA 100 POLEGADAS OU SUPERIOR COR DAS BORDAS: PRETA COR DA ÁREA DA PROJEÇÃO: BRANCA COR DO PRODUTO: BRANCO MATERIAL DE LONA: FIBRA DE VIDRO - MATTE WHITE (VERSO PRETO) MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 180CM (LARGURA) X180(ALTURA) MEDIDAS DO PRODUTO: 198CM (COMPRIMENTO) ALTURA MAXIMA (PARTE SUPERIOR) 260CM ALTURA MINIMA (PARTE SUPERIOR) 160CM ALTURA MAXIMA (PARTE INFERIOR) 130CM ALTURA MINIMA (PARTE INFERIOR) 50CM MODELO ΤΡΤ10-072 MODELO REFERÊNCIA: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 100 POL C/ TRIPÉ 180X180 MSE
	UN
	2
	1.040,00
	2.080,00

	35
	CLIMATIZADOR DE AR (PAREDE) CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO DE PAREDE (LATERAL) PARA AMBIENTES DE 90M². ABRANGÊNCIA: 70-90 M² VAZÃO DE AR: 9000 M³/H TENSÃO ELÉTRICA: 220V CONSUMO: 350W RUÍDO: 50DB DIMENSÕES: 0,80 X 1,00 X 0,70 M (AxLxP) RESERVATÓRIO: 20 L ABERTURA DE PAREDE 0,67 X 0,67 M HÉLICE: 55 CM (INOX) COLMEIA TRASEIRA: 0,60 X 0,60 X 0,15 М COLMEIA LATERAL: 0,60 X 0,20 X 0,15 М PARA ÁREA DE 90M² COM CONTROLE REMOTO: SIM MODELO USADO PARA REFERÊNCIA: CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PAREDE - MB9P MUNDIAL BRYSA
	UN
	2
	10.100,00
	20.200,00

	36
	MESA DE SOM CONSOLE DE MIXAGEM: ANALÓGICA FEITO EM METAL PODE SER CONECTADO POR USB POSSUI EQUALIZADOR SOFTWARE INCLUIDO TIPO DE ALIMENTAÇÃO: CORRENTE ELÉTRICA CONSUMO DE ENERGIA: 30W MISTURA DE SOM COM UM RESULTADO ÚNICO COM EFEITOS: SIM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ - 48000 HZ QUANTIDADES DE EFEITOS: 24 QUANTIDADES DE BUSES: 9 QUANTIDADE DE CANAIS: 16 PRINCIPAIS EFEITOS INCLUIDO: REV HALL, REV ROOM, REV STAGE, REV PLATE, DRUM AMB, EARLY REF, GATE R.E.V, SINGLE DLY, DELAY, VOCAL ECHO, KARAOKE, PHASER, FLANGER, CHORUS, E SYMPHONIC CONECTORES: 8 COMBOS XLR/TRS 6.3 MM IN, 2MIC XLR IN, 2 LINE TS L-MΟΝΟ /R 6.3 MM IN, 2 LINE TS L/R 6.3 MM IN, 2 LINE RCA L/R IN, 4 AUX SEND TRS 6.3 MM OUT, 1 MONITOR TRS L/R 6.3MM OUT, 1 STEREO XLR L/R OUT, 1 STEREO TRS L/R OUT, 1 FOOTSWITCH JACK 6.3 MM, 1 PHONE TRS 6.3 MM, 1 USB-B IN-OUT MODELO REFERÊNCIA: MESA DE SOM CONSOLE YAMAHA MG16XU DE MISTURA 127/220V
	UN
	1
	5.990,00
	5.990,00

	37
	CADEIRA I.S.O FIXA MATERIAL DO ASSENTO: POLIPROPILENO MATERIAIS DA ESTRUTURA: AÇO LARGURA X COMPRIMENTO: 52CM x 47CM ALTURA: 79CM ESTRUTURA: AÇO TUBULAR 7/8 ALTURA ATÉ O ASSENTO: 43,5 CM LARGURA: 50CM DIMENSÃO DO ASSENTO: 40,5 x 41,5 CM DIMENSÃO DO ENCOSTO: 41,5 x 29,5 CM COR DA ESTRUTURA PRETO COR DO ASSENTO E DO ENCOSTO: PRETO PESO MAXÍMO RECOMENDADO 120KG MODELO DE REFERÊNCIA: CADEIRA I.S.O FIXA CADEIRA ESCOLAR, CADEIRA INDUSTRIAL, CADEIRA COMERCIAL.
	UN
	10
	199,9
	1.999,00

	38
	CADEIRA PRESIDENTE REVESTIMENTO DO ENCOSTO E DO ASSENTO 100% PVC ASSENTO: LARGURA 49,0 CM PROFUNDIDADE 48,0 CM ESPESSURA 7,0 CM ENCOSTO: LARGURA 46,0 СМ ALTURA 61,0 СМ ESPESSURA 7,0 CM DIMENSÃO E PESO ALTURA DO PISO DO ASSENTO: 42CM MINIMO - 51,5 CM MAXÍMO ALTURA TOTAL: 105,0 CM MINIMO 117,0 СМ МАΧΙΜΟ ALTURA DO BRAÇO AO CHÃO: 66,0 CM MINIMO - 78,0 CM MAXIMO PESO MAXIMO SUPORTADO: 110KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO COR: PRETA MODELO DE REFERÊNCIA:
	UN
	6
	1.090,00
	6.540,00

	39
	CADEIRA DIRETOR REVESTIMENTO DO ENCOSTO E DO ASSENTO 100% PVC ASSENTO: LARGURA 49,0 CM PROFUNDIDADE 48,0 CM ESPESSURA 7,0 CM ENCOSTO: LARGURA 46,0 СМ ALTURA 49,0 СМ ESPESSURA 7,0 СМ DIMENSÃO E PESO ALTURA DO PISO DO ASSENTO: 42CM MINIMO - 51,5 CM MAXÍMO ALTURA TOTAL: 96,0 CM MINIMO 108,0 СМ МАХІΜΟ ALTURA DO BRAÇO AO CHÃO: 66,0 CM MINIMO - 78,0 CM MAXIMO PESO MAXIMO SUPORTADO: 110KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO COR: PRETA MODELO DE REFERÊNCIA: CADEIRA PRESIDENTE BELLUNO GIRATÓRIA COM BRAÇOS
	UN
	10
	1.290,00
	12.900,00

	TOTAL:
	384.155,20


[bookmark: _GoBack] 
Valor Máximo:	R$ 130.217,63
Lote 2:


	Item
	Nome do Produto/Descrição
	Und
	Quantidade
	Valor Unit.
	Valor Total

	1
	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO JÁ INSTALADO
	UND
	8
	R$ 3.780,47
	R$ 30.243,76

	2
	AR CODICIONADO 18.000 BTUS FRIO JÁ INSTALADO
	UND
	6
	R$ 5.986,15
	R$ 35.916,90

	3
	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS FRIO JÁ INSTALADO
	UND
	3
	R$ 6.296,45
	R$ 18.889,35

	4
	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS FRIO JÁ INSTALADO
	UND
	2
	R$ 10.485,58
	R$ 20.971,16

	5
	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS FRIO JÁ INSTALADO
	UND
	2
	R$ 12.098,23
	R$ 24.196,46

	TOTAL:
	R$ 130.217,63




Solicitação e Produto

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.
1.3 O prazo de vigência da contratação será de até 12 (DOZE) meses, contados da data indicada no instrumento contratual, na forma do artigo 105, da Lei n° 14.133/2021.
1.4 O custo estimado total da contratação é de R$514.372,83 conforme custos unitários apostos na tabela acima.
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Solicitação e Justificativa:

Faz- se necessário a aquisição dos ares-condicionados e dos equipamentos eletrônicos, pois eles tem por objetivo atender as necessidades do município.
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3.1 A contratação deverá observar os seguintes requisitos:
3.1.1 O critério de julgamento a ser utilizado no presente certame será o menor preço por item;
3.1.2 Não serão aplicadas a indicação e/ou a vedação de marcas;
3.1.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual;
3.1.4 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.
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4.1 Os materiais deverão ser entregues nos locais informados na Nota de Empenho ou Ordem de Serviço emitidas, acompanhada preferencialmente pelo Fiscal do Contrato ou por outro servidor designado para esse fim.
4.2 A entrega deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da solicitação do órgão competente, por conta e risco da empresa vencedora do certame licitatório, mediante requisição formalizada pelo Município, correndo por conta da licitante vencedora contratada as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da licitação.
4.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
4.4 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
4.5 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

4.6 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
4.7 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
4.8 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
4.9 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
4.10  Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.
4.11  Prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
4.12  Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
4.13  Decorrido o prazo para reparos e substituições sem atendimento da solicitação, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
4.14  O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
4.15  A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
4.16  Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
4.17  Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.18  O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
4.19  Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis.
4.20  O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
4.21  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
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5.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
5.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
5.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
5.5 [image: ][image: ]Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
5.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
5.7 O fiscal acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
5.8 O fiscal anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
5.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
5.10 O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
5.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor.
5.12 O fiscal deverá comunicar ao gestor, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
5.13 O fiscal verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
5.14 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
5.15 O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações para o atendimento da finalidade da administração.
5.16 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
5.17 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando à autoridade superior, se for o caso, aquelas que ultrapassarem a sua competência.

5.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.
5.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal n.º 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
5.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
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6.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente, indicados pela Contratada.
6.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
6.3 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
6.3.1 [image: ][image: ]O prazo de que trata o subitem anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021.
6.3.2 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68, da Lei Federal n.º 14.133/2021.
6.4 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período respectivo de execução do contrato;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
6.4.1 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.
6.5 A Administração deverá verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital de pregão eletrônico e identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação pública, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
6.5.1 Constatando-se uma situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
6.5.2 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.
6.5.4 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.
6.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente
6.7 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime; no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
6.8 O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, após entrega.
6.8.1 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.
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7.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotação 450 1480 2170 4130 1640 2180 4550 1650 2360 5070 1900 2720 1910 3010 300 1440 2120 4530 1540 2130 4600 1550 2240 5050 1830 2250 4090 2260 1840 2270 1850 2640 2650 02660 2990
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8.1 Habilitação Jurídica:
a) Para Empresário Individual: Registro Comercial, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Para Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) Para Sociedade Cooperativa: Ata de fundação e Estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
d) Para Sociedades Civis: Ato Constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício;
e) Para Sociedades Comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial (cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado);
f) Para Sociedades por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
8.1.1 Nas hipóteses das alíneas “e” e “f”, caso seja apresentado o Contrato Social, este deverá estar acompanhado de todas as alterações ou da respectiva consolidação;
8.1.2 Os documentos de habilitação referidos neste subitem deverão explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto desta contratação, segundo a tabela de classificação do CNAE, a sede do licitante e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pelo participante.
8.3 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
	8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
	8.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional – CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS;
	8.3.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do participante - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS COM A FAZENDA ESTADUAL;

8.3.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do participante – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS COM A FAZENDA MUNICIPAL;

8.3.5 Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS;

8.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pelos portais da Justiça do Trabalho (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
8.4 Qualificação Econômico-Financeira:
8.4.1 Certidão Negativa de Falência expedida pelo Cartório/Ofício Distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes, prevista no preâmbulo deste Edital, caso não haja menção quanto ao prazo de validade.
8.5 Qualificação Técnica:
Fica o Departamento de licitação responsável de verificar e ver os documentos convenientes para a seleção das melhores empresas.
8.6 Outras comprovações:
8.6.1 Para comprovação de enquadramento de empresa ME ou EPP, beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, a empresa deverá apresentar declaração firmada por seu representante legal, por contador ou certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade de até 90 (noventa) dias a contar da data de emissão.
8.6.2 Declaração de Responsabilidade Unificada, contendo os seguintes dizeres:
Prezado (as) Senhores (as):
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, com sede na	, por meio de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI) ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
Declaramos, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente Pregão Eletrônico, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Declaramos, para os devidos fins, que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;
Declaramos estar cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;
Assumimos a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93, da Lei nº 8.213/91;
Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021;
Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos Processos Licitatórios/de Contratação Direta,    instaurados    por    este    Município,    que    o    (a)    responsável     legal    da    empresa     é    o    (a) Sr.(a)      .............................................................,      portador(a)      da       Cédula      de       Identidade      RG       sob nº ..............................................…, incrito (a) no CPF sob nº ........................................................, cuja função/cargo é	(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato;
Declaramos que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal.
Declaramos, para os devidos fins, que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordamos que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:
Telefone: ( )
Caso altere o citado e-mail ou telefone, comprometemo-nos a protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de sermos considerados como intimados pelos meios anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituímos o   (a)   senhor   (a).........................................,   portador   (a)   do   CPF/MF   sob n.º	, para ser o (a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N. NUMEROLICITACAO / EXERCICIOLICITACAO e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.
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9.1 Informações complementares estão contidas no Estudo Técnico Preliminar:






São Tome 24 de fevereiro de 2025





_______________________________
Juraci Gorla
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