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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07
EDITAL DE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2.024






LOTE Nº: 01
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de ATALAIA – Pr.
NOME DO BEM:  CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE (6X2)


Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	Indicar
	     

	1.1. Fabricação/Modelo
	2023/2024 (novo, zero km)
	     

	2. CHASSI DE CAMINHÃO
	
	

	2.1. MOTOR
	
	

	2.1.1. Marca/ Modelo 
	Indicar
	     

	2.1.2. Potência (CV ou HP)
	255 CV
	     

	2.2. TRANSMISSÃO
	
	

	2.2.1. Tipo de Transmissão
	Mecânica
	     

	2.2.2. Nº de marchas/velocidades à frente
	6 (seis) marchas à frente
	     

	2.2.3. Tração
	6x2, eixo traseiro com dupla redução
	     

	2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO
	
	

	2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso da Caçamba (kg)
	Indicar
	     

	2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo dianteiro (kg) 
	6.000 Kg
	     

	2.3.3. Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg) 
	17.000 Kg
	     

	2.3.4. Peso bruto total homologado (kg)
	23.000 Kg
	     

	2.3.5. Distância entre eixos dianteiros e traseiros
	Compatível para instalação da Caçamba Basculante
	     

	2.4. EIXOS
	
	

	2.4.1. Número de eixos
	3 eixos
	     

	2.5. DIREÇÃO
	
	

	2.5.1. Tipo de direção (hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica)
	Hidráulica
	     

	2.6. CABINE
	
	

	2.6.1. Tipo da cabine
	Avançada em chapa de aço
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	2.7. PNEUS
	Da linha de montagem, especificar medidas
	     

	2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS PARA CADA VEÍCULO
	
	

	2.8.1. Aro e pneu socorro
	Sim, mesmo da linha de montagem, especificar medidas
	     

	2.8.2. Espelhos externos com braços fixados à cabine
	Sim
	     

	2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t)
	Compatível com a capacidade de carga do veículo
	     

	2.8.4. Kit de Ferramentas
	Exigido por lei e normas do CONTRAN
	     

	2.8.5. Outros acessórios
	Ar-condicionado, Rádio, USB, vidros e trava elétrica 
	     

	2.8.6. Adesivo da Logomarca do Programa
	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	     

	3. CAÇAMBA BASCULANTE
	
	

	3.1. Capacidade mínima (m³)
	12,0 (doze) m³ 
	     

	3.1.1. Tipo de acionamento da caçamba
	Indicar
	     

	3.2. Aço de constituição da caçamba e estrutura
	SAE 1020 – ASTM A-36 OU SAC-350
	

	3.3. Comprimento útil (mm)
	Indicar
	     

	3.4. Largura máxima (mm)
	Indicar
	     

	3.5. Altura máxima (mm)
	Indicar
	     

	3.6. Peso (kg)
	Indicar
	     

	3.7. Laterais, tampa traseira, parte frontal e fundo (espessura)
	¼”
	     

	3.8. Reforço externo da caçamba confeccionado em chapas de aço dobradas em perfil “u”
	Sim
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	3.9. ANTEPAROS (PARA-BARROS) CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO
	Indicar
	     

	3.10. PARA-CHOQUE TRASEIRO EM ESTRUTURA REFORÇADA
	Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN
	     

	3.11. FAIXAS REFLETIVAS
	Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN
	

	3.1.2. Protetor para Ciclistas
	Sim, conforme normas do CONTRAN
	     

	4. GARANTIA
	12 (doze) meses da entrada em operação
	

	5. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)
	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).


Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 
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