


TERMO DE REFERÊNCIA


         
  OBJETO


Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Informática, que restaram fracassados do Pregão Eletronico nº 29/2025 (nº 2,3,4,5) publicado em 16/6/2025, com objetivo de equipar as novas instalações do Hospital Municipal atendendo assim  integralmente, o Termo de Convênio 54/2025, que dispõe sobre a Aquisição de Equipamentos para estruturação das novas instalações do  referido estabelecimento de saúde.

          DETALHAMENTO DO OBJETO

O fornecimento dos  itens listados nesta contratação tem como objetivo o atendimento integral do Termo de Convênio 054/2025 parte integrante do Protocolo nº 21.592.876-4 (que dispõe sobre a Aquisição de Equipamentos para equipar as novas instalações do  Hospital Municipal de Rio Branco do Sul), considerando que os item listados são os que  restaram fracassados do PE 29/2025.A modalidade indicada para a contratação será Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços.
         O Hospital Municipal de Rio Branco do Sul é um hospital do tipo “Portas abertas” em  Urgência/Emergência nas linhas de clínica médica, com previsão para realizar cirurgia de pequeno porte e partos, mantendo o atendimento ao público 100% pelo SUS, proporcionando assim acolhimento humanizado na linhas de cuidado materno infantil e nas cirurgias de baixa complexidade; 
     A reestruturação do Hospital Municipal tem como objetivos reduzir o deslocamento dos pacientes a outros municípios onde a oferta de serviços de saúde especializados é atualmente disponibilizada, para evitar o absenteísmo dos pacientes em certos serviços de saúde por conta dos obstáculos de deslocamento a outros municípios; 
         O investimento tem como finalidade principal capacitar o hospital na prestação de serviços de  saúde de qualidade 100% SUS; 
       Salienta-se ainda o objetivo de implantar novo setores como Centro Cirúrgico e Maternidade,         atender as novas demandas dos já existentes como o de Clinica Médica, de Urgência/Emergência, para os quais haverá significativa ampliação do número de atendimentos;


     






DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

   *Detalhamento da Descrição indicado no ANEXO I

	ITEM
	CODIGO IPM
	OBJETO
	QTD
	 VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	25370
	Computador Tipo Desktop – Alta Performance
	5
	R$ 7.115,370
	R$ 35.576,85

	2
	4606
	Impressora Monocromática a Laser 
	17
	R$ 2.167,640
	R$ 36.849,88

	3
	25371
	Projetor Portatil 
	1
	R$ 3.041,000
	R$ 3.041,00

	4
	4076
	Tela De Projeção
	1
	R$ 1.866,630
	R$ 1.866,63

	VALOR TOTAL
	R$ 77.334,36





 Valor Máximo  para a Contratação R$ 77.334,36 (Setenta e Sete Mil e Trezentos e Trinta e   QuatroReais e Trinta e Seis Reais)

FORMA, LOCAL E PRAZOS

No prazo de até Quarenta e Cinco  (45) dias após o recebimento da Nota de Empenho itens deverão ser entregues, conforme todas especificações indicadas no ANEXO I da Descrição Detalhada dos Equipamentos deste Termo de Referência;

Todos os itens serão avaliados pelo Departamento de TI da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul;

O local da entrega de todos os itens será no ALMOXARIFADO DA SAÚDE da Prefeitura de Rio Branco do Sul, sito a Avenida Nossa Senhora do Amparo, 491 – Vila Ricarda /Rio Branco do Sul/PR; Das 8 as 17h se segundas a sextas feiras (exceto sabados, domingos e feriados Nacionais e Municipais);


DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

I. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica;




DETALHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

De acordo com a necessidade, entrega dos equipamentos será realizada de forma total ou parcelada, em local indicado, após o recebimento por parte da empresa contratada da Nota de Empenho, a qual poderá ser enviada via e-mail pelo fiscal de contratos ou servidor por ele indicado; 
O objeto da contratação será  aquisição de equipamentos de informática, sendo os itens fracassados do Pregão Eletronico nº 29/2025 (nº 2,3,4,5), considerando a necessidade se atender integralmente  o indicado no Termo de Convênio 054/2025 parte integrante do Protocolo nº 21.592.876-4, que dispõe sobre a aquisição de itens para estruturação as novas instalações do  Hospital Municipal de Rio Branco do Sul;
Após finalizada todas as etapas do procedimento licitatório será realizada a elaboração de Ata de Registro de Preços, após a assinatura e publicação das mesmas, serão emitidas as Notas de Empenho as quais serão enviadas aos fornecedores, que deverão realizar a entrega no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho;
Os produtos devem ser entregues de acordo com todas as especificações descritas, e em condições para utilização;
O detalhamento da Descrição do itens esta indicado no ANEXO I deste Termo de Referência;
O detentor da Ata deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto no endereço relacionado, conforme as condições/especificações estabelecidas no edital, todos os itens passarão por verificação junto ao Departamento de TI desta Administração Pública, para verificação do atendimento das descrições indicadas no edital;

A modalidade da contratação será o Pregão Eletrônico tendo como resultado a formalização de Ata de Registro de Preços vigente pelo prazo 12 (doze) meses;


Ofertar para todos itens garantia, conforme indicado no ANEXO I deste Termo de Referencia;

Disponibilizar meios formais de comunicação, endereço de email, contato telefônico de representante Do detentor da Ata, para acionamento em casos de intercorrências, garantia e demais ocorrencias relacionadas ao funcionamento/desempenho dos equipamentos; 

RECEBIMENTO
O recebimento provisório será feito no local da entrega, em prazo não superior  a 10 (dez) dias corridos contados a partir da entrega do bem;
Após a etapa do recebimento provisório dos bens, será emitido o ateste de recebimento definitivo pelo departamento de TI desta Asministração Pública, que ocorrerá com o ateste da Nota Fiscal, considerando que o itens entregues atendam integralmente ao solicitado no edital;
Por ocasião da entrega, caso o objeto apresentado não atenda às especificações técnicas do objeto licitado, poderá o Contratante rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se o Contratado a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de vinte (20) dias corridos;

CONTROLE/ ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
											
O cumprimento das obrigações será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Fiscal do Contrato a servidora Karyn Friess de Amaral (CPF: 030.364.669-16) lotada da Secretaria Municipal de Saúde;

Em seu afastamento legal, será nomeado seu substituto por esta Secretaria, para que o mesmo proceda com os procedimentos de fiscalização necessários;

O representante da Administração Publica anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com as etapas da entrega/instalação do objeto dessa contratação, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas;

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes;
[image: ]




CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Elaboração do procedimento licitatório;
Formalização de Ata de Registro de Preços;
Assinatura e Publicação da Ata de Registro de Preços;
Emissão de Nota de Empenho;
Envio da Nota de Empenho para oo detentor da Ata;
Entrega dos produtos , conforme prazos ja estabelecidos;
Análise e parecer do Departamento de TI desta Administarção Publica, em relação aos itens estarem de acordo com atendimento as especificações para os itens definidas no edital (Anexo I); 
Verficação de todas as documentações que acompanham a Nota Fiscal;
Encaminhamento da Nota fiscal para a Secretaria de Finanças para procedimentos de liquidação  e pagamento dos objetos entregues;

RESCISÃO
Conforme previsão em legislações em vigência.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
O fornecimento dos  itens listados nesta contratação tem como objetivo o atendimento integral do Termo de Convênio 054/2025 parte integrante do Protocolo nº 21.592.876-4 (que dispõe sobre a Aquisição de Equipamentos para equipar as novas instalações do  Hospital Municipal de Rio Branco do Sul), considerando que os item liestados são os que  restaram fracassados do PE 29/2025, modalidade será Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços.

O Hospital Municipal de Rio Branco do Sul é um hospital do tipo “Portas abertas” em Urgência/Emergência nas linhas de clínica médica, com previsão para realizar cirurgia de pequeno porte e partos, mantendo o atendimento ao público 100% pelo SUS, proporcionando assim acolhimento humanizado na linhas de cuidado materno infantil e nas cirurgias de baixa complexidade; 
A reestruturação do Hospital Municipal tem como objetivos reduzir o deslocamento dos pacientes a outros municípios onde a oferta de serviços de saúde especializados é atualmente disponibilizada, para evitar o absenteísmo dos pacientes em certos serviços de saúde por conta dos obstáculos de deslocamento a outros municípios; 
O investimento tem como finalidade principal capacitar o hospital na prestação de serviços de saúde de qualidade 100% SUS; 
Salienta-se ainda o objetivo de implantar novo setores como Centro Cirúrgico e Maternidade, e atender as novas demandas dos já existentes como o de Clinica Médica, de Urgência/Emergência, para os quais haverá significativa ampliação do número de atendimentos;

PESQUISA DE PREÇOS

A condução das pesquisas de preços em relação a contratação foi realizada conforme estabelece o decreto nº 6.621/2023 e Lei 14133/21, considerando que: 

O valor referencial a ser praticado para a contratação é resultado da consulta realizada na Plataforma Banco de Preços (preços públicos obtidos com parâmetro de busca todas as regiões Brasil) e Cotação de Fornecedor, resultado das consultas realizadas foram obtidos no mínimo três (3) valores para todos os itens; 

O valor referencial a ser praticado foi resultado da Média dos três (3) preços, conforme indicado no Mapa de Preços, tendo como objetivo de refletir a realidade praticada no mercado Nacional

RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS
Luciane dos Santos França

PARCELAMENTO DO OBJETO
A adjudicação do Pregão por item visa propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, o que é comum no mercado, possa fazê-lo com relação a itens; 

O objetivo de parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, se tratando de objeto divisível;

Desta forma, o parcelamento dos itens é técnica e economicamente viável, pois possibilitará a adjudicação de propostas mais vantajosas a Administração Pública;


CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS
Os itens listados podem ser classificados como bens comuns, pois possuem especificações usuais de mercado e padrões de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o inciso XIII do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.


OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Entregar todos os produtos, conforme especificações, local  e prazos indicados;

Ofertar Garantia para os itens prazo de garantia, conforme indicado no ANEXO I da Descrição Detalhada dos Equipamentos;

Disponibilizar meios formais de comunicação, endereço de email, contato telefônico de representante Do detentor da Ata, para acionamento em casos de intercorrências, garantia e demais ocorrencias relacionadas ao funcionamento/desempenho dos equipamentos; 

Em caso de substituição de produto realizar a troca do mesmo no prazo estabelecido, considerando se tratar de produto de uso essencial;

Se o produto estiver em desconformidade com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos/substituições de qualquer natureza decorrentes serão atribuídos ao detentor da Ata. Permanecer como única e total responsável perante esta Administração Pública. 

Manter durante toda a vigência da ARP, a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Por ocasião da entrega, caso o objeto apresentado não atenda às especificações técnicas do objeto licitado, poderá o Contratante rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se o Contratado a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de vinte (20) dias corridos;


OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Emitir Ata de Regiatro de Preços; 

Emitir  Nota de Empenho encaminhar  ao detentor da Ata , bem como e confirmar seu recebimento;
Acompanhar, fiscalizar a entrega dos produtos, conforme especificações prazos e descrições/especificações já estabelecidas, ficando responsável pela validação do mesmo;

Notificar por escrito o fornecedor se verificado qualquer irregularidade em relação a entrega  do objeto da contratação, e a Autoridade competente para aplicação de medidas cabíveis;

Efetuar encaminhamento de Nota Fiscal acompanhada das documentações pertinentes, bem como do relatório de ateste dos serviços prestados;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas;

Sob responsabilidade do Departamento de TI desta Administração Pública realizar análise e parecer quanto ao cumprimento de todas as exigências do edital, para o atendimento integral dos itens entregues, em relação ao descritivo técnico dos equipamentos previsto no Edital da Licitação;


FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da liquidação da Nota fiscal, juntamente com a mesma deverá ser encaminhada toda a documentação pertinente ao fornecimento de bens/produtos;

Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos/obrigatórios, como enquanto não forem sanadas eventuais irregularidades eventualmente pontuadas pelo Departamento de TI desta Administração Pública, bem como do fiscal do contrato;

SUBCONTRATAÇÃO
A presente licitação não admite subcontratação.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Conforme disposições das Legislações Vigentes.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

09.001 10.302.004.1001. 00846 4.4.90.52.00.00 (537)

DECRETO MUNICIPAL N.º 6.621/2023
Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto Municipal n.º 6621/2023 e as orientações constantes da Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador Geral do Município.

Rio Branco Do Sul, 01 de Agosto 2025.




Secretária de Saúde



Elaborador do TR




                                                               Fiscal de Contrato

ANEXO I – DETALHAMENTO DOS ITENS
Características Técnicas Mínimas Obrigatórias

Computador Tipo Desktop

1. [bookmark: 1._Processador]Processador
· [bookmark: 2._Placa_Mãe]Ser da geração mais atual;
· Processador	arquitetura	x86	com	mínimo	10 núcleos e 16 threads;
· Memória cache mínima de 20 MB ou superior;
· Frequência em processador em modo turbo de 4.7 GHz mínimo ou superior;
· TDP básico de no máximo 65w.
· Ser da geração mais recente do fabricante.
2. Placa Mãe
· Compatível com o processador ofertado do próprio fabricante do computador;
· Placa gráfica integrada;
· Arquitetura de memória: Dual Channel;
· Arquitetura Micro ATX.
· Deve possuir CHIP TPM 2.0 integrado a placa mãe (chip soldado);
· Deve possui senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup); Habilita/desabilita interfaces (USB, Serial, Slot de Expansão, etc.);
· Deve possuir campo não edital no BIOS com Nº de série/modelo do equipamento;
· Deve possuir campo edital no BIOS para inserção de informação em memória não volátil do número de patrimônio;
· Deve ser do mesmo fabricante do computador não sendo aceitas placas de livre mercado.
· BIOS  compatível  com  padrão  UEFI,  para comprovação o fabricante do equipamento deve ser filiado ao fórum UEFI comprovada através do site: http://www.uefi.org/members.
[bookmark: 3._Controladora_de_vídeo]
3. Controladora de vídeo
· [bookmark: 4._Controladora_de_Áudio]Placa de vídeo profissional dedicada com no mínimo 4 GB de memória GDDR6, com arquitetura voltada ao uso profissional e técnico-científico e otimizada para processamento gráfico de alta precisão;
· A placa deverá possuir no mínimo 03 (três) saídas DisplayPort (ou MiniDisplayPort);
· A GPU deverá ser classificada como “profissional” pelo fabricante, voltada a ambientes CAD, gráfico técnico e científico, e compatível com sistemas operacionais de 64 bits modernos;
· A GPU deve estar homologada e suportada pelo fabricante do computador ofertado, não sendo aceitas soluções adaptadas ou não integradas de fábrica.
· Pico de desempenho FP32 - 1.090 TFLOPS
· Largura de banda de memória - 79 GB/s
· Consumo máximo de energia - 29 W
· Resolução Digital Máxima - 7680 x 4320 a 60 Hz
· Suporte HDR
· Estéreo Quad Buffered
· Núcleos CUDA - 383
4. Controladora de Áudio
· [bookmark: 5._Interface_de_Rede_Gigabit_Ethernet]Controladora de Áudio High Definition Integrada à placa mãe;
· Alto falante interno ao gabinete de no mínimo 3W de capaz de reproduzir sons, não apenas bips;
· O amplificado do alto-falante deve fazer parte do projeto da placa mãe não sendo aceitos amplificadores externos
5. Interface de Rede Gigabit Ethernet
· Configuração totalmente por software;
· Velocidade de 100/1000 Mbits;
· Full duplex;
· Padrão IEEE 802.3;
· Integrada à placa-mãe;
· Suporte a 802.1x e 802.1q.
· Suporte a PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, TCP/IP, DASH 1.2, CI M, WS-MAN, WOL e WS-LAN com LED indicativo de velocidade.
6. [bookmark: 6._Interface_de_Rede_Wi-fi]Interface de Rede Wi-fi
· Com frequência de operação de 2.4Ghz e 5.0Ghz
· Velocidade máxima 2.4 Gbps;
· [bookmark: 7._Slot_de_expansão]Wi-Fi 6 (802.11ax)
· Bluetooth 5.2
· MU-MIMO
· A placa WI-FI deve ser instalada internamente em slot M.2 2230 Key E em, não serão aceitas USB ou adaptações.
7. Slot de expansão
· 01 (Um) PCIe 4.0 x 16;
· 02 (Dois) PCIe 3.0 x 1
· 02 (Dois) M.2 2280 Key M p/ Armazenamento SSD sendo, 1 (Um) PCI-E v4.0 x4 e 1 (Um) Sata3/PCI-E V3.0x4
· 01 (Um) M.2 2230 Key E p/ Wireless/BT, PCI-E x1

8. [bookmark: 8._Interfaces]Interfaces
[bookmark: 8._Memória_RAM]8.1. Frontal
· 04 (quatro) interfaces USB sendo no mínimo 2 3.2;
· 01 (Um) Line in (Microfone);
· 01 (Um) Line Out (Fone de Ouvido);
· Poderá ser porta combo para Microfone e fone de ouvido.

8.2 . Traseira
· 06 (Seis) interfaces USB no mínimo, sendo quatro
3.2 e uma do tipo C;
· 01 (Uma) interface RJ-45, 10/100/1000;
· 01 (Uma) interface HDMI;
· 01 (Uma) interface DisplayPort;
· 01 (Uma) Interface VGA;
· 01 (Uma) Interface RJ45;
· 03 (Três) Conectores de áudio;
9. Memória RAM
· [bookmark: 9._Controladora_e_unidade_de_disco_rígid]Mínimo de 32 GB instalado;
· DDR4 SDRAM (3200 MHz);
· Suporte a 2 slots de memória, expansível até pelo menos 64 GB.
10. Controladora e unidade de disco rígido:
· Tipo SSD, NVMe-M2;
· Capacidade de armazenamento mínima de 512GB (SSD) ou superior.
· Velocidade de leitura 5000MB/s
· Velocidade de gravação 2000MB/s

11. Gabinete
· [bookmark: 11.Teclado]Formato SFF
· Fluxo de ar frontal/traseiro, não serão admitidas perfurações nas partes laterais ou superiores do equipamento; 
· Deve possuir no máximo 8 litros
· Slots de expansão: 3 Slots Low Profile (meia altura).
· Baias internas: 1x baia 3 1/2" (sendo reversível para fixar uma unidade de 2½”) e 1x baia 2 ½;
· Em cores escuras, podendo ser preta, cinza ou chumbo;
· Abertura para trava tipo Kensington e anilha para cabo ou cadeado;
· Gabinete deve ser do tipo tool less para abertura e manutenção interna (disco rígido, drivers ópticos, placas PCI e memória)
· Deve possuir sensor de intrusão (detectar quando o gabinete foi aberto) esse deve fazer parte do projeto original do gabinete;
· De permitir a possibilidade de utilização na posição vertical e horizontal;
· Deve ser do mesmo fabricante do computador, não sendo aceitas soluções de livre mercado.

12. Teclado
· [bookmark: 12.Mouse]Padrão ABNT, Português-Brasil;
· Com bloco numérico separado;
· Com ajuste de inclinação;
· Deve ser no mesmo fabricante do equipamento;
· Deve possuir método de impressão com grafia permanente;
· Resistencia a derramamento de líquidos;
· No mínimo 12 teclas de função;
· Conectado por cabo USB ao computador;
· Em cores escuras, podendo ser preta, cinza ou chumbo;
· Deve ser do mesmo fabricante do computador, não sendo aceitas soluções de livre mercado.
13. Mouse
· Tamanho padrão (não serão aceitos mini-mouse);
· Tecnologia de sensor ótico ou laser;
· 3 botões (Com Scroll);
· Conectado por cabo USB ao computador;
· Resolução de 1200 DPI ou superior;
· Tecnologia de teclas silenciosas;
· Formato ergonômico ambidestro;
· Deve ser no mesmo fabricante do equipamento;
· Em cores escuras, podendo ser preta, cinza ou chumbo;
· Deve ser do mesmo fabricante do computador, não sendo aceitas soluções de livre mercado.
14. [bookmark: 13.Alimentação]Alimentação
· [bookmark: 14.Licenças]Interna;
· Voltagem 100 – 240V seleção automática;
· Com PFC ativo;
· No mínimo 300W;
· Possui eficiência de 90%, comprovada através certificação 80plus na categoria Gold.
15. Licenças
· O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro (64 bits) ou superior, pré-instalado, no idioma Português Brasil, acompanhado de licença de uso gravada na memória flash da BIOS. A comprovação deverá ser feita por apresentação do contrato do fabricante com Microsoft ou por amostra do equipamento para comprovação da gravação da chave na BIOS.
· O Fabricante do equipamento deve comprovar a capacidade de implementa a chave licença no BIOS do equipamento.
· Será realizado benchmark no equipamento para verificação do número de ativações que foram realizadas na licença, será admitido no máximo 5 ativações, não serão aceitas licenças por volume.

16. [bookmark: 15.Certificações_do_equipamento]Certificações do equipamento
· [bookmark: 16.Outros_requisitos]O modelo do microcomputador ofertado deverá estar listado na categoria de sistema na HCL (Hardware Compatibility List) Microsoft para Windows 11 Pro, versão 64 bits, o certificado devem ser para o modelo exato do equipamento sobre pena de desclassificação.;
· EPEAT Bronze Nacional ou Silver ou Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), na categoria Silver ou superior, no site: http://www.epeat.net ou a certificação de Rotulagem Ambiental da ABNT, comprovando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação ou o fabricante ser associado a Green Eletron sendo comprovado   através   do   site: https://greeneletron.org.br/associados; 
· O fabricante deve possuir certificação de qualidade ISO 9001:2015;
· Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) junto ao IBAMA, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei no 6.938/81, e da Instrução Normativa IBAMA no 13 de 23/08/2021, e legislação correlata.
· O Equipamento de possuir IEC 62368-1, IEC 61000, CISPR 22 e 24, Eficiência Energética, ISO 7779 ou NBR 10152 na categoria “Escritórios – Salas de Reunião”, os certificados devem ser para o modelo exato do equipamento sobre pena de desclassificação.
· O fabricante deverá constar como membro do TCG comprovado	através	do	link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members.
· O fabricante deverá constar como membro do DMTF comprovado através do link: https://www.dmtf.org/about/list.

17. Outros requisitos
· Possuir capacidade de Recovery do Sistema, mesmo no caso de o Sistema Operacional não inicializar;
· Cabos de conexão, manuais, mouse-pad e demais acessórios necessários ao seu funcionamento;
· Deverá vir com trava Kensington com cabo de aço com o mesmo segredo para todo o lote de equipamentos;
· Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet;
· higienização de Disco Rígido permitindo apagamento total;
· Suporte a Gerenciamento Remoto Out-of-Band via rede corporativa com suporte a KVM over IP, incluindo acesso as telas do POST e telas gráficas do S.O.
· Campo editável para inserção de informação em memória não volátil do número de patrimônio, capturável por aplicação de inventário;
· Deve possuir sensor de intrusão (detectar quando o gabinete foi aberto) esse deve fazer parte do projeto original do gabinete;

18. Monitor

· Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23,8” ou superior, 
· Possuir suporte a 16.7 milhões de cores;
· Tela do tipo IPS.
· Ângulo de visão: 178x178
· Deve ser fornecido a resolução de 1920 x 1080 pixels;
· Brilho: 250cdm²
· Contraste: 1.000:1
· Tempo de resposta: no mínimo 5 ms
· Controle digital de brilho e contraste;
· Redução de Luz azul;
· Tela antirreflexiva;
· Conectores de entrada: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada DISPLAYPORT;
· Não serão aceitos adaptadores;

19. [bookmark: 17.Garantia]Garantia

· A garantia técnica integral no local (on-site) do equipamento será de 4 (quatro) anos para todo o conjunto de hardware.
· A garantia deve ser prestada pelo fabricante ou sua rede credenciada.



IMPRESSORA MONOCROMÁTICA
Especificações mínimas exigidas:
· Tecnologia: Laser eletrofotográfica (monocromática);
· Função: Impressão;
· Velocidade de impressão: Mínima de 40 ppm em papel A4;
· Resolução de impressão: Mínima de 1200 x 1200 dpi;
· Formatos de papel aceitos: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício e personalizáveis;
· Capacidade de entrada de papel: Mínimo de 250 folhas na bandeja padrão e 100 folhas na bandeja manual;
· Duplex (impressão frente e verso): Automático;
· Conectividade: USB 2.0 e Ethernet 10/100/1000Base-T;
· Ciclo de trabalho mensal: Mínimo de 50.000 páginas;
· Volumetria recomendada: Entre 2.000 e 10.000 páginas/mês;
· Compatibilidade com sistemas operacionais Windows e Linux;
· Linguagens de impressão: PCL6 (XL), PCL5e, PDF Direct, XPS;
· Recurso de economia de energia (modo repouso);
· Drivers disponíveis no site do fabricante;
· Garantia mínima: 12 meses (on-site ou balcão)

PROJETOR 

Tecnologia de Projeção:
· DLP
Resolução Nativa: 
· XGA (1024 x 768) – Formato 4:3 
Brilho:
· 3.600 ANSI lúmens
Contraste: 
· 20.000:1 (FOFO)
Cores: 
· 1,07 bilhão (30 bits) 
Lente e Óptica: 
· Lente: F/# = 2,56–2,68; f = 22–24,1 mm
Zoom óptico: 
· 1.1x Throw Ratio: 1,96 a 2,15
Tamanho da imagem: 
· 30" a 300"
Keystone (correção trapezoidal): 
· Vertical ±30° 
Offset de projeção: 
· 110%
Modos de Imagem: 
· Bright Presentation / sRGB / Infographic / User 1 / User 2/Modo 3D
Compatibilidade de Vídeo:
· Resoluções aceitas: VGA (640x480) até WUXGA (1920x1200) 
Frequência horizontal: 
· 15–102 kHz
Frequência vertical: 
· 23–120 H 
Entradas/Saídas:
· 2 × HDMI (compatível com HDCP 1.4) 
· 1 × VGA (PC In - D-Sub 15 pinos)
· 1 × VGA (Monitor Out)
· 1 × S-Video (Mini DIN 4 pinos) 1 × Composite Video (RCA)
· 1 × Áudio In (P2 3,5 mm)
· 1 × Áudio Out (P2 3,5 mm)
· 1 × USB Tipo Mini-B (controle/firmware) 
· 1 × RS-232 (controle)
Alto-Falante: 
· 2 Watts (mono, embutido) 
Fonte de Luz:
· Tipo: Lâmpada 
Vida útil:
· Modo Normal: até 5.000 horas
· Modo Eco/SmartEco: até 10.000 horas 
· Modo LampSave: até 15.000 horas 
Consumo de Energia:
· Modo normal: ~270W Standby: < 0,5W 
Nível de Ruído:
· Modo normal: 33 dB
· Modo Eco: 29 dB 
Alimentação:
· AC 100–240 V, 50/60 Hz
Ambiente de Operação:
· Temperatura: 0°C a 40°C 
Dimensões e Peso:
· Dimensões: 296 × 120 × 221 mm
· Peso: 2,3 kg 
Acessórios Inclusos:
· Controle remoto com pilhas
· Cabo de energia
· Cabo VGA
· Guia rápido do usuário
· CD com manual
· Cartão de garantia
Garantia mínima 
· 12 meses.

TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL ELÉTRICA

1. Características Técnicas
· Tamanho da tela: 150 polegadas (diagonal);
· Área útil de projeção: 300 cm (largura) x 225 cm (altura);
· Formato de imagem: 16:9 (Wide Screen);
· Dimensões do estojo metálico: 08 cm (altura) x 08 cm (profundidade) x 322 cm (comprimento);
· Bordas: 2,5 cm (laterais), 20 cm (superior e inferior);
· Material da tela: Tecido Matte White 1.1 com ganho de brilho padrão, adequado para diferentes ambientes de iluminação;
· Voltagem de operação: 110V;
· Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. Características Adicionais:
· Estrutura: Estojo metálico com pintura eletrostática anticorrosiva, conferindo resistência mecânica e proteção contra desgaste;
· Controle remoto: Acompanhado de controle remoto via radiofrequência (RF) de 315 MHz, dispensando o apontamento direto para o equipamento;
· Instalação: Suporte para instalação em teto ou parede, com sistema de múltiplos pontos de parada, permitindo ajustes de altura conforme necessidade;
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