[image: image1.jpg]




 INCLUDEPICTURE "../../../../DOCUME~1/creplive/CONFIG~1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image2.jpg]


 - 2025 – SECID

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO ELETRONICO nº 40/2.025





LOTE Nº: 01
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Sapopema/Pr
NOME DO BEM: CAMINHÃO POLIGUINDASTE - tipo DUPLO ARTICULADO

Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UMA)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	Indicar
	[image: image1.jpg][image: image2.jpg]FORMTEXT 

     


	1.1. Fabricação/Moelo (Ano)
	2025/2025 (novo, zero km)
	

	2. CHASSI DE CAMINHÃO
	
	

	2.1. MOTOR
	
	

	2.1.1. Marca/ Modelo 
	Indicar
	     

	2.1.2. Potência (CV ou HP)
	205 CV mínimo
	     

	2.2. TRANSMISSÃO
	
	

	2.2.1. Tipo de transmissão
	Manual ou Automática 
	     

	2.2.2. Número de marchas à frente
	6 (seis) marchas 
	     

	2.2.3. Tração 
	4x2 com dupla redução 
	     

	2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO
	
	

	2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso equipamento (kg)
	Indicar
	     

	2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg) 
	10.000 kg
	     

	2.3.3. Peso bruto total homologado (kg)
	16.000 kg mínimo
	     

	2.3.4. Distância entre eixos dianteiros e traseiros
	Compatível para instalação do equipamento
	     

	2.4. EIXOS
	
	

	2.4.1. Número de eixos
	2 (dois) eixos
	     

	2.5. DIREÇÃO
	
	

	2.5.1. Tipo
	Hidráulica
	     

	2.6. CABINE
	
	

	2.6.1. Tipo
	Avançada em chapa de aço
	     

	2.7. PNEUS
	275/80/22,5
	     

	2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS 
	
	

	2.8.1. Aro e pneu socorro 
	275/80/22,5
	     

	2.8.2. Espelhos externos com braços fixados à cabine
	Sim
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LOTE Nº:01
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Sapopema/Pr
NOME DO BEM: CAMINHÃO POLIGUINDASTE - tipo 
DUPLO ARTICULADO
Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UMA)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t)
	Compatível com o PBT do caminhão
	     

	2.8.4. Caixa de Ferramentas
	Indicar, conforme exigências do Código de Nacional de Trânsito e Normas do CONTRAN
	     

	2.8.5. Adesivo da Logomarca do Programa
	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	     

	3. GUINDASTE HIDRAULICO DUPLO ARTICULADO
	
	

	3.1. CAPACIDADE de Lançamento (Kg)
	8.000 kg
	     

	3.2 CAPACIDADE de Carga (Kg)
	8.000 kg
	     

	3.3. COMANDO HIDRÁULICO
	Com acionamento lateral 
	     

	4. PLATAFORMA
	
	

	4.1. Plataforma Metálica e Guindaste em aço estrutural 
	ASTM-A36
	     

	4.1.1. Capacidade de transporte Caçamba(s) 
	02 (DUAS) Caçamba
	     

	5. ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
	
	

	5.1. Para-Choque Traseiro 
	Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN
	

	5.2. Protetor de ciclista
	Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN
	     

	5.3. Faixa refletivas
	Sim, no equipamento e nas caçambas
	     

	5.4. Outros acessórios
	Ar-condicionado, Rádio, USB, vidros e trava elétrica
	

	6. Garantia do conjunto (caminhão equipamento)
	12 (doze) meses da entra em operação
	     

	7. Treinamento de Mecânicos e Motoristas (Duração)
	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado.
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	8. Documento complementares
	• Catálogo do Fabricante do produto para conferência de informações Técnicas; 

• Carta de comprovação fornecida pelo fabricante do veículo de que o licitante é representante autorizado para comercializar e prestar assistência técnica do objeto; 

• Comprovar por meio de declaração que possui Assistência Técnica Própria do Fabricante (peças, serviços e oficina) a uma distância de até 250 km do Município de     Sapopema - PR;


	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 
25

     
  de 20
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