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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS COLORIMETRO E TURBIDIMETRO PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANALISES DE ÁGUA DO SAMAE DE JAPURÁ-PR

1. INTRODUÇÃO
As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico.

TRATA-SE ETP PARA CALIBRAÇAÕ DE APARELHOS DO LABORÁTORIO DO SAMAE

Este estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 6°, inciso XX.

2. NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO
2.1 justificativa para a Contratação Direta
2.1.1 com fundamento no artigo 74 da Lei nº 14.133/21, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, justifica-se a presente contratação direta para a prestação do serviço de calibração dos equipamentos descritos.
2.2 Base Legal
O artigo 74 da referida lei dispõe sobre a inexigibilidade de licitação nos casos em que a competição se mostra inviável, especialmente quando se tratar de:
I – Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.
2.3 Da Necessidade da Calibração
1.1 A calibração periódica dos turbidímetros e colorímetros é essencial para assegurar a exatidão das medições realizadas, garantindo a qualidade e confiabilidade dos resultados obtidos nos ensaios laboratoriais. Esse procedimento também é indispensável para o cumprimento das normas dos órgãos fiscalizadores, incluindo a Vigilância Sanitária.
1.2 A emissão de certificados pelos equipamentos calibrados comprova a conformidade destes com os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, sendo a certificação exigida com prazo de validade de 12 meses a partir da data de sua emissão.
2.4 justificativa para a Contratação Direta
1.3 A contratação de empresa especializada na calibração desses equipamentos é a solução mais adequada, uma vez que tal atividade exige conhecimentos técnicos específicos para sua correta execução.
Adicionalmente, trata-se de um serviço prestado exclusivamente pelo próprio fabricante, sendo este o único fornecedor no mercado capaz de realizar a calibração dos modelos de aparelhos da marca adquirida. Dessa forma, a exclusividade do prestador caracteriza a inviabilidade da competição, legitimando a contratação direta nos termos da legislação vigente.
 2.5Da exclusividade do serviço
[bookmark: _GoBack]Apresentação de documento que ateste a exclusividade dos serviços prestados “Certificado de Exclusividade de 6 de agosto de 2024, Hach Company, Número de Registro 42-0704420, localizada em 5600
Lindbergh Drive, Loveland, CO, 80539 USA, declara que não comercializa seus produtos diretamente e que o comércio é realizado (exclusivamente no Brasil), por sua Subsidiária identificada abaixo:
Hexis Cientifica LTDA Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385 Caixa Postal 2130
Distrito Industrial Jundiaí, SP, 13209-990, Brasil


3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL- 2025
A necessidade da presente contratação encontra-se respaldada no Plano de Contratações Anual da SAMAE de Japurá.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar os seguintes requisitos:
1. O critério de julgamento a ser utilizado no presente certame será inexigibilidade de licitação;
2. Não serão aplicadas a indicação e/ou a vedação de marcas;
3. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual;
4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.
5. apresentação de documento que ateste a exclusividade dos serviços prestados “Certificado de Exclusividade de 6 de agosto de 2024, Hach Company, Número de Registro 42-0704420, localizada em 5600
Lindbergh Drive, Loveland, CO, 80539 USA, declara que não comercializa seus produtos diretamente e que o comércio é realizado (exclusivamente no Brasil), por sua Subsidiária identificada abaixo:
Hexis Cientifica LTDA Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385 Caixa Postal 2130
Distrito Industrial Jundiaí, SP, 13209-990, Brasil

5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

	Lote: 1 - Lote 001

	Item
	Código 
	Nome do serviço
	Qtde
	Unid
	Preço máx.
	Preço máx. total

	1
	24972
	CERT CALIBRACAO RASTREAVEL TURBIDIMETRO INTERNO EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL (NÃO ACREDITADO) POR MÉTODO COMPARATIVO CONFORME METODOLOGIA DE CALIBRAÇÃO MC-7.5-16 DE APARELHO LABORATÓRIO TURBIDIMETRO PORTÁTIL 2100Q, A CALIBRAÇÃO DOS TURBIDIMETROS  SÃO REALIZADAS NOS SEGUINTES PONTOS: 4 PONTOS: 1, 20, 100 E 800 NTU.  
	1,00
	SERV
	281,56
	281,56

	TOTAL
	281,56

	Lote: 2 - Lote 002

	Item
	Código 
	Nome do serviço
	Qtde
	Unid
	Preço máximo
	Preço máx total

	1
	24974
	CERTIFICAÇÃO CALIBRAÇÃO RASTREAVEL COLORÍMETRO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL (NÃO ACREDITADO) POR MÉTODO COMPARATIVO CONFORME METODOLOGIA DE CALIBRAÇÃO MC-7.5.1-17. SERÁ EMITIDO O CERTIFICADO CONFORME DESCRITIVO ABAIXO:??CALIBRAÇÃO COLORÍMETRO DR 890 E DR 900 PONTOS DE CALIBRAÇÃO EM 4 COMPRIMENTOS DE ONDA: 420, 520, 560 E 610NM.??MÉTODO DE CALIBRAÇÃO EM POCKETS: O RESULTADO DA CALIBRAÇÃO É EMITIDO EM MG/L REALIZADO NAS DUAS (2) FAIXAS. PARA POCKETS??COM FAIXAS INDEPENDENTES SERÁ FEITO UM CERTIFICADO PARA CADA FAIXA, EXEMPLO: PARA O POCKET DE FERRO (HACH), UM??CERTIFICADO PARA MG/L E OUTRO PARA ABS; COLORÍMETRO DE COR (PTCO) CALIBRADO NOS PONTOS DE 10, 100 E 500 U??  
	1,00
	SERV
	330,26
	330,26

	TOTAL
	330,26

	Lote: 3 - Lote 003

	Item
	Código 
	Nome do serviço
	Qtde
	Unid
	Preço máximo
	Preço máx total

	1
	24975
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COLORIMETRO INTERNO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:  MANUTENÇÃO PREVENTIVA: GARANTIR A CONFIABILIDADE DAS ANALISES, REDUZIR O ENVELHECIMENTO PRECOCE DO EQUIPAMENTO, MANTER O ESTADO TÉCNICO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO, ATUAR ANTES DAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, EVITANDO CUSTOS ELEVADOS. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTEMPLA: LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, VERIFICAÇÃO DO CONJUNTO ÓPTICO (LED, DETECTOR, SUPORTE DA CUBETA, FILTRO ÓPTICO E LENTES), PLACA ELETRONICA, SUPORTE DE PILHA, CARCAÇAS, AJUSTE DA CURVA DE CALIBRAÇÃO  
	1,00
	SERV
	486,58
	486,58

	
TOTAL
	
486,58

	Lote: 4 - Lote 004

	Item
	Código 
	Nome do serviço
	Qtde
	Unid
	Preço máximo
	Preço máx total

	1
	24973
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA TURBIDIMETRO INTERNO: OBJETIVO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: GARANTIR A CONFIABILIDADE DAS ANALISES, REDUZIR O ENVELHECIMENTO PRECOCE DO EQUIPAMENTO, MANTER O ESTADO TÉCNICO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO, ATUAR ANTES DAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, EVITANDO CUSTOS ELEVADOS. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONTEMPLA: LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, VERIFICAÇÃO DO CONJUNTO OPTICO (DETECTORES, FILTRO, LÂMPADA E LENTES), VERIFICAÇÃO DAS PARTES FÍSICAS (TECLADOS, CARCAÇAS E TAMPAS), TESTES DE DESEMPENHO, AJUSTE DA CURVA DE CALIBRAÇÃO, AJUSTE DOS GANHOS DOS DETECTORES E LEITURAS  
	1,00
	SERV
	560,81
	560,81

	TOTAL
	560,81


 
5.1 DAS QUANTIDADES
5.1As quantidades estimadas para a presente contratação são fundamentadas em registros das últimas aquisições, considerando a demanda recorrente de manutenção dos equipamentos e a necessidade de certificação da calibração para garantir sua conformidade com os padrões exigidos. Cada aparelho requer, além dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, a certificação periódica da calibração, conforme estabelecido pelas normas dos órgãos fiscalizadores.

5.2 do preço
5.2.1 Exclusividade do Prestador O serviço de calibração dos turbidímetros e colorímetros é prestado exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos, sendo este o único fornecedor no mercado capaz de realizar a certificação conforme os padrões exigidos pelos órgãos reguladores. Dessa forma, não há possibilidade de comparação de preços com outros prestadores, dado que não existem concorrentes que ofereçam esse serviço específico.

5.2.2 Referências de Contratações Anteriores O preço proposto baseia-se em valores praticados em contratações anteriores do mesmo serviço, garantindo coerência e proporcionalidade em relação a históricos de aquisição dentro da administração pública. Além disso, a necessidade de manutenção e certificação periódica dos equipamentos reforça a continuidade dos preços adotados, mantendo-os dentro de um padrão de mercado para este tipo de serviço especializado.

5.2.3 Referências de Contratações Anteriores Os preços adotados foram comparados com contratações anteriores realizadas pela própria entidade, considerando os valores praticados nas últimas aquisições de serviços similares. Essa análise garante que os preços estejam alinhados com históricos de mercado e dentro dos parâmetros aceitáveis para este tipo de prestação.

5.2.4Possíveis Variações no Valor O custo do serviço pode sofrer variações decorrentes da necessidade de substituição de peças e itens específicos dos equipamentos, o que influencia diretamente os valores finais da contratação. Essas variações são justificadas pela necessidade de manutenção periódica e da certificação de calibração, garantindo a conformidade dos aparelhos com as exigências normativas

5.3 O orçamento detalhado é obrigatório na fase interna da licitação para o objeto da presente licitação, como verificação de preços concorrentes no mercado e parâmetro para fixação de critérios de aceitabilidade de preços globais e unitário no edital a ser lançado. Nesse sentido, a pesquisa de preços prévia, foi devidamente realizada de acordo com os moldes da Instrução Normativa SEGES/ME n. 65/2021 que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

5.4 Esta Entidade Pública adotou tais moldes na tentativa de tornar o procedimento licitatório em questão mais transparente, sem qualquer tipo de combinação de valores prévios entre possíveis fornecedores, evitando assim a possibilidade de conluio entre empresas, frustrando assim qualquer tipo de sobrepreço ao itens a serem licitados.  Não possuindo assim qualquer falha na metodologia utilizada por esta Administração para definição dos valores estimados, não se limitando a 03 (três) cotações de empresas. Pois adotou-se contratações já realizadas de outras Entidades Públicas Municipais, mediante verificação junto ao Portal Informações para Todos do Tribunal de Contas do Paraná e ainda Portais de Transparência de Municípios.

5.5 Os materiais/serviços deverão ser entregues/executados nos locais informados na Nota de Empenho ou Ordem de Serviço emitidas, acompanhada preferencialmente pelo Fiscal do Contrato ou por outro servidor designado para esse fim.

6. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E VALOR MÁXIMO

6.1 A entrega/serviços deverá ocorrer em até 30 (TRINTA) dias úteis, a contar da solicitação do órgão competente, por conta e risco da empresa vencedora do certame licitatório, mediante requisição formalizada pelo Município, correndo por conta da licitante vencedora contratada as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da licitação.

6.2 O prazo de vigência da contratação será de até 12 (DOZE) meses, contados da data indicada no instrumento contratual, na forma do artigo 105, da Lei n° 14.133/2021.

6.3 O custo estimado total da contratação é de R$ 1.659,21(Um Mil, Seiscentos e Cinqüenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

6.4 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
A aquisição/contratação é divisível, portanto há possibilidade de separá-lo(s) em cotas sem causar prejuízo a execução do contrato. Havendo um melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. 

8. - RESULTADOS PRETENDIDOS 
A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados: 
1) Cumprimento das Normas Regulamentares Atender às exigências dos órgãos competentes, como a Vigilância Sanitária, por meio da calibração periódica dos equipamentos e da emissão dos certificados de conformidade.
2) Preservar a integridade dos processos laboratoriais, evitando inconsistências nas medições que possam comprometer análises técnicas e decisões baseadas em resultados obtidos.
3) Evitar a realização de várias contratações referentes a um mesmo objeto, num  mesmo exercício financeiro, evitando o sobrepreço e a ineficácia da execução do contrato; 

9- PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
Logística:
Não há necessidade de adequação logística (fornecimento de materiais).
Infraestrutura tecnológica:
Não há necessidade de adequação na infraestrutura tecnológica.
Infraestrutura elétrica:
Não há necessidade de adequação na infraestrutura elétrica.
Espaço físico:
Não há necessidade de adequação no espaço físico.
Mobiliário:
Não há necessidade de adequação de mobiliário.
Impacto ambiental:
Não há efeitos ambientais de considerável relevância na contratação pretendida.

10- CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE, SE CABÍVEL:
Não se aplica.

11– MAPA DE RISCO
Em anexo.

12 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

13 - VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Japurá-PR, 27 de maio de 2025




MARCOS ROGÉRIO BOSSO
SAMAE de Japurá-PR

De acordo:



JULIANA DA SILVA ELISIÁRIO MEN
Departamento de Licitações.
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