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	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR
RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751
CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50 - E-MAIL: licitasamaejapura@gmail.com
JAPURÁ-PARANÁ



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

	INFORMAÇÕES DO REQUISITANTE

	Setor: ADMINISTRATIVO

	Responsável pela Demanda: RAFAEL VALIM REIS – Prefeito Municipal e Exercício

	Telefone:  44-3635-1751
	Matrícula:1002

	E-mail: licitasamaejapura@gmail.com

	Objeto: - Dispensa emergencial  para  aquisição de 02 bombas modelo MSA-23 R 1½ (Monobloco), motobomba centrífuga monoestágio, design tipo “caracol”, sem motor para acoplar em motor de 30 CV, destinadas à ETE II do Município de Japurá-PR.



	INFORMAÇÕES DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

	Tipo Contratação:
[    ] - 01 Serviços
[x ] - 02 Compras
[    ] - 03 Serviços e compras
[    ] - 04 Obras e serviços de engenharia
[    ] - 05 Alienação de Bens

	Forma de Contratação Sugerida:
[  ] Modalidades da Lei 14. 133/21
[  ] Pregão
[ x ] Dispensa/ Inexigibilidade;
 [  ]Adesão à IRP de outro Órgão.


	Descrição sucinta da solicitação:
As bombas será destinada a ETE II  que pertence ao Sistema de Captação e TRATAMENTO DE ESGOTO do Município de Japurá-PR, em substituição ao equipamento atual que apresenta vazamentos e carcaça caracol danificada devido ao desgaste provocado pela areia presente na rede de esgoto.
2.2 O conjunto de  bombas atualmente instalada encontra-se comprometida, com risco de que os vazamentos atinjam diretamente o ambiente, ocasionando impactos ambientais e sanitários.
- A substituição imediata é imprescindível para evitar a paralisação do sistema de tratamento, e prevenir o lançamento de esgoto sem tratamento no meio ambiente, proteger os rios próximos, contra contaminação direta, garantir os requisitos de saúde pública e manter o funcionamento contínuo do sistema de água e esgoto do município de Japurá.

	

	Necessidade da contratação:
2.3.1  O equipamento atual apresenta vazamentos e danos na carcaça caracol devido ao desgaste provocado pela areia presente na rede de esgoto, comprometendo o processo de bombeamento e a continuidade do tratamento.
2.3.2 A substituição imediata é necessária para assegurar a coleta e o tratamento adequado do esgoto proveniente dos bairros: Jardim Trevisan, Conjunto Sonho, Jardim Bulla, Jardim Romênia e Parte do Centro de Japurá
2.3.3 Garantir o atendimento adequado a esses bairros, assegurando a continuidade dos serviços essenciais de saneamento.
2.3.4 Sem a bomba em funcionamento, há risco de interrupção dos serviços, ocasionando possíveis lançamentos de esgoto sem tratamento no meio ambiente, com impactos diretos à saúde pública e ao equilíbrio ambiental.
Base Legal:
Nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, é permitida a contratação direta em casos de emergência ou calamidade pública, quando há risco de interrupção de serviços essenciais. A situação descrita caracteriza-se como emergencial, justificando a dispensa de licitação para aquisição imediata da bomba necessária de licitação para aquisição imediata da bomba necessária.

	

	Resultados Pretendidos:

	Evitar a paralisação do Sistema de esgoto dos bairros citados;
Prevenir o risco do lançamento de esgoto sem tratamento no meio ambiente, considerando a inclinação da região que pode facilitar o escoamento de vazamentos de esgoto sem tratamento correto.
2.4.2 Garantir o cumprimento das normas ambientais e de saúde pública. Manter o funcionamento contínuo e seguro do sistema de esgoto do município de Japurá, assegurando a prestação adequada dos serviços de saneamento básico à população como recomendado por órgãos responsáveis. 


	Quantidades:
As 02 bombas sao utilizadas em sistema de revezamento, de modo que uma opere enquanto a outra permanece em descanso, Uma bomba em operação contínua a outra bomba em descanso/stand-by, pronta para assumir em caso de falha ou para alternar o funcionamento, evitando desgaste excessivo.

	Item
	Especificação
	Unidade de Medida
	Quantidade
	Marcas de referência

	1
	Modelo: MSA-23 R 1½ Pot 30VC (Monobloco)Tipo: Motobomba centrífuga,  
Design: Caracol
Motor: Sem motor, para acoplar em motor de 30 CV.
Tensão: 220/380/440/760 V (trifásico).
Diâmetro do rotor: 230 mm.
Material do rotor: Ferro nodular.
NCM: 84137090.
	02
	 unid
	SCHINEIDER



	OBSERVAÇÕES GERAIS

	Prazo de entrega ou execução:
07 dias do recebimento da nota de empenho

	Local de entrega ou execução: RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751, CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50, MUNICIPIO DE JAPURÁ-PR.

	Outras Informações:
 O recebimento dos equipamentos estará condicionado à verificação de conformidade com as especificações descritas, mediante inspeção técnica realizada pelo setor competente do SAMAE



Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa do presente documento.
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_______________________________
RAFAEL VALIM REIS
Prefeito em exercício
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