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	  ESTADO DE SANTA CATARINA
	  MUNICÍPIO DE IRANI


SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo PREFEITO.

No uso das atribuições do meu cargo, venho respeitosamente requere que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório, conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

PROCESSO N°: PL2/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico PE2/2024

FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço Por item

LOCAL DE ENTREGA: Conforme solicitação da Secretaria

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição, de forma PARCELADA, de EPIs e uniformes, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal da Educação, todas do Município de Irani/SC, nos termos da Lei n. 14.133/2021.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
<SEM_VALOR>

ITENS:
	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Qtd licitada
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	48403 - Protetor auricular, do tipo concha
com as seguintes especificações mínimas: duas conchas em plástico, com almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior; haste em plástico rígido almofadado e metal que mantenha as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustente as conchas; nível de redução de ruído de no mínimo 12dB; com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho (MTE).
	 UN  
	10
	 20,84
	 208,40

	2
	48404 - Botina de segurança com as seguintes especificações mínimas:
fechamento por ELÁSTICO com ponteiras resinadas, sem componentes metálicos, lingueta tipo morcego totalmente fixada ao cabedal por costura nas extremidades impedindo a entrada de água pelas laterais, colarinho, lingueta e cano acolchoado, forro interno em tecido com tratamento antimicrobiano na composição com resistência mínima de 200j de compressão do bico, palmilha de montagem resistente a perfuração, flexível e não metálica, palmilha de conforto confeccionada em espuma EVA com no mínimo 5mm de espessura, microperfurada, lavável e antimicrobiana, solado poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Deve atender a norma NBR 20345. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), gravado/impresso no produto, comprovando proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Tamanho do calçado a ser definido no ato da compra.
	PAR  
	260
	 71,70
	 18.642,00

	3
	48405 - Sapato de segurança
(sapato de elástico com biqueiro plástico ocupacional confeccionado em couro vaqueta integral, com elástico nas laterais sem componentes metálicos) com as seguintes especificações mínimas: palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbico; solado em PU bi-densidade, amortecedor confeccionado em elastômero termoplástico TPE injetado. Com certificado de aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
	PAR  
	184
	 90,81
	 16.709,04

	4
	48406 - Respirador PFF2:
purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S); formato dobrável, com válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
	 UN  
	200
	 2,50
	 500,00

	5
	48407 - Protetor solar
com as seguintes especificações mínimas: FPS 60 - bisnaga 120 ml; com repelente; proteção contra raios UVA e UVB; resistente à água; deve ser reconhecido pelo Ministério da Saúde nos termos da Lei n. 6.360, de 23 de setembro de1976
	 UN  
	433
	 42,25
	 18.294,25

	6
	48408 - Luva de proteção pra agentes mecânicos,
em fios sintéticos de alta resistência a corte, cobertura em banho de poliuretano tanto na palma das mãos quanto nos dedos, punho com inserção de fibras elásticas, indicada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, indicada para ambientes secos e úmidos, apresentando boa sensibilidade tátil; deve apresentar CA válido, emitido pelo MTE.
	PAR  
	440
	 14,26
	 6.274,40

	7
	48409 - Luva de segurança nitrílica
revestida em borracha nitrílica na palma, dedos e parte do dorso; forrada em malha de algodão na palma e dorso; punho em malha de algodão, acabamento em overloque; Modelo de referência “Nitrilon”, com apresentação de Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
	PAR  
	445
	 26,67
	 11.868,15

	8
	48410 - Luva confeccionada em fibras sintéticas
recoberta com banho de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Tamanhos a serem definidos no ato da compra.
	PAR  
	380
	 4,70
	 1.786,00

	9
	48411 - Luva de vaqueta, cano médio
 proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, confeccionada em couro tipo vaqueta na face palmar e dedos, punho em raspa, com elástico no dorso. Tecido de poliéster na face superior e linha de nylon. Tamanhos M, G e GG. NORMAS EN388/EN420.
	PAR  
	400
	 17,32
	 6.928,00

	10
	48412 - Creme de proteção para mãos
Creme de proteção para mãos com as seguintes especificações mínimas: tubo de 200 gramas, destinado a usuários contra riscos provenientes de produtos químicos (mecânico), hipoalergênico, apresentando CA válido e prazo mínimo de validade de 2 anos.
	 UN  
	100
	 10,70
	 1.070,00

	11
	48413 - Capa de chuva impermeável
 com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em PVC, forrada, revestida por trama de poliéster; mangas compridas, capuz, fechamento frontal através de botões de pressão. Com apresentação de certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE.
	 UN  
	143
	 54,52
	 7.796,36

	12
	48414 - Bota de PVC com as seguintes especificações mínimas
cores azul/amarelo, cano longo com amarra, classe II (impermeável), altura média do cano 34,5 cm, solado 4,5mm, com desenho antiderrapante. Com certificação de aprovação emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Tamanhos variados a serem escolhidos na data do fornecimento.
	PAR  
	68
	 70,10
	 4.766,80

	13
	48415 - Máscara de solda com as seguintes especificações mínimas
escurecimento automático, com escudo fabricado em poliamida; placas de proteção interna e externa fabricadas em policarbonato; carneira de polipropileno; parafuso e porca de fixação; limitador de movimento e sistema de catraca de material plástico; absorvedor de suor de tecido algodão forrado com espuma; filtro de escurecimento automático (o filtro eletrônico deve detectar automaticamente o início da soldagem com a abertura do arco elétrico e escurecer em um curto espaço de tempo para o nível selecionado; quando interromper a soldagem, o filtro deverá ser desligado e ficar claro, possibilitando ao soldador visualizar o seu trabalho). Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
	 UN  
	3
	 113,56
	 340,68

	14
	48416 - Óculos de Proteção com as seguintes especificações mínimas:
armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, na cor cinza ou fumê, com revestimento externo, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula; lente com tratamento anti-risco. Com certificado de aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
	 UN  
	250
	 3,91
	 977,50

	15
	48417 - Jaleco feminino e masculino (sob medida)
sem manga e manga longa Especificações: Cores: Branco e Azul Marinho, conforme pedido. Material: Microfibra (100% poliéster); Aberto, com no mínimo 4 botões e aproximadamente 15cm acima do joelho; dois bolsos chapados na frente (lado esquerdo e direito), Estampa frontal: Brasão colorido no lado esquerdo altura do peito e escrito: Município de Irani embaixo. Estampa nas costas: Estampa com arte inclusa. Cor da letra: branca no jaleco azul marinho e azul marinho no jaleco branco. Técnica da estampa: trasfer sublimático mediante pré-encolhimento.
	 UN  
	282
	 89,12
	 25.131,84

	16
	48425 - Avental de napa PVC Especificações
Cores: Branca e azul marinho, com bainhas costuradas com 1cm, viradas 1 vez; Colocação de brim, 100% algodão, de 1cm (colocado) em toda a extensão da cava do avental, sendo que na parte superior fica 42cm para amarração do pescoço e na parte inferior 57cm para amarração da cintura. Todas as costuras devem ser realizadas com linha na cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.
	 UN  
	99
	 33,88
	 3.354,12

	17
	48418 - Camiseta feminina e masculina (sob medida), manga curta e manga longa.
 Especificações: Cores: Branca e azul marinho. Material: Malha PV (65% poliéster e 35% viscose), antipielling (não faz bolinha). Modelo: Manga curta e/ou manga longa, a definir, Estampa na manga: brasão colorido no lado direito e escrito Município de Irani embaixo. Técnica estampa: trasfer sublimático mediante pré-encolhimento.
	 UN  
	550
	 42,56
	 23.408,00

	18
	48419 - Calça feminina suplex (sob medida)
Especificações: Cores: Branca e azul marinho, conforme pedido. Material: malha suplex, modelo skinny; cós alto com elástico interno; feita em suplex power.
	 UN  
	201
	 51,41
	 10.333,41

	19
	48420 - Calça feminina e masculina (sob medida)
desenvolvida em moletom com cós alto, com três costuras na cintura, forrada, peluciada; Cor: Branca e azul marinho, conforme pedido.
	 UN  
	148
	 57,57
	 8.520,36

	20
	48421 - Calça em brim pesado, 100% algodão
com dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros e um bolso em cada lateral (na altura do joelho), elástico total da cintura e cordão de ajuste, tamanho á definir, na cor azul marinho.
	 UN  
	404
	 52,95
	 21.391,80

	21
	48422 - Jaleco modelo bata
em tecido brim grosso, cor azul marinho, manga curta, com botões para abertura frontal, com bolso superior, punho em elástico; bordado com brasão do Município no bolso. Tamanhos P, M, G, GG, XG, XGG, EG, a serem definidos no ato da compra.
	 UN  
	11
	 68,62
	 754,82

	22
	48424 - Sapato Antiderrapante com as seguintes especificações mínimas
modelo de referência: Soft Works; confeccionado em EVA, unissex, biqueira composite e solado de borracha antiderrapante para proteção dos pés em ambientes com piso escorregadio ou encharcado e em ambientes onde exista o risco de queda de objetos pesados nos pés do usuário. Solado com tecnologia Super Grip. Leve e confortável. Palmilha interna removível. Livre de Ftalatos. CA emitido pelo MTE.
	PAR  
	128
	 82,56
	 10.567,68

	23
	48423 - Bota de cano longo, confeccionada em EVA, na cor branca,
 solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol (src), resistente à absorção de energia na área do salto (e), à isolação elétrica (i), isolação contra o frio (ci) e a produtos químicos. Modelo de referência: Soft Works. CA emitido pelo MTE.
	PAR  
	74
	 80,46
	 5.954,04

	Total Geral
	 205.577,65



Irani-SC, 23 de janeiro de 2024

_____________________________________
VANDERLEI CANCI
CPF: 625.835.819-53
Prefeito

_____________________________________
ALUISIO DELINO BAVARESCO
CPF: 048.423.439-07
Secretário

_____________________________________
DILSON LUIZ FARINELLA
CPF: 384.192.899-49
Secretário

_____________________________________
BERNARDETE LUCIA GRISA
CPF: 385.260.429-04
Secretário




AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal, Sr. VANDERLEI CANCI, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, resolve:

Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Irani-SC, 23 de janeiro de 2024

VANDERLEI CANCI
Prefeito


	Rua Eilirio De Gregori, 207, Centro, Irani-SC, CEP 89.680-000
E-mail: licitacao@irani.sc.gov.br | Site: www.irani.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3432-3200
	1



image1.wmf

