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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação da solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
Na etapa posterior de elaboração do Termo de Referência e demais documentos da fase preparatória da contratação poderão ocorrer ajustes técnicos decorrentes do detalhamento do projeto, da consolidação das estimativas de quantitativos e da definição final da solução a ser licitada, observadas as diretrizes estabelecidas neste estudo.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE - Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada 
O presente estudo decorre da necessidade de intervenção em trecho de curso d’água localizado no perímetro urbano do município, em área estimada de aproximadamente 9.030 m² de intervenção no leito e margens do curso d’água, cuja capacidade hidráulica encontra-se comprometida em razão do acúmulo de sedimentos, materiais transportados por enxurradas e crescimento de vegetação no leito e nas margens.
Esse processo de assoreamento tem ocasionado a redução da profundidade e da capacidade de escoamento do rio, aumentando a probabilidade de extravasamento durante períodos de chuvas intensas. Tal condição eleva o risco de ocorrência de alagamentos e enchentes em áreas adjacentes, especialmente em locais ocupados por residências e infraestrutura urbana, podendo resultar em danos materiais, prejuízos à mobilidade local e riscos à segurança da população.
Além dos impactos diretos à população residente nas proximidades, a diminuição da capacidade de vazão do curso d’água compromete o adequado funcionamento do sistema natural de drenagem, agravando a vulnerabilidade do município frente a eventos hidrológicos extremos.
Diante desse cenário, identifica-se a necessidade de adoção de medidas destinadas à recuperação e manutenção da capacidade de escoamento do corpo hídrico, com o objetivo de reduzir riscos de alagamentos, preservar a segurança da população e assegurar melhores condições de funcionamento da drenagem natural no trecho afetado.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO NO PCA - Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras 
O plano de contratações anual ainda não foi implementado no âmbito municipal, sendo facultativo conforme art. 18 do Decreto Municipal 32/2025, porém, informamos que há a previsibilidade da presente contratação, visto que a atual necessidade foi prevista na LOA.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - Descrição dos requisitos da contratação 
É requisito obrigatório o uso de EPI para os profissionais que estiverem executando o serviço.
A empresa deve estar regular e cadastrada no Conselho Regional Competente.
A empresa deve apresentar acervo técnico compatível com o serviço a ser executado:
· ESCAVAÇÃO EM TERRA, mínimo 2.000m³;
· ENROCAMENTO, mínimo 640m³.
A empresa deve ter profissional responsável pela execução da obra devidamente registrado no Conselho Regional Competente e emitir ART de execução ou documento equivalente.
Os equipamentos a serem utilizados devem estar em bom estado de funcionamento, com a devida manutenção em dia e calibragem, quando se aplicar.
Os materiais a serem utilizados devem estar de acordo com o descrito no Memorial Descritivo e com as normas vigentes.
A execução dos serviços deverá observar a legislação ambiental aplicável e, quando necessário, as autorizações ou licenças emitidas pelo órgão ambiental competente.



4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - Estimativas das quantidades para contratação 
O objeto e o quantitativo previsto para ser adquirido/executado para atender as necessidades da Administração é o que segue:

	Item
	Qtd
	Und
	Descrição do objeto

	1
	01
	OBRA
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CORTE E DESASSOREAMENTO, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL



5. LEVANTAMENTO DE MERCADO - Levantamento mercadológico (que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) 
Diante da necessidade do objeto deste estudo, foram analisadas soluções para a necessidade apontada, que atendam aos critérios de vantajosidade para a Administração sob os aspectos da conveniência, economicidade e eficiência.
Conforme levantamento de mercado realizado com vistas à solução da demanda objeto deste estudo técnico, conclui-se ser tecnicamente e economicamente viável a contratação de empresa especializada para a execução de corte e desassoreamento.
Alternativas técnicas identificadas no projeto básico:
Alternativa 1: Não intervenção (manutenção da situação atual).
Essa alternativa não se mostra adequada, pois o assoreamento identificado reduz a capacidade de escoamento do rio, elevando o risco de extravasamento durante eventos de chuvas intensas. A manutenção do cenário atual pode resultar em alagamentos, danos à infraestrutura urbana e riscos à população residente nas proximidades.
Alternativa 2: Execução direta pela Administração Pública.
Embora juridicamente possível, essa alternativa pode apresentar limitações operacionais, especialmente quando o ente público não dispõe de equipe técnica especializada, maquinário adequado ou disponibilidade operacional para execução dentro do prazo necessário. Além disso, a mobilização de estrutura própria pode comprometer outras atividades de manutenção urbana.
Alternativa 3: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços.
Essa alternativa apresenta maior viabilidade técnica e operacional, pois permite a utilização de equipamentos específicos (como escavadeiras hidráulicas e caminhões para remoção de material), além de mão de obra especializada. A contratação também possibilita maior previsibilidade de prazo e melhor gestão da execução dos serviços.
Conclusão e justificativa da alternativa selecionada:
Diante das alternativas analisadas, verifica-se que a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de corte de vegetação e desassoreamento do leito do rio apresenta maior viabilidade técnica e operacional, permitindo a execução adequada das atividades necessárias para restabelecer a capacidade de escoamento do corpo hídrico e reduzir os riscos de alagamentos nas áreas adjacentes.
Os serviços analisados são usualmente executados por empresas do setor de obras de infraestrutura e serviços de engenharia, havendo disponibilidade de fornecedores aptos à execução no mercado regional.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - Estimativa do valor da contratação 
[bookmark: _Hlk210825878]O valor total estimado previsto para a presente contratação é de aproximadamente R$ 2.426.805,55 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). O valor foi baseado em tabelas oficiais de referência de preços, sendo utilizada a tabela SINAPI.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - Descrição da solução escolhida 
A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada para a execução de serviços de limpeza, corte de vegetação e desassoreamento em trecho de curso d’água localizado no perímetro urbano do município, abrangendo área estimada de aproximadamente 9.030 m² de intervenção no leito e margens do curso d’água.
A intervenção tem por finalidade restabelecer a capacidade hidráulica do corpo hídrico atualmente comprometida pelo acúmulo de sedimentos e vegetação, fatores que reduzem a profundidade do leito e dificultam o escoamento regular das águas, especialmente durante eventos de precipitação intensa.
Os serviços compreenderão a remoção de sedimentos, materiais depositados no leito e vegetação que cause obstrução ao fluxo hídrico, mediante utilização de equipamentos e maquinário apropriados, tais como escavadeiras hidráulicas, caminhões para transporte do material removido e demais equipamentos necessários à execução das atividades.
O material resultante das operações deverá ser retirado da área de intervenção e destinado a local adequado, observadas as normas ambientais e as diretrizes técnicas aplicáveis.
Com a execução da solução proposta, busca-se restabelecer as condições adequadas de escoamento do curso d’água, reduzindo o risco de alagamentos nas áreas adjacentes e contribuindo para a melhoria das condições de drenagem natural e segurança da população residente nas proximidades.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 
A presente licitação será conduzida sob o regime de empreitada por preço global, conforme previsto na legislação vigente.
Considerando tratar-se da execução de obra de engenharia, e visando garantir a uniformidade, a compatibilidade técnica entre os serviços, bem como a adequada coordenação das etapas construtivas, a contratação deverá ocorrer por lote único, de modo a assegurar a qualidade e a eficiência na execução do objeto.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - Resultados pretendidos 
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. 
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como assegurar a justa competição entre os licitantes e evitar contratações com sobrepreço, preços inexequíveis ou superfaturamento na execução contratual. 
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais,
O resultado esperado é o restabelecimento da capacidade hidráulica do curso d’água, reduzindo o risco de extravasamentos e alagamentos em áreas adjacentes, bem como contribuindo para a melhoria das condições de drenagem urbana e para a segurança da população residente nas proximidades.

10. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS AO CONTRATO - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato 
Para a contratação pretendida haverá necessidade das seguintes providências prévias no âmbito da Administração:
a) elaboração do Termo de Referência;
b) elaboração de pesquisa de mercado para definição dos preços de referência do certame;
c) elaboração de minuta do edital;
d) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
e) encaminhamento do processo para análise jurídica;
f) publicação e divulgação do edital e anexos;
g) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos elou impugnação, caso aplicável; 
h) realização do certame, com suas respectivas etapas;
i) celebração da ata de registro preços ou do contrato administrativo, conforme o caso.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES - Contratações correlatas e/ou interdependentes 
(X) Não há contratações correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratação ou interferir no planejamento da demanda.
( ) Há contratações correlatas previstas em outro DFD, indicar qual.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS - Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
A execução dos serviços de limpeza, corte de vegetação e desassoreamento em trecho de curso d’água poderá ocasionar impactos ambientais pontuais e temporários, inerentes às atividades de movimentação de sedimentos e operação de equipamentos mecanizados.
Dentre os principais impactos ambientais potenciais, destacam-se:
· Alteração temporária da turbidez da água, decorrente da movimentação de sedimentos no leito do curso d’água;
· Remoção ou interferência em vegetação marginal, necessária para acesso e execução das atividades de limpeza;
· Geração de material proveniente do desassoreamento, composto por sedimentos, resíduos naturais e vegetação removida;
· Emissão de ruídos e vibrações, decorrentes da operação de máquinas e equipamentos utilizados na execução dos serviços;
· Risco de contaminação do solo ou da água, em caso de eventual vazamento de combustíveis, óleos ou lubrificantes provenientes dos equipamentos.
Medidas mitigadoras previstas:
· Execução dos serviços de forma controlada, buscando minimizar a dispersão de sedimentos e a alteração da qualidade da água;
· Delimitação das áreas de intervenção, evitando a supressão desnecessária de vegetação marginal;
· Remoção e destinação adequada do material retirado do leito do rio, em local previamente definido pela Administração ou conforme orientação ambiental competente;
· Adoção de práticas adequadas de operação e manutenção de máquinas e equipamentos, incluindo abastecimento em locais apropriados e utilização de dispositivos de contenção para eventuais vazamentos;
· Observância das normas ambientais aplicáveis e das orientações dos órgãos ambientais competentes.

Ressalta-se que os impactos ambientais associados à intervenção são localizados, temporários e de baixa magnitude, estando restritos ao período de execução dos serviços e sujeitos ao acompanhamento e fiscalização da Administração Pública.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina 
Diante das análises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza, corte de vegetação e desassoreamento do curso d’água, como medida necessária para restabelecimento da capacidade hidráulica e mitigação dos riscos de alagamentos nas áreas adjacentes.
Assim, entende-se adequada a continuidade da fase preparatória da contratação, com a elaboração do projeto básico e demais documentos necessários à realização do processo licitatório.
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