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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
	



GABINETE DA PREFEITA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/2024.
Processo Administrativo Licitatório nº. 237/2024.
Processo licitatório para Registro de Preços para o fornecimento de materiais elétricos. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAPIRANGA-RS, Sra. Carina Patrícia Nath Corrêa, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/2021, de 01/04/2021, Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e Decreto Municipal nº. 8563/2023, de 29/12/2023, torna público, para o conhecimento dos interessados, que em decorrência de impugnações e manifestações de terceiros interessados em participar do certame, e das solicitações remetidas pela Secretaria Municipal de Obras (Memorandos n. 050/2024, n. 051/2024 e 052/2024), RETIFICA o pertinente edital, pontualmente no que tange à descrição dos lotes 02, 03, 07, 08 e 10 do Edital, passando ao viger a seguinte redação:
           1 - OBJETO 
1.1. Registro de preços para o fornecimento de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública do Município, visando atender a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, de acordo com o detalhamento técnico qualitativo e quantitativo a seguir listado:
	Item
	Und
	Quant Mín
	Quant  Máx
	Descrição dos Itens
	Valor de Referência R$

	2
	Metro
	1500
	3.500
	CABO PLASTICHUMBO 2X1,5MM - Cabo, Plastichumbo 2 x 1,50mm², para tensão de até 750V, atendendo a NBR 8661. 
	5,71

	3
	Metro
	800
	1.800
	CABO PLASTICHUMBO 2X2,5MM - Cabo, Plastichumbo 2 x 2,50mm², para tensão de até 750V, atendendo a NBR 8661. 
	8,91

	7
	Un
	50
	250
	LUMINÁRIA DE LED POTENCIA MÍNIMA DE 100W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - Luminária de LED, potência máxima de 120w; fator de potência mínimo 0,92; proteção contra surto mínimo 10kv; faixa de tensão mínima de entrada de 90 a 235 vca; fluxo luminoso mínimo 16.800lm; índice de reprodução de cor maior que 70; eficiência luminosa mínima de 145 lm; tomada para relé foto eletrônico 7 pinos; temperatura de cor mínimo 5.000k; classificação fotométrica tipo II média; vida útil do LED e expectativa de vida da luminária mínimo de 100.000h; grau de proteção óptico IP66 (conforme norma IEC 60529), impacto mecânico mínimo de IK08, material da luminária alumínio extrudado/aço ou alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva, material da lente policarbonato; Garantia mínima 5 anos.
	922,35

	8
	Un
	30
	100
	LUMINÁRIA DE LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA - Luminária de LED, potência máxima de 200w; fator de potência mínimo 0,92; proteção contra surto mínimo 10kv; faixa de tensão mínima de entrada de 90 a 235 vca; fluxo luminoso mínimo 29.000lm; índice de reprodução de cor maior que 70; eficiência luminosa mínima de 145 lm; tomada para relé foto eletrônico 7 pinos; temperatura de cor mínimo 5.000k; classificação fotométrica tipo II média; vida útil do LED e expectativa de vida da luminária mínimo de 100.000h; grau de proteção óptico IP66 (conforme norma IEC 60529), impacto mecânico mínimo de IK08, material da luminária alumínio extrudado/aço ou alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva, material da lente policarbonato; Garantia mínima 5 anos.
	1.467,50

	10
	Un
	130
	4.300
	RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO C/ RETARDO 1000W 1800VA 50/60HZ 220V – Relé fotoelétrico para iluminação pública, fotoeletrônico de 105 a 305 vac; sistema  fail-on, saída ligada durante a noite, falha ligado; capacidade de carga de 1000w a 1800va/220, 500va corrigido; duplo retardo que impede acionamentos indevidos, entre 2 a 5 segundos para ligar e desligar, menor que 10lux para ligar e menor que 30lux para desligar; material da tampa com proteção UV em policarbonato; índice de proteção mínimo IP65. Garantia mínima de 5 anos.
	35,62


Permanecem válidas todas as demais disposições do edital. Face às alterações, fica estipulada a data de 26 de Setembro de 2024, às 13:00 horas, para realização da sessão eletrônica de processamento por meio da utilização de recursos de tecnologia da informática – INTERNET, e até as 12:00 horas do mesmo dia programado para a realização do certame, para a apresentação das propostas, através do site www.compras.rs.gov.br (Pregão Online Banrisul).
Determino que seja realizada a publicidade sobre a retificação, em atendimento ao disposto no § 1º do art. 55 da Lei Federal nº. 14.133/2021.  
Sapiranga, 11 de Setembro de 2024.
Carina Patrícia Nath Corrêa
Prefeita Municipal 
	Esta Retificação do Edital foi devidamente examinada e aprovada integralmente por esta Assessoria Jurídica
Em 11/09/2024.
Adriano Rodrigues de Lemos
Assessor Jurídico / OAB/RS n. 80.989
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