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TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS

Aquisição de materiais para pavimentação de trecho da Rua Santa Ana, Rua Riviera, Rua Itaqui, Rua Leopoldina Catarina Braun, Rua Antônio Backes:

Item 1 - Aquisição de 4.850,0 m² de bloco intertravado:

Áreas aproximadas:
	Rua ou Avenida
	Área (m²

	Rua Santa Ana
	590,00

	Rua Riviera
	900,00

	Rua Itaqui
	960,00

	Rua Leopoldina Catarina Braun
	1500,00

	Rua Antonio Backes
	900,00

	TOTAL
	4.850,00



Intertravado deverá apresentar as seguintes características: 11,5 cm de largura x 23,5 cm de comprimento x 8 cm de espessura, Modelo UNISTEIN. Mínimo de 35 MPA no ATO DA ENTREGA, com acompanhamento de LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. O MUNICÍPIO SE RESERVA A FAZER TESTE EM LABORATÓRIO DO INTERTRAVADO A QUALQUER MOMENTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

Item 3 - Aquisição de 90,0 m³ de CONCRETO USINADO com 20 MPA para utilização em EXTRUSORA entregues da seguinte forma (valores aproximados): 
	Entrega nas seguintes Ruas da Cidade

	Rua Santa Ana

	Rua Riviera

	Rua Itaqui

	Rua Leopoldina Catarina Braun

	Rua Antonio Backes



OBSERVAÇÃO: Todos os meios fios serão com sarjeta.
Item 4 - Aquisição de 900,0 toneladas de PÓ DE BRITA, sendo:

	Entrega nas seguintes Ruas da Cidade

	Rua Santa Ana

	Rua Riviera

	Rua Itaqui

	Rua Leopoldina Catarina Braun

	Rua Antonio Backes



OBSERVAÇÃO:
A área a ser pavimentada será de 4.850,0 m², sendo que usamos o Coefeciente de pouco mais de 0,12 m³/m² para o cálculo do pó de brita (considerando possíveis irregularidades do terreno). 
Nas pavimentações citadas o pó de brita será usado para fazer a cancha receptora do pavimento e para fechar os frizos dos intertravados. 

2 -  JUSTIFICATIVA
	
A pavimentação com blocos de intertravado é um modelo muito promissor e nosso município conta com a vantagem de possuir tecnologias alemãs avançadas para a execução. Trata-se de um pavimento duradouro, com longevidade superior ao asfalto, com temperatura aproximadamente 7°C menor em virtude de sua constituição química e cor mais clara e, custo por metro quadrado menor que o asfalto no nosso modelo de pavimentação que consiste em comprar os materiais e executar mesmo.
A pavimentação das Ruas Santa Ana, Riviera, Itaqui, Leopoldina Catarina Braun e, Antônio Backes irá ocorrer em trechos de estrada de chão.

3 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista a necessidade de manter a qualidade dos materiais, ou seja, com o julgamento por ITEM, a responsabilidade pela entrega de cada material será de cada empresa vencedora.


4 - REQUISITOS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Do Intertravado:

- A Usina de Intertravado deverá ter capacidade de prensagem de no mínimo 10 toneladas, comprovada com dados da marca e especificações técnicas (DATASHEET);
- Laudo técnico atestando que o bloco de intertravado possui mínimo de 35 MPA NO ATO DE ENTREGA, reservando-se o município a fazer teste de comprovação sempre que este julgar necessário;
- Declaração de que os palets serão entregues com a TRAMA PRONTA DE INTERTRAVADO, APTOS PARA ASSENTAMENTO MECANIZADO (conforme fotos constantes no ANEXO I).

Do pó de brita e da pedra irregular de basalto:
- Licenciamento ambiental da extração e origem do material.

Do Concreto usinado para extrusora:
- Concreto usinado com 20 MPA para utilização em extrusora (construção de meio fio com sarjeta) entregues no local das PAVIMENTAÇÕES/OBRAS, conforme relatado neste documento.

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os materiais deverão ser entregues conforme Tabela (01) e conforme orientação da Secretaria de Obras Públicas do município:

Tabela 1– Local de entrega dos materiais para pavimentação.
	Local da entrega
	Intertravado (m²)
	Concreto usinado
	Pó de brita

	
	m²
	m³
	Toneladas

	Rua Santa Ana
	590,00
	

90,0
	

900,0

	Rua Riviera
	900,00
	
	

	Rua Itaqui
	960,00
	
	

	Rua Leopoldina Catarina Braun
	1500,00
	
	

	Rua Antonio Backes
	900,00
	
	

	TOTAL
	4.850,00
	
	



6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

As entregas deverão ocorrer conforme a solicitação da SECRETARIA DE OBRAS nos locais indicados.

7 - OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus Anexos, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- Deverá entregar os materiais conforme as especificações técnicas constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

DO CONTRATANTE:

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais;
- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.






8 - VALORES UNITÁRIOS DOS MATERIAIS


Valores unitários e valores totais de cada material:

	
	Local da entrega
	Unidade
	Quant.
	Valor Unit. R$
	Valor Total R$

	Item 1
	Intertravado
	m²
	4.850,0
	
	

	Item 2
	Concreto extrusado
	m³
	90,0
	
	

	Item 3
	Pó de brita
	Toneladas
	900,0
	
	

	
	TOTAL R$
	
	
	
	546.550,00



9 - RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto serão atendidos por verbas oriundas de RECURSO FEDERAL (RECURSO VINCULADO) através de Emenda Parlamentar e Contrapartida de Recursos Livres.
[image: C:\Users\carlo\Desktop\Gestao e Desenvolvimento\Pavimentacao\Pavimentacoes_2025\Pavimentacoes_Emenda Cherini_2025 a 2026\Dotacao  2a.png]

10 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão efetuados pelos servidores: Gabriel de Oliveira Engenheiro Civil CREA/RS 168.937; Alexandre Sulzbacher, Neri Spohr a fim de verificar a conformidade com as especificações técnicas e a perfeita entrega dos materiais.

Campina das Missões/RS, 22 de outubro de 2025.

Valdir José Henz
Secretário de Obras Públicas
Vice-Prefeit
ANEXO I


TRAMA PADRÃO 

MODELO UNISTEIN, 8 CM

Os pallets deverão obrigatoriamente ser tramados na formatação dama 5 x 4

[image: ]
Figura 1-Imagem meramente ilustrativa da trama dama.


	Na Figura (1) se observa a ilustração de trama retângulo 5 x4, Modelo Unistein, portanto, a TRAMA OBRIGATÓRIA DEVERÁ SER 5 x 4.
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Figura 2 - Trama executada no Modelo Unistein no retângulo 5x4.


Campina das Missões/RS, 22 de outubro de 2025.



Valdir José Henz
Secretário de Obras Públicas
Vice-Prefeito
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[image: Melhor preço para Bandeira da Rússia 20 x 30 cm][image: Melhor preço para Bandeira da Rússia 20 x 30 cm]	
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