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DE: Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
PARA: Setor de Compras
ASSUNTO: Registro de Preços para a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para as ETES (Estações de Tratamento de Esgoto).

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Registro de Preços por pregão Eletrônico para a aquisição de:
- Geomembrana de PEAD 0,8 mm e serviços de instalação em reservatório nas ETES.
- Conjunto de filtro de fluxo ascendente de 3.850 litros composto de anéis e tampas construídos em concreto armado com tela soldada;
- Sistema de Ozonizador para tratamento do efluente parcialmente tratado.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

A justificativa para o objeto pode ser delineada da seguinte forma:
O município de Campina das Missões está realizando um projeto piloto de melhorias/adequações no sistema de tratamento de esgoto sanitário proveniente dos moradores da cidade e para tanto necessita de filtros de fluxo ascendentes, impermeabilização de tanques com geomembrana e sistema de tratamento final com ozonizador.
 A observação da eficiência desta ETE subentende a necessidade de remoção do atual filtro (usado durante 25 anos sem substituição) e a colocação de um filtro com altura filtrante menor ou, ainda, a conversão do atual filtro para decantador após o efluente passar pela fossa séptica. Os novos filtros visam trazer um sistema mais fácil de filtração, com substituição prática e ágil dos materiais filtrantes, antecedendo o processo posterior que é o tratamento em lagoa com plantas aquáticas e, após este, o tratamento final com ozônio.
A intenção é experimentar este novo modelo e identificar a possibilidade de obtenção da Licença de Operação, legalizando definitivamente esta ETE localizada na Avenida Santa Teresa e, partir desta todas as demais.
O local da entrega da estrutura de filtros em concreto será nas Estações de Tratamento de Esgoto da Avenida Santa Teresa  (ETE  E)  e, da  Rua Santa  Vitória  (ETE  F), a instalação da geomembrana será na Avenida Santa Teresa (ETE E) e a entrega dos demais materiais como Ozonizador, bombas, comando elétrico será junto à Prefeitura Municipal.

3. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO

O trâmite se dará por meio de Tomada de Preços em meio eletrônico com critério de escolha do melhor Preço.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

OS itens do Objeto são caracterizados conforme descrição abaixo:

	Item
	Descrição
	Quant. mínima m²
	Quant. Máxima m²
	Valor Unitário R$

	1. 
	Geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) para aplicação destinada à proteção e impermeabilização de solos, deverá possuir resistência mecânica, resistência aos agentes químicos e resistência aos raios UV. A geomembrana de polietileno deverá ter espessura de 0,80 mm e deverá ser instalada de acordo com as dimensões dos reservatórios escavados pelo município. Deverá ser instalada duas flanges por reservatório, para vedar e conectar tubulações de 100 mm ao sistema de impermeabilização feitos com lona PAD, ambas em níveis distintos, permitindo a passagem de fluidos sem vazamentos mantendo o nível desejado no reservatório impermeabilizado.
	



300
	



1.000
	






25,00





	2. 
	 - Conjunto filtro com fluxo ascendente de 3.850,0 litros, composto por anéis e tampas construídos em concreto armados com tela soldada, compondo os seguintes itens:
 - 1 Anel com fundo de 60 cm de altura, 1,60 metros de diâmetro com espessura das paredes de 5 cm. 
 - 1 Tampa perfurada com diâmetro de 1,60 metros e espessura de 6 cm para suportar a carga da brita graduada para a filtração, deverá possuir um furo de 100 mm de diâmetro para a tubulação de limpeza.
 - 1 Anel intermediário de 1,05 metros de altura, com diâmetro de 1,60 metros, 5 cm de espessura, sem fundo e sem furos.
 - 1 Anel superior com 60 cm de altura, diâmetro 1,60 metros, 5 cm de espessura, sem fundo, com furo de entrada a 10 cm e saída a 15 cm da borda com diâmetro de 100 mm.
 - 1 Tampa para fechamento com diâmetro de 1,60 metros, espessura de 4 cm, duas alças superiores para retirada nas eventuais limpezas a serem realizadas, deverá possuir furo para tubulação de limpeza.
Os itens deverão ser entregues e instalados.
	



4
	



9
	






3.500,00

	3. 
	Ozonizador para Lagos até 300.000 Litros – 220 V para Aplicação em Lagos Ornamentais. Volume recomendado: 300.000 litros. Método de injeção de ozônio na água: Pressão negativa (sucção). Fluxo de ar: 4 a 6 litros por minuto. Bico de saída de ozônio: 1/4”. Temperatura operação: 0°C a 50°C. Tensão: 220V. Frequência: 60Hz. Fusível de proteção: 2,0 A. Dimensões (cm): Largura 34. Altura 39. Profundidade  11. Peso (kg): 3,1.
	

1
	

3
	



6.100,00

	4. 
	Bomba Submersa – 220 V: Bomba  280W/60Hrz Fluxo Max. 30.000l/h Altura 8 Metros, Motor e driver separados. Até 65% de economia. Ultra silenciosa. Eixo Cerâmico resistente a corrosão. Com Cabo de 6,0 metros. Deve acompanhar controlador de vazão.
	
1
	
3
	

5.300,00

	5. 
	Bomba Submersa 220 V: Bomba  200 W/60HZ. Fluxo máximo 20.000l/h. Altura 7 metros. Motor e driver separados. Até 65% de economia. Ultra silenciosa. Eixo cerâmico resistente a corrosão. Cabo de 6 metros. Deve acompanhar controlador de vazão.
	
1
	
3
	


2.000,00

	6. 
	Controladora Bomba submersa 30.000 L 220 V
	   1
	3
	750,00

	7. 
	Caixa de Comando Elétrica Grande - 220V
	1
	3
	
1.200,00



5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

A escolha da proposta vencedora será pelo critério de menor preço por item, conforme estabelecido na legislação vigente para pregão eletrônico.






6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

6.1 A empresa classificada em cada item deverá comprovar experiência no mercado do objeto ou do fornecedor dos equipamentos.

6.2 No caso da primeira empresa classificada não cumprir com o disposto no Item 6.1, sua proposta será desclassificada e será convocado para comprovar no mesmo prazo o segundo colocado na ordem de classificação e assim sucessivamente, caso necessário.

7. DO LOCAL DA ENTREGA, PRAZO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

7.1 O local da entrega dos produtos será nas Estações de Tratamento de Esgoto  da Avenida  Santa Teresa  (ETE  E)  e da  Rua Santa  Vitória  (ETE  F). 
 Os produtos deveram ser entregues e instalados conforme a necessidade, conforme demanda da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Campina das Missões, no prazo máximo de 30 dias após a solicitação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 A Contratada obriga-se a:
 8.1.1 Efetuar a entrega dos itens do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
8.1.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 
8.1.3 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
8.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
8.1.6 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
8.1.7 O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela Administração.
8.1.8 O transporte, descarga e, a instalação do item nos locais designados correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

9. ESTIMATIVA DE CUSTO

9.1. Para a presente contratação, estima-se um custo total de R$ 102.550,00 (caso seja efetuada a compra máxima. O custo unitário estimado foi apurado a partir de orçamento direto com empresas do setor e, consultas em sites de empresas fornecedoras.

10. PRAZO DE CONTRATAÇÃO
 10.1. O prazo de contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da assinatura do contrato e poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado e fundamentado

11. DO PAGAMENTO
11.1 O pagamento será efetuado em até 10 (DEZ) dias, após a entrega dos produtos e a emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal), devidamente preenchido, atestado e acompanhado das Certidões que comprovem a sua devida Regularidade Fiscal.

11.2 Para custear as despesas decorrentes desta dispensa de licitação, será utilizada a seguinte dotação orçamentária:  
Órgão: __________________________
Unidade Orçamentária: ____________
Função: _________________________
Sub-função: ______________________
Programa: _______
      Ação: _________

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 A Contratante obriga-se a: 
12.1.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado; 
12.1.2 Assistência Técnica deverá estar disponível quando necessária e, num raio de no máximo 600 km do Município de Campina das Missões.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 O fornecedor é responsável pela fidelidade, legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata desclassificação, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da ordem de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
13.2 É facultado à Administração Municipal, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
13.3 Os fornecedores intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Prefeitura Municipal de Campina das Missões, sob pena de desclassificação. 
13.4 As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração Municipal, a finalidade e a segurança da contratação. 

Campina das Missões, 18 de novembro de 2025.





Nestor Paulo Tozevich
Sec. Adjunto 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
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