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Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
Departamento de Compras e Patrimônio
	SETOR:
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO.

	TIPO:
	CONFORME VALORES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

	OBJETO:
	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POSTOS DE SAÚDE E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTO ÂNGELO.

	
INÍCIO DO CREDENCIAMENTO: A partir das 08h30min do dia 15 de abril de 2024

	
REGIMENTO: Lei Federal nº 14.133/21 e alterações e demais disposições legais aplicáveis à espécie.

	
MAIORES INFORMAÇÕES: O edital na íntegra e todos os seus anexos estão à disposição no sítio www.santoangelo.rs.gov.br








EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024
O Prefeito do Município de Santo Ângelo/RS, no uso legal de suas atribuições, de acordo com as disposições constantes na Lei n° 14.133/2021, torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2024 para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços necessários relacionados à manutenção e preservação de suas instalações e espaços públicos, nos termos das condições estabelecidas neste edital. O recebimento da documentação para credenciamento acontecerá a partir de 15 de abril de 2024. Os interessados em prestar os serviços deverão enviar os documentos solicitados para licitacao@santoangelo.rs.gov.br ou entregá-los presencialmente no Departamento de Compras e Patrimônio localizado na Av. Brasil, 399, na cidade de Santo Ângelo/RS. o credenciamento permanecerá aberto para futuros interessados.

1. DO OBJETO E DA DEFINIÇÃO
 1.1 É objeto do presente Edital o credenciamento de pessoas jurídicas para contratações de serviços de limpeza de calha, serviços de carpinteiro, serviços de eletricista, serviços de hidráulica, serviço de jardineiro (corte de grama), serviços de pedreiro, serviços de pintura, serviços de corte de grama e roçada com motor a gasolina, serviços de serralheiro, serviço de assentamento de piso porcelanato, serviço de assentamento de piso cerâmico, serviço de assentamento de piso intertravado, serviço de assentamento de piso tátil, serviço de execução de passeio de concreto.
1.2 Conforme art. 6º, inciso XLIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, define-se credenciamento como o processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados.
1.3 O critério de seleção é o previsto no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, ou seja, paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas.
1.4 A forma de execução dos serviços, seus quantitativos, valores, prazos etc. estão previstos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar do presente processo e serão credenciadas todas as pessoas jurídicas interessadas que comprovarem atender a todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2.2 Os dados informados na Solicitação de Credenciamento são de responsabilidade dos interessados, que deverão comprová-los através da apresentação da documentação exigida no Item 3 deste Edital. 
2.3 Não será admitida a participação de interessados que, por quaisquer motivos, tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, ou punidos com suspensão.
2.4 Os documentos exigidos deverão ser apresentados em forma de cópias simples, para conferência dos membros da Comissão de Licitação. 
2.5 Com exceção os documentos que, por sua natureza, não possuem prazo de validade, os demais documentos deverão sem apresentados dentro da validade neles expressa ou com data de expedição não superior a 03 (três) meses da data da entrega da Solicitação de Credenciamento. 
2.6 Não serão aceitos documentos entregues fora do local, estabelecidos neste Edital.

3. DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
3.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA
 a) Cédula de identidade de todos os sócios da pessoa jurídica ou do empresário; 
b) Certificado de condição de Micro empreendedor Individual, no caso de MEI, ou; 
c) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e todas as suas alterações, se for caso, devidamente registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado em vigor, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores, ou; 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso e sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, ou; 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, ou; 
g) Registro ou certificado de fins filantrópicos e/ou ato de declaração de utilidade pública, no caso de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade pública. 
i) Se a pessoa jurídica se fizer representar por procurador, faz-se necessária a apresentação de cópia da cédula de identidade ou documento equivalente do procurador, bem como da respectiva Procuração (com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para assinar solicitações, declarações, atas, termos, contratos, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame) com firma reconhecida ou por instrumento público.

3.2 RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – Cartão do CNPJ/MF; 
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União e Contribuições Federais); 
c) Prova de regularidade perante a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento de encargos sociais instituídos em Lei 
d) Prova de inscrição no cadastro estadual ou municipal de contribuintes, se houver, relativa ao domicílio ou sededo licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto; 
e) Prova de regularidade perante a fazenda estadual do domicílio ou sede do licitante;
 f) Prova de regularidade perante a fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante; 
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
3.3 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
b) Balanço Patrimonial, demonstração de resultados de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2(dois) últimos exercícios sociais;
3.4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 a) Solicitação de Credenciamento e Declarações (Anexo III); 
b) Atestado de Capacidade Técnica pertinente e compatível com o objeto dos serviços a ser credenciado; 
c) Informar conta bancária em nome do credenciado. 
d) Para serviços de eletricista, será necessário enviar certificados ou comprovantes de realização de cursos de NR -10(serviços de eletricidade) com o nome dos responsáveis pela execução dos serviços.

4. ENVIO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1 Aberto o período para solicitações de credenciamento, os interessados enviarão via e-mail ou entregarão presencialmente no Departamento de Compras e Patrimônio localizado na Av. Brasil, 399, na cidade de Santo Ângelo/RS, toda a documentação de habilitação prevista no Item 3. 
4.2 A análise dos documentos de habilitação será realizada pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis. 
4.3 A Comissão poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para prestarem quaisquer esclarecimentos porventura necessários, bem como para complementarem, caso queiram, os documentos apresentados. 
4.4 Serão considerados habilitados e credenciados os interessados que cumprirem todas as exigências deste Edital, sendo inabilitados e não credenciados aqueles que não cumprirem e não manifestarem interesse em complementar à documentação necessária.

5. DOS RECURSOS 
5.1. O interessado não habilitado poderá interpor recurso, o qual deverá ser dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
5.2. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
5.3. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 Após a análise documental, o Agente de Contratação e Equipe de Apoio apresentaram a relação geral dos credenciados, assim como a complementará sempre que novos interessados se credenciarem. 
6.2 Após o deferimento do credenciamento, o interessado será comunicado via correio eletrônico (informado na Solicitação de Credenciamento) e publicação no site www.santoangelo.rs.gov.br, quando então será comunicado a assinar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento. 
6.3 A lista dos interessados habilitados/credenciados, segundo os critérios do edital, será divulgada e mantida atualizada por meio do sítio eletrônico www.santoangelo.rs.gov.br

7. DO CONTRATO 
7.1 O Contrato terá vigência de 1(um) ano, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais. 
7.2 A convocação para a assinatura do Contrato se dará depois de efetivada a habilitação do interessado, segundo os critérios deste Edital. 
7.3 Os serviços deverão ser realizados em locais públicos conforme termo de referência que opte pela contratação, segundo os critérios estabelecidos neste Edital e seus anexos. 
7.4 A minuta do contrato a ser celebrado consta do Anexo III  deste Edital.

8. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
8.1 Os serviços prestados pelos credenciados serão remunerados de acordo com os valores constantes do Termo de Referência – Anexo I, cuja aceitação deverá ser expressa por meio da Declaração do Anexo II; 
8.2 O valor fixado para a remuneração de cada item poderá ser reajustado monetariamente por índices oficiais de correção e/ou através de pesquisa mercadológica, quando então será atualizada a Tabela de Valores do Anexo I – Termo de Referência.
8.3 O pagamento será efetuado pela Prefeitura contratante de acordo com apresentação da nota fiscal bem como, após o ateste pelo servidor designado, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado (se for o caso), conforme determina a legislação vigente. 
8.4 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal e/ou no ato de credenciamento, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
8.5 Caso o prestador seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006. 
8.6 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida ao prestador, e o pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Contratante. 
8.7 Deverá o prestador de serviços apresentar junto com a nota fiscal à data do pagamento, o as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, para verificar a manutenção das condições de habilitação do prestador. 
8.8 Os tributos e as contribuições fiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à dos serviços são de responsabilidade do prestador, podendo a Contratante exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua regularidade. 
8.9 Havendo atraso no pagamento de suas obrigações a Prefeitura Contratante procederá à atualização financeira diária de seus débitos, por meio da média de índices de preços de abrangência nacional “pró rata”, tendo como base o dia limite para pagamento e como data final o dia anterior ao da emissão da ordem bancária, ou pelo índice que venha a substituí-lo. 
8.10 Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada ao prestador, ficando o pagamento suspenso até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município Contratante.

9. DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 
9.1 O Município de Santo Ângelo poderá promover o descredenciamento, a qualquer tempo, por razões devidamente fundamentadas em fatos supervenientes ou conhecidos após o credenciamento, que importem comprometimento da capacidade técnica, fiscal ou da postura profissional do Credenciado, ou ainda que fira o padrão ético ou operacional do trabalho, sem que caiba ao mesmo qualquer direito a indenização, compensação ou reembolso, seja a que título for. 
9.2 Aqueles que não se apresentarem para a execução da demanda de serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis serão descredenciados.
9.3 O Credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que requerido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.4 Na hipótese de descumprimento das obrigações pelo Credenciado, este estará sujeito às sanções previstas no Edital, seus Anexos e na Lei Federal nº 14.133/2021. 
9.5 Fica assegurado ao Credenciado o direito ao contraditório, sendo avaliadas suas razões pela Comissão de licitações, que opinará em 05 (cinco) dias úteis. 
9.6 Se forem conveniente para a Administração Municipal, poderá, a qualquer tempo, ser buscada alternativas por outros modelos de gestão e contratação da prestação dos serviços objeto deste Edital.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
10.1 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao presente Edital deverão ser efetuados por escrito, a qualquer tempo. 
10.2 As decisões e/ou respostas serão encaminhadas no e-mail informado pelo interessado no momento do pedido de esclarecimento e/ou impugnação.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
11.1 As obrigações do Credenciado constam no Anexo I – Termo de Referência e contrato. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
12.1 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços. 
12.2 Informar ao Credenciado sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega dos serviços e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos. 
12.3 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo Credenciado, relacionados com o objeto pactuado. 
12.4 Comunicar por escrito ao Credenciado quaisquer irregularidades verificadas na execução dos serviços, solicitando a revisão do serviço prestado que não esteja de acordo com as especificações do Termo de Referência. 
12.5 Efetuar os pagamentos devidos ao Credenciado nos prazos estipulados no contrato, depois do recebimento da Nota Fiscal de Prestação de Serviços. 
12.6 Efetuar a retenção dos tributos legais sobre a Nota Fiscal de Prestação de Serviços de cada parcela; 
12.7 Estando os serviços de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, a credenciante efetuará o pagamento nas condições, preços e prazos estabelecidos no Termo de Referência.
12.8 A Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, através de cada Secretaria solicitante, deverá acompanhar os prazos de execução, exigindo que o Credenciado tome as providências necessárias para regularização dos serviços, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei Federal 14.133/2021 e no Termo de Referência e demais cominações legais.
12.9 Rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos no art. 138 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
12.10 Proporcionar as condições para que o Credenciado possa cumprir as obrigações pactuadas.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 A simples apresentação, pelo interessado, da documentação exigida no presente certame não induzirá automática celebração do Contrato, sendo esta submetida à habilitação prevista em Edital. 
13.2 Os Credenciados serão os únicos e exclusivos responsáveis pelas informações disponibilizadas e sua atualização junto à Prefeitura de Santo Ângelo. 
13.3 O Credenciamento terá vigência inicial de 1(um) ano, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, caso haja interesse da Administração Municipal, nos termos da legislação atinente à matéria. 
13.4 O Município poderá alterar, revogar ou anular o presente credenciamento, na forma da lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, indenização ou compensação. 
13.5 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitações e Autoridade Superior, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.

14. ANEXOS DO EDITAL 
14.1 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital os seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os interessados: 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Solicitação de Credenciamento e declarações
Anexo III – Minuta do Termo Contrato. 
Santo Ângelo, 04 de abril de 2024.



JACQUES GONÇALVES BARBOSA
Prefeito



Nos termos do artigo 53, § 1, incisos I e II da Lei n° 14.133/2021, o presente edital foi examinado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – RS, por atender aos requisitos legais.



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 SERVIÇOS


1.	DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.	Credenciamento de serviços necessários relacionados à manutenção e preservação de suas instalações e espaços públicos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

	SERVIÇOS
	UN
	Quant.
	V. Unit
	V. Total

	Serviços de Limpeza de Calha
	M
	10.000
	R$ 2,44
	R$ 24.400,00

	Serviços de Carpinteiro
	H
	5.000
	R$ 32,24
	R$ 161.200,00

	Serviços de Eletricista 
	H
	10.000
	R$ 34,97
	R$ 349.700,00

	Serviços de Hidráulica
	H
	5.000
	R$ 34,69
	R$ 173,450,00

	Serviços de Jardineiro 
	H
	2.500
	R$ 28,26
	R$ 70.650,00

	Serviços de Pedreiro 
	H
	15.000
	R$ 32,69
	R$ 490.350,00

	Serviços de Pintura
	M²
	70.000
	R$ 13,46
	R$ 942.200,00

	Serviços de Corte de Grama e Roçada com motor a gasolina
	M²
	100.000
	R$ 0,40
	R$ 40.000,00

	Serviços de Serralheiro
	H
	5.000
	R$ 32,41
	R$ 162.050,00

	Serviço de Assentamento de Piso Porcelanato
	M²
	10.000
	R$ 21,96
	R$ 219.600,00

	Serviço de Assentamento de Piso Cerâmico
	M²
	10.000
	R$ 21,43
	R$ 214.300,00

	Serviço de Assentamento de Piso Intertravado
	M²
	10.000
	R$ 15,03
	R$ 150.300,00

	Serviço de Assentamento de Piso Tátil
	M²
	3.000
	R$ 55,48
	R$ 166.440,00

	Serviço de Execução de Passeio de Concreto 
	M²
	10.000
	R$ 18,94
	R$ 189.400,00



a) Descritivo Limpeza de Calhas:

A limpeza de calhas é um procedimento técnico essencial para manter o bom funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais em uma edificação. Calhas são estruturas instaladas ao longo das bordas do telhado, destinadas a coletar e direcionar a água da chuva para longe da construção, prevenindo danos causados por infiltrações e preservando a integridade da estrutura.
O processo de limpeza de calhas envolve várias etapas técnicas para remover detritos, folhas, galhos, sujeira e
outros resíduos que se acumulam ao longo do tempo. Essa acumulação pode obstruir o fluxo normal da água, resultando em transbordamentos, vazamentos e danos à estrutura do telhado e das paredes.

As etapas comuns no processo de limpeza de calhas incluem:
1. Inspeção Preliminar: Antes de iniciar a limpeza, é fundamental realizar uma inspeção para identificar quaisquer problemas visíveis, como danos nas calhas, conexões soltas ou outros problemas estruturais.
2. Remoção de Detritos: Usando ferramentas apropriadas, como espátulas, escovas e mangueiras de alta pressão, os profissionais retiram detritos acumulados, como folhas, galhos e sujeira, das calhas. Isso pode ser feito manualmente ou com o auxílio de equipamentos especializados.
3. Verificação de Obstruções: Durante o processo de limpeza, é essencial verificar se há obstruções nas descidas pluviais e condutores verticais, removendo qualquer bloqueio que possa prejudicar o fluxo adequado da água.
4. Teste de Fluxo: Após a limpeza, é recomendável realizar um teste de fluxo de água para garantir que as calhas estejam funcionando corretamente. Isso envolve direcionar água para as calhas e observar se há vazamentos, pontos de acúmulo ou qualquer outra anomalia.
5. Reparos Necessários: Se durante a limpeza forem identificados danos nas calhas, conexões ou suportes, é importante realizar os reparos necessários para garantir a eficácia contínua do sistema.
A frequência da limpeza de calhas depende das condições climáticas locais e da presença de árvores próximas que possam aumentar a quantidade de detritos. Recomenda-se realizar a limpeza pelo menos uma vez por ano, mas em áreas com maior acumulação de resíduos, pode ser necessário fazê-lo com mais frequência. A manutenção regular das calhas é crucial para prevenir danos estruturais e garantir o bom desempenho do sistema de drenagem pluvial.

b) Descritivo dos serviços de carpinteiro
O serviço de carpintaria envolve a manipulação e o trabalho com madeira para a construção, reparação e instalação de estruturas diversas. O carpinteiro desempenha um papel fundamental na construção civil, contribuindo para a criação de estruturas sólidas e funcionais.

Principais Atividades:
1. Leitura e Interpretação de Projetos:
· O carpinteiro inicia o trabalho revisando e compreendendo os projetos arquitetônicos e de construção. Isso inclui a interpretação de desenhos técnicos, especificações e instruções detalhadas.
2. Seleção e Preparação de Materiais:
· Com base nos projetos, o carpinteiro seleciona os materiais adequados, como madeira, pregos, parafusos e outros componentes. A preparação inclui cortes precisos e modelagem conforme as necessidades específicas do projeto.
3. Carpintaria Geral:
· Execução de tarefas de carpintaria geral, incluindo a construção de estruturas de madeira, como armações de parede, vigas, caibros, telhados, escadas, e portas. Isso pode envolver o uso de serras, plainas, formões e outras ferramentas manuais ou elétricas.
4. Instalação de Molduras e Acabamentos:
· Colocação de molduras decorativas, rodapés, guarnições e outros elementos de acabamento. Isso requer habilidades precisas para garantir encaixes perfeitos e um resultado estético de alta qualidade.
5. Construção de Móveis Sob Medida:
· Em alguns casos, o carpinteiro é encarregado de projetar e construir móveis sob medida, como armários, prateleiras e bancadas, adaptando-se às necessidades específicas do cliente.
6. Reparos e Restaurações:
· Realização de reparos em estruturas de madeira danificadas, restauração de elementos arquitetônicos antigos e substituição de partes comprometidas.
7. Medições Precisas e Nivelamento:
· Garantia de medidas precisas e nivelamento correto durante a construção para assegurar a integridade estrutural e o alinhamento adequado.
8. Segurança no Trabalho:
· Adoção de práticas seguras no local de trabalho, incluindo o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) e a conformidade com regulamentações de segurança ocupacional.
Qualificações Necessárias:
· Habilidade em leitura de projetos.
· Conhecimento profundo das propriedades da madeira.
· Proficiência no uso de ferramentas manuais e elétricas.
· Capacidade de trabalhar com precisão e atenção aos detalhes.
· Familiaridade com normas de segurança na construção civil.
· Experiência com técnicas de emenda, encaixe e fixação de peças de madeira.
Conclusão: O carpinteiro desempenha um papel crucial na construção e manutenção de estruturas, contribuindo para a estabilidade e estética dos projetos. Sua experiência técnica e habilidades práticas são essenciais para o sucesso de empreendimentos de construção civil.

c) Descritivo de serviços de corte de grama
O serviço de corte de grama é uma prática fundamental na manutenção de áreas verdes, visando promover uma estética agradável, prevenir o crescimento desordenado da vegetação e proporcionar condições ideais para o desenvolvimento saudável do gramado.
O corte de grama é uma prática técnica essencial para a manutenção de áreas verdes, contribuindo não apenas para a estética, mas também para a saúde e vitalidade do gramado. A combinação de equipamentos adequados, procedimentos precisos e cuidados com a segurança garante um serviço eficiente e satisfatório.

Equipamentos e Ferramentas:
1. Cortador de Grama (Empurrado ou Motorizado):
· Equipamento principal utilizado para cortar a grama em diferentes alturas, disponível em modelos manuais ou motorizados.
2. Aparadores de Borda:
· Ferramentas específicas para delinear as bordas do gramado, proporcionando um acabamento limpo e definido.
3. Sopradores ou Vassouras de Grama:
· Utilizados para remover detritos soltos, folhas e aparas de grama após o corte, deixando a área completamente limpa.
4. Equipamento de Proteção Individual (EPI):
· Inclui itens como luvas, óculos de proteção e protetor auricular para garantir a segurança do operador durante a execução do serviço.
Procedimentos Técnicos:
1. Inspeção Preliminar:
· Avaliação do estado geral da área a ser cortada, identificando obstáculos, áreas de risco e possíveis necessidades específicas.
2. Ajuste da Altura de Corte:
· Configuração do cortador de grama para a altura desejada não excedendo 5cm, levando em consideração o tipo de grama e as preferências estéticas do cliente.
3. Corte Sistemático:
· Realização do corte de forma sistemática e organizada, garantindo uma cobertura uniforme e evitando sobreposições ou áreas não cortadas.
4. Aparo das Bordas:
· Uso de aparadores de borda para delinear áreas próximas a calçadas, caminhos e jardins, proporcionando um visual mais refinado.
5. Remoção de Detritos:
· Utilização de sopradores ou vassouras de grama para remover detritos soltos e restos de cortes, folhas, retirada de erva daninhas e afins, mantendo a área limpa e esteticamente agradável.
6. Descarte Adequado:
· Encaminhamento responsável dos resíduos gerados durante o corte, seja por meio de compostagem, reciclagem ou descarte conforme regulamentações locais.
7. Manutenção de Equipamentos:
· Verificação regular e manutenção dos equipamentos utilizados para garantir seu desempenho eficiente e prolongar sua vida útil.
d) Descritivo de serviços de eletricista
Os serviços de eletricista abrangem a instalação, manutenção e reparo de sistemas elétricos, de alta a baixa tensão, garantindo a operação segura e eficiente de dispositivos elétricos, fiações, painéis, instalação de 
câmeras de videomonitoramento, instalação de eletrodutos embutidos e aparentes, tomadas, disjuntores e demais componentes. Este profissional desempenha um papel crucial na garantia da segurança elétrica.
O eletricista desempenha um papel crítico na garantia da segurança e funcionamento adequado dos sistemas elétricos. Sua combinação de conhecimento teórico e habilidades práticas é essencial para a prevenção de falhas elétricas, assegurando a operação segura e eficiente de instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

Principais Atividades:
1. Leitura e Interpretação de Projetos Elétricos:
· Revisão e compreensão de projetos elétricos para determinar a distribuição adequada de fiações, tomadas, interruptores, e outros dispositivos elétricos.
2. Instalação de Circuitos e Fiações:
· Montagem e instalação de circuitos elétricos, incluindo a passagem de fiações através de conduítes e caixas de distribuição, seguindo as normas de segurança elétrica.
3. Montagem de Quadros de Distribuição:
· Organização e conexão de dispositivos elétricos em quadros de distribuição, assegurando uma distribuição segura e eficiente da eletricidade.
4. Instalação de Tomadas, Interruptores e Luminárias:
· Posicionamento e instalação de tomadas, interruptores e luminárias, garantindo a correta conexão e funcionamento dos dispositivos.
5. Testes e Diagnóstico de Falhas:
· Utilização de equipamentos de teste para verificar a continuidade elétrica, voltagem, corrente e identificação de falhas em circuitos elétricos.
6. Manutenção Preventiva e Corretiva:
· Realização de manutenção regular para prevenir falhas e garantir a eficiência do sistema elétrico, além de intervenções corretivas para solucionar problemas identificados.
7. Aterramento e Proteção contra Sobrecargas:
· Implementação de sistemas de aterramento adequados e instalação de dispositivos de proteção, como disjuntores, para prevenir danos causados por sobrecargas elétricas.
8. Instalação de Sistemas de Iluminação de Emergência:
· Montagem de sistemas de iluminação de emergência, garantindo a operacionalidade durante quedas de energia.
9. Trabalho em Conformidade com Normas de Segurança:
· Adoção de práticas seguras, incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e conformidade com regulamentações elétricas locais e nacionais.
Qualificações Necessárias:
· Conhecimento profundo de teoria elétrica e normas de segurança.
· Habilidade para ler e interpretar esquemas elétricos.
· Conhecimento prático em ferramentas e equipamentos elétricos.
· Certificação e treinamento em procedimentos de segurança elétrica.
· Capacidade de solucionar problemas de forma eficiente.
Os serviços de eletricista com ajudante serão pagos por hora, no caso da execução for apenas com um prestador será pago a metade o valor proposto.

e) Descritivo de serviços hidráulicos

Os serviços hidráulicos envolvem a instalação, manutenção e reparo de sistemas de água e esgoto em edificações residenciais, comerciais e industriais. O objetivo principal é assegurar o fornecimento eficiente de água potável e a correta disposição de resíduos líquidos, contribuindo para a segurança, saúde e funcionalidade dos ambientes.
Os serviços hidráulicos são fundamentais para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de água e esgoto em edificações. A combinação de conhecimento técnico, habilidades práticas e conformidade com normas de segurança contribui para a eficiência e durabilidade desses sistemas, promovendo ambientes saudáveis e funcionais.

Principais Atividades:
1. Leitura e Interpretação de Projetos Hidráulicos:
· Revisão e compreensão de projetos hidráulicos para determinar a distribuição adequada de tubulações, conexões e dispositivos, levando em consideração normas e regulamentos.
2. Instalação de Tubulações:
· Montagem e instalação de tubulações de água potável e esgoto, considerando o diâmetro correto, materiais apropriados e inclinação adequada para garantir o fluxo eficiente.
3. Conexões e Dispositivos:
· Instalação de conexões, válvulas, registros e dispositivos como bombas e aquecedores, garantindo o controle adequado do sistema hidráulico.
4. Instalação de Equipamentos Sanitários:
· Posicionamento e conexão de pias, vasos sanitários, chuveiros e demais equipamentos sanitários de acordo com as especificações do projeto.
5. Testes de Pressão e Vazamento:
· Realização de testes de pressão e vazamento para verificar a integridade do sistema, identificando e corrigindo possíveis falhas.
6. Sistemas de Água Quente e Fria:
· Instalação de sistemas de água quente e fria, incluindo a colocação de aquecedores, caldeiras, e a correta separação entre as redes.
7. Manutenção Preventiva e Corretiva:
· Execução de manutenção regular para prevenir problemas, como a remoção de depósitos e sedimentos em tubulações, e intervenções corretivas para reparar vazamentos ou obstruções.
8. Trabalho em Conformidade com Normas de Saúde e Segurança:
· Adoção de práticas seguras, incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e conformidade com regulamentações de saúde e segurança.
9. Desentupimento de Tubulações:
· Utilização de equipamentos adequados para desobstrução de tubulações entupidas, garantindo o fluxo normal de esgoto e água.
Qualificações Necessárias:
· Conhecimento sólido em normas e regulamentos hidráulicos locais.
· Familiaridade com diferentes materiais de tubulação.
· Habilidade para operar ferramentas específicas, como chaves de tubo e máquinas de rosquear.
· Conhecimento em sistemas de bombeamento e pressurização.
· Capacidade de diagnóstico e solução de problemas hidráulicos.

f) Descritivo de serviços de jardinagem
Os serviços de jardinagem compreendem uma variedade de tarefas voltadas para o planejamento, criação e manutenção de áreas verdes, visando a beleza estética, funcionalidade e saúde das plantas. O objetivo é transformar espaços ao ar livre, sejam eles residenciais, comerciais ou públicos, em ambientes harmoniosos e bem-cuidados.
Os serviços de jardinagem não apenas transformam visualmente os espaços ao ar livre, mas também contribuem para a saúde e bem-estar das plantas e para a criação de ambientes agradáveis. A combinação de planejamento, cuidados regulares e conhecimento técnico faz da jardinagem uma prática essencial na promoção de áreas verdes vibrantes e sustentáveis.
Principais Atividades:
1. Planejamento do Jardim:
· Avaliação do espaço disponível, condições do solo, exposição solar e preferências do cliente para criar um plano de paisagismo equilibrado e esteticamente agradável.
2. Preparação do Solo:
· Preparação adequada do solo, incluindo aeração, adubação e correção de pH, para criar um ambiente propício ao crescimento saudável das plantas.
3. Seleção e Plantio de Vegetação:
· Escolha criteriosa de plantas, árvores, arbustos e flores de acordo com as condições do local, considerando fatores como clima, tipo de solo e preferências estéticas. O plantio é realizado de maneira apropriada, levando em conta espaçamento e profundidade.
4. Irrigação Eficiente:
· Instalação de sistemas de irrigação eficientes, como gotejamento ou aspersão, para garantir uma distribuição uniforme de água e a saúde contínua das plantas.

5. Manutenção de Gramados e Canteiros:
· Realização de cortes de grama regulares, controle de ervas daninhas, podas de arbustos e flores, e demais práticas para manter a beleza e ordem dos espaços verdes.
6. Tratamento e Controle de Pragas:
· Implementação de medidas preventivas e corretivas para controlar pragas e doenças que possam afetar as plantas, utilizando métodos seguros e respeitosos ao meio ambiente.
7. Podas e Modelagem de Árvores:
· Podas regulares para promover a saúde das árvores, controlar o crescimento e dar forma estética aos exemplares, evitando riscos de queda de galhos.
8. Fertilização e Nutrição:
· Aplicação de fertilizantes e nutrientes essenciais para manter a vitalidade das plantas e promover um crescimento saudável.
9. Horticultura Ornamental:
· Criação e manutenção de áreas com plantas ornamentais, como jardins de flores, canteiros coloridos e composições paisagísticas específicas.
Qualificações Necessárias:
· Conhecimento em botânica, horticultura e paisagismo.
· Habilidade no manuseio de ferramentas de jardinagem, como cortadores de grama, podadores e pulverizadores.
· Conhecimento em sistemas de irrigação.
· Experiência em identificação e tratamento de doenças e pragas de plantas.
· Atenção aos detalhes e senso estético.
Os serviços de jardinagem com ajudante serão pagos por hora, no caso da execução for apenas com um prestador será pago a metade o valor proposto.

g) Descritivo de Serviços de Pedreiro

Os serviços de pedreiro envolvem a execução de trabalhos relacionados à construção civil, incluindo a construção, reforma e manutenção de estruturas e edificações. O pedreiro desempenha um papel essencial na criação e preservação de ambientes funcionais e seguros.
Os serviços de pedreiro são fundamentais para a construção e manutenção de estruturas sólidas e duráveis. A combinação de habilidades técnicas, conhecimento em materiais e ferramentas, aliada ao comprometimento com normas de segurança, contribui para o sucesso e a qualidade dos projetos na construção civil.
Principais Atividades:
1. Leitura e Interpretação de Projetos:
· Revisão e interpretação de projetos arquitetônicos e de construção para compreender as especificações técnicas, dimensões e requisitos do trabalho.
2. Preparação do Local:
· Preparação do terreno, incluindo a marcação de fundações, escavação, nivelamento e compactação do solo conforme as necessidades do projeto.
3. Construção de Fundações:
· Execução de fundações, como sapatas, vigas baldrames e blocos, garantindo a estabilidade e sustentação da estrutura.
4. Alvenaria e Estruturas de Concreto:
· Construção de paredes, pilares, lajes e demais estruturas de alvenaria ou concreto, assegurando a correta aplicação de argamassas e a utilização adequada de ferragens.
5. Instalação de Pisos e Revestimentos:
· Colocação de pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e outros revestimentos, garantindo o alinhamento correto e o assentamento de maneira uniforme.
6. Levantamento de Paredes e Divisórias:
· Erguimento de paredes internas e externas, instalação de divisórias e aplicação de elementos estruturais, como vigas e colunas.
7. Instalação de Portas e Janelas:
· Fixação de portas, janelas e esquadrias, garantindo o correto funcionamento, vedação e alinhamento.
8. Reparos e Manutenção:
· Realização de reparos em alvenaria, substituição de revestimentos danificados, e manutenção de elementos estruturais conforme necessário.
9. Acabamentos e Revestimentos Finais:
· Aplicação de acabamentos finais, como texturas, pinturas, massa corrida e outros revestimentos para proporcionar estética e proteção.
10.  Trabalho com Materiais Diversos:
· Manipulação de materiais como tijolos, blocos, argamassas, concreto, aço, madeira e outros, de acordo com as especificações do projeto.
11.  Uso de Ferramentas Manuais e Elétricas:
· Utilização de ferramentas manuais (martelos, talhadeiras, colheres de pedreiro) e elétricas (serras, furadeiras, betoneiras) de maneira segura e eficiente.

Qualificações Necessárias:
· Conhecimento profundo em técnicas de construção civil.
· Habilidade em leitura e interpretação de projetos.
· Proficiência no uso de ferramentas e equipamentos de construção.
· Conhecimento em normas de segurança e regulamentações da construção civil.
· Experiência em trabalhos de alvenaria, concreto armado e revestimentos.
Os serviços de pedreiro com ajudante serão pagos por hora, no caso da execução for apenas com um jardineiro será pago a metade o valor proposto.

h) Descritivo de Serviços de Pintura

Os serviços de pintura desempenham um papel crucial na preservação, renovação e embelezamento de superfícies em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Essa prática inclui a aplicação de tintas, vernizes e revestimentos, visando não apenas o aspecto estético, mas também a proteção das superfícies contra desgastes e intempéries.
Os serviços de pintura desempenham um papel significativo na transformação e preservação de ambientes. A combinação de habilidades técnicas, conhecimento em materiais e técnicas de aplicação, aliada à atenção aos detalhes, contribui para resultados estéticos e duráveis em projetos de pintura.
Principais Atividades:
· Preparação da Superfície:
· Avaliação da condição da superfície a ser pintada, incluindo a limpeza, remoção de resíduos, reparo de rachaduras e aplicação de selantes quando necessário.
· Escolha de Materiais e Cores:
· Seleção adequada de tintas, vernizes e revestimentos, considerando o tipo de superfície, ambiente, efeitos desejados e preferências do cliente.
· Aplicação de Primer:
· Aplicação de primer para promover a aderência da tinta à superfície, proporcionar uniformidade e melhorar a durabilidade do acabamento.
· Técnicas de Pintura:
· Utilização de técnicas apropriadas de pintura, como pincelamento, rolagem, pulverização, esponjamento, estêncil, entre outras, de acordo com o efeito desejado e o tipo de superfície.
· Pintura de Paredes e Tetos:
· Aplicação de tinta em paredes e tetos, assegurando uma cobertura uniforme, evitando respingos e garantindo a consistência da cor.
· Pintura de Superfícies Externas:
· Pintura de fachadas, portas, janelas, grades e outros elementos externos, utilizando materiais resistentes às condições climáticas.
· Pintura de Estruturas Metálicas:
· Preparação e pintura de estruturas metálicas, incluindo remoção de ferrugem, aplicação de anticorrosivos e revestimento protetor.
· Pintura de Superfícies Específicas:
· Aplicação de tintas em superfícies específicas, como pisos, azulejos, móveis, decks, utilizando técnicas e produtos adequados para cada substrato.
· Acabamentos e Revestimentos Especiais:
· Aplicação de acabamentos especiais, como texturas, efeitos decorativos, vernizes e esmaltes, para proporcionar características visuais distintas.

· Trabalho em Altura:
· Realização de pintura em áreas elevadas, utilizando técnicas seguras, andaimes, plataformas ou outros equipamentos adequados.
· Limpeza e Organização:
· Limpeza completa da área de trabalho após a conclusão do serviço, remoção de respingos indesejados e organização de materiais.
Qualificações Necessárias:
· Conhecimento em tipos de tintas, vernizes e revestimentos.
· Habilidade na preparação de superfícies e aplicação de primers.
· Experiência em técnicas de pintura e acabamento.
· Conhecimento em normas de segurança relacionadas a trabalhos em altura.
· Proficiência no uso de ferramentas como pincéis, rolos, pistolas de pintura e escadas.
i) Descritivo de Serviços de Roçada com Motor a Gasolina
Os serviços de roçada com motor a gasolina são realizados para a remoção de vegetação indesejada em áreas externas, terrenos baldios, jardins e margens de estradas. Utilizando roçadeiras motorizadas, esse trabalho visa manter espaços limpos, seguros e esteticamente agradáveis.
Os serviços de roçada com motor a gasolina desempenham um papel vital na manutenção de áreas verdes e no controle da vegetação. A combinação de técnicas de operação eficientes, cuidados com a segurança e manutenção adequada das roçadeiras contribui para resultados satisfatórios na limpeza e manutenção de espaços externos.
Principais Atividades:
· Inspeção Preliminar:
· Avaliação da área a ser roçada, identificando obstáculos, variações de terreno e avaliando a altura da vegetação para determinar a configuração adequada da roçadeira.
· Escolha do Equipamento e Acessórios:
· Seleção da roçadeira apropriada para a tarefa, considerando a potência do motor, tipo de lâmina, largura de corte e outros acessórios necessários para as condições específicas da vegetação.
· Preparação do Equipamento:
· Verificação do nível de combustível, óleo do motor e a afiação da lâmina, garantindo que a roçadeira esteja em condições ideais de operação.
· Equipamento de Proteção Individual (EPI):
· Utilização de Equipamentos de Proteção Individual, como óculos de proteção, protetores auriculares, luvas e vestuário adequado, visando a segurança do operador.
· Delimitação da Área de Trabalho:
· Marcação ou delimitação da área a ser roçada, assegurando que o trabalho seja realizado conforme as diretrizes estabelecidas.
· Operação da Roçadeira:
· Inicialização e operação da roçadeira de acordo com as especificações do fabricante, mantendo a postura adequada e aplicando técnicas de corte eficientes.

· Manuseio Seguro em Declives e Terrenos Irregulares:
· Realização da roçada em terrenos inclinados ou irregulares com cuidado, adotando técnicas seguras e ajustando a altura da lâmina conforme necessário.
· Limpeza e Remoção de Resíduos:
· Remoção de resíduos resultantes da roçada, incluindo detritos vegetais, gramíneas cortadas e outros materiais, deixando a área limpa e organizada.
· Manutenção Preventiva da Roçadeira:
· Verificação regular e manutenção da roçadeira, incluindo limpeza do filtro de ar, substituição de velas de ignição e outras ações preventivas para garantir a durabilidade do equipamento.
· Descarte Adequado de Resíduos:
· Descarte apropriado dos resíduos vegetais cortados, seguindo regulamentações locais de manejo de resíduos verdes.
· Registro de Horas de Operação:
· Manutenção de registros das horas de operação da roçadeira, auxiliando no planejamento de manutenções programadas e na avaliação do desempenho do equipamento ao longo do tempo.

Qualificações Necessárias:
· Conhecimento em operação de roçadeiras a gasolina.
· Habilidade na escolha e ajuste de acessórios.
· Conhecimento em medidas de segurança.
· Experiência em manutenção básica de roçadeiras.
· Conhecimento em regulamentações ambientais locais.

j) Descritivo de Serviços de Serralheiro
Os serviços de serralheiro envolvem a fabricação, reparo e instalação de estruturas metálicas, grades, portões, esquadrias e outros elementos de metal. Este trabalho abrange uma variedade de técnicas e habilidades para criar produtos duráveis, funcionais e esteticamente atraentes.
Os serviços de serralheiro são essenciais na construção e manutenção de estruturas metálicas, proporcionando soluções duráveis e adaptadas às necessidades dos clientes. A combinação de habilidades técnicas, conhecimento em materiais e o uso eficiente de ferramentas contribuem para a qualidade e segurança dos produtos serralheiros.

Principais Atividades:
· Interpretação de Projetos:
· Leitura e interpretação de desenhos e projetos técnicos, compreendendo especificações e dimensões
       para a fabricação de peças metálicas.
· Seleção de Materiais:
· Escolha apropriada de materiais metálicos, como aço, ferro, alumínio ou outros, considerando as características estruturais, estéticas e de durabilidade desejadas.
· Medição e Marcação:
· Medição precisa das dimensões, marcação e corte de materiais de acordo com as especificações do projeto, utilizando ferramentas como esquadros, trenas e máquinas de corte.
· Soldagem:
· Utilização de técnicas de soldagem, como soldagem a arco, MIG ou TIG, para unir peças metálicas, garantindo resistência e integridade estrutural.
· Dobragem e Moldagem:
· Dobragem de chapas e barras metálicas para criar formas desejadas, utilizando máquinas de dobrar e moldar.
· Montagem de Estruturas Metálicas:
· Montagem de estruturas complexas, como portões, escadas, grades e estruturas de sustentação, assegurando alinhamento e fixação segura das peças.
· Instalação de Esquadrias Metálicas:
· Instalação de portas, janelas e outras esquadrias metálicas, garantindo ajuste preciso, vedação adequada e funcionamento suave.
· Acabamento e Pintura:
· Aplicação de acabamentos, como lixamento, polimento, galvanização ou pintura, para proteção contra corrosão e melhoria estética.
· Reparos e Manutenção:
· Realização de reparos em estruturas metálicas danificadas, substituição de peças desgastadas e manutenção para prolongar a vida útil dos produtos.
· Projeto Customizado:
· Desenvolvimento de soluções customizadas de acordo com as necessidades do cliente, integrando funcionalidade, estética e segurança.
· Trabalho com Ferramentas e Equipamentos:
· Uso eficiente de ferramentas como furadeiras, serras, máquinas de solda, lixadeiras, entre outras, para realizar tarefas específicas.
Qualificações Necessárias:
· Conhecimento em leitura e interpretação de projetos.
· Habilidade em soldagem e técnicas de fabricação de metal.
· Conhecimento de materiais e suas propriedades.
· Habilidades práticas em medidas e cálculos.
· Conhecimento em normas de segurança relacionadas ao trabalho com metal.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’ da Lei nº 14.133/21)
           a) Os credenciados serão convocados a prestar os serviços em ordem cronológica ao seu    credenciamento.
b) Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

k) Descritivo de Serviços de Assentamento de Piso Ceramico e Porcelanato
Todas as medidas deverão ser conferidas no local, após a conclusão dos serviços de limpeza, a 


empresa contratada se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

1. INSTALAÇÃO DO PISO CERÂMICO
Este material objetiva trazer as principais recomendações em norma para a correta execução do assentamento de pisos cerâmicos, buscando diminuir perdas de material, melhorar qualidade e eficiência de mão de obra.
Mão de obra qualificada:
Sendo profissional azulejista que este tenha boa experiência no assentamento de produtos cerâmicos.
Ferramentas adequadas:
Com materiais e ferramentas de qualidade comprovados.
A falta de ferramentas ou acessórios específicos, desgastados ou em péssimo estado de conservação são fortes indicadores de possíveis problemas na fase de assentamento dos pisos.
Máquinas, ferramentas e acessórios recomendados:
Cortador de cerâmica, furadeira, máquina de corte manual, disco para máquina de corte, videa para cortador de cerâmica, broca, nível bolha, nível a laser, nível de mangueira, serra copo para cerâmica, espaçador cunha, clipe e alicate, desempenadeira denteada, balde para mistura e transporte de argamassa, misturador de argamassa, torques, martelo de borracha branco, espátula, ventosa, régua de alumínio, esquadro, colher de pedreiro, brocha, linha de nylon.
Argamassa colante:
Verificar argamassa recomendada para a tipologia de produto a aplicar e seguir
rigorosamente as instruções do fabricante quanto ao modo de preparo, abaixo tabela
indicativo de argamassa.

	Tipologia de Produtos
	Tipo de Argamassa Recomendada

	- Revestimentos cerâmicos de uso interno
	Argamassa do tipo ACI

	- Pisos Puro Grés
	Argamassa do tipo ACII

	- Porcelanato Técnico e Esmaltado
	Argamassa do tipo ACIII



Vistoriando e Conhecendo o Produto:
Antes de iniciar a aplicação certifique-se de que o produto a ser assentado é recomendado para o local que se destina (PEI ou grau de utilização, coeficiente de atrito, etc.,), se a quantidade comprada atende com folga a área a ser revestida (contabilizando % para perdas e recortes, mais peças para manutenções futuras) e se as caixas do produto são da mesma referência, tonalidade, calibre, etc. 
Imprescindível também ler as orientações impressas na embalagem pelo fabricante, estas relatam exigências normativas e características específicas do produto a aplicar que influenciam diretamente na forma correta de assentamento.
Checagem do Contrapiso:
Deve ser executado em conformidade com a norma ABNT-NBR13753: 1996 “Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante”, abaixo algumas das principais recomendações: 
 Deve ser realizado com antecedência mínima de 14 dias em relação ao assentamento do revestimento cerâmico, buscando diminuir o efeito da retração da argamassa sobre o piso cerâmico a ser executado. 
O acabamento da superfície do contrapiso deve ser áspero obtido por sarrafeamento ou ligeiro desempenamento, contribuindo assim para melhor aderência da argamassa.
Juntas de Movimentação e Dessolidarização: 
Deverá ser executada a junta de movimentação em interiores quando a área do piso for igual ou maior que 32 m2, ou quando um dos lados for maior que 8 m e em junta de movimentação exteriores quando a área do piso for igual ou maior a 20 m2 ou quando um dos lados for maior que 4 m. No perímetro de área revestida e no encontro com colunas, vigas e saliências deve ser executado a junta de dessolidarização.

1.1 Passo a Passo para o Assentamento de Piso no Contrapiso:
Deve-se iniciar o assentamento respeitando o tempo mínimo de cura da base de concreto que é de 28 dias e do contrapiso que é de 14 dias. Obs.: (Para processo normal de cura, caso seja utilizado aditivos aceleradores de pega/cura este período pode ser reduzido).
Certifique-se de que a base e/ou contrapiso estejam em conformidade com a NBR-13753: 1996 (nível, caimento, superfície, etc.). Caso sejam identificadas irregularidades, faz-se necessário realizar camada de regularização segundo as normas técnicas para adequação.
Verifique a impermeabilização, caso superfície da base ou contrapiso esteja sempre úmida, molhada ou com sinais de eflorescência será necessário refazer a impermeabilização. (não iniciar o assentamento).
Confirmar se as juntas estruturais ou de movimentação foram executadas em conformidade com o projeto e normas vigentes, lembrando que, estas juntas no assentamento do pavimento cerâmico deverão ser respeitadas.
Por último, com o auxílio de uma espátula remova calombos de cimento, argamassa, restos de gesso, cola entre outros materiais aderidos ao contrapiso que possam prejudicar no nivelamento das peças e em seguida efetue a varrição, eliminando qualquer tipo de resíduo e partículas soltas que possam formar película e comprometer a aderência da argamassa.
Planejamento:
Primeiro passo é identificar o tamanho da peça a aplicar, para então determinar a desempenadeira e o processo de colagem a realizar (colagem simples ou dupla colagem). Posterior, será preciso revisar a disposição das peças, antes do início da colagem é recomendado avaliar a paginação, certificando-se de que a disposição das 
peças escolhidas é a que melhor valoriza o produto e o ambiente, vindo a simular e prevenir imprevistos, evitar excesso de recortes, respeitar as juntas de movimentação e dessolidarização, atender o efeito estético desejado, etc.
Assentando as Peças:
Coloque a peça ligeiramente fora da posição a assentar e em seguida pressione fazendo pequenas vibrações, arrastando-a perpendicularmente aos cordões e direcionando-a próxima da posição final. Com um martelo de borracha branco (para evitar de sujar e marcar a peça), de batidas na peça com média força para ocorrer a tiragem de ar, total esmagamento dos cordões, atingimento do nível, esquadro, prumo e posição final.
Em seguida, coloque nas laterais e/ou no centro desta peça os clipes do espaçador nivelador (sempre respeitando a junta mínima recomendada pelo fabricante), encaixando as bases dos clipes na base da peça assentada, ficando assim posicionados para o recebimento da peça subsequente.
Repita o procedimento na peça seguinte, marcação lateral, aplicação de argamassa, formação dos cordões, retirada de excesso de argamassa na lateral da peça, colocação ligeiramente fora da posição, realização da movimentação e batida com martelo até esta peça chegar próxima a sua posição final, que é estar alinhada a primeira peça mestra e encostada nos espaçadores que delimitarão o espaçamento recomendado.
Com a peça praticamente na posição final coloque a cunha do espaçador dentro dos clipes e com o auxílio do alicate pressione a cunha até garantir o nivelamento entre as peças e a posição final (eliminando dentes, colocando as peças no mesmo plano e amarrando o plano de forma homogênea).
Rejuntamento:
Utilizar rejunte flexível, na cor de preferência, ou outro conforme recomendação do fabricante, preparar conforme indicação e recomendação do fabricante de rejunte, rejuntar no mínimo após 3 dias do assentamento, limpar as juntas deixando-as isenta de quaisquer tipos de sujidades que possam prejudicar a penetração e aderência do rejuntamento.
Umedecer as juntas com auxílio de uma brocha para garantir boa hidratação e aderência do rejuntamento (não encharcar), com as juntas ainda úmidas, aplicar em excesso o rejunte com auxílio de uma espátula ou desempenadeira emborrachada, preenchendo completamente as juntas. 
1.2 Passo a Passo para o Assentamento de Piso sobre Piso:
Antes de tudo, é preciso fazer a limpeza da superfície e em seguida a marcação de onde será colocado o piso. Depois é só aplicar a argamassa especial para fazer o piso sobre piso, e depois ir colocando um a um.
A aplicação de um piso sobre outro deve ser antecedida de uma inspeção criteriosa do material existente, bem como do contrapiso. O objetivo é verificar se não há nenhum elemento solto ou estufado que possa comprometer a nova aplicação. Para isso, a dica é bater com um martelo de borracha e identificar se há peças se desprendendo ou com som cavo.
Para iniciar deve-se posicionar cada placa inteira de piso antes de aplicar a argamassa, dessa forma se terá uma ideia de como ficarão os recortes do piso para os cantos.
Após preparar a argamassa, segundo as orientações do fabricante, o produto deverá ser aplicado na base do piso antigo e no verso do revestimento novo. Ao assentar o piso, deverá ser utilizado o sistema de borrões, que é determinado por aplicar argamassa nas extremidades e no centro da peça, isso evita a movimentação das placas ou que descole posteriormente. E por fim deverá ser feita a limpeza do piso novo com uma esponja úmida para que não fique manchada
Utilizar rejunte flexível, na cor de preferência, ou outro conforme recomendação do fabricante, preparar conforme indicação e recomendação do fabricante de rejunte, rejuntar no mínimo após 3 dias do assentamento, limpar as juntas deixando-as isenta de quaisquer tipos de sujidades que possam prejudicar a penetração e aderência do rejuntamento.
Umedecer as juntas com auxílio de uma brocha para garantir boa hidratação e aderência do rejuntamento (não encharcar), com as juntas ainda úmidas, aplicar em excesso o rejunte com auxílio de uma espátula ou desempenadeira emborrachada, preenchendo completamente as juntas. 
1. LIMPEZA DA OBRA
Será removido todo entulho da obra, sendo cuidadosamente limpo e varrido. Todos os serviços de limpeza deverão ser executados com cuidado para que não sejam danificadas outras partes da obra, sendo que a mesma só será aceita em perfeito estado de limpeza e conservação.
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CONTRATADA deverá elaborar um relatório técnico de finalização da obra e entregar ao fiscal competente. Este relatório deverá dispor de todas as etapas executadas perfeitamente referenciadas por um relatório fotográfico. 
Depois de todos os serviços executados em conformidade com este memorial descritivo/especificações técnicas, projetos e orçamento, a obra não contendo nenhum vício construtivo, a FISCALIZAÇÃO receberá a obra analisando toda a execução em questão podendo aprovar ou não o recebimento. Caso não haja aprovação, a FISCALIZAÇÃO emitirá uma nota informando o motivo estipulando prazo para que os serviços sejam adequados.

l) Descritivo de Serviços de Assentamento de Piso Intertravado e Tátil

Os blocos pré-moldados de formato retangular de 20x 10 com espessura de 8cm, deverão ser em concreto simples, deverão ser uniformes e não apresentar cantos quebrados e sinais de desagregação ou de segregação. Deverão ter formato de quatro ou dezesseis faces, devendo ser planas as superfícies inferiores e superiores. 
O aspecto visual deverá ser padronizado e uniforme em relação à coloração e textura dos blocos, de forma a não prejudicar a estética do conjunto do pavimento. Os blocos deverão ser fabricados com rigoroso controle tecnológico, atingir uma resistência mínima a compressão de 35 Mpa, e deverão atender as NBR 9780 e NBR 9781.

1.1. EXECUÇÃO DO PISO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

O processo de instalação dos pisos intertravados é simples e prático, para dar início é preciso preparar o terreno. Deverá ser nivelado com as cotas determinadas para receber a base de bica corrida e uma camada de areia ou pó de pedra, deverá ser feito o desnível correto para a drenagem superficial da água.
Como os pisos intertravados são encaixados, deverá ter uma base para o travamento nas laterais, para isso irá ser preciso usar guias de concreto ou molde para contenção local. Será feito uma base com camada de 10 cm de bica corrida, essa base deve ser compactada.
A camada de assentamento (areia ou pó de pedra) deverá ser nivelada com o auxílio de sarrafos e mestras, após esse processo a espessura dessa camada deve fiar entre 3 a 4 cm.
Para verificar o alinhamento será feito uma primeira fiada para servir de guia para o alinhamento, e para auxiliar poderá ser usado fios guias a cada 5 m, na horizontal e vertical.
No assentamento dos pisos deverá ser usadas marretas de borracha para alinhar, primeiro deve-se começar assentando os pisos intertravados da mestra para a guia de concreto, deixando apenas o arremate junto a guia para fazer depois. 
Para os arremates de cantos, o piso intertravadoserá riscado para que ele se encaixe nos cantos, em seguida deverão ser cortados com uma guilhotina ou uma serra clipper portátil, serão os arremates junto ao meio-fio que irão travar todo o piso.
Será usada uma placa vibratória para a primeira compactação do pisointertravado já instalado. Essa primeira compactação tem como objetivo nivelar a superfície.
Após esse processo deverá ser jogada uma camada de areia fina ou pó de pedra sobre o pavimento instalado para fazer a selagem das juntas. É importante que todas as juntas sejam preenchidas, por isso será usado uma vassoura para espalhar esse material.
Para finalizar a compactação, deverá ser utilizada a placa vibratória, passando por cima dos pisos pelo menos duas vezes em direções distintas para se obtiver um excelente resultado.

1. INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL

O ladrilho hidráulico (tátil), terá dimensões de 25 x 25 cm, com espessura de 2 cm. Será instalado nas rampas de acesso e no centro de toda a extensão da calçada piso tátil, sendo fixada com uma argamassa 1:3 (cimento/areia).
Podendo este ser de dois tipos: alerta na cor amarela e direcional na cor vermelha, com medidas definidas pela fiscalização.
2. LIMPEZA DA OBRA

Será removido todo entulho da obra, sendo cuidadosamente limpo e varrido. Todos os serviços de limpeza deverão ser executados com cuidado para que não sejam danificadas outras partes da obra, sendo que a mesma só será aceita em perfeito estado de limpeza e conservação.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CONTRATADA deverá elaborar um relatório técnico de finalização da obra e entregar ao fiscal competente. Este relatório deverá dispor de todas as etapas executadas perfeitamente referenciadas por um relatório fotográfico. 
Depois de todos os serviços executados em conformidade com este memorial descritivo/especificações técnicas, projetos e orçamento, a obra não contendo nenhum vício construtivo, a FISCALIZAÇÃO receberá a obra analisando toda a execução em questão podendo aprovar ou não o recebimento. Caso não haja aprovação, a FISCALIZAÇÃO emitirá uma nota informando o motivo estipulando prazo para que os serviços sejam adequados.
3. VISTORIA
a) A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 17 horas.  
b) Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
c) A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

m) Descritivo de Serviços Execução de Passeio (Calçada) com Concreto Moldado In Loco,
Feito em Obra, Acabamento Convencional.

Características: 
Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016.

Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região.
Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).
Execução:
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;
Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;
Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
Por último, são feitas as juntas de dilatação.
A execução de juntas ocorre a cada 2 m.

4.  MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 14.133/2021).
a) O prazo de execução dos serviços será de acordo com a complexidade do objeto.
b) Os serviços serão prestados nos prédios públicos, praças públicas e demais repartições que fazem parte  a administração do Município de Santo Ângelo/RS.

5.  MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
a)  Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar equipamentos, ferramentas, EPI’s e utensílios necessários, para execução dos serviços objeto do Credenciamento, os materiais serão disponibilizados  pelo Município.

     6. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

a) A avaliação da execução do objeto será conferida e atestada pelo servidor designado como fiscal dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
              Não produziu os resultados acordados;
              Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

                       7. DO RECEBIMENTO

a) O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
b) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal da Secretaria solicitante, irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
c) O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
d) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
e) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de cinco dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
f) Os serviços serão recebidos definitivamente em até 20 dias, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:
g) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
1. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a)  As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento anual do Município.



ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÕES

 A Comissão de licitações 

	DADOS CADASTRAIS

	CNPJ:

	Razão Social:
	Endereço:

	Banco:
	Agência:
	Conta Corrente:

	Fone/Fax: 
	E-mail:

	DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

	Nome:
	RG:
	CPF:

	Cargo/Função:
	Telefone:



____________________________, conforme dados cadastrais acima, vem, por meio da presente, solicitar seu CREDENCIAMENTO para prestação de serviços de: (especificar para qual (is) serviços se credencia, conforme lista de serviços do Termo de Referência). 

DECLARA, para os devidos fins: 
1) QUE não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 68, VI, da Lei Federal 14.133/2021; 

2) QUE até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação/credenciamento, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3) QUE recebeu todos os documentos e informações, sendo orientado acerca de todas as regras, direitos e obrigações previstas no Edital de Credenciamento nº 01/2024, acatando-as em sua totalidade; 

4) QUE tem conhecimento dos serviços para os quais solicita credenciamento e que os realizará de forma satisfatória; 

5) QUE tem conhecimento das formas de seleção e convocação para a prestação dos serviços, bem como dasformas e condições de pagamento; 

6) QUE concorda e aceita em prestar os serviços para os quais se credencia pelos preços estipulados na Tabelade Valores prevista no Anexo I – Termo de Referência; 

7) QUE dispõe ou disporá, quando da convocação, de EPIs - Equipamento de Proteção Individual, demais equipamentos, ferramentas apropriadas para a execução dos serviços e que os manterá em condições adequadas de uso, respeitando as normas e regulamentos aplicáveis aos serviços. 




Local e data. Nome,
identificação e assinatura do interessad













[image: ]ANEXO III – MINUTA DO TERMO CONTRATO
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura do Município de Santo Ângelo
Departamento de Compras e patrimônio 
Termo de Credenciamento n.º 00/2024 do Chamamento Publico 001/2024
O MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Brasil, 399, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 87.613.071/0001-48, neste ato representado pelo seu Prefeito, ...................., doravante denominado CREDENCIANTE, e ........., inscrita no CNPJ sob o n.º ............., localizada na ..............., ..., ........, ....... – RS, doravante denominado(a) CREDENCIADO(A), têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, de conformidade com a Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira DO OBJETO – O presente termo tem como objeto a prestação dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações das Escolas Municipais, Postos de Saúde e demais Prédios Públicos e Vias Públicas Municipais de Santo Ângelo, nos itens abaixo relacionados, conforme solicitação de credenciamento:
1 - .............................
2 - ………………….
Cláusula Segunda DO PRAZO – O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do CREDENCIADO, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses (105, 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021). 
 Cláusula Terceira DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO – Os serviços contratados por este Termo serão pagos de acordo com o número de serviços efetuados, conforme os valores seguintes valores: 
	SERVIÇOS
	UN
	Quant.
	V. Unit

	Serviços de Limpeza de Calha
	M
	10.000
	R$ 2,44

	Serviços de Carpinteiro
	H
	5.000
	R$ 32,24

	Serviços de Eletricista 
	H
	10.000
	R$ 34,97

	Serviços de Hidráulica
	H
	5.000
	R$ 34,69

	Serviços de Jardineiro 
	H
	2.500
	R$ 28,26

	Serviços de Pedreiro 
	H
	15.000
	R$ 32,69

	Serviços de Pintura
	M²
	70.000
	R$ 13,46

	Serviços de Corte de Grama e Roçada com motor a gasolina
	M²
	100.000
	R$ 0,40

	Serviços de Serralheiro
	H
	5.000
	R$ 32,41

	Serviço de Assentamento de Piso Porcelanato
	M²
	10.000
	R$ 21,96

	Serviço de Assentamento de Piso Cerâmico
	M²
	10.000
	R$ 21,43

	Serviço de Assentamento de Piso Intertravado
	M²
	10.000
	R$ 15,03

	Serviço de Assentamento de Piso Tátil
	M²
	3.000
	R$ 55,48

	Serviço de Execução de Passeio de Concreto 
	M²
	10.000
	R$ 18,94


Parágrafo Primeiro – Os reajustes dos valores da planilha ocorreram a cada 12 (doze) meses, os valores serão reajustados com base no índice do IPCA.
Parágrafo Segundo – Para o pagamento, o CREDENCIANTE emitirá laudo com os procedimentos e respectivas quantidades realizados durante o mês. Após a emissão do empenho O CREDENCIADO deverá apresentar a nota fiscal do serviço, acompanhado pela folha de pagamento resumida e guias de recolhimento do INSS e FGTS.
Parágrafo Terceiro – Os pagamentos serão efetuados até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, desde que atendidas às especificações acima citadas.
Cláusula Quarta DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços;
II – O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste Termo, as condições de habilitação exigidas para sua celebração;
III – É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal para a execução dos respectivos procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes do vínculo empregatício ou comercial;
IV – O prazo de execução dos serviços será de acordo com a complexidade do objeto.
V – Os serviços serão prestados nos prédios públicos, praças públicas e demais repartições que fazem parte  a administração do Município de Santo Ângelo/RS.
VI – Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar equipamentos, ferramentas, EPI’s e utensílios necessários, para execução dos serviços objeto do Credenciamento, os materiais serão disponibilizados  pelo Município.
Cláusula Quinta DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
a) A avaliação da execução do objeto será conferida e atestada pelo servidor designado como fiscal dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
b) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
  d) Não produziu os resultados acordados;
   e) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
   f) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
Cláusula Sexta DO RECEBIMENTO
a) O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
b) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal da Secretaria solicitante, irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
c) O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
d) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
e) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de cinco dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
f) Os serviços serão recebidos definitivamente em até 20 dias, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:
g) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
1. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
Cláusula Sétima DA RESCISÃO – A Rescisão deste Termo poderá se dar nas seguintes hipóteses: 
I – Por ocorrência de seu Termo final, por solicitação do CREDENCIADO, por acordo entre as partes;
II – Unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de condição estabelecida no edital ou no termo de Credenciamento.
Cláusula oitava DO FORO – Fica eleito o Foro da comarca do Município de Santo Ângelo para dirimir as dúvidas oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor e forma.
Santo Ângelo, ... de ....... de 2024.


Prefeito – Contratante                                                                          Rep. Legal – Contratada



Nos termos do artigo 53, § 1, incisos I e II da Lei n° 14.133/2021, o presente contrato foi examinado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo – RS, por atender aos requisitos legais
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