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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
PODER EXECUTIVO

[bookmark: _GoBack]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° ______________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA E BOTAS DE BORRACHA (PVC) PARA A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1.0 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O objeto da presente licitação é a aquisição de calçados para proteção dos servidores municipais no desempenho das suas atividades.
Dentre as mais diversas atividades que a municipalidade é responsável no âmbito de seu território, incluem-se tarefas insalubres, periculosas e que representam risco à integridade física e às condições de saúde dos servidores públicos que a realizam.
Desta forma, é obrigatório o fornecimento por parte da Prefeitura, bem como o uso, por parte dos servidores, de equipamentos de proteção individual, tais como os calçados de segurança, atendendo a legislação vigente, conforme versa o Ministério do Trabalho e Previdência e segundo a lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977, Norma Regulamentadora (NR) nº 06, a qual considera EPI como “...o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho”.
Consoante à CLT e à NR nº 06, também se atende a legislação de segurança do trabalho e previdenciária quanto ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), ao Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), ao Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), elaborados e vigentes na Prefeitura de Três Passos.
O objeto deste Estudo Técnico Preliminar vem atender à necessidade de equipar os servidores com calçados de segurança, visando prevenir lesões e ferimentos em geral, bem como suprir a necessidade de disponibilizar aos servidores materiais de proteção de uso diário necessários para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho.
O objeto desta presente Licitação vem ao encontro das práticas realizadas por este município quanto à saúde e segurança do trabalho concernente aos servidores públicos municipais, visando o bem-estar, a integridade e a saúde de todos.

2.0 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
O município de Três Passos/RS, por meio de sua administração, efetua ano a ano a aquisição de EPIs visando a proteção dos servidores e a atenção aos preceitos legais definidos nos levantamentos específicos efetuados por profissionais técnicos capacitados para tal (conforme programas e laudos vigentes).
Desta forma, entende-se que a contratação de empresas fornecedoras do presente objeto de licitação é essencial principalmente para a integridade dos servidores, bem como para a manutenção das atividades diárias de trabalho que a municipalidade realiza. 

3.0 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Para a aquisição dos calçados de segurança, segue-se a descrição abaixo, lembrando que as especificações devem obrigatoriamente serem seguidas, bem como a legislação inerente a cada item da mesma forma necessita ser atendida.
	Item
	Descritivo
	Quanti-dade
	Valor unitário médio R$
	Valor total R$

	01
	Botina de vaqueta com elástico, cano médio, sem biqueira
- Cabedal confeccionado todo em couro flor relax 17/19 linhas
- Dorso acolchoado com espuma entre 5 e 8 mm e elástico na lateral
- Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado
- Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal com material termoplástico conformado
- Palmilha de montagem em EVA conforto, costurada com sistema Strobel (costurada junto ao cabedal)
- Com sobre-palmilha higiênica antibacteriana
- Fechamento com sistema calce rápido com elásticos laterais pretos de trama dupla, recoberto com couro idêntico ao restante da botina
- Solado bidensidade em duas camadas de poliuretano (PU) expandido, injetado diretamente ao cabedal, com entressola mais macia e leve, segunda camada da sola mais compacta e resistente a objetos cortantes e perfurantes e a abrasão
- Solado com canais de escoamento espaçados, ranhuras de aderência e melhor mobilidade ao caminhar
- Atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347
- Sem biqueira de aço
- Com numeração entre o 33 e o 46, ou tamanhos equivalentes
- Na cor preta
- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento

	115 pares
	R$ 124,99
	R$ 14.373,85

	02
	Botina de vaqueta com elástico, cano médio, com biqueira
- Cabedal confeccionado todo em couro flor relax 17/19 linhas
- Dorso acolchoado com espuma entre 5 e 8 mm e elástico na lateral
- Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado
- Contraforte de 1.5 mm, escondida entre o avesso e o cabedal com material termoplástico conformado
- Palmilha de montagem em EVA conforto, costurada com sistema Strobel (costurada junto ao cabedal)
- Com sobre-palmilha higiênica antibacteriana
- Fechamento com sistema calce rápido com elásticos laterais pretos de trama dupla, recoberto com couro idêntico ao restante da botina
- Solado bidensidade em duas camadas de poliuretano (PU) expandido, injetado diretamente ao cabedal, com entressola mais macia e leve, segunda camada da sola mais compacta e resistente a objetos cortantes e perfurantes e a abrasão
- Solado com canais de escoamento espaçados, ranhuras de aderência e melhor mobilidade ao caminhar
- Atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347
- Com biqueira de segurança em aço carbono, resistente a 200 Joules
- Com numeração entre o 33 e o 46, ou tamanhos equivalentes
- Na cor preta
- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento
	150 pares
	R$ 114,99
	R$ 17.248,50

	03
	Bota PVC cano alto
- Bota de segurança impermeável confeccionada em PVC (policloreto de vinila) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade
- Formulação com polímero plástico reforçado com PVC e massa nitrílica
- Revestimento interno em malha de poliéster
- Espessura do cano de 2,0 mm, com estrias nas laterais para facilitar o calçar
- Solado em PVC expandido, injetado diretamente ao cabedal
- Solado com ranhuras de 9,7 mm no salto, antiderrapante
- Área frontal do solado aberto para escoamento de líquidos
- Altura do cano de entre 24 e 26 cm
- Conforme normas ISO 20344/2008 e ISO 20347/2008
- Com numeração entre o 33 e o 46, ou tamanhos equivalentes
- Na cor preta
- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento

	70 pares
	R$ 94,21
	R$ 6.594,70

	04
	Bota PVC cano longo com polaina
- Bota de segurança impermeável confeccionada em PVC (policloreto de vinila) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade
- Formulação com polímero plástico reforçado com PVC e massa nitrílica
- Com fechamento superior em polaina amarela ou azul com atacador para ajuste
- Revestimento interno em malha de poliéster
- Espessura do cano de 2,0 mm, com estrias nas laterais para facilitar o calçar
- Solado em PVC expandido, injetado diretamente ao cabedal
- Solado com ranhuras de 10,1 mm no salto, antiderrapante
- Área frontal do solado aberto para escoamento de líquidos
- Altura do cano de 320 mm mais a polaina de 65 mm
- Conforme normas ISO 20344/2008 e ISO 20347/2008
- Com numeração entre o 33 e o 46, ou tamanhos equivalentes
- Na cor preta, azul, azul com sola amarela ou preta com cinza
- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento

	55 pares
	R$ 108,43
	R$ 5.963,65

	05
	Botina de elástico para eletricista
- Bota de segurança para eletricista com elástico
- Cabedal em vaqueta lisa curtida ao cromo, de primeira qualidade, isento de cortes, furos, cicatrizes, calosidades, picadas manchas e sinais de parasitas
- Sem bico de aço e peças metálicas
- Palmilha de montagem em espuma não tecido, costurada junto ao cabedal (sistema Strobel)
- Com sobre-palmilha higiênica antibacteriana
- Solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado, testado a 14 kV (conforme NBR 12.576)
- Na cor preta
- Com numeração entre o 33 e o 46, ou tamanhos equivalentes
- Com CA (Certificado de Aprovação) com validade superior a um ano a partir da data de recebimento

	17 pares
	R$ 131,45
	R$ 2.234,65

	
	
	
	TOTAL
	R$ 46.415,35



4.0 ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS DO MERCADO
Para a aquisição de calçados de segurança há um mercado bastante significativo nacionalmente, no entanto, há poucas empresas regionais especializadas no objeto, que apresente variedades e especificidades necessárias para atender com precisão os descritivos dos calçados demandados pelas atividades realizadas pela Prefeitura Municipal de Três Passos.
Diante de tal situação entende-se que o melhor a ser realizado é a aquisição do objeto para disponibilização aos servidores como forma de manutenção da integridade física no desenvolvimento das atividades, não há outras alternativas de mercado.

5.0 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Em relação à estimativa de preços para a aquisição dos calçados de segurança, cabe ressaltar que os autos tramitarão ao departamento de compras, setor competente para realização do procedimento de compra mediante licitação. A pesquisa foi realizada pelos servidores identificados na coleta. A pesquisa realizada atendeu as expectativas de transparência, planejamento e eficiência norteadores da administração pública. 
Para a pesquisa de preço levou-se em consideração orçamentos apresentados por empresas do ramo especializadas no serviço. Desta forma o preço médio é de: R$ 46.415,35 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos).

6.0 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A contratação ocorrerá como compra certa do quantitativo para aquisição dos itens descritos. Os calçados de segurança são necessários para proteção dos servidores, sendo uma obrigação legal o seu fornecimento, não havendo outro tipo de solução a ser adotada.
7.0 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Não haverá parcelamento/agrupamento de nenhum dos itens desta aquisição por não haver perda de economia de escala e nem um melhor aproveitamento do mercado com o agrupamento.
Também pretende-se realizar o pagamento em parcela única após a entrega do objeto desta licitação, mediante nota fiscal concernente à nota de empenho emitida.

8.0 RESULTADOS PRETENDIDOS
A contratação sugerida atente aos objetivos da Administração Municipal relativos à medicina e segurança do trabalho, alinhada com as ações efetuadas e com as documentações elaboradas e existentes na municipalidade.
Pretende-se que os servidores tenham acesso aos equipamentos de proteção individual pertinentes, e que, após a entrega dos calçados, os servidores estejam protegidos adequadamente dos riscos ocupacionais pertinentes à proteção oferecida por estes equipamentos durante a realização de suas atividades laborais. Ainda, a aquisição, fornecimento e uso de EPIs resulta no atendimento à legislação vigente.

9.0 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
A Administração tomará as seguintes providências previamente ao contrato: 
a) Definição de servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

10.0 CONTRATAÇÕES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES
O Objeto desta licitação não possui necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos itens podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
11.0 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente. 
Os calçados objetos desta contratação têm impactos ambientais que demandam pequena atenção somente por ocasião do descarte. E para isso é suficiente que os itens sejam descartados em lixeiras próprias para o material do qual são compostos ou estão com resíduos.

12.0 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.
Três Passos, 03 de agosto de 2026.


__________________________________
Cristiane Seidel
Secretária Municipal de Administração



__________________________________
Gelson Getelina
Secretário Municipal de Obras



__________________________________
Josiane Hermes
Técnica em Segurança do Trabalho
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