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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
[bookmark: _Hlk180072502]A necessidade a ser suprida é o fornecimento de serviços de escavadeira hidráulica, escavadeira hidráulica com rompedor, trator de esteiras e rolo compactador, visando atender as demandas da administração municipal, tendo como objetivo uma adequada prestação de serviço aos munícipes, pois estes serviços serão utilizados na manutenção de estradas vicinais do município, para com isso oferecer adequadas condições de trafegabilidade a população de nosso município. 
[bookmark: _Hlk180072561]Neste ano, fora feito publicação de edital de licitação, através do Processo Licitatório 112/2024. Pregão Eletrônico 16/2024, para contratações similares, porém, está licitação restou deserta em vista dos preços de referência serem muito baixos. Deste modo, realizamos novas pesquisas, e elaboramos uma planilha de custos para se chegar nos novos valores para licitação. 
A contratação de caminhão para transporte de asfalto se faz necessária tendo em vista as diversas ruas que serão pavimentadas, usando material adquirido através do Consórcio Cirenor, pois o transporte do material até o local de pavimentação é de responsabilidade dos municípios e, para composição dos custos fora feito planilha para determinar o valor de referência. 
No transporte de material asfáltico, foi feito pesquisa no Mapa para calcular uma distância média até o município e arredores, sendo esta distância de 60km, visto que, o percurso da Usina Asfáltica até o município é de 56,4km, e este material transportado será utilizado em obras de pavimentação que estão sendo realizadas pela administração municipal, e precisam ter sequência, pois as máquinas utilizadas nas obras, são de propriedade do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste do RS – CIRENOR, consórcio este, que o município faz parte e assinou termo de participação e utilização dos equipamentos no ano de 2020. 
Como o equipamento para colocar o asfalto está na cidade, e não pode permanecer no local por muito tempo, pois outros municípios consorciados utilizam do mesmo equipamento para suas obras, tendo uma fila de espera para utilização. 
Outro ponto a se destacar, é que o material (CBUQ) usinado precisa ser utilizado quando da usinagem, e para que isso seja possível, precisamos do transporte deste até o município para que o equipamento não fique parado, visto que a frota de caminhões basculantes do município não supre a demanda de transporte da quantidade usinada por dia para a realização das obras de pavimentação asfáltica realizadas no município. 
O transporte de outros materiais, como cascalho, registraremos os valores para em caso de necessidade no município de contratar esses serviços pela alta demanda, possamos utilizar os caminhões contratados. Sobre o transporte com caminhão basculante, ampliou-se a capacidade de carga e os tipos de materiais transportados. 
Deste modo, registraremos preços de vários tipos de serviços, escavadeira hidráulica, escavadeira hidráulica com rompedor, trator de esteiras, rolo compactador e caminhão para transporte de materiais, para melhor atender as necessidades do município.

2– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os requisitos básicos exigidos das empresas selecionadas para contratação dos serviços e aquisição dos itens serão os seguintes:
- Negativa Municipal
- Negativa Estadual
- Negativa Federal
- Negativa FGTS
- Negativa Trabalhista
- Declaração conforme inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e cumprimento ao artigo 14, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

3– LEVANTAMENTO DE MERCADO
O levantamento de mercado fora utilizado como base, pesquisa no banco de preços, para o transporte fora elaborado planilha de custos para se chegar ao valor determinado à tonelada. Deste modo, nota-se que foi atendido às determinações do Art. 23, da Lei nº 14.133/2021

4- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Fornecimento de serviços necessários para dar suporte às necessidades do município no que tange a contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de escavadeira hidráulica, escavadeira hidráulica com rompedor e transporte de materiais com caminhão basculante, serviços de rolo compactador e de trator de esteiras para com isso melhorar a prestação de serviços do setor rodoviário aos munícipes, bem como realizar pavimentação asfáltica em ruas no município.

5– ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Memórias de cálculos justificando as quantidades designadas para cada item da solução pretendida:
	Item
	Descrição
	Quantidade Máxima
	Valor por hora/ton
	Valor Total

	01
	Contratação de empresa de prestação de serviços de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA com operador, combustível e manutenção. Características: Equipamento peso não inferior a 17 toneladas, potência do motor não inferior a 120 hp. Obs: O pagamento será realizado por hora efetiva de serviço prestado. O transporte do equipamento até o local da realização dos serviços, assim como o transporte de volta é de responsabilidade da proponente (sendo o custo deve estar embutido no valor da hora).
	500h
	R$ 411,13
	R$ 205.565,00

	02
	Contratação de empresa de prestação de serviços de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR, com operador, combustível e manutenção. Peso operacional mínimo de 4.200 kg, força de impacto mínima de 16.000 joules. Obs.: O pagamento será realizado por hora efetiva de serviço prestado. O transporte do equipamento até o local da realização dos serviços, assim como o transporte de volta é de responsabilidade da proponente (sendo o custo deve estar embutido no valor da hora).
	200h
	R$ 622,83
	R$ 124.566,00

	03
	Contratação de empresa de prestação de serviços de CAMINHÃO BASCULANTE com motorista, combustível e manutenção. Com capacidade de no mínimo 14m³ (18 toneladas de CBUQ), para transporte de asfalto e outros materiais, em bom estado de conservação.
OBS: As empresas participantes desse item deverão apresentar planilha de custo ANEXO VII.
	3.000 TON
	R$ 58,36
	R$ 175.080,00

	04
	Contratação de empresa de prestação de serviços de TRATOR DE ESTEIRAS, com operador, combustível e manutenção. Com peso operacional mínimo de 17 toneladas, lâmina articulada com largura mínima de 3,70m.
	300h
	R$ 413,00
	R$ 123.900,00

	05
	Contratação de empresa de prestação de serviços de ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO para solos, com operador, combustível e manutenção.  Com peso operacional mínimo de 10.000 kg, e peso no tambor mínimo de 5000kg, diâmetro mínimo do tambor de 1500mm, com largura de compactação mínima de 2000mm, motor diesel com potência bruta do motor de no mínimo 95,0 kw, com sistema vibratório de amplitude nominal em alta de no mínimo 1,8mm e em baixa de no mínimo 0,85 mm, com frequência de vibração entre 1800 e 2000 vpn, com relógio digital ou mecânico integrado ao painel para controle de horas
	300h
	R$ 317,50
	R$ 95.250,00

	06
	Contratação de empresa de prestação de serviços de ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO COM PATA DE CARNEIRO para solos, com operador, combustível e manutenção.  Com peso operacional mínimo de 10.000 kg, e peso no tambor mínimo de 5000kg, diâmetro mínimo do tambor de 1500mm, com largura de compactação mínima de 2000mm, motor diesel com potência bruta do motor de no mínimo 95,0 kw, com sistema vibratório de amplitude nominal em alta de no mínimo 1,8mm e em baixa de no mínimo 0,85 mm, com frequência de vibração entre 1800 e 2000 vpn, com relógio digital ou mecânico integrado ao painel para controle de horas
	300h
	R$ 317,50
	R$ 95.250,00



6– ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
Estimativa do valor das contratações, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, constarão em anexo. O valor médio apurado dos serviços foi de R$ 819.611,00 (oitocentos e dezenove mil, seiscentos e onze reais).			
	 R$ 205.565,00 

	 R$ 124.566,00 

	 R$ 175.080,00 

	 R$ 123.900,00 

	 R$ 95.250,00 

	 R$ 95.250,00 



7– JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O parcelamento da aquisição e serviços não é possível.
8– CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Não foi identificada contratação correlatada na data da elaboração do ETP.
9– ALINHAMENTO COM PAC
A presente serviço está contemplada no item “49” do Plano de Contratação Públicas 2024
10- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Esta contratação possibilitará um maior alcance no trabalho prestado pela administração aos munícipes, tendo em vista que somente o maquinário da prefeitura não suporta a demanda, pois nosso município possui um vasto perímetro rural, com estradas não pavimentadas que necessitam de constante manutenção para manter viáveis as condições de tráfego pelas vias. O transporte de massa asfáltica se faz necessário para que com isso sejam pavimentadas ruas e estradas do município com material adquirido através do Consórcio Cirenor.

11– PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Não há providências prévias ao contrato. 

12– IMPACTOS AMBIENTAIS
Não há danos ambientais referente a aquisição.

13– VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Pelas justificativas apresentadas, e com base nos elementos levantados no presente Estudo Técnico Preliminar, a contratação mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária. 
Diante do exposto, declara-se a viabilidade da contratação.

Ibiraiaras, 09 de outubro de 2024.
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