ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
(Conforme Art. 18, § 1º da Lei nº 14.133/2021)

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS
Descrição do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS, COLETA DE RESÍDUOS DE FORMA HÍBRIDA (MANUAL E CONTEINERIZADA) E POSTERIOR TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS-RS – ÁREAS URBANA E RURAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO DOS CONTAINERS LOCADOS.
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A necessidade a ser suprida é o fornecimento de serviços de coleta, transporte, triagem, locação e higienização de containers e destino final de resíduos para o município de Ibiraiaras, tendo em vista a importância de tal serviço para o dia a dia da municipalidade, e para a manutenção da ordem e beleza de nossa cidade, visando dar o melhor destino para o lixo gerado pela população, inclusive com a melhor solução na execução dos serviços, em conformidade com o projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do município. 
Atualmente o município possui esses serviços prestados pela empresa Eco Verde Prestação de Serviços de Coleta de Lixo Ltda. Mas na intenção de melhorar a qualidade do serviço de coleta dos resíduos prestados pela municipalidade, foi realizado novo estudo da realidade local, sendo que o mesmo indicou ser necessário realizar do novo certame licitatório, a fim de ajustar todo o serviço de coleta de resíduos com a inclusão de serviços que hoje não estão previstos no atual contrato, como a locação e higienização de contentores. 
Também no estudo foi reformulado algumas rotas que estão mapeadas e fazem parte deste documento, bem como definido alguns pontos que deverão ser mais bem trabalhado pela municipalidade, no sentido de criar uma consciência ambiental cada vez mais responsável pelos munícipes, através de campanhas, fiscalização e atuação direta do corpo funcional do município, naquilo que se conclui como viável a realidade atual.
3. ÁREA REQUISITANTE
Secretaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Setor: Setor de Serviços Urbanos
Solicitante: Eloi Domingos Grandi 
4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Visando atender aos requisitos mínimos para a contratação, a prestação dos serviços deverá estar em conformidade com a descrição sumária e descrição completa dos mesmos, devendo também atender aos padrões de qualidade do mercado, demandas legais e regulatórias.
As especificações técnicas dos serviços de locação de containers, coleta de resíduos de forma híbrida (manual e conteinerizada) e posterior transporte, triagem e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e volumosos no Município de Ibiraiaras-RS – áreas urbana e rural, bem como a higienização dos containers locados, conforme especificações contidas no presente estudo e projetos anexos.
O projeto será dividido em duas partes, denominadas “Lotes”, abaixo discriminados.
LOTE 1 - coleta convencional e seletiva, transporte, triagem, locação e higienização de containers e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais do perímetro urbano do município:
Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais compreendem a execução das atividades de coleta orgânica, de rejeitos, bem como a coleta seletiva. A coleta será feita de forma conteinerizada. Nos casos em que houver a impossibilidade de a impossibilidade de acesso do veículo coletor, os coletores deverão transportar o resíduo até o caminhão manualmente. No perímetro urbano serão dispostos contentores (containers), que deverão ser coletados mecanicamente pelo caminhão, com sistema de “lifter” traseiro. Os contentores deverão receber higienização mensal. Os resíduos volumosos, como móveis, deverão ser dispostos nos containers e recolhidos juntamente com a coleta seletiva. Após o recolhimento na área urbana, abrangendo a coleta em todos os containers dispostos em todo o perímetro urbano do Município de Ibiraiaras, haverá o respectivo transporte desses resíduos sólidos até o local de triagem e após será efetuada a destinação final. Novos locais que sejam edificados igualmente ensejará a coleta, e somente será objeto de exame de reequilíbrio se houver aumento do percurso. Estes serviços serão prestados na forma detalhada no presente estudo.
Os contentores (containers) deverão receber higienização mensal, executada com uso de jato d’água, vassoura e aplicação de agentes desodorizantes e antibactericidas. Na sequência será feito o enxágue do contentor.
Para obtenção do custo da limpeza dos containers foi considerado o valor de transporte dos equipamentos até o lo-cal da lavagem, o gasto com água e luz para utilização do jato de água e os produtos de higienização.
LOTE 2 - coleta seletiva, transporte, triagem e destinação final de resíduos recicláveis domiciliares na zona rural do município:
Os serviços de coleta dos resíduos domiciliares recicláveis serão realizados em todas as comunidades da zona rural do município. Na área rural a coleta ocorrerá de forma híbrida, sendo feita manualmente nos pontos de coleta de cada comunidade, porém em duas localidades serão disponibilizados contentores (containers), em função da existência de núcleo habitacional com maior concentração de pessoas. Os contentores deverão receber higienização mensal. Após coleta, será feito transporte até o ponto de triagem e após até o destino final, em roteiros definidos neste estudo, pelo menos uma vez por mês, nos respectivos pontos de coleta estabelecidos. O cronograma de coleta com dias e locais será fixado pelo Município. A coleta na área rural não compreende os resíduos orgânicos, que serão reutilizados na própria propriedade na forma de compostagem, adubação verde e, a depender do caso, alimentação animal.
Para o LOTE 01: coleta convencional e seletiva, transporte, triagem, e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais do perímetro urbano do município:
Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais compreendem a execução das atividades de coleta conforme as especificações a seguir:
Locais de prestação dos serviços: O serviço de coleta domiciliar será prestado em toda a área urbana do Município, conforme Planta Baixa n° 01, inclusive aquelas onde não existe a possibilidade de tráfego de veículos, tais como becos ou vias estreitas. Serão também abrangidas pelo serviço quaisquer vias que vierem a ser criadas no decorrer da vigência do contrato. A seguir são detalhados os trechos de coleta considerados para elaboração deste estudo, que também são apresentados nas Pranchas 05 a 09, anexas a este documento.
Trecho 01: O recolhimento urbano considera o seguinte percurso: chegando na área urbana pela ERS 126, sentido Caseiros → Ibiraiaras, serão atendidas as vias longitudinais do município, iniciando pela Rua Frei Aleixo, seguindo para a Rua São José do Carreiro, Rua João Luiz Canevese, Rua Albino Piva, Rua Faustino Dal Piva, seguindo para atender as vias do Loteamento Guilhermina e do Bairro Santo Isidoro, Rua Antônio Stella, Carlos Alberto Guerra, Aurélio Barbiero, Guilhermina Bragagnollo e Guilhermina Bragagnollo Sul, Beco 19 de Abril, Beco A, Ruas A e B, Avenida Leda Accorsi Rech, Ruas do Loteamento Colina do Sol, prolongamento da Av. Leda Accorsi Rech,  Estrada Municipal Linha Esperança, Ruas do Loteamento Cidade Nova, retornando pela Estrada Velha e Rua João Domingos Baldasso, passando pelos Becos 24 de Agosto e Beco B.
Trecho 02: Seguindo pela Rua João Domingos Baldasso em direção ao Loteamento Pomatti, atendendo as ruas Leolindo Luiz Pomatti, Prolongamento da Rua Longino Zacharias Guadagnin, Rua Vicente Pomatti, Rua Osvaldo Antonio Leite, Rua João Stella, Rua João Luiz Zatti, vias do núcleo conhecido como “Roso”, seguindo pela ERS 126 em direção à São Jorge, para atendimento à “Área Industrial”, o Desvio e o loteamento conhecido como “XV da Boa Vista (Cazanatto)”, retornando pela ERS 126, entrando pela Rua Umberto Roso, entrando na Rua Cirilo Rossoni, em seguida Rua João Luiz Zatti.
Trecho 03: Entrando pela Rua Antônio Fabris em direção ao Bairro Jardim Esperança, atendendo Rua José Bedin, Osvaldo Antônio Leite, Rua 01, Rua 02, Rua 03, Rua Ângelo Sgarbossa, Rua Antônio Francisco dos Santos, Rua 25 de Janeiro, 1º de Maio e 12 de Outubro. Seguindo pela Rua Osvaldo Antônio Leite pelo “desvio”, sentido ao núcleo conhecido por “Loteamento Christianetti”, retornando pela Linha 12 de Outubro, atendendo as vias que compõe o “Loteamento Ademar Pomatti”. A partir daí, seguindo em direção ao centro pela Rua Augusto Pomatti, até a Avenida Leda A. Rech, seguindo para a Rua Antônio Stella, Rua Longino Zacharias Guadagnin e seu trecho em direção à “Linha Café”, até o núcleo conhecido como “Loteamento Bedin”.
Trecho 04: Do “Loteamento Bedin”, retornando para atendimento às vias transversais Avenida Leda Accorsi Rech, Longino Zacharias Guadagnin, José Bedin, Ângelo Sgarbossa, seguindo em direção ao Loteamento Jardim Planalto atendendo às Ruas Projetadas 01, 02, 03 e 04, Rua Maximino Sgarbossa, retornando pela ERS 126 para atendimento ao Bairro São José – Ruas São José do Carreiro, Dionizio Luchesi, João Luiz Canevese e João Luchesi, retornando atendendo a Rua Guerino Catapan, e por fim em direção à saída da cidade pela Rua Frei Aleixo em direção à ERS 126.

Metodologia de execução:
A coleta regular de resíduos sólidos domiciliares e comerciais será realizada com a utilização de caminhões dotados de equipamentos coletores compactadores de resíduos com capacidade mínima de 12 m³ (doze metros cúbicos) de resíduos. Ainda, o caminhão deverá possuir sistema mecanizado de coleta dos resíduos diretamente dos containers.
A empresa contratada deverá conter uma equipe de coleta composta por 1 (um) motorista e 2 (dois) coletores para o veículo. Não foi considerado encarregado/supervisor de coleta por entender que não existe a necessidade do acompanhamento do serviço por supervisor, já que haverá fiscal e gestor designados pelo município e que os próprios cidadãos participam ativamente da fiscalização do serviço de coleta.
Os setores de coleta deverão ser executados obedecendo aos respectivos roteiros planejados, adequados ao sistema viário e à legislação de trânsito, de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada imóvel (domicílio ou ponto comercial).
A impossibilidade de cumprimento dos roteiros definidos, seja por obras nas vias públicas, alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada imediatamente à Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e o Setor de Engenharia do Município, de forma que estes possam orientar a Contratada quanto a alternativa a ser seguida.
Em qualquer circunstância deverá ser assegurada a coleta dos resíduos sólidos em todos os containers do perímetro urbano. Nos casos em que houver a impossibilidade de acesso ao veículo coletor, os coletores deverão transportar os resíduos até o caminhão coletor. Os resíduos deverão estar acondicionados em sacos plásticos, preferencialmente com capacidade de até 100 litros ou outro recipiente adequado.
Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se em velocidade reduzida, realizando paradas, sempre que necessário, de modo a evitar correrias que possam prejudicar a qualidade do serviço e a segurança da equipe e de terceiros.
O veículo em operação de coleta, durante o roteiro, deverá transitar com os faróis (luz baixa) e sinalizador visual ligado. Sempre que possível, o motorista do veículo coletor deverá permitir o livre trânsito dos demais veículos nas vias públicas.
O roteiro deverá ser executado pelo veículo coletor dentro do horário estabelecido para o turno, completando quantas cargas forem necessárias para a coleta de todo o resíduo disposto no perímetro urbano.
Deverão ser recolhidos todos os resíduos sólidos que estejam dispostos para a coleta, conforme definidos, dentro da região de abrangência definida na Planta Baixa n° 01 deste estudo, e dispostos dentro ou no entorno dos contêineres. Os resíduos que eventualmente venham a cair dos sacos plásticos ou recipientes, durante a execução do serviço, deverão ser recolhidos imediatamente.
Dimensionamento para o lote 01:
Durante o ano de 2020 foram feitas pesagens do resíduo coletado no município de Ibiraiaras, durante o período de três meses. Com base nas pesagens, foi possível calcular a média de resíduos sólidos domiciliares não recicláveis gerados na área urbana. Os dados coletados foram reunidos na tabela abaixo, e os originais podem ser verificados no Processo Licitatório Nº 82/2019, fls. 437 a 445 e 494 a 518.
	Mês de análise
	Resíduo não reciclável (kg)
	Resíduo reciclável (kg)

	Maio/2020
	63.530
	16.770

	Outubro/2020
	65.478
	19.430

	Novembro/2020
	53.160
	19.230

	Média de resíduo coletado
	60.723
	18.476


Em virtude de serem as informações mais atualizadas e precisas existentes no município, esses dados médios serão utilizados para o dimensionamento do Lote 01. O projeto básico considera também o custo de pesagem do caminhão antes e depois do roteiro de coleta, em balança externa. O serviço de pesagem deverá ser feito em todas as coletas, para que seja possível determinar a média mais precisa de resíduos gerados no município, e que será considerada para futura elaboração de projetos desta natureza.
Definida a quantidade de resíduos, passa-se ao dimensionamento dos demais itens necessários à coleta.
a) Dimensionamento da frota de veículos:
Serão considerados 12 dias de coleta para resíduos não recicláveis por mês, e 4 dias para resíduos recicláveis por mês. Assim, a quantidade a ser coletada em um dia de coleta (Qc) será:

ton
	No dia de coleta seletiva, teríamos:

ton
Como a quantia de resíduos não recicláveis é mais expressiva, o cálculo da frota será feito para a quantidade de 5,06 toneladas. Entende-se que, se o caminhão for capaz de coletar os resíduos não recicláveis, será também capaz de coletar os recicláveis, já que são em menor quantidade.      
 b) Número de cargas:
Considerando os seguintes dados:
Nc – Número total de cargas por dia de coleta  ?
Qc – Quantitativo de resíduos por dia de coleta, em toneladas  5,06 ton;
Cc – Capacidade de carga do veículo de coleta, ton/carga  6ton/carga.
	
O número de cargas em um caminhão toco de 12m³ com compactador será:


Assim, é possível atender ao município com um caminhão compactador de 12m³ e capacidade de carga 6 toneladas, fazendo uma carga por dia. 
 c) Capacidade de carga do Caminhão – Justificativa pela utilização de compactador:
No caso de utilização de caminhão caçamba, a fim de reduzir o esforço de carregamento, deve-se restringir a altura máxima da caçamba em 2 m. Neste sentido, recomenda-se pelo TCE – RS a adoção de caminhões toco com caçamba de 7 m³, que possuem chassis estendido e caçamba mais baixa. Cabe salientar ainda, que, para fins de dimensionamento da frota de caminhões caçamba (resíduos soltos), recomenda-se pelo TCE-RS a adoção de um peso específico de 180 kg/m³ quando o caminhão caçamba é utilizado.
Portanto, a capacidade máxima de um caminhão caçamba é de 1,26 toneladas de acordo com as orientações do TCE -RS. No entanto, a necessidade diária estimada para o município é de 5,06 toneladas por carga conforme cálculo realizado anteriormente neste estudo.
Neste sentido, se torna inviável financeiramente contratar mais equipes de trabalho e quatro caminhões caçamba para realizar a coleta de resíduos sólidos domiciliares do perímetro urbano, sendo que com apenas uma equipe de trabalho e apenas um caminhão compactador satisfaz a necessidade do município.
Há de se considerar também o crescimento populacional nas áreas urbanas e a diminuição da população na zona rural.
Portanto, é suficiente para a realização da coleta convencional e seletiva no perímetro urbano do município um caminhão toco, chassi de 6 toneladas, equipado com coletor compactador com capacidade de no mínimo 12 m³ de resíduos compactados, com ano de fabricação não superior a 10 anos.
d) Das especificações do caminhão toco equipado com coletor compactador:
 I - O veículo deverá possuir dispositivo de visualização ótica e/ou eletrônica que garantam a visão, por parte do motorista, da boca de carga do equipamento e da sua região periférica, com o objetivo de proporcionar maior segurança à equipe de coleta;
II - Na boca de carga deverá ser instalada iluminação que possibilite a visualização noturna deste compartimento, de forma a minimizar o risco de acidentes com os Coletores;
III - O sistema de compactação deverá ser hidráulico, de carga traseira, com placas e prensas acionadas pela traseira do equipamento;
IV - O compartimento de carga deverá ser estanque, de forma a evitar o vazamento de líquidos e ter compartimento ou suporte para a guarda de pás e vassouras;
V - O equipamento de carga deve ser dotado de dispositivos que minimizem ruídos no momento da compactação de resíduos; 
VI – O caminhão deve estar dotado de sistema de rastreamento via satélite – GPS;
VII – O caminhão deverá possuir sistema traseiro de basculamento automatizado de containers (lifting);
VIII - O caminhão deverá possuir idade não superior a 10 anos.
O custo adotado para a manutenção do caminhão na planilha orçamentária foi aquele indicado no item 7.1.2.4 da Orientação Técnica do TCE, ou seja, R$0,74/km - segundo dados informados em 2016 ao sistema LicitaCon.
e) Guarnição de coleta:
De acordo com recomendação do TCE, deve-se considerar a produtividade de 4 ton./(coletor.dia) para o dimensionamento dos funcionários que irão atuar como coletores. Assim:


Portanto, para atender a demanda do município são necessários 2 funcionários trabalhando na coleta de resíduos.
A empresa contratada deverá fornecer aos funcionários os equipamentos de proteção necessários para a prestação dos serviços em segurança.
f) Fator de Utilização:
Para o Lote 01 o Fator de Utilização foi calculado dividindo as horas semanais trabalhadas por 44 horas.
Considerando o trabalho de 8 horas por dia, com a coleta sendo feita quatro dias da semana, tem-se 32 horas trabalhadas semanais. Assim:


g) Estação de Transbordo:
A empresa participante poderá optar pela utilização de estação de transbordo intermediária, com posterior transporte do resíduo em caminhão de maior porte até o destino final. Porém a utilização de transbordo não poderá acrescer ao valor global estabelecido no projeto básico, e os custos para tal não poderão ser adicionados à planilha orçamentária. Os custos desde a coleta até a destinação final deverão correr por conta da contratada.
Do pagamento para o Lote 01:
O pagamento mensal será em valor fixo, conforme a planilha orçamentária apresentada pela empresa vencedora, observados os termos do Projeto Básico e do edital de licitação. Este é o caso mais adequado aos municípios de menor porte, onde a frequência de coleta e os percursos são reduzidos.
Todos os custos desde o fornecimento dos contentores, coleta, até a disposição final em aterro serão por conta da contratada. Desta forma a remuneração se dará por preço fixo mensal.
Poderá haver alteração de valores para readequação conforme disposições a serem definidas no edital de licitação, principalmente quanto a quilometragem em virtude da fiscalização por rastreamento do veículo por GPS.
Higienização dos contentores:
Os contentores (containers) deverão receber higienização mensal, executada com uso de jato d’água, vassoura e aplicação de agentes desodorizantes e antibactericidas. Na sequência será feito o enxágue do contentor.
Para obtenção do custo da limpeza dos containers foi considerado o valor de transporte dos equipamentos até o local da lavagem, o gasto com água e luz para utilização do jato de água e os produtos de higienização. 
Foram utilizados os seguintes dados para a definição dos custos:
- A lavagem de cada container irá levar o tempo médio de 15 minutos;
- A lavadora de alta pressão possui o gasto médio de 5 litros de água por minuto;
- A lavadora de alta pressão possui o gasto médio de energia de 1,5 Kw/h;
- O custo unitário de energia na Concessionária RGE é de R$ 429,09 / MWh;
- O custo unitário de água na Concessionária Corsan para tarifa Empresarial com consumo até 1000m³ é de R$ 10,04 /m³;
- O custo médio do detergente para limpeza pesada, do tipo “uso universal”, é de R$ 56,42 por embalagem de 5 litros (ou seja, R$ 11,28 por litro);
- O uso estimado de detergente é de 150 ml para limpeza de cada container;
- Distância média de transporte considerada para cada container é de 10km, sendo 5km para chegar ao local da lavagem, e 5km para retornar ao local de origem.
- Rendimento do caminhão é de 3km/l e o custo do diesel é de R$5,58 reais por litro.
Com esses dados, foram obtidos os seguintes valores de limpeza para cada container:
· 
· 
Assim, os custos com água e energia serão de R$ 0,914 para higienizar cada container.
· 
Então, será utilizado o valor de R$ 1,692 em produtos para higienizar cada container.
· 
Então, o valor médio estimado para transporte de cada container é de R$ 18,598.
Estes valores calculados foram inseridos na Planilha Orçamentária.
Para o Lote 02: coleta seletiva, transporte, triagem e destinação final de resíduos recicláveis domiciliares da zona rural do município:
Deverá obedecer a mesma metodologia de execução da coleta seletiva dos resíduos urbanos, observadas as particularidades especificadas abaixo, sendo que os recolhimentos dos resíduos serão realizados pelo menos uma vez por mês em cada roteiro definido abaixo:
	Roteiro
	Comunidades abrangidas
	Quilometragem estimada por viagem.

	

01
	Cidade;
Nossa Senhora de Lourdes;
São Francisco;
São Rafael (escola);
Sagrado Coração de Maria;
São Sebastião (depósito).
Nossa Senhora da Salete;
São Pedro;
Santa Lúcia;
Cidade.
	46,58 km

	



02
	Cidade;
São Pio X;
Santo Expedito;
Santa Clara;
Nossa Senhora Aparecida;
São Luiz;
São Cristóvão
Jaboticabal;
São Roque;
Santa Terezinha;
Cidade.
	42,64 km

	


03
	Cidade;
Nossa Senhora do Caravaggio;
Santa Rita;
Divino;
Nossa Senhora do Rosário (escola);
Nossa Senhora da Saúde (escola);
São Brás (campo de futebol);
Cidade.
	35,90 km

	04
	Cidade;
Santo Antão;
Nossa Senhora Consoladora;
Cidade.
	12,73 km

	Total
	137,85 km



Foi considerado que todos os roteiros serão atendidos em um dia. Também foi considerada a quantidade de 53,30km para a chegada do caminhão coletor até o município, e foi considerada a quantidade de 53,30km para ida do caminhão coletor até a destinação final, passando pela triagem.
Assim, a quilometragem total considerada será:
· 
· 
· 
O somatório dos deslocamentos será, portanto:

Assim, a quilometragem de 244,45 km que consta na planilha orçamentária se refere à chegada do caminhão até o município, a coleta nos roteiros descritos acima, e o transporte até a destinação final, passando pela triagem.
As datas das coletas em cada roteiro serão previamente fixadas, com a finalidade de realizar a devida ciência aos munícipes.
Duas localidades rurais receberão também contentores, tendo em vista que produzem um maior volume de resíduos. Nesses casos poderão ser definidos roteiros excedentes aos previamente previstos, sendo que tais roteiros serão definidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente em conjunto com a EMATER em virtude da necessidade de coleta de cada comunidade.
Locais de prestação dos serviços:
A coleta na zona rural dos resíduos sólidos domiciliares será efetuada em 04 roteiros definidos no item acima, podendo ser fixados roteiros excedentes pela Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente em conjunto com a EMATER.
Metodologia de execução:
A coleta na zona rural dos resíduos sólidos domiciliares será realizada por 01 (uma) equipe, composta de 1 (um) motorista e 1 (um) coletor.
A impossibilidade de cumprimento de qualquer roteiro devido a intempéries, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada imediatamente à Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, de forma que esta possa orientar a Contratada quanto à alternativa a ser seguida.
O veículo em operação de coleta, durante o dia, deverá transitar com os faróis (luz baixa) e sinalização de alerta ligado.
Sempre que possível, o motorista do caminhão coletor deverá permitir o livre trânsito dos demais veículos nas vias públicas.
Dimensionamento do caminhão para coleta seletiva da zona rural:
A remuneração dos serviços de coleta seletiva, transporte, triagem e destinação final na zona rural será por km/rodado, sendo que o pagamento apenas será realizado caso haja prestação dos serviços.
A aferição dos km/rodados será realizada através do roteiro definido pelo Município e com quilometragem fixada pelo Município, confrontada pelo rastreamento via GPS do caminhão coletor.
A coleta dos resíduos no Lote 02 deverá ser feito utilizando o mesmo caminhão compactador definido para o Lote 01: um caminhão toco, chassi de 6 toneladas, equipado com coletor compactador com capacidade de no mínimo 12 m³ de resíduos compactados, com ano de fabricação não superior a 10 anos, com especificações dadas no Item 3.1.5 - d, acima.
Para a composição da Planilha Orçamentária foi considerado caminhão com ano-modelo 2024, e seu preço foi identificado por meio da Tabela Fipe. Assim, chegou-se ao valor para o caminhão de R$ 538.222,00.
Para determinação do equipamento compactador, utilizou-se o valor dado no Banco de Preços para um caminhão com o compactador incluso, de R$ 398.350,00, e foi descontado o preço da Tabela Fipe correspondente ao chassi daquele caminhão. Assim:




Fator de utilização:
Para o Lote 02 a coleta foi definida para acontecer uma vez por mês. Assim, foi necessário adequar o cálculo do fator de utilização para que as unidades fossem compatíveis. 
Considerando as horas que seriam trabalhadas ao total de um mês, temos:

Considerando que serão feitos os quatro roteiros em um dia, que possui 8 horas de trabalho, temos que o Fator de Utilização será:


Higienização dos contentores:
Os contentores (containers) locados na área rural deverão receber higienização mensal, executada com uso de jato d’água, vassoura e aplicação de agentes desodorizantes e antibactericidas. Na sequência será feito o enxágue do contentor. 
Para obtenção do custo da limpeza dos containers foi considerado o valor de transporte dos equipamentos até o local da lavagem, o gasto com água e luz para utilização do jato de água e os produtos de higienização. Este custo foi detalhado no item 4.1.7.
LOTES 01 E 02 - SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE:
Do sistema de monitoramento por GPS:
As empresas vencedoras da coleta convencional e seletiva do perímetro urbano e da coleta seletiva da zona rural deverão contratar rastreamento para os veículos por satélite - GPS. 
O sistema de rastreamento deverá possibilitar:
a) Emissão de relatórios gerenciais em plataforma web e em aplicativo, com resumo da rota do veículo e as paradas do dia;
b) Localização georreferenciada, em tempo real e histórica, expressa em mapa viário, da posição de cada veículo coletor;
c) Velocidades instantâneas dos veículos coletores e transportadores;
d) Tempo de parada (quando a velocidade for 0 km/h);
e) Possibilidade de consulta de passagem de veículo por endereço, com a prerrogativa de estabelecer a área de pesquisa e o período;
f) O histórico das informações deverá estar armazenado e disponível por um período de, no mínimo, 2 (dois) meses.
Da contratação de seguro:
As empresas vencedoras deverão contratar seguro dos veículos que realizam a coleta e transporte até a destinação final devendo ter no mínimo a seguinte cobertura: 
Danos Materiais de Terceiros, no valor mínimo de R$ 150.000,00.
Danos Corporais de Terceiros, no valor mínimo de R$ R$ 150.000,00.
Danos Materiais e Corporais de Passageiros, no valor mínimo de R$ 200.000,00.
 APP – Morte e Invalidez, no valor mínimo de R$ 60.000,00.
Danos Morais- verba adicional, passageiros e terceiros não transportados, verba única valor mínimo 60.000,00 por pessoa.
LOTES 01 E 02 - DA TRIAGEM E TRANSBORDO:
As empresas vencedoras das coletas urbanas e rurais deverão encaminhar todos os resíduos coletados para um local de triagem e de transbordo devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.
O transporte do material até o centro de triagem será feito pela empresa e sua quilometragem prevista está inclusa no item “transporte até a destinação final”.
 LOTES 01 E 02 - DA DESTINAÇÃO FINAL:
A destinação final consiste em um local onde ocorre distribuição ordenada de rejeitos em aterro, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais diversos.
Para composição da Planilha de Cálculo foi utilizado o valor de 60,72 toneladas de resíduo que será destinado a aterro sanitário, que é o valor estimado de coleta orgânica no município. Como no lote 02 será feita somente coleta seletiva, não será considerado resíduo com destinação a aterro.
Como o custo com a disposição final poderá ser subcontratado pela empresa, a porcentagem de BDI para o item “destinação final” foi reduzida, a fim de evitar a reincidência de BDI na subcontratação do serviço.
O valor unitário considerado para a disposição final empregado na planilha orçamentária foi obtido por meio de pesquisa no Banco de Preços.
As empresas vencedoras dos Lotes 01 e 02 deverão realizar a destinação final em aterro sanitário, que atenda os seguintes requisitos:
a) Licença Ambiental vigente expedida pelo órgão ambiental competente, em nome do licitante ou de terceiros proprietários dos aterros de destinação final, compatível com os termos do presente Projeto Básico;
b) Em caso de o aterro ser de propriedade de terceiro, deverá haver autorização expedida em favor da licitante no sentido que esta pode efetuar o depósito dos resíduos do Município de Ibiraiaras, nos termos do edital de licitação e pelo prazo contratual estabelecido; 
c) Atestado do responsável técnico pelo aterro sanitário, no sentido de que:
I - A carga projetada de resíduos do Município de Ibiraiaras durante a vigência do contrato é compatível com a disponibilidade de carga do aterro sanitário, considerado todas as demais obrigações já contratadas para o referido aterro até o momento da emissão do atestado;
II - Que durante a vigência contratual será observado o resguardo da capacidade do aterro sanitário para o cumprimento do contrato com o Município de Ibiraiaras, sendo comunicado no prazo de 5 dias qualquer desconformidade que advenha.
ESPECIFICAÇÕES DOS CONTENTORES (CONTAINERS) DE LIXO A SEREM LOCADOS:
Conforme já indicado anteriormente, a empresa vencedora deverá dispor e manter containers na área urbana do município para recebimento dos resíduos, conforme indicado na Planta Baixa nº 01. Além desses locais, deverão ser dispostos também na área rural: quatro pontos de coleta (oito containers) na Reserva Indígena Monte Caseros, e três pontos de coleta (seis containers) na Comunidade de São Sebastião. 
O posicionamento dos containers deverá ser feito dispondo-os em duplas, sendo um container de 1.000 litros na cor marrom, e outro de 1.000 litros na cor verde. Eles deverão ter adesivo indicativo do tipo de lixo a que se destinam, conforme modelo que consta na Planta Baixa nº 01.
Para cálculo da quantidade necessária de contentores, o estudo considerou como parâmetro que o trajeto percorrido pelo munícipe até o container fosse de, no máximo, cem metros. Isso porque essa será a primeira vez que a modalidade containerizada será empregada no município, e a pequena distância de trajeto pretende facilitar que os cidadãos criem o hábito de levar o resíduo até o local de coleta. Assim, partiu-se das vias centrais da área urbana (Rua Antônio Stella e Rua Longino Zacharias Guadagnin) e replicando para as demais vias e bairros, utilizando o mesmo parâmetro para posicionamento de containers. Foi escolhido o container com a capacidade de mil litros para que possam ser armazenados os resíduos entre os dias de coleta, e para que haja espaço disponível para serem acondicionados os lixos recicláveis e também os resíduos volumosos.
Os containers deverão ser de material plástico de alta qualidade e durabilidade, com proteção UV e com munhão nas duas laterais, para basculamento automatizado (lifting) na traseira do caminhão. Os contentores deverão possuir 04 rodas, sendo que deve ter travas em pelo menos duas delas. Deverão receber manutenção periódica para que se mantenham em perfeito funcionamento durante todo o período de duração do contrato. Caso sejam quebrados e/ou inutilizados por qualquer motivo, deverá ser feita sua imediata reposição pela empresa contratada. 
Os containers deverão ser de fácil higienização, com paredes lisas e cantos arredondados, de forma a facilitar a limpeza pela equipe de coleta. Se houverem resíduos soltos dentro do container, deverão ser recolhidos pelos coletores, colocados em sacolas e levados para o caminhão. Deve ser evitado o acúmulo de lixo para impedir o aparecimento de vetores.
A empresa contratada deverá fazer a higienização de todos os containers, pelo menos uma vez a cada mês, com uso de jato d’água e produtos higienizantes. Não poderá ser executada a limpeza na via pública, mas sim em local apropriado e licenciado. Caso os containers sejam levados a outro local para higienização, deverá ser deixado outro em seu lugar. Não será permitido deixar pontos sem contentores em nenhuma hipótese.
Caberá a contratada dar a devida destinação dos resíduos recolhidos nos containers, quer seja aqueles que comportam a reciclagem, quer aqueles classificados como resíduos.
A manutenção dos contentores deverá correr por conta da contratada, que deverá manter os containers em boa aparência e em boas condições de uso. Havendo a necessidade de substituição, a contratada deverá fazê-lo em até 48 horas a partir do recebimento de notificação.
Para cálculo do custo da locação dos contentores, obteve-se cotação no Banco de Preços para o produto, e aplicou-se os custos de depreciação e remuneração de capital, conforme planilhas orçamentárias.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
O levantamento de mercado foi realizado por pesquisa de preços através de fornecedores de materiais de consumo (EPI’s, Luvas, bonés, uniformes...), pesquisa no Banco de Preços, que engloba preços de licitações do país inteiro, convenções trabalhistas e tabela Fipe para levantamento de valores referentes ao caminhão utilizado, conforme determinação do Art. 23, § 1º da Lei nº 14.133/2021 e preços de produtos e serviços adquiridos no dia a dia da municipalidade, tudo isso adequado a Planilha Orçamentária modelo TCE-RS.
Contudo a solução do objeto a ser licitado é peculiar de cada município, conforme suas características geográficas e populacional, seja do ponto de vista da localização, relevo, clima, dimensão etc. Ibiraiaras, por ser um município de porte pequeno, situado numa região de outros municípios de mesmo porte, sendo Passo Fundo e Vacaria os municípios de porte médio na região, distantes 90 km e 110 km respectivamente, tendo dificuldades para vislumbrar arranjos logísticos possíveis, e que ainda não façam parte da realidade local.
De outra parte, a triagem, eventual transbordo são operações que carecem de investimentos, que inviabiliza a execução por parte do município de forma isolada, porém na região, através da iniciativa privada tem alguns investimentos que é de conhecimento da municipalidade e possível outros ainda desconhecidos.
Já para a estimativas da contratação do destino final foi escolhido tendo como critério a menor distância, ou seja, se trata do aterro sanitário mais próximo encontrado. Foram considerados os três aterros sanitários existentes em um raio de 80km do município de Ibiraiaras, de acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul 2015-2034, e calculada a rota mais curta do centro do município até cada um dos aterros. Chegou-se na distância de 53,30km como a mais curta e, por consequência, mais vantajosa para o Município.
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Fornecimento de serviços de coleta, transporte, triagem, locação e higienização dos containers e destinação final de resíduos é de suma importância para o município de Ibiraiaras, tendo em vista a produção de lixo (resíduos) diários, sendo este deve ter seu destino adequado, objetivando uma melhor qualidade de vida aos moradores de nossa cidade.
7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
7.1 A contratação dos serviços se dará conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
	Lote
	Quant.
	Un.
	Descrição dos serviços
	Valor 
mensal
	Valor Total 

	[bookmark: _Hlk141262893]01
	12
	Meses
	Coleta convencional e seletiva, transporte, triagem, locação e higienização de contêiners e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais recicláveis e não recicláveis do perímetro urbano do município, com a disponibilização de todos os serviços constantes na planilha orçamentária, termo de referência e plantas baixas n.º 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09.
	R$ 68.051,22
	R$ 816.614,64

	02
	12


	Meses
	Coleta seletiva, transporte, triagem e destinação final de resíduos recicláveis domiciliares da zona rural do município com a disponibilização de todos os serviços constantes na planilha orçamentária, termo de referência e planta baixa n.º 03 e 04.
	R$ 2.899,21
	R$ 34.790,52



8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Valor mensal (R$): R$ 70.950,43								
A contratação está estimada em R$ 851.405,16 (oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e dezesseis centavos). 
9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
Este estudo considerou a execução dos objetos de forma unificada em lotes, ou seja, considera apenas uma empresa para executar os serviços de coleta, triagem, transporte e destinação final dos resíduos sólidos. São considerados tanto os resíduos recicláveis como os não recicláveis das zonas urbana e rural do município. Essa escolha se deu em função da economia, isso por que a contratação de equipes ou empresas diferentes para a execução de cada serviço traria prejuízo ao município, uma vez que haveria perda da economia de escala. 
Assim, justifica-se a contratação dos objetos em lotes para evitar o pagamento de várias equipes de trabalho para os serviços, considerando o fato de que as coletas convencionais e seletivas urbanas são realizadas em dias e horários diferentes. E também porque o volume de resíduos a ser coletado não é expressivo -dado ao porte do Município, logo, a equação financeira desse montante recolhido com os gastos gerados para a prestação dos serviços, quer seja com o pessoal, quer sejam administrativos, quer sejam aqueles para a existência da estrutura mínima a possibilitar a prestação dos serviços, reclama a unificação, de forma a proporcionar economia para o Município e ampliar o número de participantes no certame.
 Outra vantagem da unificação desses serviços, consiste em evitar a ocorrência de resíduos misturados, que poderiam ser deixados de serem coletados pelas empresas, evitando que as empresas criem um conflito de responsabilidade com a finalidade de se eximir alegando que seria responsabilidade da outra (e vice e versa).
Por outro lado, o projeto básico contempla os serviços de triagem, de modo que a separação dos resíduos acabará acontecendo, de modo que assim se permitirá a reciclagem. Paralelamente a este estudo se recomenda a realização de campanha de conscientização, para que seja procedido na separação dos dias de coletas, porque há ganho neste agir. 
Esta formatação de contratação, dadas a todas as características envolvidas, também se evitará que haja um conflito de responsabilidade entre as supostas empresas de prestadores de cada um dos serviços no que tange a qualidade dos serviços quanto às sobras dos resíduos ou quanto às coletas não realizadas, bem como quanto ao ponto de destinação.  
A contratação de apenas uma empresa para a prestação dos serviços de coletas seletivas e convencionais urbanas, com o devido transporte, faz com que a contratada necessite de apenas uma estrutura administrativa e operacional para a coleta dos resíduos sólidos urbanos (recicláveis e não recicláveis), reduzindo assim os custos fixos das licitantes interessadas em participar do processo licitatório, haja vista se tratar de município de pequeno porte, além do que se estará a reduzir o valor de oferta para contratação dos serviços pelo município.
Neste sentido, considerando os argumentos expostos acima, resta demonstrada a necessidade de que as coletas seletivas e convencionais urbanas devem ser aglutinadas.
Justifica-se a realização preferencial da coleta seletiva na zona rural, considerando o fato de que as pessoas que residem na zona rural utilizam os resíduos domiciliares não recicláveis como adubo, não havendo a necessidade da realização da coleta convencional de resíduos domiciliares, porém se houver itens não recicláveis, deverá ser dado o devido destino final.
Outro fato que deve ser levado em conta, é a inviabilidade econômica de criar uma estação de transbordo no município, considerando que as coletas urbanas e rurais serão realizadas somente com um compactador, neste sentido, o próprio compactador realizará o transporte até a triagem quando for o caso e a respectiva destinação final, não necessitando repassar a carga para um veículo de maior porte.
A prestação de serviços de destinação final também não poderá ser contratada de forma fracionada dos serviços de coleta e transporte, tendo em vista que na elaboração da proposta por parte das empresas interessadas em realizar a coleta convencional e seletiva urbana e rural, com o respectivo transporte, devem ter conhecimento do custo real de transporte dos resíduos até o destino final, o que envolve diversas considerações de logísticas, volume e particularidades desta contratação.
Ou seja, a contratação fracionada do destino final traz imprevisibilidade quanto ao custo real das licitantes com relação ao transporte, desse modo, o município realizando licitação de forma aglutinada possibilita a aferição por parte dos licitantes participantes quanto ao custo total necessário para a formulação de propostas.
Ainda, é justificada a aglutinação também do serviço de locação de containers pelos mesmos motivos acima detalhados, pois como já apresentado, a contratação de apenas uma empresa para a prestação de todos os serviços, faz com que a futura contratada necessite de apenas uma estrutura administrativa e operacional, reduzindo consideradamente os custos fixos das licitantes interessadas em participar do processo licitatório.
10 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Será permitida a subcontratação para os serviços relacionados ao objeto, desde que apresentem a documentação relativa à capacidade técnica do subcontratado nos termos do Art. 67, § 9º da Lei nº 14.133/2021.
Ainda, algumas contratações correlatas a estes serviços, serão realizadas posteriormente, como o caso da coleta de materiais eletrônicos (pilas, rádios, tvs, material de informática), cuja forma de recolhimento é organizada através de campanha realizada pela secretaria do meio ambiente da municipalidade, duas vezes no ano, sendo um que um recolhimento é realizado no mês de março e outro no mês de setembro, além de ser trabalhado a conscientização da população.
11 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A contratação está registrada no Plano Anual de Contratação do Município de Ibiraiaras, do ano de 2024 com as devidas justificativas.  
A aquisição alinha-se ao Planejamento Estratégico da municipalidade.
12 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
O objetivo é contratar pessoa jurídica especializada para execução de serviços de coleta, transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, bem como locação e higienização de contentores (containers) no município de Ibiraiaras, para com isso melhorar a qualidade de vida dos munícipes. 
13 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
Trata-se de contratação sem risco iminente pela sua natureza de execução conforme quantitativos previstos neste termo, inclusive porque em caso de eventual descumprimento está coberto com a previsão de aplicação de penalidades, respeitado sempre a garantia de defesa e do contraditório nos termos da Lei, bem como não se trata de contração de serviços com alta complexibilidade, dispensando-se qualquer outra previsão neste Termo ou no futuro contrato neste sentido.
Paralelamente a este estudo se recomenda a realização de campanha para a divulgação do novo formato de coleta. Isso porque a utilização de containers para a disposição do lixo não é uma prática comum no município e, assim, os cidadãos poderão ser conscientizados sobre a mudança no recolhimento de resíduos.
É importante que os munícipes sejam conscientizados a utilizar corretamente os equipamentos, com a separação do lixo seco e orgânico e com a disposição correta deles dentro dos containers. Faz-se necessário sensibilizar a população para que os containers sejam mantidos, cuidados e não sejam vandalizados.
14 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Os fornecedores deverão atender no que couber os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na legislação vigente.
15 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.
16 JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE
Considerando os pressupostos apresentados, esta equipe considera a contratação viável tendo em vista que   possibilitará a contratação de serviços de coleta, transporte, triagem e destino final de resíduos, visando melhorar a qualidade de vida dos munícipes dando um melhor tratamento ao lixo produzido no dia a dia pela população, conforme projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do município. 
17 DISPOSIÇÕES GERAIS
Frente ao exposto, considera a prestação do serviço, como: SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA, ao qual outros arranjos logísticos operacionais podem ser viabilizados pelas empresas prestadoras do serviço, e que estiverem em conformidade com as normas ambientais, desenvolvidos em estabelecimentos e processos licenciados, serão válidos e os custos respeitados, já que o julgamento será pelo menor preço.

18 RESPONSÁVEIS
Gestor do Contrato: Neimar Cenci 
Fiscal do Contrato:  Pâmela Hentz Cappelari 

19        ANEXOS

- Mapas de localização de rota e de contentores;
- Pesquisa de preços e demais documentos;
- Planilha de custos;
- Projeto Básico.

Esse estudo técnico preliminar servirá de base para a elaboração edital do certame licitatório, juntamente com o projeto básico elaborada pela equipe de engenharia da municipalidade.

Município de Ibiraiaras, 03 de abril de 2024.


ELOI DOMINGOS GRANDI
Secretário Municipal de Infraestrutura



PÂMELA HENTZ CAPPELLARI
Engenheira
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