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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
1- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
Contratação de serviços de horas máquina para execução de atividades operacionais do Município.
O presente documento tem por finalidade formalizar a necessidade de contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de horas máquina, visando atender demandas contínuas de manutenção de estradas, serviços urbanos e rurais, apoio à agricultura e execução de obras públicas.
2– REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Foram analisadas as seguintes alternativas:
a) Aquisição de máquinas
Alto custo de investimento + manutenção + pessoal
b) Locação tradicional Menor flexibilidade
c) Credenciamento (ESCOLHIDA) Melhor custo-benefício + flexibilidade + múltiplos prestadores
Conclusão: Credenciamento é a solução mais vantajosa.
3– LEVANTAMENTO DE MERCADO
O presente levantamento tem por objetivo:
· Identificar preços praticados no mercado; 
· Comprovar a compatibilidade dos valores estimados; 
· Atender às exigências da Lei nº 14.133/2021; 
· Subsidiar a formação do valor de referência. 
METODOLOGIA UTILIZADA
Foram adotados os seguintes critérios:
· Pesquisa em contratações públicas similares (municípios da região); 
· Consulta a fornecedores do ramo; 
· Análise de valores praticados em licitações recentes; 
· Média aritmética dos preços obtidos. 
   FONTES DE PESQUISA
· Banco de preços públicos; 
· Licitações de municípios do RS; 
· Fornecedores locais e regionais; 
· Contratações anteriores do próprio Município
4- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
O credenciamento permite contratação conforme demanda, evitando ociosidade e garantindo competitividade indireta.
Credenciamento de empresas para prestação de serviços de:
· Escavadeiras 
· Tratores de esteira 
· Retroescavadeiras 
· Motoniveladoras 
· Rompedores hidráulicos 
· Caminhão munck 
· Mini escavadeiras 
· Minicarregadeiras
5– ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  E VALORES DA CONTRATAÇÃO
	ITEM
	SERVIÇO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QTDE
ESTIMADA
	VALOR 
UNITÁRIO
	VALOR 
TOTAL

	1
	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA COM PESO MÍN. 14 TON. com ripper, (escarificador traseiro mínimo 5 hastes) e lâmina com ângulo hidráulico, mínimo de 130 HP. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	HORAS
	800
	R$ 352,83
	R$ 282.264,00

	2
	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PESO MÍN. 28 TON. motor mínimo de 160 HP. A máquina deverá ter linha hidráulica e engate rápido pra concha. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	HORAS
	1000
	R$ 354,17
	R$ 354.170,00

	3
	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PESO MÍN. 22 TON. concha com capacidade de carga mínima de 1,2 m³ e motor mínimo de 150 HP. A máquina deverá ter linha hidráulica e engate rápido pra concha. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	HORAS
	800
	R$ 333,92
	R$ 267.136,00

	4
	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÍNIMO 17 TONELADAS Prestação de serviços com escavadeira hidráulica sobre esteiras com peso operacional mínimo de 17 toneladas, motor com no mínimo 130Hp. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	

HORAS


	500
	R$ 291,67
	R$ 145.835,00

	5
	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÍNIMO 14 TONELADAS – concha de no mínimo 0,71 m³, com no mínimo 128hp, mínimo de 14 toneladas, com lâmina frontal. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	HORAS
	500
	R$ 347,63
	R$ 173.815,00

	6
	SERVIÇO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO DE NO MÍN. 23 TON. e impacto de 8000 joules. Acoplado em escavadeira hidráulica de no mínimo 22 toneladas. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	

HORAS
	

700
	

R$ 525,17
	R$ 367.619,00

	7
	Serviço de RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4 com linha hidráulica e braço extensivo, com cabine fechada ROBS/FOPS, são necessárias atividades em locais de difícil acesso, seja em altura, profundidade ou alcance de solo. Peso mínimo: 7.800 kg. Tamanho mínimo de concha dianteira: 0,80 m3. Máquina com no máximo 10 anos de uso.
	HORAS
	1500
	R$ 238,69
	R$ 358.035,00

	8
	Serviço de RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4 com linha hidráulica, com cabine fechada ROBS/FOPS, são necessárias atividades em locais de difícil acesso, seja em altura, profundidade ou alcance de solo. Peso mínimo: 7.800 kg. Tamanho mínimo de concha dianteira: 0,80 m3. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	HORAS
	800
	R$ 195,67
	R$ 156.536,00

	9
	Serviço de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA com peso operacional de no mínimo 37 toneladas, caçamba com capacidade de 2.4m³ e com motor de no mínimo 310cv. Máquina com no máximo 10 anos de uso.
	HORAS
	300
	R$ 580,00
	R$ 174.000,00

	10
	Serviço de ROMPEDOR HIDRÁULICO de no mínimo 4 toneladas e 16.000 joules de impacto, acoplado em escavadeira hidráulica de no mínimo 37 toneladas. Máquina com no máximo 10 anos de uso.
	HORAS
	300
	R$ 1.100,00
	R$ 330.000,00

	11
	Serviço de TRATOR DE ESTEIRA com peso operacional de no mínimo 25 toneladas, com escarificador traseiro e lâmina de 4.30 metros de largura, motor de no mínimo 205cv. Máquina com no máximo 10 anos de uso.
	HORAS
	500
	R$ 450,00
	R$ 225.000,00

	12
	Serviço de CAMINHÃO MUNCK EQUIPADO COM CESTO AÉREO, com alcance de 20 metros e que atenda a norma NR 12, com motorista habilitado.
	HORAS
	300
	R$ 185,00
	R$ 55.500,00

	13
	Serviço de MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA com esteiras de borracha. Com no mínimo 1,0 toneladas e máximo 1,5 toneladas. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	HORAS
	300
	R$ 150,00
	R$ 45.000,00

	14
	Serviço de MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA com esteiras de borracha. Com no mínimo 1,7 toneladas e máximo 4 toneladas. Máquina com no máximo 10 anos de uso. 
	HORAS
	700
	R$ 182,66
	R$ 127.862,00

	15
	Serviço de ROMPEDOR HIDRÁULICO de no mínimo 500 joules de impacto, acoplado em retroescavadeira de no mínimo 10,5 toneladas. Máquina com no máximo 10 anos de uso.
	HORAS
	300
	R$ 250,00
	R$ 75.000,00

	16
	Serviço de MINICARREGADEIRA de pneus, equipada com escova varredora de ruas (vassoura), largura mínima da caçamba de 1000mm, altura de despejo mínimo de 1510 mm, peso operacional mínimo de 1.000 kg, capacidade da caçamba de no mínimo 0,30M³ (300 Litros) e com equipamentos obrigatórios em Lei conforme o Código Brasileiro de Trânsito. 
Máquina com no máximo 10 anos de uso.
	HORAS
	300
	R$ 180,00
	R$ 54.000,00

	17
	Serviço de MOTONIVELADORA articulada, peso operacional mínimo de 15.000kg, lâmina com no mínimo 3,60 metros com deslocamento lateral, potência mínima de 150hp, com escarificador traseiro.
Máquina com no máximo 10 anos de uso.
	HORAS
	400
	R$ 288,00
	R$ 115.200,00



6– ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
Valor global estimado: R$ 3.306.972,00

7– JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Aplicável por itens, permitindo maior competitividade e participação.

8– CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Não há necessidade de contratações adicionais.

9– ALINHAMENTO COM PAC
	PAC 2026 

10- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a realização do credenciamento para prestação de serviços de horas máquina, espera-se alcançar os seguintes resultados:
 10.1. Eficiência Operacional
· Atendimento ágil das demandas das secretarias; 
· Redução do tempo de resposta em serviços emergenciais; 
· Execução simultânea de múltiplas frentes de trabalho. 
10.2. Melhoria da Infraestrutura
· Manutenção e recuperação de estradas vicinais; 
· Apoio às atividades agrícolas; 
· Execução de serviços urbanos (terraplanagem, limpeza, drenagem). 
10.3. Economicidade
· Redução de custos com aquisição de máquinas próprias; 
· Eliminação de gastos com manutenção, pessoal e depreciação; 
· Pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados. 
10.4. Continuidade do Serviço Público
· Garantia de atendimento mesmo em períodos de alta demanda; 
· Disponibilidade permanente de equipamentos; 
· Evita paralisações por falta de maquinário. 
10.5. Flexibilidade Administrativa
· Possibilidade de contratação conforme necessidade; 
· Rodízio entre credenciados, garantindo isonomia; 
· Ajuste da execução conforme prioridades do Município. 
11– PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Não se aplica
 12– IMPACTOS AMBIENTAIS
· Exigência de cumprimento de normas ambientais
· Uso responsável de combustível 
· Controle de emissão e operação adequada
13– VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
A contratação por meio de credenciamento demonstra-se capaz de gerar resultados positivos significativos à Administração Pública, assegurando eficiência, economicidade e continuidade na prestação dos serviços essenciais, atendendo plenamente ao interesse público e às diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

______________________________________
Schaiane Tamagno
Diretora Setor de Compras e Licitações
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