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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
Este processo será compartilhado entre Poder Executivo, Legislativo e FMHHTC.
Órgãos Participantes:
1. Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
2. Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa
3. Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul
Processo: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Uniformes Profissionais 
Base Legal: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Decreto Municipal nº 3.549/2023; Norma Regulamentadora nº 06 (NR-6) do Ministério do Trabalho e Emprego

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo analisar e demonstrar a viabilidade técnica, econômica e operacional da contratação para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Uniformes Profissionais.
A contratação se faz necessária para cumprir a Norma Regulamentadora nº 06 (NR-6), que estabelece ser obrigação da Administração Pública fornecer gratuitamente aos servidores equipamentos adequados aos riscos das atividades exercidas, em perfeito estado de conservação e funcionamento, visando preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Além disso, garante a continuidade regular e segura dos serviços públicos prestados à população.

2. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
A demanda objeto deste estudo está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, bem como nos 




planejamentos orçamentários da Câmara de Vereadores e da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, estando alinhada às diretrizes estratégicas e às dotações orçamentárias vigentes para o exercício corrente.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Para a execução do objeto, devem ser observados os seguintes requisitos:
3.1 Requisitos Técnicos:
· Os produtos devem ser novos, sem uso, de primeira qualidade e atender rigorosamente às especificações técnicas descritas, bem como às normas da ABNT, INMETRO, ANVISA e demais regulamentações aplicáveis.
· Materiais devem ser resistentes ao uso intensivo, lavagens, desinfecção e condições de trabalho às quais serão submetidos.

3.2 Requisitos de Entrega e Prazo
· O prazo máximo para entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
· A entrega será feita nos locais indicados por cada órgão participante, sem custos adicionais com frete ou transporte.
· Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir do recebimento.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A estimativa das quantidades foi elaborada com base no histórico de consumo, na demanda operacional de cada setor, no saldo remanescente de estoque e na projeção anual de necessidades. Foram consideradas também as atividades específicas de cada órgão participante, garantindo que os quantitativos atendam à demanda real sem excessos.
A relação detalhada dos itens e suas quantidades consta anexa a este estudo em ESTIMATIVA DE QUANTIDADES.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para definir a solução mais adequada e o valor estimado da contratação, foi realizado levantamento de mercado, através da Plataforma TAG - Tecnologia 




de Apoio a Gestão, que pesquisa em diversas fontes, como, Painel de Preços do Governo Federal, Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), Licitacon, e contratações similares de outros entes públicos.

6. ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL
Com base na pesquisa de mercado realizada, o valor global estimado para a contratação é de R$ 1.066.481,42 (um milhão, sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), distribuídos entre os órgãos participantes conforme sua demanda:
· Prefeitura Municipal de Lavras do Sul: R$ 926.849,47 (novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
· Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa: R$ 138.683,40 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)
· Câmara Municipal de Vereadores: R$ 948,55 (novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
A planilha detalhada com valores unitários e totais por item encontra-se anexa ao Termo de Referência.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução mais adequada para atender à necessidade é a contratação por Sistema de Registro de Preços (SRP), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item.
Essa modalidade permite:
· O fornecimento parcelado dos materiais, conforme a demanda de cada órgão;
· Maior agilidade na aquisição;
· Redução de custos administrativos e operacionais;
· Melhor acompanhamento e controle dos gastos.
A solução consiste no fornecimento de materiais novos, dentro das especificações técnicas, com entrega nos locais indicados e substituição imediata de produtos que não atendam aos requisitos de qualidade.







8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO DO OBJETO
O parcelamento do objeto por itens é tecnicamente e economicamente recomendável, pois:
· Os materiais possuem natureza, características e finalidades distintas entre si;
· Amplia a competitividade, permitindo a participação de fornecedores especializados em cada segmento;
· Facilita a gestão, fiscalização e reposição de estoques;
· Evita que a frustração de um único item comprometa o fornecimento dos demais;
· Atende ao princípio da economicidade e da melhor proposta por produto.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a realização desta contratação, espera‑se alcançar os seguintes resultados:
9.1 Resultados Qualitativos
· Cumprimento integral da NR‑6 e demais normas de segurança e saúde ocupacional;
· Proteção efetiva da integridade física e saúde dos servidores;
· Identificação visual padronizada dos profissionais;
· Redução de riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;
· Continuidade segura e regular dos serviços públicos.

9.2 Resultados Quantitativos e Econômicos
· Preços compatíveis com o mercado, garantindo a competitividade;
· Uso racional e eficiente dos recursos orçamentários;
· Controle organizado do estoque e distribuição dos materiais.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO
Não há providências adicionais a serem adotadas previamente à contratação, estando todas as especificações, quantitativos e requisitos técnicos devidamente definidos e aprovados pelo setor competente.







11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
Não existem contratações em andamento ou futuras que dependam diretamente desta aquisição ou que possam gerar conflito, sobreposição ou duplicidade de objeto.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
A contratação pode apresentar impactos ambientais, os quais serão tratados da seguinte forma:
· Impactos positivos: Priorização de materiais duráveis, que reduzam a frequência de reposição e, consequentemente, a geração de resíduos; utilização de embalagens recicláveis ou retornáveis.
· Impactos negativos e medidas mitigadoras: Resíduos gerados após o uso serão destinados corretamente, seguindo as normas de gestão de resíduos sólidos e logística reversa, conforme legislação ambiental vigente. Será dada preferência a fornecedores que adotem processos produtivos sustentáveis.

13. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Diante dos estudos apresentados, da análise técnica, mercadológica, econômica e legal, conclui‑se que a contratação é viável e necessária.

Lavras do Sul, 22 de julho de 2026.



Irineu dos Santos Munhós
Técnico em Segurança do Trabalho
Matrícula 3182-8



Daniele da Silva Moreira
Secretária Municipal de Administração
Matrícula 3224-7










Clemar Biaggi Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores



Elisa Pergher dos Santos
Responsável – Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa

 







ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

	ITEM
	DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
	TIPO DO ITEM (*)
	SUBITEM (**)
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR UNIT
	TOTAL GERAL

	1. 
	AVENTAL DE CHUMBO MODELO CIRÚRGICO
Avental de Chumbo Padrão 100x60cm para profissional, com proteção na frente de 0,50mmpb e com proteção nos ombros de 0,25mmpb. acabamento em nylon impermeável. Produto atende à norma nbr iec 61331-3:2004.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL:10
Sendo:
FMHHTC:10
	R$ 1.080,10
	R$ 10.801,00

	2. 
	AVENTAL DE RASPA Material: raspa de couro, comprimento: 1,20 m, largura: 0,70 m, características adicionais: inteiriço, sem emendas, com fivelas e tiras ajuste.
Catmat: 440995
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 252
Sendo:
FMHHTC:10
SMTUR:100
SMASI:2
SMMR:30
SMOT: 100
SMS: 10
	R$ 33,21
	R$ 8.368,92

	3. 
	AVENTAL IMPERMEAVEL Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, com tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanhos: 1,00m x 0,70m; 1,20m x 0,70m e 1,40m x 0,70m.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 420
Sendo:
FMHHTC:10
CV:5
SMTUR:100
SMED:100
SMAD: 50
SMMR:5
SMOT: 50
SMS: 100

	R$ 10,57
	R$ 4.439,40

	4. 
	AVENTAL,  Material: Vaqueta, modelo: unissex, características adicionais: fechamento por fivela, aplicação: proteção e segurança. 1,40m  x 70cm.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL 385
Sendo:
FMHHTC:10
SMMA:10
SMTUR:100
SMASI:5
SMAD: 10
SMMR:100
SMOT: 100
SMS: 50

	R$ 74,80
	R$ 28.798,00

	5. 
	AVENTAL, Material: 60% algodão, modelo: túnica, cor: branca, características adicionais: sem gola, sem manga, tecido pré-lavado, tamanhos a definir no empenho.
	Material 
	Consumo
	UM
	[bookmark: _GoBack]Total: 505
Sendo:
SMED: 100
SMASI: 10
SMS:300
SMTUR:50
SMAD:20
	R$ 58,30
	R$ 29.441,50

	6. 
	BERMUDA DE PROTEÇÃO COLETOR. Bermuda confeccionada em brim pesado 100% algodão de excelente qualidade, muito resistente e confortável com dois bolsos frontais e um traseiro, elástico total da cintura, cordão de ajuste e uma linha de faixa refletiva de tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Visível até em baixa luminosidade nas pernas, nas pernas, bermuda na cor Laranja para coletor de lixo. Ótimo acabamento, costuras prespontadas, reforço entre pernas, bolsos e braguilhas travetados, peça com modelagem moderna e caimento perfeito tamanho por demanda. Com UVA e UVB.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 50
Sendo:
SMOT:50
	R$ 47,91
	R$ 2.395,50

	7. 
	BOLSA, MATERIAL:
cordura, aplicação: guarda de material de primeiros-socorros, características adicionais:divisórias tipo colmeia/pochete fixada com velcro, tipo:mochila com 4 bolsos, alças para mãos e ombro, dimensões:35 x 50 x 25 cm
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL:50
Sendo:
FMHHTC:20
SMS:10
SMED: 10
SMMA:10
	R$ 124,27
	R$ 6.213,50

	8. 
	BONÉ 
Boné modelo americano confeccionado em brim, profundidade 10 cm, medindo do pino no topo do boné e seguindo pela costura até a sua base. - Circunferência: 56 a 62 cm, ajustáveis no fecho. - Fecho de alta resistência ajustável na parte traseira. Com logotipo da prefeitura na parte da frente, boné na cor Cinza OU laranja. Com UVA e UVB.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 620
Sendo:
SMTUR:100
SMASI:20
SMED:120
SMMR:100
SMAD: 100
SMOT: 150
SMS:30
	R$ 20,62
	R$ 12.784,40

	9. 
	BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 
Boné azul marinho com a logomarca do SAMU 192 com as seguintes Especificações Técnicas: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.Poderá ser solicitado com a identificação da UTI MÓVEL.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 40
SMS:40
	R$ 38,24
	R$ 1.529,60

	10. 
	BOTA SEGURANÇA
Material: PVC- Cloreto de polivinila, Material sola: Borracha antiderrapante, cor branca, Tamanho sob demanda, tipo cano longo, tipo uso atividades hospitalares, caracteristicas adicionais: forração interna ajustavel e solado branco
	
	
	PAR
	TOTAL: 160
Sendo:
FMHHTC: 50
SMED: 100
SMMR:10

	R$ 44,72
	R$ 7.155,20

	11. 
	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, COM ELÁSTICO Tamanho por demanda, cor preta  botina de segurança em couro vaqueta integral
Indicado para prestadores de serviços com  biqueira de composite, fechamento em elástico, palmilha interna removível, palmilha em EVA com tratamento anti micróbios, forro interno de rápida dessorção de suor, solado Bidensidade.
	Material
	Consumo
	PAR
	TOTAL 745
Sendo:
SMMA:10
SMTUR:100
SMASI:5
SMMR:100
SMAD: 20
SMOT:400
SMS:50
SMFIN:10
FMHHTC: 50


	R$ 52,02
	R$ 38.754,90

	12. 
	CALÇA ANTI CHAMAS NR 10
Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% algodão; ATPV 12,1 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Risco 2 tamanho por demanda. Com duas fitas refletiva. Na cor cinza.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 70
Sendo:
SMOT: 50
SMASI:10
SMS:10
	R$ 161,38
	R$ 11.296,60

	13. 
	CALÇA DE PROTEÇÃO.
Calça confeccionada em brim pesado 100% algodão de excelente qualidade, muito resistente e confortável com dois bolsos frontais e um traseiro, elástico total da cintura, cordão de ajuste e duas linhas de faixa refletiva de tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Visível até em baixa luminosidade nas pernas, calça na cor cinza.
Ótimo acabamento, costuras prespontadas, reforço entre pernas, bolsos e braguilhas travetados, peça com modelagem moderna e caimento perfeito tamanho por demanda. Com UVA e UVB. Tamanho por demanda.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 800
Sendo:
SMOT:500
SMAD: 50
SMMR: 100
SMTUR:150
	R$ 67,06
	R$ 53.648,00

	14. 
	CAMISA BRANCA COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 / Camisa branca com a logomarca do SAMU 192, frente e verso (até 100 unidades) Especificações Técnicas: Camiseta na cor branca, confeccionada em 96% viscose e 4% em elastano, com logo do SAMU frente e verso. Na frente, deverá estar no lado esquerdo nas dimensões: 8 cm de largura X 12 cm comprimento. No Verso as dimensões: 16cm de largura X 22 cm de comprimento, conforme demonstrado na imagem 3. A Gola da camiseta deverá ser redonda, conforme modelo e Padrão SAMU. Poderá ser alterado para identificação da UTI MÓVEL.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 20
Sendo:
SMS: 20
	R$ 46,21
	R$ 924,20

	15. 
	CAMISA FEMININA em tecido cambraia com bordado e serigrafia. Tamanhos e cores a definir no pedido.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 760
Sendo:
SMS: 50
SMOT:100
SMAD: 100
GAB.: 100
SMED: 250
SMASI:50
SMTUR: 50
SMMA:10
FMHHTC:50

	R$ 82,03
	R$ 62.342,80

	16. 
	CAMISA NR10 RISCO 2, ANTI CHAMAS ELETRECISTA FAIXA REFLETIVA. Camisa Risco 2 cinza, com vista encoberta fechada por 5 botões anti chama preto tamanho 22. Ombros e cavas rebatidos. Manga longa sendo punhos com 2 pregas fechados por 1 botão anti chama preto tamanho 22. Com 1 bolso superior esquerdo chapado chanfrado com porta caneta. Etiqueta de ATPV costurada no lado direito na altura do bolso. Faixa refletiva amarelo flúor/prata na frente em "V", mangas e costa reto com 4 agulhas. Tamanho por demanda.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 42
Sendo:
SMS: 10
SMOT:20
SMAD: 10
SMTUR: 2
	R$ 162,46
	R$ 6.823,32

	17. 
	CAMISETA 
Camiseta de uso profissional unissex confeccionada em malha fria PV, manga curta, de ótimo acabamento. Modelo: gola redonda, com cobre gola e punho em ribana para maior conforto. Produzida com fio anti-pilling, proporcionando maior duração para a peça, com pesponto na gola. Na cor cinza logotipo na frente e nas costas escrito Prefeitura Municipal de Lavras do Sul. Faixa refletiva: tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Visível até em baixa luminosidade. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com UVA e UVB. Tamanho por demanda.
	Material
	Consumo
	UNID
	TOTAL: 930
Sendo:
SMS:50
SMOT: 200
SMAD:50
SMMR:150
SMED:300
SMASI:20
SMTUR:150
SMMA:10
	R$ 24,01
	R$ 22.329,30

	18. 
	Camiseta -Confeccionada em malha de algodão ou poliviscose, gola redonda, unissex, grade de tamanhos deverá conter P, M, G, GG, XG, EXG tamanhos e cores variados a serem definidos no pedido, logotipo na frente e nas costas (COM ARTE A DEFINIR), desde que contraste com a cor do tecido; Acabamento de primeira qualidade.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 3180
Sendo:
SMS:1200
SMOT: 200
SMAD:200
SMMR:150
SMED:1000
SMASI:20
SMTUR:150
SMMA:10
FMHHTC: 150
GAB.:100
	R$ 18,71
	R$ 59.497,80

	19. 
	CAPA CHUVA.
Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica.
Benefícios:
Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica (chuva).
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 630
Sendo: 
FMHHTC: 10
SMMA:10
SMTUR:50
SMASI:50
SMED:200
GAB.: 50
SMMR:100
SMAD:50
SMOT:50
SMS:50
SMFIN:10
	R$ 15,42
	R$ 9.714,60

	20. 
	CAPACETE SEGURANÇA
Capacete de segurança classe A e B na cor verde com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo), suspensão em peça única, injetada em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado, a tira absorvente de suor foi especialmente projetada para absorver o máximo de suor, não irritar a pele e oferecer um excelente conforto, com jugular e carneira e acoplado protetor concha e viseira. Na cor verde
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL:127
Sendo:
SMS: 5
SMOT:100
SMAD: 20
SMTUR: 2

	R$ 86,01
	R$ 10.923,27

	21. 
	CAPACETE SEGURANÇA NR 10
Capacete de Segurança Tipo I, Classe E, sem ventilação, com casco de aba frontal, moldado em polietileno de alta densidade, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem modelos “Ajuste Fácil”, “Catraca” ou “SecureFit”. Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco, através de dois ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. Com carneira e jugular. Na cor laranja.
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 47
Sendo:
SMAD: 20
SMOT:20
SMS: 5
	R$ 40,05
	R$ 1.882,35

	22. 
	COLETE IDENTIFICAÇÃO\, MATERIAL:TECIDO\, TIPO TECIDO:BRIM\, QUANTIDADE BOLSOS:4 (2 SUPERIORES E 2 INFERIORES)\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:GOLA "U" TECIDO DUPLO\, ZÍPER FRONTAL 9MM PLÁSTICO\, COR:AZUL\, TAMANHO: SOB DEMANDA. 
	
	
	UNID
	TOTAL: 100
DEFESA CIVIL: 100
	R$ 83,41
	R$ 8.341,00

	23. 
	COLETE.
Cor do colete: a definir conforme cargo e classe ocupacional, confeccionado em tecido do tipo RIPSTOP contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. Modelo operacional tendo na parte inferior 2 (dois) bolsos estilo cargo com lapela (um de cada lado) medindo aproximadamente 180 × 190 mm com fole lateral e inferior, tendo ainda uma tampa em cada bolso em tecido duplo medindo aproximadamente 180 × 60 mm com chanfrados de 35 mm nos cantos e fechamento por meio de velcro;
 No lado direito, na parte superior, na altura do peito, haverá dois bolsos geminados medindo aproximadamente 150 × 160 mm (os dois juntos) tendo ainda uma tampa em cada bolso em tecido duplo medindo aproximadamente 75 × 80 mm com chanfrados de aproximadamente 25 mm nos cantos e fechamento por meio de velcro; O colete será costurado com linha 100% poliamida, n.º 120, na cor do tecido e com acabamento nas bordas por meio de fita de poliamida para o debrum das bordas. Na parte interna haverá um forro em tecido aerado para melhor dissipação do calor e do suor.
O fechamento frontal do colete deve ser por meio zíper jacaré n.º 7.
Aplicação da identidade da FUNÇÃO, na versão negativo cor branca, ou azul Marinho, no bolso superior esquerdo e na parte traseira, e no bolso superior direito o brasão do município.
Nas costas haverá uma inscrição e logo em bordado eletrônico medindo toda ela 15 cm de altura x 28 cm de largura, sendo: a inscrição conforme a demanda de cada classe operacional, na letra fonte TT Norms Bold, com 25 mm de altura, todas em bordados eletrônicos.

	Material
	Consumo
	UNID
	TOTAL: 285
Sendo:
SMMA:10
SMTUR: 15
GAB.:50
SMAD:50
SMOT:50
SMS:100
SMFIN:10
	R$ 126,40
	R$ 36.024,00

	24. 
	CONJ JALECO em frente aberta com fechamento através de no mínimo 5 botões, manga comprida, tamanho sob demanda em tecido sarja, na cor cinza, com dois bolsos inferiores, logotipo lateral de peito lado direito, logo em silk preto ou branco, desde que contraste com a cor do tecido.
calça com elástico total, em tecido sarja, na cor cinza, com 2 bolsos frontais tipo faca, logotipo no bolso lado direito, com logo em silk preto ou branco,  desde que contraste com a cor do tecido, tamanho sob demanda. Acabamento de primeira qualidade, sem emendas.
	Material
	Consumo
	CONJ
	TOTAL: 410
Sendo:
FMHHTC:300
SMTUR:20
SMMR:50
SMAD:10
SMOT:20
SMS:10
	R$ 68,62
	R$ 28.134,20

	25. 
	CONJ JALECO em frente aberta com fechamento através de no mínimo 5 botões, manga comprida, tamanho sob demanda em tecido oxford, na cor azul claro, com dois bolsos inferiores, logotipo lateral de peito lado direito, logo em silk preto ou branco, desde que contraste com a cor do tecido. calça com elástico total, em tecido orford, na cor azul claro, com 2 bolsos frontais tipo faca, logotipo no bolso lado direito, com logo em silk preto ou branco,  desde que contraste com a cor do tecido, tamanho sob demanda. Acabamento de primeira qualidade, sem emendas.
	Material 
	Consumo
	CONJ 
	TOTAL: 400
Sendo:
FMHHTC: 300
SMMR:50
SMAD:10
SMOT:20
SMS: 20
	R$ 105,00
	R$ 42.000,00

	26. 
	DESCANSO PÉS
Material estrutura: plástico, material bandeja: plástico, tipo: ajustável, largura: 48 cm, comprimento: 31,5 cm, características adicionais: base antiderrapante

	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 490
Sendo:
FMHHTC:30
CV:5
SMMA:5
SMTUR:15
SMASI:10
SMED:100
GAB.:100
SMMR:5
SMAD: 20
SMOT: 100
SMS:100
	R$ 55,84
	R$ 27.361,60

	27. 
	FILTRO RESPIRADOR ENDEMIAS 
Filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. 
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL:30
Sendo:
SMS:30

	R$ 54,88
	R$ 1.646,40

	28. 
	GUARDA PÓ 7/8
Em frente aberta com fechamento através de no mínimo 6 botões, manga comprida, tamanho sob demanda, 100% algodão, na cor branco ou azul claro (a combinar), com dois bolsos inferiores, logo em silk preto lateral de peito lado direito.
Acabamento de primeira qualidade, sem emendas. 
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 225
Sendo:
FMHHTC:50
SMTUR:50
SMASI:5
SMAD:50
SMOT:50
SMS:20
	R$ 68,60
	R$ 15.435,00

	29. 
	Jaleco ENFERMAGEM /NUTRICIONISTA/ DENTISTA/ MÉDICO/ TECNICO ENFERMAGEM/ AUXILIARES
Em Oxford, cor do tecido de acordo com a classe profissional, com serigrafia no bolso frontal e nas mangas a serem definidas pelo órgão contratante. Três bolsos frontais, dois na parte inferior, e um superior, mínimo de cinco botões. Gola camisa. Manga longa. Modelos Feminino e Masculino. Tamanhos sob demanda. 
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 320
Sendo:
FMHHTC:120
SMED:100
SMS: 100
	R$ 71,79
	R$ 22.972,80

	30. 
	JAQUETA CASUAL.
Azul marinho, impermeável, confeccionada 100% em poliéster,costura em gomos, possuir isolamento térmico, gola alta, forro térmico, alta proteção térmica ideal para temperaturas baixas ou negativas; unissex; possuir dois bolsos externos funcionais com fechamento em zíper;
dois bolsos internos, sendo um bolso com fechamento em velcro (para guardar objetos pessoais, tais como celular, dinheiro, etc) e outro bolso com fechamento em zíper;
o zíper frontal deverá contar com proteção interna, impedindo que o vento frio entre no jaqueta;Logotipo frontal, bordado em branco, no lado esquerdo do peito com medida mínima de 10cm;  capuz removível, embutido na gola com fechamento em zíper;Punho com ajuste anatômico (impede que o vento frio entre pelos punhos); acabamento de primeira qualidade.
Tamanho sob demanda 
Nas costas escrito Prefeitura Municipal de Lavras do Sul.
	Material
	Consumo
	UNID
	TOTAL: 1320
Sendo:
FMHHTC:200
SMMA:10
SMTUR:60
SMASI: 50
SMED:300
GAB.: 100
SMMR:100
SMAD: 100
SMOT: 200
SMS: 200
	R$ 141,85
	R$ 187.242,00

	31. 
	KIT MOTOSSERISTA CALÇA E JAQUETA, Blusão de segurança, tipo jaqueta, confeccionado em tecido externo em poliéster, com 12 camadas internas de proteção em tela de poliéster de ALTA TENACIDADE nos ombros e membros superiores, braços e colarinho, forro em poliéster e algodão, com zíper na parte frontal. Calça operador motosserra modelo com elástico e cordão para ajuste, confeccionada em tecido externo em poliéster, com 08 camadas internas de proteção em tela de poliéster de ALTA TENACIDADE, posicionadas no ângulo de 230º em torno das pernas do usuário, desde a cintura ao tornozelo, forro interno em poliéster e algodão. Tamanho por demanda.
	Material
	Consumo
	CONJ
	Total: 35
Sendo:
SMOT:10
SMS:5
SMTUR:10
SMMR:10
	R$ 257,00
	R$ 8.995,00

	32. 
	LENTE INDUSTRIAL
material: policarbonato, cor: verde, aplicação: máscara soldadora, forma: retangular
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 70
Sendo:
SMMR: 10
SMOT: 50
SMTUR: 10
	R$ 3,61
	R$ 252,70

	33. 
	LENTE INDUSTRIAL
Segurança, material: vidro, cor: incolor, aplicação: máscara soldador, comprimento: 110 mm, largura: 50 mm
	Material
	Consumo
	UN
	TOTAL: 60
Sendo:
SMMR:10
SMOT:50
	R$ 4,76
	R$ 285,60

	34. 
	LUVA DE PROTEÇÃO\, MATERIAL:META-ARAMIDA\, APLICAÇÃO:AUTOMOBILISMO\, COR:BRANCA\, ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:ANTICHAMAS
	Material
	Consumo
	PAR
	TOTAL:225
Sendo:
SMAD:50
SMMR:50
DF:25
FMHHTC:100
	R$ 72,13
	R$ 16.229,25

	35. 
	LUVA NITRILICA
Tamanho conforme demanda, Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.A Luva Nitril Full é indicada para trabalhos de precisão leves e médios, com necessidade de moderada a alta sensibilidade elasticidade e flexibilidade de movimentos, realizados em ambientes secos e úmidos. Além de ser um equipamento que protege contra pequenas e médias agressões, com riscos mecânicos, e também ser útil em operações onde haja necessidade de manusear suporte têxtil, materiais e produtos impregnados ou não com óleos ou graxas.tátil,
	Material
	Consumo
	PAR
	TOTAL: 1160
Sendo:
FMHHTC:80
SMMA:50
SMTUR:70
SMASI:10
SMED:500
SMMR:200
SMAD:50
SMOT:100
SMS: 100
	R$ 10,65
	R$ 12.354,00

	36. 
	LUVA PROTEÇÃO DE RASPA
Material: raspa de couro, tamanho por demanda, tamanho cano: longo, características adicionais: dorso sem emendas, tira de reforço entre polegar e indicador.    

	Material
	Consumo
	PAR
	TOTAL: 652
Sendo:
FMHHTC:10
SMTUR:50
SMASI:2
SMMR:30
SMAD: 50
SMOT:500
SMS:10
	R$ 12,43
	R$ 8.104,36

	37. 
	MANGA DE RASPA
Mangote de segurança confeccionado em raspa, tira em raspa e fivela metálica, para ajuste.
	Material
	Consumo
	PAR
	TOTAL: 290
Sendo:
SMTUR:100
SMMR:10
SMAD:30
SMOT:150
	R$ 25,41
	R$ 7.368,90

	38. 
	MEIÃO DE FUTEBOL PARA COLETOR DE LIXO.
Pé em algodão: macio, respirável e evita bolhas.
Corpo e cano em poliéster dry e elastano: absorção do suor e secagem rápida.
Cano médio: altura ideal até o joelho
Medidas aproximadas:
Normal:  69 Cm de comprimento.
Esticado: 82 Cm de comprimento. Composição    
67% Poliamida
28% Algodão
5%  Elastano
Tamanho por demanda na cor laranja.
	Material
	Consumo
	PAR
	TOTAL:
SMOT:50
	R$ 16,99
	R$ 849,50

	39. 
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
material armação: polipropileno, material lente:policarbonato, tipo lente:anti-embaçante, infradura, extra anti-risco, modelo lentes:sobreposição (p/ser usado sobre óculos graduados), características adicionais:incolor/ proteção contra ráios ultravioleta.
	Material
	Consumo
	UNID
	TOTAL:560
Sendo:
SMS:100
SMOT:200
SMAD:50
SMMR:100
SMED:50
SMASI:10
FMHHTC:50
	R$ 5,10
	R$ 2.856,00

	40. 
	ÓCULOS PROTEÇÃO VERDE SOLDA E MAÇARICO
Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material.
As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação e são fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. Lentes na cor verde.
	Material
	Consumo
	UNID
	TOTAL: 60
Sendo:
SMMR:10
SMOT:50
	R$ 5,91
	R$ 354,60

	41. 
	SAPATO DE SEGURANÇA EM COURO, COM ELÁSTICO
Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Na cor preto. Tamanho por demanda.
	Material
	Consumo
	PAR
	TOTAL: 235
Sendo:
FMHHTC:60
CV:10
SMASI:5
SMMR:80
SMAD:50
SMOT:10
SMS:20
	R$ 61,65
	R$ 14.487,75

	42. 
	TAPETE DE BORRACHA ISOLADO NR 10
Descrição do Produto Tapete de borracha isolante do tipo I; Constituído de borracha especial e superfície diamante que caracteriza o matéria como antiderrapante e acabamento texturizado para facilitar a ancoragem ao piso; Larguras: 760 mm, 914 mm e 1220 mm; Espessura: 4,8 mm; Tensão máxima de uso: 10 kV; Possui número de série (a cada metro do produto), laudo de isolação elétrica, tarja de identificação de classe padronizado pela cor e etiqueta de reteste; De acordo com a Norma ANSI/ASTM - D178 e as exigências da NR10. 
	Material
	Consumo
	UNID
	TOTAL: 77
Sendo:
SMOT:70
SMTUR: 2
SMMR: 5

	R$ 434,60
	R$ 33.464,20

	43. 
	TELA NÁILON\, COMPRIMENTO:5 M\, LARGURA:1\,50 M\, APLICAÇÃO:PROTETOR DE ROÇAGEM\, TIPO:FLEXÍVEL
Rolo 50m 
	Material 
	Consumo
	ROLO
	TOTAL: 90
Sendo:
FMHHTC:20
SMTUR:20
SMAD:50

	R$ 226,76
	R$ 20.408,40

	44. 
	VESTUÁRIO PROTEÇÃO.
Tipo: Gandoleta , Material: Tecido (48% ModacrílicoFr; 37% Viscose Fr; 15% Pa , Tamanho: Sob Medida , Componentes: Calça E Gandola , Tipo Uso: Combate A Incêndio , Cor: Azul Padrão SAMU / Verde Bandeira Padrão Hospitalar para UTI MÓVEL.
	Material 
	Consumo
	CONJ
	TOTAL: 50
Sendo:
SMS:20
SMAD:20
SMMR10
	R$ 3.625,00
	R$ 181.250,00
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