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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
Órgãos Participantes:
1. Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Processo: Aquisição de Materiais para Iluminação Pública
Forma de Seleção: Pregão – Sistema de Registro de Preços
Base Legal: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
	A presente contratação decorre da necessidade de recompor e manter o funcionamento regular da rede de iluminação pública municipal, serviço essencial à segurança viária, à circulação de pedestres, ao uso adequado dos espaços urbanos e à preservação da ordem pública no período noturno.
	A insuficiência de lâmpadas para reposição compromete a continuidade desse serviço, especialmente diante de falhas por queima, redução de fluxo luminoso e desgaste natural dos componentes instalados na rede. A ausência de reposição tempestiva amplia pontos de escuridão, favorece a ocorrência de acidentes, aumenta a percepção de insegurança da população e prejudica a mobilidade urbana, impactando diretamente a qualidade de vida dos munícipes.
	Os materiais adquiridos devem ser compatíveis com os padrões da rede existente, apresentar desempenho luminoso adequado, durabilidade para operação contínua em ambiente externo e resistência às condições climáticas da região. O não atendimento da demanda dificulta a manutenção corretiva e preventiva, gera acúmulo de solicitações da população e eleva custos com intervenções emergenciais.






2. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
A demanda objeto deste estudo está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) da Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, estando alinhada às diretrizes estratégicas e às dotações orçamentárias vigentes para o exercício corrente.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Para a execução do objeto, devem ser observados os seguintes requisitos, em consonância com o disposto no Termo de Referência:
3.1 Requisitos Técnicos:
· Ser novas, sem uso e de primeira qualidade; 
· Compatíveis com a infraestrutura e os pontos de instalação existentes, sem necessidade de adaptações; 
· Atender às normas técnicas da ABNT, INMETRO e requisitos de segurança elétrica; 
· Preferencialmente tecnologia LED, com eficiência energética, vida útil prolongada e resistência a intempéries; 
· Apresentar identificação do fabricante, garantia formal contra defeitos de fabricação e acondicionamento adequado para transporte e armazenamento.
3.2 Requisitos de Entrega e Prazo
· O prazo máximo para entrega dos materiais é de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
· A entrega será feita nos locais indicado: Rua Alexandre Silveira, nº 120 – Centro, CEP 97390-000, Lavras do Sul/RS, sem custos adicionais com frete ou transporte;
· Horário de recebimento: 8h às 14h, de segunda a sexta-feira;
· Frete e transporte por conta da contratada, sem custos adicionais para a Administração;
· Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir do recebimento.




4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
	A estimativa das quantidades foi elaborada com base no histórico de consumo da Secretaria, na projeção de desgaste natural dos equipamentos e na necessidade de manter estoque operacional suficiente para reposição de pontos defeituosos, recomposição de materiais e atendimento ágil às demandas rotineiras e emergenciais de manutenção da rede de iluminação pública.
	A relação detalhada dos itens e suas quantidades consta anexa a este estudo em ESTIMATIVA DE QUANTIDADES.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
O levantamento de preços foi realizado por meio da Plataforma TAG – Tecnologia de Apoio a Gestão, que pesquisa em diversas fontes, como, Painel de Preços do Governo Federal, Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), Licitacon, e contratações similares de outros entes públicos.

6. ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL
[bookmark: _GoBack]Com base na pesquisa de mercado realizada, o valor global estimado para a contratação é de R$ 803.443,40 (oitocentos e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). A planilha detalhada com valores unitários e totais por item encontra-se anexa ao Termo de Referência.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
	A solução consiste na aquisição parcelada de materiais e componentes para reposição e manutenção da rede de iluminação pública, a ser fornecida conforme demanda da Secretaria Municipal de Obras e Transportes.
A adoção do Sistema de Registro de Preços permite:
· Atendimento imediato às demandas corretivas e preventivas;
· Redução de custos administrativos e operacionais;
· Padronização dos materiais adquiridos;
· Melhor controle de gastos e gestão de estoque.






Os materiais serão utilizados na substituição de equipamentos defeituosos ou com desempenho reduzido, mantendo níveis adequados de iluminação, segurança e conforto à população.

8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO DO OBJETO
	A contratação adotará o fornecimento parcelado por item, mantendo a padronização técnica e a homogeneidade do objeto. O parcelamento por item favorece a ampla concorrência, permite a obtenção de preços mais vantajosos e não compromete a qualidade ou a gestão contratual, estando em conformidade com o art. 40 da Lei nº 14.133/2021.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
· Qualitativos: Manutenção contínua e eficiente da iluminação pública, redução de pontos escuros, maior segurança e conforto à população, conformidade com normas técnicas e ambientais. 
· Quantitativos e Econômicos: Preços compatíveis com o mercado, redução de custos com manutenção frequente, menor consumo de energia elétrica e uso racional dos recursos públicos.
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO
· Confirmar os requisitos de instalação e compatibilidade elétrica; 
· Definir critérios objetivos de recebimento, inspeção e substituição de itens defeituosos; 
· Preparar local adequado para armazenamento e conservação dos materiais; 
· Designar gestor e fiscal responsável pelo acompanhamento da execução.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
	A demanda está vinculada aos serviços de manutenção da iluminação pública e, de forma complementar, a aquisições de acessórios e componentes elétricos compatíveis, mas não depende de outro processo de contratação para ser executada.





12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
A contratação pode apresentar impactos ambientais, os quais serão tratados da seguinte forma:
· Impactos positivos: Tecnologia LED reduz consumo de energia e geração de resíduos por maior durabilidade. 
· Impactos negativos: Resíduos gerados ao final da vida útil e embalagens. 
· Medidas: Exigir embalagens recicláveis, orientar o descarte correto conforme legislação de logística reversa e priorizar fornecedores com práticas sustentáveis. 

13. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Diante dos estudos apresentados, da análise técnica, mercadológica, econômica e legal, conclui‑se que a contratação é viável e necessária.

Lavras do Sul, 27 de outubro de 2026.



Tarcísio Honor Pergher Pereira
Secretário Municipal de Obras e Transportes
Responsável pela formalização













ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
	UNID.
	QUANT. 
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	Luminária Publica LED 120W SMD Branco Frio c/ Relé. Descrição Técnica:
· Temperatura de Cor: Branco Frio 6500k
· Fluxo Luminoso (Lumens): 13.200 a 19.200 lm
· Potência: 120W
· Tensão: 220V
· Grau de Proteção: IP66 à prova d'água
Base: Luminária Pública
	UNID.
	500
	R$ 304,55
	R$ 152.275,00

	2
	Luminária Publica LED 100W SMD Branco Frio c/ Relé
Descrição Técnica:
· Temperatura de Cor: Branco Frio 6500k
· Fluxo Luminoso (Lumens): 10.00 a 12.000 lm
· Potência: 100W
· Tensão 220V
· Grau de Proteção: IP66 à prova d'água
· Base: Luminária Pública
	UNID.
	1000
	R$ 306,56
	R$ 306.560,00

	3
	Luminária Publica LED 80W SMD Branco Frio c/ Relé
Descrição Técnica:
· Temperatura de Cor: Branco Frio 6500k
· Fluxo Luminoso (Lumens): 8.000 a 9.600 lm
· Potência: 80W
· Tensão 220V
· Grau de Proteção: IP66 à prova d'água
Base: Luminária Pública 
	UNID.
	1000
	R$ 219,83
	R$ 219.830,00

	4
	Fio Cabo PP 1,5mm. Flexível 2x 1,5mm 2 Vias Rolo 100 Metros
	ROLO
	100
	R$ 334,21
	R$ 33.421,00

	5
	Conectores de Derivação 
Perfurante CDP 70 para Cabos Elétricos - Especificações Técnicas:
· Faixa de Aplicação (Seção dos Cabos): Atende condutores de 1,5 mm² a 10,0 mm² (tanto para o cabo principal quanto para a derivação).
· Porca Fusível Torquimétrica: Garante que o aperto pare exatamente no torque nominal correto, espanando a cabeça externa da porca para evitar danos ao cabo ou conexões frouxas.
· Grau de Proteção: IP66 (Totalmente vedado contra poeira e jatos potentes de água / À prova d'água).
· Material do Corpo: Plástico de engenharia com proteção UV (alta resistência mecânica e às intempéries).
· Material dos Contatos: Lâminas em liga de cobre ou alumínio estanhado de alta condutividade.
· Tensão de Isolação: Até 1KV (1000V).
	UNID.
	1000
	R$ 3,70
	R$ 3.700,00

	6
	Conectores De Fio Emenda Rápida. 2 Vias 0.15 Á 4mm

	UNID.
	2000
	R$ 3,20
	R$ 6.400,00

	7
	Conector Derivação Tipo Cunha
	UNID.
	2000
	R$ 8,63
	R$ 17.260,00

	8
	Rele Fotocélula Eletrônico Sensor 1000w 1800va
	UNID.
	1000
	R$ 12,22
	R$ 12.220,00

	9
	Braço Curvo Suporte p/ Luminária Pública 1 m Galvanizado
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
· Tipo de instalação: poste/parede.
· Fabricado em aço galvanizado a fogo sem pintura.
· Dimensões: 100 cm de comprimento.
· Diâmetro encaixe luminária: 48~60 mm
	UNID.
	200
	R$ 74,54
	R$ 14.908,00

	10
	Braço Curvo Suporte p/ Luminária Pública 3 m Galvanizado
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
· Tipo de instalação: poste/parede.
· Material:  Aço Galvanizado.
· Dimensões: 300 cm de comprimento.
Diâmetro encaixe luminária: 48~60 mm 
	UNID.
	200
	R$ 120,08
	R$ 24.016,00

	11
	Parafuso Galvanizado a Fogo 12x250mm (1/2" x 10") - Medida Nominal (Polegadas): 1/2" x 10" (Diâmetro de 1/2" por Comprimento de 10 polegadas)
Medida Equivalente (Métrica): 12 mm x 250 mm (Rosca M12 com 25 cm de comprimento total)
Material: Aço carbono de alta resistência mecânica (SAE 1020 / 1045).
Acabamento: Galvanizado a Fogo (Alta camada protetora contra ferrugem).
Tipo de Cabeça / Porca: Cabeça e porca quadradas (padrão estrutural para postes).
Aplicação Principal: Ancoragem e fixação de braços de iluminação pública, isoladores, suportes, caixas de medição e acessórios em postes estruturais de concreto ou madeira. 
	UNID.
	1200
	R$ 6,10
	R$ 7.320,00

	12
	Luminária Pública De Poste Solar 200W LED Com placa Voltaica Auto Recarregável Branco Frio 6000k
	UNID
	20
	R$ 206,67
	R$ 4.133,40

	13
	ARRUELA PADRÃO QUADRADA 1/2" – GALVANIZADA A FOGO - Especificações Técnicas:
· Formato: Quadrada (Padrão estrutural para postes e redes aéreas de distribuição).
· Bitola / Medida Nominal: 1/2" (polegada).
· Diâmetro do Furo Interno: ~14 mm (furo com folga ideal para a passagem e ajuste do parafuso M12 / 1/2").
· Material: Aço Carbono de alta tração (SAE 1010 / 1020).
· Acabamento: Galvanizado a Fogo (HDG - Hot Dip Galvanized).

	UNID
	2000
	R$ 0,70
	R$ 1.400,00

	
	TOTAL GERAL ESTIMADO
	
	
	 
	R$ 803.443,40
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