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Secretaria de Município de 
Gestão Administrativa e Licitações

Anexo II – Modelo de Proposta

À Prefeitura Municipal do Rio Grande:

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta financeira para Contratação de empresas especializadas em manutenção e/ou instalação de elementos de drenagem pluvial, pavimentação e/ou passeios, sinalização de trânsito e limpeza urbana  - SMZC, pelos preços orçados conforme segue abaixo, nos termos do Edital e seus Anexos, referente a Concorrência Eletrônica nº 008/2024.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

· Da Empresa: 
· Razão Social: _____________________________________
· CNPJ/MF: _______________
· Endereço: __________________________________________
· CEP: ____________________Bairro: ___________________
· Telefone: _______________
· Cidade: __________________________ UF: __________
· Banco: ____________ Agência: _____________  c/c: ______________
· E-mail para Contato: ________________________________________

· Do Representante Legal da Empresa: 

· Nome:____________________________________________________
· Endereço:_________________________________________________
· CEP:_________________ Bairro: ______________________ 
· Cidade:________________________UF:___
· Telefone: _____________________ 
· CPF/MF:________________________Cargo/Função:_______________
· RG nº:___________________________Expedido por: ______________
· Naturalidade:____________________Nacionalidade:_______________
· E-mail para contato: _________________________________

· Do Responsável pela assinatura do Contrato:

· Nome:____________________________________________________
· Endereço:_________________________________________________
· CEP:_________________ Bairro: ______________________ 
· Cidade:________________________UF:___
· Telefone: _____________________ 
· CPF/MF:________________________Cargo/Função:_______________
· RG nº:___________________________Expedido por: ______________
· Naturalidade:____________________Nacionalidade:_______________
· E-mail para envio do contrato: _________________________________




	Nº

	UNID
	QUANT

	DESCRIÇÃO

	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	LOTE 1

	1
	M
	1000,00
	RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) ATÉ 600 MM (BASE: COMP-011 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	2
	M
	1000,00
	RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) DE 800 MM OU MAIOR (BASE: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	3
	M
	50,00
	RETIRADA DE ADUELA EXISTENTE COM DIMENSÕES ATÉ 1,0 X 1,0 X 1,25 M (BASE: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	4
	M
	50,00
	RETIRADA DE ADUELA EXISTENTE - 1,0 X 1,5 X 1,25 M (BASE: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	5
	M
	50,00
	RETIRADA DE ADUELA EXISTENTE COM DIMENSÕES DE 1,0 X 2,0 X 1,25 M OU MAIORES (BASE: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	6
	M
	1000,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO φ 400 mm PA - 2 / PBJE (BASE: SINAPI 92851)
	
	

	7
	M
	1000,00
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO φ 400 mm PA - 2 / PBJE (BASE: SINAPI 92852)
	
	

	8
	M
	800,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO φ 600 mm PA - 2 / PBJE (BASE: SINAPI 92855)
	
	

	9
	M
	800,00
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO φ 600 mm PA - 2 / PBJE (BASE: SINAPI 92856)
	
	

	10
	M
	100,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO φ 800 mm PA - 2 / PBJE (BASE: SINAPI 92859)
	
	

	11
	M
	100,00
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO φ 800 mm PA - 2 / PBJE (BASE: SINAPI 92860)
	
	

	12
	M
	200,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO φ 1000 mm PA - 2 / PBJE (BASE: SINAPI 92863)
	
	

	13
	M
	200,00
	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO φ 1000 mm PA - 2 / PBJE (BASE: SINAPI 92864)
	
	

	14
	M
	50,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 1,0 X 1,25 M (BASE: SINAPI 104491)
	
	

	15
	M
	50,00
	ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 1,0 X 1,25 M (BASE: SINAPI 104491)
	
	

	16
	M
	50,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 1,5 X 1,25 M (BASE: SINAPI 104491)
	
	

	17
	M
	50,00
	ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 1,5 X 1,25 M (BASE: SINAPI 104491)
	
	

	18
	M
	50,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 2,0 X 1,25 M (BASE: SINAPI 104491)
	
	

	19
	M
	50,00
	ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 2,0 X 1,25 M (BASE: SINAPI 104491)
	
	

	20
	M
	1000,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO φ 400 mm PA - 2 / PBJE - REAPROVEITAMENTO DE 100% - (BASES: COMP-011 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 92852)
	
	

	21
	M
	1000,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO φ 400 mm PA - 2 / PBJE - REAPROVEITAMENTO DE 50% - (BASES: COMP-011 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 92851)
	
	

	22
	M
	800,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO φ 600 mm PA - 2 / PBJE - REAPROVEITAMENTO DE 100% - (BASES: COMP-011 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 92856)
	
	

	23
	M
	800,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO φ 600 mm PA - 2 / PBJE - REAPROVEITAMENTO DE 50% - (BASES: COMP-011 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 92855)
	
	

	24
	M
	100,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO φ 800 mm PA - 2 / PBJE - REAPROVEITAMENTO DE 100% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 92860)
	
	

	25
	M
	100,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO φ 800 mm PA - 2 / PBJE - REAPROVEITAMENTO DE 50% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 92859)
	
	

	26
	M
	200,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO φ 1000 mm PA - 2 / PBJE - REAPROVEITAMENTO DE 100% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 92864)
	
	

	27
	M
	200,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE TUBULAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO φ 1000 mm PA - 2 / PBJE - REAPROVEITAMENTO DE 50% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 92863)
	
	

	28
	M
	50,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 1,0 X 1,25 M - REAPROVEITAMENTO DE 100% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 104491)
	
	

	29
	M
	50,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 1,0 X 1,25 M - REAPROVEITAMENTO DE 50% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 104491)
	
	

	30
	M
	50,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 1,5 X 1,25 M - REAPROVEITAMENTO DE 100% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 104491)
	
	

	31
	M
	50,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 1,5 X 1,25 M - REAPROVEITAMENTO DE 50% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 104491)
	
	

	32
	M
	50,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 2,0 X 1,25 M - REAPROVEITAMENTO DE 100% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 104491)
	
	

	33
	M
	50,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO) DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO 1,0 X 2,0 X 1,25 M - REAPROVEITAMENTO DE 50% - (BASES: COMP-012 PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 104491)
	
	

	34
	UN
	200,00
	SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA EM JUNTAS PBJE DE TUBOS DE CONCRETO φ 400 mm PA - 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 73879/002)
	
	

	35
	UN
	200,00
	SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA EM JUNTAS PBJE DE TUBOS DE CONCRETO φ 600 mm PA - 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 73879/002)
	
	

	36
	UN
	200,00
	SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA EM JUNTAS PBJE DE TUBOS DE CONCRETO φ 800 mm PA - 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 73879/002)
	
	

	37
	UN
	200,00
	SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA EM JUNTAS PBJE DE TUBOS DE CONCRETO φ 1000 mm PA - 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 73879/002)
	
	

	38
	M
	1000,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (LARGURA = 152cm E ESPESSURA= 30cm) EM PEDRA RACHÃO PARA ASSENTAMENTO DE TUBO φ 400 mm (BASE: SINAPI 057051)
	
	

	39
	M
	800,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (LARGURA = 172cm E ESPESSURA= 30cm) EM PEDRA RACHÃO PARA ASSENTAMENTO DE TUBO φ 600 mm (BASE: SINAPI 057052)
	
	

	40
	M
	200,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (LARGURA = 213cm E ESPESSURA= 30cm) EM PEDRA RACHÃO PARA ASSENTAMENTO DE TUBO φ 800 mm (BASE: SINAPI 057053)
	
	

	41
	M
	500,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (LARGURA = 242cm E ESPESSURA= 30cm) EM PEDRA RACHÃO PARA ASSENTAMENTO DE TUBO φ 1000 mm (BASE: SINAPI 057054)
	
	

	42
	M
	50,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (LARGURA = 230cm E ESPESSURA= 30cm) EM PEDRA RACHÃO PARA ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 1,0 X 1,25 M (BASE: SINAPI 057054)
	
	

	43
	M
	50,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (LARGURA = 280cm E ESPESSURA= 30cm) EM PEDRA RACHÃO PARA ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 1,5 X 1,25 M (BASE: SINAPI 057055)
	
	

	44
	M
	50,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (LARGURA = 330cm E ESPESSURA= 30cm) EM PEDRA RACHÃO PARA ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 2,0 X 1,25 M (BASE: SINAPI 057056)
	
	

	45
	M
	500,00
	EXECUÇÃO DE REFORÇO PARA COBERTURA DE TUBULAÇÃO φ 400 mm EM PÓ DE PEDRA (LARGURA = 72cm E ESPESSURA= 20cm) (BASE: COMP-023 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	46
	M
	250,00
	EXECUÇÃO DE REFORÇO PARA COBERTURA DE TUBULAÇÃO φ 600 mm EM PÓ DE PEDRA (LARGURA = 92cm E ESPESSURA= 20cm) (BASE: COMP-023 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	47
	M
	100,00
	EXECUÇÃO DE REFORÇO PARA COBERTURA DE TUBULAÇÃO φ 800 mm EM PÓ DE PEDRA (LARGURA = 113cm E ESPESSURA= 20cm) (BASE: COMP-023 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	48
	M
	200,00
	EXECUÇÃO DE REFORÇO PARA COBERTURA DE TUBULAÇÃO φ 1000 mm EM PÓ DE PEDRA (LARGURA = 142cm E ESPESSURA= 20cm) (BASE: COMP-023 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	49
	M
	50,00
	EXECUÇÃO DE REFORÇO PARA COBERTURA DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 1,0 X 1,25 M EM PÓ DE PEDRA (LARGURA = 130cm E ESPESSURA= 20cm) (BASE: COMP-023 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	50
	M
	50,00
	EXECUÇÃO DE REFORÇO PARA COBERTURA DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 1,5 X 1,25 M EM PÓ DE PEDRA (LARGURA = 180cm E ESPESSURA= 20cm) (BASE: COMP-023 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	51
	M
	50,00
	EXECUÇÃO DE REFORÇO PARA COBERTURA DE ADUELAS DE CONCRETO 1,0 X 2,0 X 1,25 M EM PÓ DE PEDRA (LARGURA = 230cm E ESPESSURA= 20cm) (BASE: COMP-023 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	52
	M3
	250,00
	BASE EM CONCRETO PARA TUBULAÇÕES E/OU ADUELAS, FCK MÍNIMO DE 15 MPa, FORNECIMENTO E EXECUSSÃO (BASE: COMP-025 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	53
	M3
	250,00
	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES FCK MÍNIMO DE 15 MPA, FORNECIMENTO E EXECUSSÃO (BASE: COMP-026 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	54
	M3XKM
	10000,00
	REMOÇÃO DE MATERIAL - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
	
	

	55
	TXKM
	1000,00
	TRANSPORTE DE TUBO E/OU ADUELA RETIRADO(S) ATÉ LOCAL APROPRIADO - INCLUSO CARGA E DESCARGA
	
	

	56
	TXKM
	1000,00
	TRANSPORTE DE TUBO E/OU ADUELA NOVOS - INCLUSO CARGA E DESCARGA (BASE: COMP-089 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	57
	M3XKM
	4000,00
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (BGS, PÓ DE PEDRA, SAIBRO E RACHÃO) PARA BASE DE DRENAGEM - INCLUSO CARGA E DESCARGA (BASE: COMP-024 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	58
	M
	40000,00
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA - TOPOGRAFIA (DRENAGEM)
	
	

	TOTAL DO LOTE:

	LOTE 2

	59
	UN
	200,00
	CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,90 X 0,90 M - INTERNO) - ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-027 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	60
	UN
	200,00
	CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL2 (1,10 X 0,90 M - INTERNO) - ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-028 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	61
	UN
	200,00
	CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL3 (1,20 X 0,90 M - INTERNO) - ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-029 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	62
	UN
	100,00
	CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL4 (1,50 X 0,90 M - INTERNO) - ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-030 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	63
	UN
	100,00
	CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL5 (1,60 X 0,90 M - INTERNO) - ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-093 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	64
	UN
	100,00
	CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL6 (2,00 X 0,90 M - INTERNO) - ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-094 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	65
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV1 (1,00 M X 1,00 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-031 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	66
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV2 (1,20 M X 1,00 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-032 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	67
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV3 (1,40 M X 1,00 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-033 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	68
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV4 (1,60 M X 1,00 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-034 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	69
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV5 (2,00 M X 1,00 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-035 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	70
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV6 (2,20 M X 1,00 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-036 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	71
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV7 (2,60 M X 1,40 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-037 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	72
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV8 (3,00 M X 1,40 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-038 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	73
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV9 (2,20 M X 1,40 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-039 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	74
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV10 (2,80 M X 1,40 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-040 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	75
	UN
	50,00
	POÇO DE VISITA - PV11 (3,20 M X 1,40 M - INTERNO) - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-041 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	76
	M
	500,00
	VIGA AVULSA DE CONCRETO ARMADO (20 X 50 CM) PARA CINTAMENTO E/OU BASE DE BOCA DE LOBO POÇO DE VISITA OU ALA - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-042 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	77
	UN
	100,00
	ALA DE ALVENARIA (TIJOLOS MACIÇOS) A1 - TUBULAÇÃO 400 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-043 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	78
	UN
	100,00
	ALA DE ALVENARIA (TIJOLOS MACIÇOS) A2 - TUBULAÇÃO 600 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-044 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	79
	UN
	50,00
	ALA DE ALVENARIA (TIJOLOS MACIÇOS) A3 - TUBULAÇÃO 800 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-045 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	80
	UN
	100,00
	ALA DE ALVENARIA (TIJOLOS MACIÇOS) A4 - TUBULAÇÃO 2x400 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-046 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	81
	UN
	100,00
	ALA DE ALVENARIA (TIJOLOS MACIÇOS) A5 - TUBULAÇÃO 2x600 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-047 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	82
	UN
	100,00
	ALA DE ALVENARIA (TIJOLOS MACIÇOS) A6 - TUBULAÇÃO 2x800 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-048 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	83
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A7 - TUBULAÇÃO 400 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-049 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	84
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A8 - TUBULAÇÃO 600 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-050 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	85
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A9 - TUBULAÇÃO 800 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-051 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	86
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A10 - TUBULAÇÃO 1000 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-052 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	87
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A11 - TUBULAÇÃO 2x400 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-053 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	88
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A12 - TUBULAÇÃO 2x600 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-054 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	89
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A13 - TUBULAÇÃO 2x800 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-055 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	90
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A14 - TUBULAÇÃO 2x1000 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-056 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	91
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A15 - ADUELA 1000 X 1000 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-057 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	92
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A16 - ADUELA 1500 X 1000 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-058 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	93
	UN
	100,00
	ALA DE CONCRETO ARMADO - A17 - ADUELA 2000 X 1000 MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - (BASE: COMP-059 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	94
	M3
	500,00
	DEMOLIÇÃO DE CAIXA E/OU GALERIA EXISTENTE INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO - (BASE: COMP-061 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	95
	UN
	500,00
	RECUPERAÇÃO DE CAIXA COM BOCA DE LOBO DE TIJOLOS MACIÇOS - (BASE: COMP-062 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	96
	UN
	200,00
	RECUPERAÇÃO DE CAIXA POÇO DE VISITA DE ALVENARIA ESTRUTURAL - (BASE: COMP-063 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	97
	M2
	100,00
	CANALETA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM - (BASE: COMP-064 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	98
	M2
	500,00
	BACIA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM - (BASE: COMP-065 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	99
	M2
	500,00
	ACABAMENTO FINAL E NIVELAMENTO DE TAMPA DE CAIXA DE DRENAGEM - (BASE: COMP-066 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	100
	M2
	500,00
	TAMPA PARA CAIXA DE DRENAGEM TIPO BOCA DE LOBO - (BASE: COMP-067 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	101
	M2
	250,00
	TAMPA PARA CAIXA DE DRENAGEM TIPO POÇO DE VISITA - (BASE: COMP-067 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	TOTAL DO LOTE:

	LOTE 3

	102
	M
	2000,00
	LIMPEZA EM TUBULAÇÃO EXISTENTE (BASE: COMP-022 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	103
	UN
	10000,00
	LIMPEZA MECÂNICA DE SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ALA, TUBO, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR/ RECICLADOR (BASES: SIURB 067200 E ORSE 6391)
	
	

	104
	M2
	100000,00
	LIMPEZA GERAL DA OBRA (BASE: COMP-088 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	105
	M3
	100000,00
	LIMPEZA DE VALA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (BASE: SINAPI 102360)
	
	

	106
	KM
	50000,00
	LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO, COM UTILIZAÇÃO DE VASSOURA MECÂNICA INCLUSO ACOMODAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ENTULHOS PARA POSTERIOR REMOÇÃO (BASES: EMOP 20.004.0122-A + COMP-022 PROJETO PADRÃO GPPE )
	
	

	107
	M2
	50000,00
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM) (BASE: SINAPI 98525 )
	
	

	TOTAL DO LOTE:

	LOTE 4

	108
	M
	2000,00
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÕES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E PROSSECUÇÃO- (BASE: COMP-015 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	109
	UN
	2000,00
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA CAIXAS DE DRENAGEM ATÉ PV6 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E PROSSECUÇÃO- (BASE: COMP-016 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	110
	UN
	2000,00
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA CAIXAS DE DRENAGEM MAIORES QUE PV6 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E PROSSECUÇÃO - (BASE: COMP-017 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	111
	UN
	2000,00
	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA ALAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E PROSSECUÇÃO - (BASE: COMP-018 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	TOTAL DO LOTE:

	LOTE 5

	112
	M3
	
	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE
	
	

	113
	M2
	
	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES - (BASE: COMP-013 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	114
	M2
	
	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM PISO CERÂMICO - (BASE: COMP-014 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	TOTAL DO LOTE:

	LOTE 6

	115
	M2
	50000,00
	PREPARO DE SUPERFÍCIE (VARREDURA) PARA RECEBER SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) (BASE: COMP-077 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	116
	M2
	50000,00
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA (QUALQUER COR) A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL (BASE: COMP-087 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	117
	UN
	500,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SEMI-REFLETIVA L=25CM INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA - PARE - R-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: COMP-081 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	118
	UN
	500,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SEMI-REFLETIVA D=50CM INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA - CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETAS - R-34 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: COMP-082 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	119
	UN
	500,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SEMI-REFLETIVA L=45CM INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA - PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: COMP-083 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	120
	UN
	500,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SEMI-REFLETIVA 100 X 50 CM INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES) - A-32B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: COMP-084 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	121
	UN
	2000,00
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SEMI-REFLETIVA D=50CM INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA - PROIBIDO ESTACIONAR (R-6a) E/OU PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR (R-6c) E/OU ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO (R-6b) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: COMP-082 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	122
	UN
	500,00
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA (2 PLACAS ADESIVADAS EM AMBOS OS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: COMP-086 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	123
	M
	20000,00
	SINALIZAÇÃO DE OBRA - TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: COMP-010 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	124
	UN
	20000,00
	SINALIZAÇÃO DE OBRA - CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO REAPROVEITAMENTO (BASE: COMP-010 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	125
	M2
	20000,00
	PLACA DE SINALIZACAO DE OBRA (A-24) PINTURA REFLETIVA FIXADA EM CAVALETE DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO REAPROVEITAMENTO (BASE: COMP-010 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	TOTAL DO LOTE:

	LOTE 7

	126
	M
	100000,00
	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA - TOPOGRAFIA (PAVIMENTAÇÃO)
	
	

	127
	M3
	100000,00
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL (CORTE PARA PAVIMENTAÇÃO)
	
	

	128
	M3
	100000,00
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO (DECAPAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO)
	
	

	129
	M2
	100000,00
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO (PAVIMENTAÇÃO)
	
	

	130
	M3
	50000,00
	REATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL LOCAL (PAVIMENTAÇÃO)
	
	

	131
	M3
	20000,00
	COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA BASE OU SUB-BASE - INCLUSO MATERIAL (PAVIMENTAÇÃO)
	
	

	132
	M3
	20000,00
	COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SAIBRO PARA BASE - INCLUSO MATERIAL (PAVIMENTAÇÃO) (BASE: COMP-069 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	133
	M3
	20000,00
	COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES PARA BASE (PAVIMENTAÇÃO)
	
	

	134
	M
	2000,00
	REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) - CONSIDERANDO 100% DE APROVEITAMENTO (BASE: COMP-074 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	135
	M
	2000,00
	REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) - CONSIDERANDO 50% DE APROVEITAMENTO (BASE: COMP-074 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	136
	M
	2000,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 130 X 15 X 12 X 30 CM
	
	

	137
	M
	2000,00
	ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS COM LARGURA DE FAIXA MÍNIMA DE 1,00 M - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (BASE: COMP-070 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	138
	M
	2000,00
	RETIRADA DE MEIO-FIO (BASE: COMP-073 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	139
	M
	2000,00
	REBAIXAMENTO DE MEIOS-FIOS (BASE: COMP-075 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	140
	M2
	20000,00
	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS OU PEDRA IRREGULAR PREVENDO REAPROVEITAMENTO (BASE: COMP-076 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	141
	M2
	20000,00
	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES PREVENDO REAPROVEITAMENTO (BASE: COMP-076 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	142
	M2
	20000,00
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA EM BASE PRONTA
	
	

	143
	M2
	20000,00
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM EM BASE PRONTA
	
	

	144
	M2
	20000,00
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM EM BASE PRONTA
	
	

	145
	M3XKM
	20000,00
	TRANSPORTE DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - INCLUSO CARGA E DESCARGA (BASES: COMP-071 PROJETO PADRÃO GPPE + SBC 020130)
	
	

	146
	M3XKM
	100000,00
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (BGS, PÓ DE PEDRA, SAIBRO E RACHÃO) PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO - INCLUSO CARGA E DESCARGA (BASE: COMP-024 PROJETO PADRÃO GPPE)
	
	

	TOTAL DO LOTE:

	TOTAL DA PROPOSTA:

	BDI:

	ENCARGOS SOCIAIS:









(Município), (Estado), ___ de ______ de 2024.

___________________________________
Representante Legal
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