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[bookmark: _GoBack]ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE
ROTEADOR WIFI – AVANÇADO – PACOTE COM 3 EQUIPAMENTOS

ESPECIFICAÇÕES:
- 2x Portas WAN / LAN 10 / 100Mbps
- 1x Porta de Alimentação
- 1x botão de reset na parte de baixo
- Flash: 16 MB
- SDRAM: 128 MB
- Tecnologia MESH de intercomunicação

WIRELESS:
- Padrões: IEEE 802.11 ac / n / a 5 GHz / 300 Mbps a 2.4 GHz
- Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz
- Taxa de Sinal:  867 Mbps a 5 GHz / 300 Mbps a 2.4 GHz
- Segurança Wireless: WPA-PSK-/WPA2-PSK

SOFTWARE:
- QoS: WMM
- Tipo de WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
- Gerenciamento local
- Gerenciamento Remoto
- DHCP: Server / Client
- Firewall SPI
- Suporta IPv4 e IPv6

REDE VISITANTE:
- 1× Rede para Convidados 2.4 GHz
- 1× Rede para Convidados 5 GHz
- Modos de Operação: Roteador / Access Point

CONTEÚDO:
-3 equipamentos com 3 fontes por caixa



Para efeito de referência foi utilizado modelo Roteador Wireless TP-Link Deco E4, Mesh AC1200, 2 Antenas Internas Dual Band, 1167 Mbps - E4(3-PACK)
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