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Nobreak microprocessado com memória flash;
Forma de onda semi-senoidal;
Potência de pelo menos 1500VA/750W;
Potência de pico de 900W;
Pelo menos 4 (quatro) estágios de regulação, filtro de linha integrado;
Possuir pelo menos 2 (duas) Baterias internas, seladas, livre de manutenção e a prova de vazamento com pelo menos 9Ah cada bateria;
Autonomia mínima de 1 hora com bateria interna considerando 1 Micro + LCD = 80W;
Tecnologia que permita o dispositivo ser ligado na ausência de rede elétrica;
Função MUTE que permite inibir/habilitar a campainha;
Auto teste ao ser ligado, para realização de teste dos circuitos internos e baterias;
Tensão de saída 115v e 220v selecionável internamente;
Pelo menos 6 tomadas no padrão ABNT NBR-14136-2002;
LEDS frontais de indicação do modo de operação;
Botão liga/desliga temporizado, a fim de evitar o acionamento ou desacionamento acidental;
Porta fusível externo com unidade reserva;
Proteção contra: sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, surto de tensão entre fase e neutro e sub/sobre tensão da rede elétrica;
Tecnologia que possibilite o desligamento automática das tomadas de saída caso não haja equipamentos conectados em modo bateria, visando preservar a vida útil das baterias;
Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado;
Gerenciamento da bateria, a fim de informar quando a mesma precisa ser substituída;
True RMS (indicado para qualquer tipo de rede, principalmente redes instáveis);
Alarme audiovisual para sinalização de eventos;
Nobreak de fabricação próprio, pelo fabricante;
Garantia mínima de 1 ano;
Apresentar declaração assinada pelo fabricante que a empresa licitante é revenda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo de 30 dias;

Modelo de referência: NOBREAK COMPACT PLUS III EXT 1500VA – 2X9AH
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