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[bookmark: _GoBack]ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE
ADAPTADOR WIFI - USB

ESPECIFICAÇÕES:
Interface: USB 2.0
Botão WPS
Dimensões: 93,5 x 26 x 11mm
Tipo de Antena: Onidirecional destacável
Ganho da antena: 4dBi
Frequência: 2,4 ~ 2,4835GHz
Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Potência de transmissão: <20dBm
Deve vir com cabo extensor USB próprio, dentro da embalagem.

PADRÕES WIRELESS:
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO:
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO:
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER

SEGURANÇA WIRELESS:
WEP de 64/128-bits ; WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK; Filtragem MAC Wireless

MODOS WIRELESS:
Ad-Hoc; Infra-estrutural

CERTIFICAÇÃO:
CE, FCC, RoHS

FUNÇÕES AVANÇADAS:
WMM, PSP X-LINK(Para Windows XP), Roaming

O FABRICANTE DEVE POSSUIR REPRESENTAÇÃO NO BRASIL, PARA QUESTÕES DE GARANTIA E SUPORTE.

Para efeitos de referência foi utilizado o modelo Adaptador Wireless TP-Link USB 150Mbps TL-WN722N
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