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Descrição gerada automaticamente]OBJETO:

	CÓD GCE
	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
	QUANT

	0445.0222.000038
	
PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO - 14,4V - 127V OU 220V

PARAFUSADEIRA -  TIPO: PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO; POTÊNCIA MÍNIMA: 14,4V; TENSÃO: 127V OU 220V; BATERIA: SIM; N.º BATERIAS: MÍNIMO 01 BATERIA, COM AUTONOMIA DE DURAÇÃO MÍNIMA DE 01 HORA; ROTAÇÃO: MÍNIMO 1.300 RPM/MIN; TRANSMISSÃO: 02 VELOCIDADES; DIÂMETRO MÍNIMO MANDRIL: 10,00 MM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PARAFUSO: 3/8"; MALETA: SIM; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: 
- A FERRAMENTA DEVERA POSSUIR TORQUE MÁXIMO: 22 NM;
- TENSÃO 127 OU 220 E SEUS QUANTITATIVOS A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; 
- MANUAL DO FABRICANTE EM PORTUGUÊS;
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