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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

ANEXO II

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA


RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________

CNPJ: _____________________________________         FONE: ____________________

E-MAIL: __________________________________________________________________


LOTE 01
	ITEM
	FONTE
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS
	 UND. 
	 QUANT. 
	 VALOR UNT. 
	VALOR TOT.

	1
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	SINAPI 99064
	Locação de Pavimentação
	m
	1.227,00
	
	

	1.2
	SINAPI 4813
	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, dim. 1,5 x 3,0m
	        m²
	4,50
	
	

	SUB-TOTAL
	          

	2
	 
	PAVIMENTAÇÃO 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	SICRO 4011210
	Regularização e compactação de subleito
	 m² 
	9.938,70
	
	

	2.2
	SICRO 4011280
	Execução e compactação da sub base para pavimentação em macadame seco
	m²  
	2.407,99
	
	

	2.3
	SICRO 5915321
	Transporte de macadame seco, Dmt- 11 Km via pavimentada

	 t x km 
	51.333,53
	
	

	2.4
	SICRO 5915320
	Transporte de macadame seco, até Dmt- 13 Km via em revestimento primário
	t x km
	60.666,90
	
	

	2.5
	SICRO 4011275
	Execução de base de brita graduada (esp.=0,15m) compactada Densidade 2.100 kgs/m³
	m³ 
	1.371,17
	
	

	2.6
	SICRO 5915321
	Transporte de base de brita graduada, Dmt- 11 Km via pavimentada
	t x km
	31.674,03
	
	

	2.7
	SICRO 5915320
	Transporte de base de brita graduada, até Dmt- 13 Km via em revestimento primário
	t x km
	37.432,94
	
	

	2.8
	SICRO 4011351
	Imprimação de base de pavimentação com asfalto diluído CM-30
	m²
	8.957,10
	
	

	2.9
	SICRO 4011353
	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C
	m²
	7.975,50
	
	

	2.10
	SICRO 4011212
	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico
	m²
	16.932,60
	
	

	2.11
	SICRO 2097
	Emulsão Asfáltica catiônica RR-2C, com impostos
	Kg
	3.588,98
	
	

	2.12
	SICRO 104
	Asfalto diluído de petróleo cm-30, com impostos
	kg
	10.748,52
	
	

	2.13
	COMPOSIÇÃO
	Execução de pavimentação com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento, CBUQ
	m³
	401,84
	
	

	2.14
	SICRO 5915321
	Transporte de CBUQ, Dens. 2.4 ton/m³ até Dmt- 15 Km, via pavimentada
	t x km
	14.466,24
	
	

	2.15
	SICRO 5915319
	Transporte de CBUQ, Dens. 2.4 ton/m³ até Dmt- 13 Km, via em revestimento primário
	t x km
	12.537,41
	
	

	2.16
	SICRO 5914622
	Transporte de material asfáltico RR-2C e CM-30, cap 50/70 dmt- 161 km
	t x km
	10.848,24
	
	

	SUB-TOTAL
	   

	3
	
	SINALIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	SICRO 5213402
	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - Bordos e Eixo. 
	m²
	588,96
	
	

	3.2
	SICRO 5213863
	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação
	und
	2,00
	
	

	3.3
	SICRO 5213444
	Placa de regulamentação em aço
	und
	2,00
	
	

	SUB-TOTAL
	  

	4
	                                COMPLEMENTAÇÕES FINAIS 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	COMPOSIÇÃO
	Mobilização de máquinas e equipamentos
	und 
	1,00
	
	

	4.2
	COMPOSIÇÃO
	Desmobilização de máquinas e equipamentos
	und
	1,00
	
	

	SUB-TOTAL
	

	5
	                       ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	

	5.1
	COMPOSIÇÃO
	Administração local conforme composição
	 und 
	1,00
	
	

	SUB-TOTAL
	

	VALOR TOTAL R$                      
	

	
	
	 
	 


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________________



_____________________________
(data)




_______________________________________________
(representante legal)


image1.png
MUNICIPIO DE IPE

Capital Nacional da Agroecologia®





